



Leistungsverzeichnis
für verschiedene Markierungsarbeiten TYP II auf Kreisstraßen.


01. Kreisverkehr K69.5.2 Blankenheim Bahnhofstraße bei Km 0.980
Blockmarkierung im Kreisverkehr dauerhaft erneuern.

01.01 [bookmark: _Hlk234235058]Baustellenabsicherung herstellen.
Zb. Beschilderung, Flaggenposten, Ampelanlage, oder Sicherungsfahrzeug sind nach Bedarf einzurechnen. Zulässige RSA ist vom AN beim zuständigen Straßenverkehrsamt einzuholen.
                      Pauschalpreis:							      EUR

01.02 Vormarkierung herstellen.
 Vormarkierung auf Anordnung das AG herstellen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Vormarkierung. Vergütet werden nur Flächen auf denen die Altmarkierung nicht mehr ersichtlich bzw. vorhanden ist.
                      70,00 m					EP in EUR:      	GP in EUR:      

[bookmark: _Hlk236230773][bookmark: _Hlk236229802]01.03 Blockmarkierung Typ II herstellen. 
          Blockmarkierung als endgültige Markierung herstellen
                      50cm x 50cm
Abgerechnet wird der markierte Block.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse: P6
Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu Markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
16,00 m 					EP in EUR:      	GP in EUR:      
			
01.04 Blockmarkierung Typ II herstellen. 
          Blockmarkierung als endgültige Markierung herstellen
                      75cm x 25cm
Abgerechnet wird der markierte Block.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse: P6
Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu Markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
12,00 m 					EP in EUR:      	GP in EUR:      

                      
                       Gesamtpreis Kreisverkehr K69.5.2 Blankenheim:	      EUR












02.Kreisverkehr K21.5.2 Klein- Büllesheim, Luxemburger Straße bei Km 0.020
      Blockmarkierung im Kreisverkehr dauerhaft erneuern.

      02.01 Baustellenabsicherung herstellen. 
                Zb. Beschilderung, Flaggenposten, oder Sicherungsfahrzeug sind nach Bedarf einzurechnen. Zulässige RSA ist vom AN beim zuständigen Straßenverkehrsamt einzuholen.
[bookmark: _Hlk236230004]Pauschalpreis:								      EUR

     02.02 Blockmarkierung entfernen. 
               Blockmarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Block. 
               Markierungsstoffart: Plastikmasse auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Erneuerung der
               Markierung durch Feinfräsen. Abfall aufnehmen und entsorgen.
                13,00 m            				EP in EUR:       	GP in EUR:      
     
     02.03 Vormarkierung herstellen. 
                Vormarkierung auf Anordnung das AG herstellen. Abgerechnet wird nach durchgehen der Länge der Vormarkierung. Vergütet werden nur Flächen auf denen die Altmarkierung nicht mehr ersichtlich bzw. vorhanden ist.
                 45,00 m					EP in EUR:      	GP in EUR:      

      02.04   Blockmarkierung Typ II herstellen. 
      Blockmarkierung als endgültige Markierung herstellen
                  50cm x 50cm
                  Abgerechnet wird der markierte Block.
                  Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Kaltplastikmasse).
                  Als System mit groben Nachstreumitteln.
                  Verkehrsklasse: P6
      Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurech-   
      nen.
                  9,00 m 					EP in EUR:      	GP in EUR:      
			
     02.05   Blockmarkierung Typ II herstellen. 
      Blockmarkierung als endgültige Markierung herstellen
                  75cm x 25cm
                  Abgerechnet wird der markierte Block.
                  Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Kaltplastikmasse).
                  Als System mit groben Nachstreumitteln.
                  Verkehrsklasse: P6
[bookmark: _Hlk236230478]                  Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurech
                  nen.
                  4,00 m 					EP in EUR:      	GP in EUR      

                

                 Gesamtpreis Kreisverkehr K21.5.2 Klein Büllesheim:	      EUR








        03. K24.3.1 OD Euskirchen Billiger Straße 
 Angebotsstreifen für Fahrradfahrer dauerhaft erneuern  

03.01  Baustellenabsicherung herstellen.                                                                                                  
           Zb. Beschilderung, Flaggenposten, Ampelanlage, oder Sicherungsfahrzeug sind nach Bedarf einzurechnen. Zulässige RSA ist vom AN beim zuständigen Straßenverkehrsamt einzuholen.
            Pauschalpreis:							      EUR

03.02   Längsmarkierung Typ II als Angebotsstreifen für Radfahrer herstellen 
          Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen                                                               
          Von Kilometer 1.056 bis Km 1.650 Links unterbrochen Strich/ Lücke 1,00m/1,00m
          Von Kilometer 1.056 bis Km 1.400 rechts unterbrochen Strich/ Lücke 1,00m/1,00m.            
          Fahrradweg Angebotsstreifen Verhältnis 1 zu 1, 1,00m/1,00m
          Strichbreite: 0,12 m
[bookmark: _Hlk235423022]          Abgerechnet wird der markierte Strich.
          Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).
          Als System mit groben Nachstreumitteln.
          Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
          Markierung auf vorhandener Markierung.
          Verkehrsklasse: P6
             940,00 m Strichlänge 			EP in EUR:      	GP in EUR:      
		
[bookmark: _Hlk236124062][bookmark: _Hlk235425171]             

            Gesamtpreis K24.3.1Angebotsstreifen:	      EUR





       04. K24.3.3 OD Euskirchen Roiztheimerstraße von Km 1.050 bis 1.460 
[bookmark: _Hlk236049950]Längsmarkierung, Quermarkierung, Schrägstrich, Sperrflächenumrandung und Blockmarkierung erneuern.  


04.01 Baustellenabsicherung herstellen. 
          Zb. Beschilderung, Flaggenposten, Ampelanlage, oder Sicherungsfahrzeug sind nach Bedarf einzurechnen. Zulässige RSA ist vom AN zuständigen Straßenverkehrsamt einzuholen.
[bookmark: _Hlk236286196]         Pauschalpreis:								      EUR

[bookmark: _Hlk236311277]04.02 Längsmarkierung Typ II herstellen.
          Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen
          Von Kilometer 1.050 bis Km 1.460
          Durchgehend als Abbiegespur oder Fahrbahnbegrenzung
          Strichbreite: 0,12 m
          Abgerechnet wird der markierte Strich.
          Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).
          Als System mit groben Nachstreumitteln.
          Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
           Markierung auf vorhandener Markierung.
           Verkehrsklasse: P6
           125,00 m Strichlänge					EP in EUR:       GP in EUR:      

04.03 Längsmarkierung Typ II herstellen.
          Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen
          Von Kilometer 1.050 bis Km 1.460
          Strichbreite: 0,12 m.
          Leitlinie unterbrochen, Verhältnis 1 zu1, 3,00m/3,00m
          Abgerechnet wird der markierte Strich.
          Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).
          Als System mit groben Nachstreumitteln.
          Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
         Markierung auf vorhandener Markierung.
         Verkehrsklasse: P6
         165,00 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:      

04.04 Längsmarkierung Typ II herstellen.
          Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen
          Von Kilometer 1.050 bis Km 1.460
          Strichbreite: 0,12 m.
          Sperrflächenumrandung
          Abgerechnet wird der markierte Strich.
          Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).
          Als System mit groben Nachstreumitteln.
          Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
          Markierung auf vorhandener Markierung.
          Verkehrsklasse: P6
          22,00 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:      
		
04.05 Blockmarkierung Typ II herstellen. 
          Blockmarkierung als endgültige Markierung herstellen
          50cm x 50cm
          Abgerechnet wird der markierte Block.
[bookmark: _Hlk236230973]          Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Kaltplastikmasse).
          Als System mit groben Nachstreumitteln.
          Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit   einzurechnen.
          Verkehrsklasse: P6
[bookmark: _Hlk236630258]          Markierung auf vorhandener Markierung.
          3,00 m 						EP in EUR:      	GP in EUR:      
			
04.06  Blockmarkierung Typ II herstellen. 
           Blockmarkierung als endgültige Markierung herstellen
           50cm x 25cm
           Abgerechnet wird der markierte Block.
           Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Kaltplastikmasse).
           Als System mit groben Nachstreumitteln.
           Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
           Verkehrsklasse: P6
            60,00 m 					EP in EUR:      	GP in EUR:      
[bookmark: _Hlk235424827]
 04.07  Haltelinien Typ II herstellen.
            Quermarkierung als endgültige Markierung herstellen
            Von Kilometer 1.050 bis Km 1.452
            Strichbreite: 0,50 m.
            Haltelinien 2x4,00m
            Verkehrsklasse P6
             Abgerechnet wird der markierte Strich.
             Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Kaltplastikmasse).
             Als System mit groben Nachstreumitteln.
             Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
             Markierung auf vorhandener Markierung.
             8,00 m Haltelinien				EP in EUR:      	GP in EUR:      

[bookmark: _Hlk236112531]  04.08  Pfeilmarkierung Typ II herstellen.
             Pfeilmarkierung als endgültige Markierung herstellen
             Von Kilometer 1.050 bis Km 1.452.
             Verkehrsklasse P6
             Pfeillänge: 5,00 m
             Abgerechnet wird der markierte Pfeil.
             Markiersystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar. (Kaltspritzmasse)
             System mit groben Nachstreumitteln.
[bookmark: _Hlk236285745]             Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
             Markierung auf vorhandener Markierung.
[bookmark: _Hlk235424989]              2x Pfeil gerade				EP in EUR:      	GP in EUR:      
  4x Pfeil links					EP in EUR:      	GP in EUR:      
              2x Pfeil gerade-rechts			EP in EUR:      	GP in EUR:      
  2x Pfeil gerade-links			EP in EUR:      	GP in EUR:      

  04.09  Schrägmarkierung Typ II herstellen.
           Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen
           Von Kilometer 1.050 bis Km 1.452
            Strichbreite: 0,50 m.
[bookmark: _Hlk236630637]            Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe.                       
            (High Solit)
            Verkehrsklasse P6
            Abgerechnet wird der markierte Strich.
            Als System mit groben Nachstreumitteln.
            Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
            Markierung auf vorhandener Markierung.
[bookmark: _Hlk235595730]            20,00 m Schrägmarkierung				EP in EUR:       GP in EUR:      

            
            
            Gesamtpreis K24.3.3:	       EUR
[bookmark: _Hlk236033796][bookmark: _Hlk235595089]


05 K24.4.2 Euskirchen-L210  
     Schrägstriche in Sperrflächen erneuern. 


05.01 Baustellenabsicherung herstellen.                                                                                     
        Zb. Beschilderung, Flaggenposten, Ampelanlage, oder Sicherungsfahrzeug sind nach Bedarf           
 einzurechnen. Zulässige RSA ist vom AN beim zuständigen Straßenverkehrsamt einzuholen.
          Pauschalpreis:									      EUR

[bookmark: _Hlk236033945]05.02 Schrägmarkierung Typ II herstellen.
          Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen
          Bei Kilometer 0.270
          Strichbreite: 0,50 m.
          Verkehrsklasse P6
           Abgerechnet wird der markierte Strich.
[bookmark: _Hlk236285903]           Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe.            
           (High Solit)
           Als System mit groben Nachstreumitteln.
           Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
           Markierung auf vorhandener Markierung.
           54,00 m Schrägmarkierung	 			EP in EUR:       GP in EUR:      


05.03  Schrägmarkierung Typ II herstellen.
          Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen
          Bei Kilometer 0.380
          Strichbreite: 0,50 m.
          Verkehrsklasse P6
          Abgerechnet wird der markierte Strich.
          Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe.  
           (High Solit)
           Als System mit groben Nachstreumitteln.
[bookmark: _Hlk236286177]           Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
           Markierung auf vorhandener Markierung.
           23,00 m Schrägmarkierung	 			EP in EUR:       GP in EUR:      

05.03  Schrägmarkierung Typ II herstellen.
              Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung    herstellen
              Bei Kilometer 0.730
              Strichbreite: 0,50 m.
              Verkehrsklasse P6
              Abgerechnet wird der markierte Strich.
              Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe. 
              (High Solit)
              Als System mit groben Nachstreumitteln.
[bookmark: _Hlk236286285]              Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit                                         einzurechnen.
             Markierung auf vorhandener Markierung.
             24,00 m Schrägmarkierung			EP in EUR:       GP in EUR:      

            

            Gesamtpreis:  K24.4.2 Schrägmarkierung.:	      EUR


06. K24.6 Euskirchen-L210 
     	Schrägstrich in Sperrflächen erneuern. 


06.01 Baustellenabsicherung herstellen.                                                                                              
   Zb. Beschilderung, Flaggenposten, Ampelanlage, oder Sicherungsfahrzeug sind nach Bedarf                   einzurechnen. Zulässige RSA ist vom AN beim zuständigen Straßenverkehrsamt einzuholen.
          Pauschalpreis:									      EUR

[bookmark: _Hlk235595361]06.02 Schrägstrichmarkierung in Sperrflächen Typ II herstellen.
          Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen
          Bei Kilometer 0.110
          Strichbreite: 0,50 m.
          Verkehrsklasse P6
           Abgerechnet wird der markierte Strich.
[bookmark: _Hlk236286343]          Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe.
           (High Solit)
[bookmark: _Hlk236286368]            Als System mit groben Nachstreumitteln.
            Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
            Markierung auf vorhandener Markierung.
[bookmark: _Hlk236050155]           49,00 m Schrägmarkierung	 			EP in EUR:       GP in EUR:      





[bookmark: _Hlk235595451]06.03 Schrägstrichmarkierung in Sperrflächen Typ II herstellen.
          Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen
          Bei Kilometer 0.510
          Strichbreite: 0,50 m.
          Verkehrsklasse P6
          Abgerechnet wird der markierte Strich.
          Als System mit groben Nachstreumitteln.
          Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
          Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe. 
          (High Solit)
          Markierung auf vorhandener Markierung.
          10,00 m Schrägmarkierung		 		EP in EUR:       GP in EUR:      

[bookmark: _Hlk236112783]06.04 Schrägstrichmarkierung in Sperrflächen Typ II herstellen 
          Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen
           Bei Kilometer 0.600
           Strichbreite: 0,50 m.
           Verkehrsklasse P6
           Abgerechnet wird der markierte Strich.
           Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe. 
           (High Solit)
            Als System mit groben Nachstreumitteln.
            Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
Markierung auf vorhandener Markierung.
           10,00 m Schrägmarkierung		 		EP in EUR:       GP in EUR:      

06.05 Schrägstrichmarkierung in Sperrflächen Typ II herstellen 
          Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen
          Bei Kilometer 1.700
          Strichbreite: 0,50 m.
          Verkehrsklasse P6
           Abgerechnet wird der markierte Strich.
[bookmark: _Hlk236630888]           Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe.
           (High Solit)
           Als System mit groben Nachstreumitteln.
           Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
           Markierung auf vorhandener Markierung.
           23,00 m Schrägmarkierung		 		EP in EUR:       GP in EUR:      

  

Gesamtpreis K24.6 Schrägmarkierung:	      EUR


[bookmark: _Hlk236112740]07. K28.2 von Km 3.670 bis 5.287
Längsmarkierung, Quermarkierung, Sperrflächenumrandung, Pfeilmarkierung, Schrägmarkierung und Blockmarkierungen erneuern.
  
07.01 Baustellenabsicherung herstellen.  
          Z.B Beschilderung, Flaggenposten, Ampelanlage, oder Sicherungsfahrzeug sind nach Bedarf eizurechnen. Zulässige RSA ist vom AN beim zuständigen Straßenverkehrsamt einzuholen.
         Pauschalpreis:									      EUR

07.02 Längsmarkierung Typ II herstellen.
          Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen
          Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287
          Strichbreite: 0,12 m.
          Sperrflächenumrandung.
          Abgerechnet wird der markierte Strich.
         Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).
          Als System mit groben Nachstreumitteln.
          Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
         Markierung auf vorhandener Markierung.
         Verkehrsklasse: P6
         130 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:      
		
07.03 Längsmarkierung Typ II herstellen.
          Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen
          Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287
          Strichbreite: 0,12 m.
          Sperrflächenumrandung.
           Abgerechnet wird der markierte Strich.
           Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).
           Als System mit groben Nachstreumitteln.
           Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
          Markierung auf vorhandener Markierung.
          Verkehrsklasse: P6
          268 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:      

[bookmark: _Hlk236306748]
07.04 Längsmarkierung Typ II herstellen.
          Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen
         Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287
         Strichbreite: 0,12 m.
         Leitlinie unterbrochen Verhältnis 1 zu2, 4,00m/ 8,00m
         Abgerechnet wird der markierte Strich.
         Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).
         Als System mit groben Nachstreumitteln.
         Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
         Markierung auf vorhandener Markierung.
         Verkehrsklasse: P6
[bookmark: _Hlk238634078]          675 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:      

[bookmark: _Hlk236306821]07.05 Längsmarkierung Typ II herstellen.
          Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen
         Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287
         Strichbreite: 0,12 m.
         Leitlinie unterbrochen Verhältnis 1 zu1, 3m/ 3 m
         Abgerechnet wird der markierte Strich.
         Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).
         Als System mit groben Nachstreumitteln.
         Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
         Markierung auf vorhandener Markierung.
         Verkehrsklasse: P6
         105 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:      

07.06 Längsmarkierung Typ II herstellen.
          Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen
         Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287
         Strichbreite: 0,12 m.
          Leitlinie unterbrochen Verhältnis 1 zu1, 4 m/ 4 m
          Abgerechnet wird der markierte Strich.
          Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).
          Als System mit groben Nachstreumitteln.
          Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
          Markierung auf vorhandener Markierung.
          Verkehrsklasse: P6
          56 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:      

07.07 Längsmarkierung Typ II herstellen.
          Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen
          Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287
          Strichbreite: 0,12 m.
          Leitlinie unterbrochen Verhältnis 1 zu1, 1 m/ 1 m
          Abgerechnet wird der markierte Strich.
          Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).
          Als System mit groben Nachstreumitteln.
          Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
         Markierung auf vorhandener Markierung.
         Verkehrsklasse: P6
         27 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:      

07.08 Längsmarkierung Typ II herstellen.
          Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen
         Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287
         Strichbreite: 0,12 m.
         Durchgehend als Abbiegespur und Fahbahnbegrenzung
         Abgerechnet wird der markierte Strich.
         Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).
         Als System mit groben Nachstreumitteln.
         Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
         Markierung auf vorhandener Markierung.
         Verkehrsklasse: P6
         345 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:      


07.09 Schrägstrichmarkierung in Sperrflächen Typ II herstellen 
           Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen
           Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287
 	Strichbreite: 0,50 m.
            Verkehrsklasse P6
            Abgerechnet wird der markierte Strich.
            Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe. 
             (High Solit)
            Als System mit groben Nachstreumitteln.
[bookmark: _Hlk236287385]Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
            Markierung auf vorhandener Markierung.
             76 m Schrägmarkierung		 		EP in EUR:       GP in EUR:      
  











 07.10 Schrägstrichmarkierung in Sperrflächen Typ II herstellen 
           Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter als endgültige Markierung herstellen.
           Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287
           Strichbreite: 0,50 m.
           Verkehrsklasse P6
           Abgerechnet wird der markierte Strich.
           Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösungsmittelarmer Farbe.
           (High Solit)
.          Als System mit groben Nachstreumitteln.
           Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
           Markierung auf vorhandener Markierung.
            29 m Schrägmarkierung		 		EP in EUR:       GP in EUR:      

 07.11 Pfeilmarkierung Typ II herstellen.
           Pfeilmarkierung als endgültige Markierung herstellen
           Von Kilometer 3.670 bis Km 5.287.
           Verkehrsklasse P6
           Pfeillänge: 5,00 m
           Abgerechnet wird der markierte Pfeil.
           Markiersystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar. (Kaltspritzmasse)
           Als System mit groben Nachstreumitteln.
          Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
           Markierung auf vorhandener Markierung.
            6x Pfeil gerade				EP in EUR:      	GP in EUR:      
9x Pfeil links		            		EP in EUR:      	GP in EUR:      
            3x Pfeil gerade-rechts			EP in EUR:      	GP in EUR:      
            1x Pfeil gerade-links			EP in EUR:      	GP in EUR:      

07.12 Blockmarkierung Typ II herstellen. 
          Blockmarkierung als endgültige Markierung herstellen
          150cm x 25cm
           Abgerechnet wird der markierte Strich.
          Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Heißplastikmasse).
          Als System mit groben Nachstreumitteln.
          Verkehrsklasse: P6
          Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
          Markierung auf vorhandener Markierung
          78,00 m 					EP in EUR:      	GP in EUR:      
	
07.13 Blockmarkierung Typ II herstellen. 
          Blockmarkierung als endgültige Markierung herstellen
          50cm x 25cm
          Abgerechnet wird der markierte Strich.
          Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, (Kaltplastikmasse).
          Als System mit groben Nachstreumitteln.
          Verkehrsklasse: P6
          Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
          Markierung auf vorhandener Markierung
          80,00 m						EP in EUR:      	GP in EUR:      
	
07.14 Längsmarkierung Typ II als Angebotsstreifen herstellen 
           Längsmarkierung als endgültige Markierung herstellen
           Fahrradweg Angebotsstreifen Verhältnis 1 zu 1, 1,00m x 1,00m
           Strichbreite: 0,12 m
           Abgerechnet wird der markierte Strich.
           Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).
           Als System mit groben Nachstreumitteln.
           Die Reinigung und eventuelle Trocknung der zu markierenden Fläche ist mit einzurechnen.
           Markierung auf vorhandener Markierung.
           Verkehrsklasse: P6
           186 m Strichlänge				EP in EUR:      	GP in EUR:      

          		

           Gesamtpreis K28.2:       EUR



Gesamtzusammenstellung:

											Netto:
01. [bookmark: _Hlk238633803]Kreisverkehr K69 Blankenheim:		    				      €
02. Kreisverkehr K21 Klein Büllesheim:	   				      €	    
03. K24.3.1 Billiger Straße:			    				      €			 
04. K24.3.3 Roitzheimer Straße:			    			      €		 
05. K24.4.2 Euskirchen:				    			      €			 
06. K24.6 Euskirchen:				    				      €	
07. K28.2 Bergheim- Mechernich:		    				      €		

                  			Gesamtpreis netto:		   	      €		
		   			19% MwSt:			   	      €

	  	   			Gesamtpreis brutto:		    	      €		



!! Bitte übertragen Sie den „Gesamtpreis brutto“ in den Angebotsvordruck !!
