Leistungsverzeichnis zum Angebot vom  

(Öffentliche Ausschreibung der Stadt Lüdenscheid vom 02.01.2026)

1. Allgemeine Leistungsbeschreibung:

Zur Einrichtung eines neuen Standortes der Volkshochschule der Stadt Lüdenscheid wird eine neue Innenausstattung benötigt. Die Räumlichkeiten sollen unter anderem mit einer neuen Teeküche ausgestattet werden.

Die Ausstattung der Küche soll grundsätzlich anhand des Leistungsverzeichnisses und der beigefügten Skizze erfolgen. Die Anordnung der einzelnen Schränke ist der Skizze zu entnehmen. 
Das Anfertigen der erforderlichen Aufmaß- und Abrechnungszeichnungen der Küche nach den Plänen des Architekten obliegt nach Auftragserteilung dem Auftragnehmer. Vor Abgabe eines Angebots verpflichtet sich der Auftragnehmer mit der Auftraggeberin einen Termin vor Ort zu vereinbaren um die genaue Maße zu nehmen. Dieser Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Zu allen Positionen sind Herstellerinformationen sowie Montage- und Betriebsanleitungen mitzuliefern und bei der Abnahme vollständig an die Auftraggeberin zu übergeben. Sämtliche Geräte, Ausstattungsgegenstände und Lieferteile müssen neu und unbenutzt sein.  

Es sind Standard RAL-Farben zu verwenden. Alle Möbel müssen die Anforderungen der RAL-GZ 430/8:2022- 01 erfüllen oder zumindest das Güterzeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel tragen. Der Bieter verpflichtet sich, die Einhaltung dieser Anforderungen nachzuweisen. 

Lieferadresse: Altenaer Straße 9, 58507 Lüdenscheid (1. OG). 
Sämtliche Lieferungen und Montagen sind mit eigenem Personal durchzuführen und grundsätzlich während der allgemeinen Arbeitszeiten der Stadtverwaltung Lüdenscheid anzufahren (ggf. unter vorheriger Absprache mit dem von der Auftraggeberin angegebenen Ansprechpartner).

Sämtliche Schränke und Geräte sind vollständig und unbeschädigt zu liefern und müssen von Auftragnehmer an der Verwendungsstelle, gemäß Herstellerangaben, betriebsfertig endmontiert werden. Etwaiges Packmaterial ist vom Auftragnehmer mitzunehmen und zu entsorgen.

Die Auftraggeberin legt Wert auf eine produktneutrale Ausschreibung. Die Nennung von Leitfabrikaten oder bestimmten Produktbeschreibungen dient ausschließlich der Beschreibung technischer, funktionaler oder optischer Anforderungen. Produktvorgaben gelten ausdrücklich nicht und mindestens gleichwertige Fabrikate und Typen sind ausdrücklich zugelassen.
Zum Zwecke der Begutachtung sollten Modell- und Farbansichten (Kataloge, Prospekte, Flyer, Abbildungen, o.ä.) mit Angebotseinreichung digital zur Verfügung gestellt werden. Alle zu liefernden Elemente müssen über eine Mindestlaufzeit von 2 Jahren zur Nachbestellung zur Verfügung stehen.

2. Leistungsverzeichnis: 
	Lfd. Nr.
	Anzahl/ Menge
	Beschreibung der Lieferung/ Leistung/ Bauleistung
	Angebotspreise €

Im einzelnen
	Angebotspreise €

Gesamt

	1
	1
	HPL-Arbeitsplatte, Quadratkante (H/L ~3/280cm)
harzgebundene Holzspanplatte gemäß DIN EN 312 mit Spülenausschnitt (für Einbauspüle Lfd. Nr. 3) geeignet für Feuchtbereiche
Einbautiefe nach Maß anfertigen, einschließlich Zuschnitte, Ausschnitte, Ausfräsungen und Nebenarbeiten
Die Verbindung der Arbeitsplatte mit den Unterschränken bzw. erforderliche Randauflagerhölzer/Winkel sind einzukalkulieren
Die Anschlussfugen der Arbeitsplatte (Hochschränke etc.) sind dauerelastisch zu versiegeln (Farbton nach Wahl des AG) und Anschnittkanten sind gegen Feuchtigkeit zu schützen
Die Farbe ist nach Absprache mit der Auftraggeberin dem Farbschema der Küche anzupassen


	
	

	2
	1
	Unterschrank-Spüle (H/T/B ~80x60x60cm) 
Auf 10cm Sockel/Füße mit Tür nach rechts öffnend im 100° Öffnungswinkel
Inkl. Verbindungsmittel für Nebenschränke

RAL 9002 Grauweiß

Toleranzen im Bodenbelag sind ggf. durch unterlegen von Zulagen bzw. Möbelkeilen auszugleichen


	
	

	3
	1
	Einbauspüle mit Niederdruckarmatur
Einbauspülbecken mit Tropffläche aus Edelstahl mit Leinenstruktur für Montage in der Arbeitsplatte (Lfd. Nr. 1)

Inkl. fachgerechtem Anschluss des Abflusses mit Siphon (Lfd. Nr. 4) und Spülmaschinenanschluss, an den Abwasseranschluss
Inkl. verchromtem Niederdruck-Einhebelmischer
Einhand-Spültisch-Batterie für Einlochmontage in die Einbauspüle 
inkl. fachgerechtem Anschluss der Armatur

	
	

	4
	1
	Montage Set-1, Siphon, Set

8-teilig, Bestehend aus:

1x Kugelsiphon DN 40 (1051011),

Maße und Ausführung 


	
	

	5
	1
	Unterschrank (H/T/B ~90x60x60cm) 
Auf 10cm Sockel/Füße mit Tür nach links öffnend im 100° Öffnungswinkel

Inkl. Verbindungsmittel für Nebenschränke

Inkl. 1 Fachboden im Material des Korpus, höhenverstellbare Regalbodenhalter 

RAL 9002 Grauweiß

Toleranzen im Bodenbelag sind ggf. durch unterlegen von Zulagen bzw. Möbelkeilen auszugleichen


	
	

	6
	1
	Unterschrank (H/T/B ~80x60x60cm) 

Auf 10cm Sockel/Füße, 3 Schubladen mit Vollauszug:
1 Schubkasten klein (H: ~13cm) 

Inkl. Besteckeinsatz aus Kunststoff

2 Schubkästen groß (H: ~29cm)

Inkl. Verbindungsmittel für Nebenschränke

RAL 9002 Grauweiß

Toleranzen im Bodenbelag sind ggf. durch unterlegen von Zulagen bzw. Möbelkeilen auszugleichen


	
	

	7
	1
	Unterschrank (H/T/B ~90x60x40cm) 
Auf 10cm Sockel/Füße mit Tür nach rechts öffnend im 100° Öffnungswinkel

Inkl. Verbindungsmittel für Nebenschränke

RAL 9002 Grauweiß

Toleranzen im Bodenbelag sind ggf. durch unterlegen von Zulagen bzw. Möbelkeilen auszugleichen


	
	

	8
	1
	Frontblende-Spülmaschine (Passend zu Lfd. Nr. 9)
Vollflächiges Blendenelement mit Anschluss an Geschirrspülertür und Gerätekonformen Verbindungsmitteln

	
	

	9
	1
	Einbau-Geschirrspüler 
Spülmaschine 60cm für vollintegrierte Montage in der Küchenzeile zur Beladung für Maßgedecke

Energieeffizienzklasse A+++
Inkl. fachgerechtem Einbau und Anschluss des Gerätes an Wasser, Abwasser und Strom 
Inkl. Besteckkorb und Wasseranschluss mit Wasserstop-System sowie Wasserablauf/zulaufschlauch ca. 1,50 m 

	
	

	10
	1
	Hochschrank-Kühlschrank (H/B/T ~220x60x60cm)
Auf 10cm Sockel/Füßen

Inkl. Verbindungsmittel für Nebenschränke

Unterer Teil des Schrankes mit Tür nach links öffnend im 100° Öffnungswinkel
Inkl. 1 Fachboden

Mittlerer Teil mit Aufnahme für Einbaukühlschrank (passend zu Lfd. Nr. 11) mit Schlepptürscharnier für Kühlschranktür 100° Öffnungswinkel
Oberer Teil des Schrankes mit Tür nach oben aufklappbar

RAL 9002 Grauweiß

Toleranzen im Bodenbelag sind ggf. durch unterlegen von Zulagen bzw. Möbelkeilen auszugleichen


	
	

	11
	1
	Kühlschrank einbaufähig inkl. Gefrierfach
~56x88x55cm
Zum Einbau in den Hochschrank (Lfd. Nr. 10) 

Vollintegrierbar mit Türanschlag wechselbar (rechts-/links)
inkl. fachgerechtem Stromanschluss mit Schutzkontaktstecker
Energieeffizienz A+++
Anschlusswert: ~90 W 
Anschlussspannung 220 - 240 V
Ausstattung: 
Nutzinhalt mindestens ~120 L (gesamt):

· Kühlraum mindestens ~105 L,

· Gefrierraum mindestens ~15L

Innenraumbeleuchtung 
Inkl. 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
Gemüseablagefach als Auszugschale 
3 durchgehende Türabstellfächer
Inkl. Eierablage, Eiswürfelschale, Flaschenkamm
Gefrierfach mit Klappe (>/= -18 °C)
Lagerzeit bei Störung >/= 10 Stunden

	
	

	12
	2
	Oberschrank (H/T/B ~60x30x60) 
mit Tür nach links öffnend
RAL 9002


	
	

	13
	1
	Oberschrank (H/T/B ~60x30x60) 
mit Tür nach rechts öffnend
RAL9002


	
	

	14
	1
	Oberschrank (H/T/B ~60x30x40) 
mit Tür nach rechts öffnend
RAL 9002


	
	

	15
	1
	Oberschrank (H/T/B ~40x60x60) 

offen / Regal zur Aufnahme Mikrowelle

	
	

	16
	1
	Mikrowelle 800W
aus Edelstahl, unterbaufähig
Inkl. fachgerechtem Stromanschluss mit Schutzkontaktstecker
Ausstattung:

Garraumgröße ca. 17 L 
Glasdrehteller ca. 24-25 cm 
Digitalanzeige
Tür mit Linksanschlag 
Bedienung durch Knöpfe an der Frontseite mit Displayanzeige 
Anschlusswert ~1,30 kW 
Anschlussspannung 220 - 240 V
Einbaufähig für Oberschrank (Lfd. Nr. 15)


	
	

	17
	3,4m
	Sockelblende (H: 10cm)

Holzspanplatte mit HPL-Belag, als unterer Abschluss der Küchenunterschränke 
Leicht zurückversetzt zur Ebene der Unterschrankfronten einzubauen und verdeckt an den Stellfüßen bzw. Schrankunterseite zu befestigen
Inkl. Zuschnitte und Nebenarbeiten
RAL 9002 Grauweiß 

	
	

	18
	1
	Ausschnitt in Sockelblende (Lfd. Nr. 17) für Lüftungsgitter Kühlschrank (Lfd. Nr. 11)
Ausschnitte gem. Skizze bzw. nach örtlichem Aufmaß 
Lüftungsgitter: 8x50 cm, 

Schlitzlochung 3x0,5 cm mit Gewindestifte als Arretierung
Edelstahl

	
	

	19
	1
	Küchenrückwandbekleidung

L/H: ~190/60cm spritzgeschützte Rückwand.
Da die Wand der Küchen über keinen geeigneten Fliesenspiegel verfügt, bedarf es noch einer passenden Alternative, die als Spritzschutz dient.
Kein Plexiglas zugelassen!!!
Die Farbe ist nach Absprache mit der Auftraggeberin dem Farbschema der Küche anzupassen

	
	


	Zwischensumme (auf jeder Seite)
	
	

	Summe
	
	

	-      % Rabatt
	
	

	+     % MwSt
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