LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trägerhaus, Malerarbeiten	
	Alle Einzelpreise in EUR netto	
	
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	 EINHEIT	EINHEITSPREIS 	GESAMTPREIS 	

Baubeschreibung
Es handelt sich um den Neubau eines Trägerhauses in der
Innenstadt von Hamm (Westf.).

Das Bauvorhaben entsteht als viergeschossiger
Sonderbau auf
dem Grundstück Ecke "kleine Alleestraße  Schwarzer
Weg".
Das Grundstück liegt westlich der Bahnschienen.

Das gesamte Gebäude wird barrierefrei errichtet. Dies
gilt auch
für die Erreichbarkeit der Obergeschosse. Hierfür
erhält das
Gebäude zwei Aufzüge.

Das Gebäude wird nicht unterkellert und in Hybridweise
erstellt.
Das Erdgeschoss wird aus einer massiven
Stahlbetonweise mit
vorgesetztem Verblender ausgeführt. Die Obergeschosse
sind
durch die Tragstruktur aus Decken und Holzstützen
flexibel
geplant. Die Treppenkerne werden für die Steifigkeit
aus
Stahlbeton, und die restlichen Innenwände aus
Leichtbau-Holzwänden ausgeführt. Die Gründung erfolgt
auf
einer Hartkalkstein-Schotterschicht von ca. 60 cm mit
einer
Bodenplatte von 40-60 cm und umlaufenden
Streifenfundamenten.
In der Schotterschicht werden Methangasdrainagen
verlegt.

Die Energieversorgung erfolgt über Geothermie, sowie
einer
PV-Anlage als Unterstützung. Die Geothermiebohrungen
befinden sich unter dem Gebäudeteil C und außerhalb des
Gebäudes und bestimmen teils den zeitlichen Ablauf der
Gründung.

Die Dachflächen werden als gedämmtes Flachdach
ausgeführt.
Die Flachdächer erhalten in Teilbereichen eine
extensive
Dachbegrünung.

Sämtliche Fenster und Fassadenelemente werden als
Holz-Aluminiumkonstruktion gefertigt. Die Fenster
erhalten eine
Dreifachverglasung. In Teilbereichen erhalten die
Fenster und
Fassaden einen außenliegenden schienengeführten
Sonnenschutz. Die Fassaden ab dem 1.OG bestehen aus
nichttragenden modular vorgefertigten Holzwänden,
welche
geschossweise an den massiven Decken befestigt sind.

Art und Lage der baulichen Anlage
OKFF EG liegt bei ca. 63,00 m ü. NHN. Das vorhandene
Gelände im Bereich des Baufeldes hat mit den
Geländehöhen
von ca. 62,28  65,97 m ü. NHN ein starkes Gefälle von
Süd
nach Nord von ca. 3,70 m.

Baustellenlogistik
Die Baustelle wird unmittelbar von der Einmündung
"Schwarzer
Weg" vor der Ampelanlage an der Kreuzung Alleestraße L
670
angefahren. Aufgrund der örtlichen Verkehrssituation
wird zur
Verkehrssicherung eine Verkehrslenkung eingerichtet.
Die Baustelle erhält nur eine Ein- und Ausfahrt. Durch
die
Bebauung der gesamten Grundstücksfläche ist eine
Umfahrt
auf dem Grundstück nicht möglich. Eine Be- und
Entladezone
wird hierfür parallel zur Grundstücksgrenze "Schwarzer
Weg"
eingerichtet. Das Grundstück wird komplett eingezäunt.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe in ausreichendem
Maße von der örtlichen Situation und den damit
zusammenhängenden preisbildenden Faktoren ein Bild zu
verschaffen. Hierzu gehören auch die Möglichkeiten der
Zufahrt,
insbesondere für schwere Fahrzeuge, Vorbereitung der
Baustelle für die Baustelleneinrichtung,
Materiallagerung usw..

Verkehrslenkung
Im Bereich der Baustellenzufahrt werden Fuß- und Radweg
gekreuzt. Fuß-und Radweg bleiben während der gesamten
Bauzeit in Funktion und werden mit der Verkehrslenkung
gesichert.

Lagermöglichkeiten
Lagerflächen auf dem Grundstück sind nur eingeschränkt
vorhanden. Der Baustelleneinrichtungsplan ist als
Anlage
beigefügt

Baukran
Der Baukran wird von der Rohbaufirma gestellt und bis
zur
Fertigstellung des Holzbaus vorgehalten.
Nachfolgegewerken
kann er auf Nachweis der Fachkunde für Bedienung
bereitgestellt werden. Die Tragfähigkeit des Krans
beträgt bei
max. zulässiger Ausladung ca. 2,0 to Gewicht
(Holzbauelemente)

Parkflächen
PKW-Stellplätze können bei Bedarf auf dem Gelände der
ehemaligen Tankstelle an der "Kleinen Alleestraße"
gegenüber
der Baustelle durch die Stadt Hamm eingerichtet werden.
Der Bedarf ist mit einem Vorlauf von 10 Werktagen beim
bauleitenden Architekten anzunmelden.

Technische Vorbemerkungen

Normen / Vorschriften
Alle für die Ausführung der Leistungen in Frage
kommenden
Normen z.B. Vorschriften der Behörden,
Berufsgenossenschaften, technischen Überwachungsvereine
etc. sind in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung und
Leistungserbringung gültigen Fassung zu
berücksichtigen und
einzuhalten.

Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen und Kabeln

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten
über
die Lage z. B. von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen
etc.
beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und
Entsorgungsanlagen zuständigen Träger bzw. dem
Technischen Betrieb der jeweiligen Liegenschaft anhand
der
ausliegenden Bestandspläne und den dazu ergangenen
Anweisungen zu unterrichten.

Abfallmaterial / Entsorgung
Das Aufstellen von Entsorgungscontainer ist
grundsätzlich
zugelassen. Der Bieter hat diese eigenverantwortlich
für seine
Leistungen zu beschaffen und aufzustellen. Das
Aufstellen ist
vorab mit dem bauleitenden Architekten abzustimmen. Zum
Schutz gegen Missbrauch sind die Container mit
abschließbarem Deckel (inkl. Vorhängeschloss )
auszustatten.
Container-und Entsorgungskosten sind vom Bieter zu
tragen.
Für das rechtzeitige Entleeren oder Tauschen der vollen
Container ist der Bieter verantwortlich. Das Tauschen
der
Container hat zu den Baustellenzeiten zu erfolgen.
Diese sind
von montags - samstags von 7:00 - 20:00. Mit Abschluss
der
Arbeiten sind die Container binnen einer Woche von der
Baustelle zu entfernen.

Gemäß DIN 18299 VOB Teil C Abs. 4.1.11/12 ist Abfall
aus
dem Bereich des Auftragnehmers, sowie das Beseitigen
der
Verunreinigungen die von Arbeiten des AN herrühren eine
Nebenleistung. Ebenso aus dem Bereich des
Auftraggebers bis
zu einer Menge von 1m³, sofern diese nicht
schadstoffbelastet
sind.

Sauberkeit auf der Baustelle
Die Baustelle, der Baustellenbereich, die überlassenen
Parkplätze, deren Umfeld und die vom Auftragnehmer
genutzten privaten und öffentlichen Verkehrsflächen
sind
sauber zu halten. Der Auftragnehmer ist dafür
verantwortlich,
dass Verunreinigungen die von ihm, seinen
Subunternehmern
oder von ihm beauftragten Dritten (z.B. Lieferanten)
verursacht
wurden umgehend beseitigt werden.

Eine Verschmutzung von Boden und Grundwasser ist
auszuschließen. Farbreste, Säure, Laugen und sonstige
Wasser gefährdende Stoffe dürfen nicht in die
Kanalisation
geleitet werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle
arbeitstäglich
von Schutt, Gerümpel, Verpackungsmaterialien und
sonstigen
Verunreinigungen, die aus seiner Arbeitsabwicklung
herrühren,
freizuhalten. Er ist ebenfalls voll mitverantwortlich
für das
Sauberhalten der Zufahrtswege zur Baustelle
einschließlich.
öffentlicher Straßen und Wege im Sinne der
Verkehrssicherungspflicht nach §§ 823 ff BGB durch
Arbeitsbereiche in Mittleidenschaft gezogen wurden.
Für alle an
der Unterlassung solcher Maßnahmen erwachsenden
unmittelbaren oder mittelbaren Schäden haftet allein
der
Auftragnehmer.

Gleichwertigkeit der Baustoffe
Gleichwertige Produkte und Materialien gegenüber den
ausgeschriebenen dürfen nur eingebaut werden,sofern ein
gleichwertiges Produkt gemäß Leistungsverzeichnis
zulässig ist.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot
vom
Auftragnehmer in Form eines Gutachtens oder einer
verbindlichen Gleichwertigkeitsbescheinigung des
Herstellers zu
erbringen. Die Vorlagen eines Datenblattes oder einer
Gebrauchsbescheinigung wird als Nachweis der
Gleichwertigkeit nicht akzeptiert.

Übergabe von Ausführungsunterlagen
Die Ausführungsunterlagen werden dem Auftragnehmer
ausschließlich in digitaler Form als PDF-Dokumente
übergeben.
Ausdruck und Vervielfältigung der Unterlagen ist
Aufgabe des
Auftragnehmers

Baufristenplan
Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan als
Balkenplan
über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen,
anhand
dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen
und
überwacht werden kann. Die Koordinierung mit den
übrigen
Leistungsbereichen (Gewerken) im beigefügten
Bauzeitenplan
ist vom Auftragnehmer zu berücksichtigen. Änderungen
der
Vertragsfristen oder erhebliche Abweichungen von
sonstigen
Festlegungen sind umgehend anzuzeigen und durch den
Auftraggeber zu genehmigen. Der Baufristenplan ist
daraufhin
fortzuschreiben.
Der Personaleinsatz ist je Kalenderwoche anzugeben. In
den
einzelnen Zeitabschnitten für die Werkstatt- und
Montageplanung sind die Planerstellung, die Prüfung
durch den
Auftraggeber, die Prüfung durch den Prüfingenieur
sowie die
Lieferzeiten detailliert darzustellen.
Der Plan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach
Auftragserteilung, bei Überarbeitung unverzüglich,
spätestens
innerhalb von 6 Werktagen digital im PDF-Format zu
übergeben.

Maschinen und Geräte
Für die Ausführung der Arbeiten sind Maschinen und
Geräte zu
verwenden, die dem Stand der Technik sowie der
Richtlinie
89/392 EWG entsprechen, nach den Festlegungen der UVV
geprüft sind und die gemäß den einschlägigen Vor-
schriften die Lärm- und Erschütterungsbelästigungen der
Anlieger auf ein Minimum reduzieren.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
Auf die Beachtung des auf der Baustelle aushängenden
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes wird
ausdrücklich
hingewiesen. Die Überwachung der ordnungsgemäßen
Abwicklung aller Arbeiten hinsichtlich der
Baustellensicherheit
wird durch einen benannten Koordinator nach
Baustellen-Verordnung Paragraph 3 Abs. 1 vorgenommen.

Sicherungsmaßnahmen
Unzureichende Sicherungsmaßnahmen (Absturzsicherungen,
Gerüste usw.) bzw. die Beseitigung von
Sicherungsmaßnahmen
durch andere am Bau Beteiligte ist unverzüglich dem
bauleitenden Architekten mitzuteilen.
Sicherungsmaßnahmen,
die zum Zweck der Ausführung kurzfristig entfernt
werden
müssen, sind unverzüglich wieder in ihren
ursprünglichen
Zustand zu versetzen. Insbesondere haftet er für alle
Schäden
und Unfälle die durch unterlassener oder Nutzung von
bauseits
vorhanden Absperrungen, Fassadengerüsten, etc.
entstehen

Baustellenordnung
Für die Baumaßnahme besteht eine Baustellenordnung, die
beim Betrieb der Baustelle und der Ausführung der hier
gegenständlichen Leistungen zu beachten ist.

Koordination der Arbeiten auf der Baustelle
Bei dem Bauvorhaben wird die Baustellenverordnung
angewendet. Es ist ein Sicherheitskoordinator tätig.
Er hat
ebenso die Aufgabe, auf mögliche Nichteinhaltung der
Vorschriften des Arbeitsschutzes hinzuweisen. Diese
Hinweise,
der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan sowie eine
für die
Baustelle gültige Baustellenordnung sind zu beachten.
Die
Sprache auf der Baustelle ist deutsch. Beschäftigt der
Auftragnehmer Personen, die der deutschen Sprache nicht
mächtig sind, so hat er sicherzustellen, dass eine
dolmetschende Person anwesend ist.

Bauleiter des Auftragnehmers
Auf der Baustelle muss während der Ausführungszeiten
des
Auftragnehmers eine fachlich qualifizierte
deutschsprachige
Aufsichtsperson des Auftragnehmers anwesend sein.
Dieser ist
vor Baubeginn zu benennen

Bauleitende Architekt
Der bauleitende Architekt nimmt die Rechte des Bauherrn
gegenüber den Auftragnehmern auf vertragsgemäße
Ausführung der übernommenen Arbeiten wahr.
Vereinbarungen
mit der Bauherrschaft können nur über den Architekten
in
Übereinstimmung mit dem Bauherrn getroffen werden.
Auftragnehmer, Subunternehmer, deren Angestellte,
Gehilfen
und Arbeiter haben die Anordnung des bauleitenden
Architekten
zur Aufrechterhaltung der Ordnung auf der Baustelle zu
befolgen. Absprachen zwischen einzelnen Gewerken zur
Ausführung und Terminen sind nicht zulässig.

Nachträge
Nachträge werden ausschließlich vom Auftraggeber
genehmigt
und beauftragt. Der bauleitende Architekt hat hierzu
keine
Vollmacht. Der Auftragnehmer hat den Nachtrag
schriftlich
anzukündigen und den Auftraggeber über die zusätzlich
zu
erbringenden Leistungen zu informieren. Die Prüfung des
detaillierten Nachtragsangebots mit Begründung und
Nachtragskalkulation erfolgt durch den bauleitenden
Architekten. Grundlage hierfür ist die VOB/B in der zur
Auftragserteilung gültigen Fassung.

Baustellenbesprechungen
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen,
die
der bauleitende Architekt im Auftrag des Auftraggebers
regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten
Vertreter zu
entsenden. Die Besprechungen finden jeweils
wöchentlich oder
nach Absprache statt. Die Verteilung der gefertigten
Niederschriften erfolgt ausschließlich digital im
PDF-Format an jeweils eine vom Auftragnehmer zu
benennende E-Mail-Adresse. Für die weitere Verteilung
innerhalb der Organisation ist der Auftragnehmer
zuständig.
Protokollführung erfolgt durch den bauleitenden
Architekten

Bautagebuch
Es wird festgelegt, dass der Auftragnehmer ein
Bautagebuch zu
führen hat. Die Aufzeichnungen müssen alle Angaben
enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des
Auftrages von Bedeutung sein können, wie zum Beispiel:
- täglicher Arbeitsbeginn und -ende;
- Anzahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten
Arbeitskräfte;
- Anzahl und Art der eingesetzten Großgeräte;
- arbeitstäglich Wetter und die Temperaturen (MAXIMUM
und
MINIMUM);
- Beginn, Zwischenstand und Fertigstellung einzelner
Bauarbeiten und Bauab-
schnitte;
- Materiallieferungen;
- Heißarbeiten.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
Bautagebucheinträge zu
erstellen und arbeitstäglich digital im Dateiformat
PDF der
Objektüberwachung / Fachbauleitung und in Kopie dem
Auftraggeber zu übermitteln.

Baustrom
Das Einrichten des Baustromanschlusses auf dem
Baugrundstück erfolgt durch den Rohbauunternehmer.
Dieser
stellt den Baustromanschluss und Anschlusskästen für
alle
Gewerke zur Verfügung. Die Verbrauchskosten werden für
alle
Gewerke vom Auftraggeber übernommen.

Firmenwerbung
Sämtliche Firmenwerbungen an Bauzäunen, Fassadengerüst,
etc. sind nicht gestattet.

Hinweis Leistungstexte

Es wird darauf hingewiesen, dass das handschriftliche
Verändern oder Ergänzen der nachfolgenden
Leistungsbeschreibungen zum Ausschluss führt. Dem
Bieter ist
es freigestellt Ergänzungen oder Hinweise zu seiner
Kalkulation
in einem gesonderten Anschreiben anzumerken. Die
nachfolgenden Leistungsbeschreibungen sind voll
umfänglich
anzubieten.

Die im LV-Text genannten Leitfabrikate dienen 
nicht der
Vorgabe eines Produkts oder der Benennung eines
Wunschprodukts, sondern dient ausschließlich der
Beschreibung (technische Spezifikationen). Mit dem
Zusatz
"oder gleichwertig." kann der Bieter
Alternativprodukte mit
gleichen technischen Spezifikationen anbieten oder
das angegebene Leitfabrikat oder. weitere Angaben
anerkennen.

Erfolgt in dem vorstehenden Feld "angebotenes Fabrikat"
keine Eintragung, so kommt das Leitfabrikat zur
Ausführung

ZTV Baustelleneinrichtung

Der Leistungsbeschreibung liegen die Richtlinien für
Ausführung
und Abrechnung von Baustelleneinrichtungen zugrunde.

Die Genehmigung für die Inanspruchnahme öffentlicher
Flächen
und Flächen auf Nachbargrundstücken durch den
Auftragnehmer ist von ihm zu beschaffen. Ebenso trägt
er
entstehende Gebühren, Mieten etc..

1. Allgemeines

1.1
Das Einrichten und Räumen der Baustelle sowie das
Vorhalten der nicht vom Auftraggeber gestellten
Baustelleneinrichtung für sämtliche aufgeführten
Leistungen ist, sofern nicht in gesonderten Positionen
beschrieben, in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Baustelleneinrichtungen sind Hilfseinrichtungen, die
zur
Ausführung der vertraglichen Leistungen erforderlich
sind.

Das Einrichten der Baustelle ist rechtzeitig vor
Beginn mit dem
bauleitenden Architekten und allen Vorort tätigen
Firmen
abzustimmen und im beigefügten
Baustelleneinrichtungsplan
kostenfrei einzuzeichnen. Hierbei sind Lagerflächen und
Aufstellfächen für Container zu berücksichtigen.

Lager und Aufstellflächen stehen im Bereich der
Baustelleneinrichtung nur begrenzt zur Verfügung.
Deshalb ist
das Aufstellen von Wohnunterkünften ausdrücklich nicht
gestattet.

1.2
Zusätzliche Baustelleneinrichtungen sind
Hilfseinrichtungen, die
zur Durchführung von Baumaßnahmen vom Auftraggeber
zusätzlich gefordert werden (z. B. Bauzäune, Blenden,
zusätzliche Absperrungen, Bauaufzüge u. ä.).

2. Stoffe, Bauteile

Der Auftragnehmer hat alle Anlieferungen so zu
steuern, dass
diese erst dann auf die Baustelle eintreffen, wenn
befugtes
Personal des Auftragnehmers zum Empfang, sowie zur
sicheren Lagerung und Aufbewahrung anwesend ist

Der bauleitende Architekt nimmt keine Lieferung an.

3. Ausführung

3.1
Der Auftragnehmer hat die Baustelleneinrichtungen für
seine
Leistungen unter eigener Verantwortung auszuführen. Er
hat
dabei die anerkannten Regeln der Technik, DIN-Normen
und
die behördlichen Vorschriften zu beachten. Zusätzliche
Baustelleneinrichtungen, die der Auftraggeber
gefordert hat,
sind in einem zu dem vertragsgemäßen Gebrauch
geeigneten
Zustand zu überlassen und während der Vorhaltezeit in
diesem
Zustand zu erhalten.

3.2
Zusätzliche Winterbauschutzmaßnahmen sind nur
auszuführen,
wenn und soweit sie der Auftraggeber abruft, bzw. der
Auftragnehmer sie unentgeltlich stellen will, um die
Arbeiten
weiter zu führen.

3.3
Der Auftragnehmer hat nach Abschluss der Arbeiten die
Baustelleneinrichtung komplett und binnen einer Woche
zu
räumen. Dies beinhaltet sämtliche Geräte, Materialien,
Container.

4. Nebenleistungen

Nebenleistungen sind gemäß gültiger VOB Leistungen,
die auch
ohne Erwähnung in der Leistungsbeschreibung zur
vertraglichen Leistung gehören.

5. Abrechnung

5.1
Die Vorhaltezeiten der Baustelleneinrichtungen gelten,
soweit
sie nicht besonders ausgeschrieben sind, für die Dauer
aller
vertraglichen Arbeiten des Auftragnehmer

5.2
Die Vorhaltezeit für zusätzliche
Baustelleneinrichtungen beginnt
mit deren Benutzbarkeit, jedoch frühestens an dem Tag,
zu
dem die Benutzbarkeit vereinbart ist. Die Vorhaltezeit
endet mit
der Freigabe durch den Auftraggeber bzw. nach
schriftlicher
Mitteilung vom Auftraggeber, zur Entfernung der
Baustelleneinrichtung.

ZTV Malerarbeiten

Den Arbeiten zugrunde liegt die VOB in der aktuellen
Fassung in allen Teilen zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses. Des Weiteren sämtliche darin
aufgeführten DIN-Normen, die anerkannten Regeln der
Technik, die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller
für
die verwendeten Produkte und die Werkblätter des
Herstellers.

Vor Ausführung der Arbeiten ist ein Teilbereich eines
Raumes
nach Angabe der Bauleitung mit allen zur Ausführung
kommenden Anstrichen zu bemustern. Die Musterflächen
werden nach den einschlägigen Positionen des LV
abgerechnet.
Probeanstriche bis 1 m² Größe zur Bestimmung der
Farbtöne,
Struktur und des Glanzgrades sind kostenlos und in
gewünschter Anzahl herzustellen.

Einwendungen über festgestellte Mängel an der
Beschaffenheit
der anzustreichenden Flächen sind vor Beginn der
Arbeiten
schriftlich der Bauleitung mitzuteilen, spätere und
mündliche
Einreden finden keine Berücksichtigung.

Alle Bodenbeläge, Wandfliesen, Sanitärobjekte,
Verglasungen,
Beschläge usw. sowie die bauseits bereits fertig
behandelten
Trenn- und Faltwände, Decken, Türen, Fenster, Lampen
usw.
sind vor Verunreinigungen durch geeignete
Schutzmaßnahmen
wie Abdecken und Abkleben mit Papier oder dergl.
einwandfrei
zu schützen. Für entstehende Schäden haftet der
Unternehmer.

Sämtliche blanken Teile sind nicht zu streichen und von
haftender Farbe zu reinigen. Besonders sorgfältig sind
eingebaute Armaturen, Schalter, Stecker und Beschläge
usw.
zu schützen.

Bei Anstrich, insbesondere Lackierungen, sind die Räume
vorher gründlich zu säubern, um Staubflug zu
vermeiden. Das
Säubern aller anzustreichenden Flächen und Teile von
Mörtelresten und anderen Verunreinigungen ist
Vorbedingung.

Die Arbeiten kommen teilweise evtl. nicht in einem
Zuge zur
Ausführung.

1. Qualität

Es wird ein hoher Anspruch an die Ausführungsqualität
gestellt.
Sofern nicht ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung
anders
beschrieben, sind alle Preise für die komplette
Ausführung der
Arbeiten, einschließlich Lieferung aller Stoffe,
Lagerung
inklusive deren Wetterschutz, zu kalkulieren und
einzutragen.

Die Anlieferung aller zum Einsatz kommenden Werkstoffe
und
Materialien muss in der Originalverpackung erfolgen.
Es sind
die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu
berücksichtigen. Für
Systemaufbauten dürfen nur die Stoffe eines Herstellers
verwendet werden.

Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung
kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität
und
Eignung untersuchen zu lassen.

2. Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit

Im Innenausbau sind ausschließlich schadstoffarme
Materialien
zu verwenden.

Als Mindeststandard gelten Produkte mit dem
Umweltzeichen
"Blauer Engel" RAL DE-UZ 102 oder gleichwertige
Produkte.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit obliegt dem
Auftragnehmer.
Die Einhaltung der Anforderungen des AgBB-Schemas
Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von
Bauprodukten
für Innenraumanwendungen ist für alle Produkte
sicherzustellen.

Entsprechende Nachweise wie Prüfzeugnisse oder
Herstellererklärungen sind dem Auftraggeber
unaufgefordert mit
der Materialanmeldung vorzulegen.

3.Schutzmaßnahmen

Bei den Anstricharbeiten sind die bereits eingebauten
Fensterprofile durch Abkleben mit Folie o.ä. vor
Verschmutzungen und chem. aggressiven
Materialien zu schützen. Alle Bodenbeläge, Wandfliesen,
sanitäre Objekte, Verglasungen, Beschläge usw. sowie
die
bauseits bereits fertig behandelten Trenn- und
Faltwände,
Decken, Türen, Fenster, Lampen,
Sichtbetonflächen und Sichtmauerwerksflächen usw. sind
vor
Verunreinigungen durch geeignete Schutzmaßnahmen wie
Abdecken und Abkleben mit Papier oder dergl.
einwandfrei zu
schützen. Für entstehende Schäden haftet der
Unternehmer.

Nach Beendigung der Anstricharbeiten ist die
Schutzfolie bzw.
das Papier rückstandslos wieder zu entfernen und zu
entsorgen.

Hierfür anfallende Kosten sind, soweit nicht gesondert
ausgeschrieben, in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

4. Ausführungsarten/Arbeitsrichtlinien

4.1 Anstrich auf Putz, Beton, Mauerwerk und Gipskarton
im
Innern des Gebäudes

a) Vorbehandlung des Untergrundes
Die Anstrichflächen gründlich reinigen, anlaugen, evtl.
abwaschen, abschleifen, entstauben, entsprechend dem
vorhandenen Untergrund. Grate u. ä. abstoßen,
schadhafte
Stelle, Unebenheiten, Beschädigungen, Risse und dergl.
beispachteln, soweit erforderlich mit geeigneten
Fluaten,
Absperrmitteln oder Grundhärtern vorstreichen bzw.
grundieren,
wenn notwendig auch mehrmals, sodass der Untergrund
vollständig neutralisiert wird, ungleichmäßig saugende
und
mürbe Flächen erhärten, Ausblühungen, Wasserränder,
Flecken, Verschmutzungen usw. abgesperrt und das
Durchschlagen verhindert wird. Der Bieter hat sich vor
Angebotsabgabe vom Umfang dieser Leistungen zu
informieren
und alle die Preisbildung beeinflussenden Faktoren zu
beachten, damit die erforderlichen Vorarbeiten in den
Einheitspreisen erfasst werden können.

b) Gipskartonplatten, gelocht, dürfen nur gestrichen
werden,
nicht gespritzt.

c) Die bauseits vorhandenen Estrichdämmrandstreifen an
den
Übergängen Boden-Wand dürfen erst vom Oberbodenleger
nach Einbau des Oberbodens entfernt werden!!!

4.2 Anstriche auf Metall

a) Vorbehandlung des Untergrundes

Die Flächen sind bauseits mit Mennige grundiert oder
feuerverzinkt bzw. aus Leichtmetall. Die vorhandene
Grundierung ist hinsichtlich ihres Korrosionsschutzes
(Durch-
bzw. Unterrostung) sowie auf gute Haftung und
Elastizität zu
prüfen, zweifelhafte und ungeeignete Grundierungen
sorgfältig
entfernen, abschleifen und mit geeigneter Mennige
nachstreichen.

Anstriche auf Stahlzargen, Stahltüren, Profilleisten,
Winkel und
U-Eisen, Revisionstürchen, Lüftungsgitter und Geländer,
bauseits grundiert, bzw. verzinkt bzw. in Alu wie
unter Ziffer 5.2
a beschrieben, die Anstrichflächen reinigen, Spalten,
Löcher
und dergl. verkitten, nach Bedarf spachteln und
abschleifen,
einen Grundanstrich mit Kunstharz-Bleimennige oder
geeignetem Haftgrundmittel streichen, ein
Zwischenanstrich mit
Kunstharzlackfarbe im Farbton nach Angabe, falls
notwendig nachspachteln und schleifen sowie ein
Schlussanstrich mit Kunstharzlackfarbe im Farbton nach
Angabe.

4.3 Anstrich auf verzinkte Teile

Entsäuern und Entfetten, geeigneter Zinkhaftgrund,
Kunstharzlack oder Acrylatfarbe bzw. andere für Zink
speziell
geeignete Anstrichmittel. Für hoch beanspruchte Teile
(Handläufe etc.) 2-komponentiges Epoxydharz.

4.0 Farben

Sind Farbtöne für die fertige Leistung nicht präzise
beschrieben,
so gelten in Anlehnung an das Standardleistungsbuch
für das
Bauwesen Zeitvertragsarbeiten StLB (Z) 663
"Beschichtungs-
und Tapezierarbeiten" folgende Zuordnungen:

"Altweiß": Geringfügige Brechung der Farbe Weiß durch
unbunte Farben,

"Leicht getönt": Farben mit einem Volltonanteil bis 12
%
(entspricht etwa Abtönstufe 6 bis 9 Scala Voll- und
Abtönfarbe),

"Mittel getönt": Farben mit einem Volltonanteil über
12 %
bis 50 %
(entspricht etwa Abtönstufe 4 bis 5 Scala Voll- und
Abtönfarbe),

"Satt getönt": Farben mit Volltonanteil über 50 % bis
90 %
(entspricht etwa Abtönstufe 2 bis 3 Scala Voll- und
Abtönfarbe),

"Vollton": Farben mit Volltonanteil über 90 %
(entspricht etwa Abtönstufe 1 und Standardfarbton Scala
Voll- und Abtönfarbe).

Beigefügte Planunterlagen:

Grundrisse /Schnitte/Ansichten:
AR 5 GR 0 Grundriss EG_va
AR 5 GR 1 Grundriss 1.OG_va
AR 5 GR 2 Grundriss 2. OG_va
AR 5 GR 3 Grundriss 3. OG_va
AR 5 SN 1 Schnitt A-A, B,B_va
AR 5 SN 2 Schnitt C-C, D-D, E-E_va
AR 5 AN 1 Ansicht Nord-Ost_va

Fassadenschnitte:
AR 5 FS 1 Fassadenschnitte A_va
AR 5 FS 2 Fassadenschnitte B_va
AR 5 FS 3 Fassadenschnitte C/West_va

Baustelleneinrichtungsplan:
AR 8 SO 1 Baustelleneinrichtung

01	Wände

01.01	Wände

Allgemeines

Nachfolgend beschriebene Leistungspositionen d.
Wandbeschichtungen kommen im wesentlichen in den
Nassbereichen und untergeordneten Neben- und
Technikräumen in Kleinflächen zur Ausführung.

Der überwiegende Teil der Wandoberflächen besteht aus
Sichtbetonwänden und fertigen Holzoberflächen.

Die Art der Beschichtung der Wandflächen (airless /
manuell) ist
dem Bieter freigestellt. Sofern aus Gründen des
Bauablaufs die
eine oder andere Ausführung durch die Bauleitung
angeordnet
oder vorgegeben wird, besteht hierdurch kein Anspruch
des
Bieters auf zusätzliche Vergütung.

Die Angaben zu den Fabrikaten beziehen sich auf 
alle
nachfolgenden Leistungspositionen und die dafür zu
verwendenden Produkte.

Für Anstriche sind Grundierung, Spachtelung und Farben
aus
einer Herstellerlinie zu wählen und müssen über
Prüfzeugnisse
verfügen, welche die Systemtauglichkeit und
Materialverträglichkeit nachweisen.

Spachtelmasse:
weiß, konservierungsmittelfrei, emissionsarm,
Konservierungsmittel-, lösemittel- und
weichmacherfrei, enthält
CO2-reduziertes Bindemittel durch den Einsatz
nachwachsender Rohstoffe, gem. den Anforderungen des
Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von
Bauprodukten (AgBB)

Angebotenes Fabrikat:      _________

Grundierung :
Wässriger, konservierungsmittelfreier, nachhaltiger
Hydrosol-Tiefgrund auf Mikroemulsionsbasis zur
Egalisierung
unterschiedlich saugender Untergründe.Tiefengrundierung
Konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei,
emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend,
alkalibeständig, schnell trocknend,
wasserdampfdiffusionsfähig,
enthält CO2-reduziertes Bindemittel, im Rezyklatgebinde

Angebotenes Fabrikat:      _________

Vlies
strukturloser, vorbeschichteter Wand- und Deckenbelag,
speziell für die Tapeziergeräteverarbeitung,
Anstrichträger für
den Innenbereich, Flächengewicht ca. 130 g/m²,
dimensionsstabil, rissüberbrückend, schwerentflammbar
B1,
vorbeschichtet mit gleichmäßigem Saugverhalten

Angebotenes Fabrikat:      _________

Dispersionsfarbe R-Klasse 1
Konservierungsmittelfreie, nachhaltige,
strapazierfähige
Innendispersion emissionsarm, konservierungsmittel-,
lösemittel- und weichmacherfrei enthält CO2-reduziertes
Bindemittel durch den Einsatz nachwachsender Rohstoffe.
Abfüllung im Rezyklatgebinde entspricht den
Anforderungen des
Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von
Bauprodukten (AgBB) strapazierfähig,
sehr gut reinigungsfähig desinfektionsmittelbeständig
seidenmatt G2 Deckvermögen H10-Klasse 2 bei 7 m²/l
Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 1 gute Oberfläche
leicht zu verarbeiten

Angebotenes Fabrikat:      _________

Dispersionsfarbe R-Klasse 2
Hochdeckende, nachhaltige, konservierungsmittelfreie
Innendispersion für glatte und strukturierte
Untergründe,
emissionsarm, konservierungsmittel-, lösemittel- und
weichmacherfrei enthält CO2-reduziertes Bindemittel
durch den
Einsatz nachwachsender Rohstoffe Abfüllung im
Rezyklatgebinde stumpfmatt G4
Deckvermögen H10-Klasse 1 bei 8 m²/l
Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2
sehr gute Oberfläche, für glatte und strukturierte
Untergründe
geeignet leicht zu verarbeiten

Angebotenes Fabrikat:      _________

Dispersionsfarbe R-Klasse 3
Konservierungsmittelfreie, nachhaltige
Allround-Innendispersion
emissionsarm, konservierungsmittel-, lösemittel- und
weichmacherfrei enthält CO2-reduziertes Bindemittel
durch den
Einsatz nachwachsender Rohstoffe Abfüllung im
Rezyklatgebinde entspricht den Anforderungen des
Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von
Bauprodukten (AgBB) stumpfmatt G4
Deckvermögen H10-Klasse 2 bei 8 m²/l
Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3
gute Oberfläche leicht zu verarbeiten

Angebotenes Fabrikat:      _________

Beschichtung Estrich:
Materialeigenschaft; Zweikomponentige Versiegelung auf
Epoxidharz-Basis für begeh- und befahrbare
Bodenflächen mit
mittlerer Belastung im Innenbereich.
seidenglänzend, lösemittelfrei gute chemische und
mechanische Beständigkeit hohe Reinigunsfähigkeit
speziell für
Garagen, Lager- und Verkaufsräume geeignet
geprüft als rutschhemmende Beschichtung

Angebotenes Fabrikat:      _________

Grundierung Metallflächen:
Zweikomponentige, haftvermittelnde Grundierung auf
nicht
saugenden Untergründen wie Zink, verzinktem Stahl,
Aluminium, Eisen/Stahl (innen), Glasal- und
Melaminharzplatten,     wasserbasiert, auf
Epoxidharz-Basis, für
außen und innen, matt, hervorragende Haftvermittlung,
schnell
trocknend, universell überarbeitbar (z. B. mit Alkyd-,
Epoxid-,
PUR- und Polymerisatharz-Lacken oder Acrylat-Produkten)

Angebotenes Fabrikat:       _________

Lack Metallflächen:
Wasserbasierter zweikomponentiger
Polyurethan-Acrylat-Lack
für besonders widerstandsfähige Beschichtungen. Innen
auch
als farbloser Überzug auf Holzhandläufen einsetzbar,
für
außen und innen, seidenmatt, mechanisch und chemisch
stark
belastbar, desinfektionsmittelbeständig,
ausgezeichnetes
Haftvermögen, sehr licht- und wetterbeständig,
besonders
geruchsarm, schnelle Durchhärtung

Angebotenes Fabrikat:       _________

Acryl-Dichtungsmasse
Acryldispersion auf Polyacrylatbasis
ca. 1,61 g/ml, einkomponentig, nahezu geruchlos,
plastoelastisch nach Trocknung, nicht korrosiv in
Verbindung
mit Metallen, für außen und innen

Angebotenes Fabrikat:      _________

Spachtelmasse Kunstharz:
Kunstharzvergütete Gips-Spachtelmasse,
sehr feinkörnig, weiß, füllkräftig

Angebotenes Fabrikat:      _________

01.01.0010	Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung für die gesamte Leistung des AN
gem. VOB C/ATV DIN 18299 Pkt. 4 und gem. der
jeweiligen für
das Gewerk betreffenden DIN, soweit dies in den
Leistungsbereich des AN fällt, sowie nachfolgend
aufgeführter
ergänzender Leistungen liefern, einrichten, vorhalten,
abräumen
und abfahren.

Nachfolgende Punkte sind zu beachten und
einzukalkulieren:

Lagermöglichkeiten für Materialien sind auf dem
Grundstück und im Gebäude sind mit der Bauleitung des
AG
abzustimmen. Die Lagerung von Arbeitsgeräten und
Material
muss so erfolgen, dass keine oder lediglich
geringfügige
unvermeidbare Beeinträchtigungen anderer Beteiligter
sowie in
öffentlichen Flächen des Verkehrs, der Passanten etc.
entstehen.

Die Sicherung der Lagerbereiche und das Einholen von
Genehmigungen für die Nutzung öffentlicher Flächen,
Abstimmung mit Behörden, einschließlich der notwendigen
Kosten hierfür, sind Sache des AN.

Im Gebäude werden Aufenthaltsräume für Umkleide und
Pausen nicht zur Verfügung gestellt. Diese sind durch
den AN
zu stellen und sind auf der Basis des
Baustelleneinrichtungsplans mit der Bauleitung
abzustimmen.

Das Einnehmen von Mahlzeiten sowie das Umziehen in den
Räumen der Baustelle ist ausdrücklich untersagt.

Baustellenbeleuchtung

Notwendig Baustellenbeleuchtung für die Ausführung der
eigenen Leistungen, insbesondere der fensterlosen
Räume,
(Einrichtung, Vorhalten und Betrieb) sind vom AN auf
eigene
Kosten vorzunehmen und sind mit den Einheitspreisen der
Baustelleneinrichtung abgegolten

		1,000	 Stck	     	     	

01.01.0020	Schutzabdeckungen, senkrechte Flächen
Schutzabdeckung nicht zu bearbeitender Bauteile wie
Fenster, Türen, Fliesen u. Ä. herstellen, einschl.
Unterhaltung,
mit einer Folie ca. 0,015 mm und Klebeband gem. VOB
18363,
Pkt. 4.2.11, einschl. entfernen und entsorgen der
Schutzmaterialien nach Gebrauch, sofern nicht in
nachfolgend
beschriebenen Positionen berücksichtigt.

		150,000	 m²	     	     	

	** Beschreibung wie OZ 01.01.0020 **
01.01.0030	Schutzmaßnahmen Bodenflächen

Bodenbelag:  Linoleum, Fliesen, Betonwerkstein,
etc.

Ausführungsart: Abdeckung mit Maler-Abdeckvlies
und Gewebeklebeband

Einbauort:  Räume EG bis 3. OG

gem. VOB 18363, Pkt. 4.2.11, einschl. entfernen und
entsorgen
der Schutzmaterialien nach Gebrauch, sofern nicht in
zuvor
beschriebenen Positionen berücksichtigt.

		342,000	 m²	     	     	

01.01.0040	Putzunebenheiten, Kleinflächen bis  1,0 m²
Putzunebenheiten in Kleinflächen bis 1 m² übergangslos
begradigen, ausspachteln, schleifen, anstrichfertig

Bauteil:  Wandflächen, Leibungen, etc.
in unterschiedlichen Räumen
EG bis 3. OG

Untergrund:  Gips-/Kalkzementputz auf Stahlbeton
Gipskarton

Material:  Spachtelmasse s. Fabrikatsangabe
Werkstoffbasis weiße hochwertige
Marmormehle

Oberfläche:  streichfähig

Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung nach zuvor
erfolgter gemeinsamer örtlicher Festlegung auszuführen.

		5,000	 Stck	     	     	

01.01.0050	Randdämmstreifen entfernen
Für die Ausführung der Wandanstriche sind die
Randdämmstreifen bis auf 2 cm Überstand für
nachfolgende
Bodenbelagsarbeiten zurückschneiden.

Ort:   Technikgeschoss

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist
zu beseitigen.

		185,000	 lfdm	     	     	

01.01.0060	Wandflächen Gipsputz grundieren und schleifen
Vollflächige Spachtelung u. Grundierung der
vorbereiteten
Wandflächen bestehend aus

Untergrund:  Gipsputz Q2

Untergrund ist auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit zu
prüfen.
Sinterschichten und Trennschichten durch ganzflächiges
Schleifen entfernen, Flächen entstauben

Materialeigenschaften Grundierung:
Tiefengrundierung konservierungsmittel-, lösemittel-
und
weichmacherfrei, emissionsarm, tief eindringend, gut
verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend,
wasserdampfdiffusionsfähig, enthält CO2-reduziertes
Bindemittel, im Rezyklatgebinde

Material: siehe Fabrikatsangabe

liefern und fachgerecht gem. den
Verarbeitungsrichtlinien der
Praxismerkblätter des Herstellers für nachfolgenden
Anstrich
aufbringen.
		159,000	 m²	     	     	

	** Beschreibung wie OZ 01.01.0060 **
01.01.0070	Wandflächen Kalkzementputz grundieren und schleifen

Untergrund:  Kalkzementputz

sonst wie zuvor beschrieben

		16,000	 m²	     	     	

	** Beschreibung wie OZ 01.01.0060 **
01.01.0080	Wandflächen GK-Bauplatten grundieren und schleifen
auf Vorsatzschalen, Abkastungen, etc.
mit Einzelflächen < 5 m²

Untergrund:  GK/GKBI-Bauplatten

sonst wie zuvor beschrieben

		486,000	 m²	     	     	

	** Beschreibung wie OZ 01.01.0060 **
01.01.0090	Wandflächen Nassbereiche grundieren schleifen
in den Nassbereichen in mindestens 2 Arbeitsgängen
oberhalb
von Wand- u. Sockelfliesen

Fliesenhöhen:   ca. 1,20 m

Fabrikat und Ausführung wie zuvor beschrieben.
Ausführung vor den Fliesenarbeiten.

		16,000	 m²	     	     	

01.01.0100	Zulage Schleifen u. Grundierung Leibungen
Zulage für zuvor beschriebene Positionen für Schleifen
u.
Grundierung, für Leibungen an Öffnungen Wände,
Leibungen
an Öffnungen und Nischen, etc.

Leibungstiefe:  bis 20 cm

Inkl. aller Arbeitsgänge der zuvor beschriebenen
Position

		18,000	 lfdm	     	     	

01.01.0110	Zulage Spachtelung Q3
Zulage vorhandene Standardverspachtelung Q2 auf
Eignung,
Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern.
Sonderverspachtelung: Herstellen der Oberflächengüte
Q3 für
erhöhte Anforderungen durch breiteres Spachteln der
Fugenbereiche sowie scharfes Abziehen (Abporen) der
restlichen Fläche

Qualitätsanforderung gem. Merkblatt 2 Bundesverband der
Gipsindustrie e.V.

Material:  gem. Fabrikatsangabe

Oberfläche erhält nur Anstrich.

		661,000	 m²	     	     	

01.01.0120	Zulage Spachtelung Q3, Leibungen
wie 01.01.110 beschrieben, jedoch für die Ausführung 
in
Fensterleibungen und Stürzen.

Leibungsbreite:  bis 32 cm

		18,000	 lfdm	     	     	

01.01.0130	Zulage für Kleinflächen < 5m²
Zulage für die Ausführung des zuvor beschriebenen
Anstrichs in
Kleinflächen < 5m². Einzukalkulieren ist der erhöhte
Arbeitsaufwand.

		82,000	 m²	     	     	

01.01.0140	Zellstoff-Vlies Fläche
Malervlies auf zuvor geschliffenen und grundierten
Flächen
aufbringen

Materialeigenschaften Vlies
Flächengewicht Vlies: >/= 130 g/m²
mit konservierungsmittelfreiem, nachhaltigem
Dispersionskleber
faltenfrei aufbringen

Material: siehe Fabrikatsangabe

fachgerecht gem den Verarbeitungsvorschriften des
Herstellers
aufbringen.
		380,000	 m²	     	     	

	** Beschreibung wie OZ 01.01.0140 **
01.01.0150	Zellstoff-Vlies Leibungen

Leibungsbreite:  bis 32 cm

		20,000	 lfdm	     	     	

01.01.0160	Anstrich Dispersionsfarbe, R-Klasse 2
Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag-
und
Haftfähigkeit prüfen.

Materialeigenschaften:
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei,
emissionsarm, wasserdampfdiffusionsfähig, enthält
CO2-reduziertes Bindemittel, im Rezyklatgebinde

Material: siehe Fabrikatsangabe

Nassabriebbeständigkeit:      R-Klasse 2
Kontrastverhältnis:       H10-Klasse 1 (bei 8 m²/l)
Glanzgrad:        stumpfmatt
Farbton:        weiß

Zwischen- und Schlussanstrich

Schutzmaßnahmen für bereits fertiggestelle Oberflächen
und
Estrich sind je nach Wahl der Ausführung
(airles/manuell) mit
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet

Ausführung fachgerecht gemäß den
Verarbeitungsrichtlinien
Praxismerkblatt des Herstellers, inkl. aller dafür
erforderlichen
Materialien u. Geräte.

		25,000	 m²	     	     	

	** Beschreibung wie OZ 01.01.0160 **
01.01.0170	Anstrich Dispersionsfarbe, R-Klasse 1
jedoch R-Klasse 1

Materialeigenschaften:
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei,
emissionsarm, desinfektionsmittelbeständig gemäß
Prüfnachweis, wasserdampfdiffusionsfähig, enthält
CO2-reduziertes Bindemittel, im Rezyklatgebinde

Material: siehe Fabrikatsangabe

Nassabriebbeständigkeit:     R-Klasse 1
Kontrastverhältnis:     H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)
Glanzgrad:       seidenmatt
Farbton:      weiß
		461,000	 m²	     	     	

	** Beschreibung wie OZ 01.01.0160 **
01.01.0180	Anstrich Dispersionsfarbe,  R-Klasse 3
jeoch R-Klasse 3

Materialeigenschaften:
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei,
emissionsarm, wasserdampfdiffusionsfähig, enthält
CO2-reduziertes Bindemittel, im Rezyklatgebinde

Material: siehe Fabrikatsangabe

Nassabriebbeständigkeit:     R-Klasse 3
Kontrastverhältnis:     H10-Klasse 2 (bei 8 m²/l)
Glanzgrad:      stumpfmatt
Farbton:      weiß

Zwischen- und Schlussanstrich
		314,000	 m²	     	     	

	** Beschreibung wie OZ 01.01.0160 **
01.01.0190	Anstrich Schimmelschutzfarbe
jedoch Schimmelschutzfarbe

Materialeigenschaften:
fungizid und bakterizid ausgerüstete Beschichtung
lösemittel- und weichmacherfrei, wasserverdünnbar
entspricht den Anforderungen des Ausschusses zur
gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)
geeignet für den indirekten Lebensmittelkontakt
wasserdampfdiffusionsfähig

Material: siehe Fabrikatsangabe
Nassabriebbeständigkeit:      R-Klasse 2
Kontrastverhältnis:      H10-Klasse 1 bei 6 m²/l
Glanzgrad:       stumpfmatt
Farbton:       weiß, stumpfmatt G4

Zwischen- und Schlussanstrich
		16,000	 m²	     	     	

01.01.0200	Zulage Anstrich Leibungen
Zulage Anstrich für Leibungen an Öffnungen Wände,
Leibungen
an Öffnungen und Nischen, etc.

Leibungstiefe:  bis 30 cm

Inkl. aller Arbeitsgänge der zuvor beschriebenen
Position

		20,000	 lfdm	     	     	

01.01.0210	Zulage für hell getönte Ausführung
Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten
Farbton.

Hellbezugswert > 65

Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

inkl. geradliniges Beschneiden an den Übergängen der
Farbflächen.

		15,000	 m²	     	     	

01.01.0220	Zulage für mittel getönte Ausführung
Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten
Farbton.

Hellbezugswert > 65 und < 25

Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

inkl. geradliniges Beschneiden an den Übergängen der
Farbflächen.

		15,000	 m²	     	     	

01.01.0230	Zulage für satt getönte Ausführung
Zulagepreis für die Ausführung im satt getönten
Farbton.

Hellbezugswert  < 25

Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

RAL-Farbtöne nach Bemusterung und Vorgabe des AG.

inkl. geradliniges Beschneiden an den Übergängen der
Farbflächen zu Decken, Wänden

		15,000	 m²	     	     	

01.01.0240	Zulage vorgezogene Leistungen
Zulage für zuvor beschriebene Untergrundvorbehandlung
und
Anstrich von Wandflächen in Technikräumen,
Hausanschlussräumen, etc.

Ausführung als vorgezogene Maßnahme für die
Installationsarbeiten der TGA-Gewerke

inkl. hierfür erforderliche An- und Abfahrt und
Baustelleneinrichtung.

		15,000	 m²	     	     	

01.01.0250	Ausbesserungsarbeiten Kleinflächen, 0,25 - 1,00 m²
Ausbesserungsarbeiten an bereits fertiggestellten
Wandanstrichen nach Montage von Sockelleisten, nach
Möblierung, verlegen Oberboden, Einbau der Abhangdecke
etc.

Ausführung in Kleinflächen/Einzelflächen
von 0,25 - 1,00 m²

ca. 25 Stck

inkl. aller erforderlichen Schutzmaßnahmen

Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung

		25,000	 Stck	     	     	

01.01.0260	Ausbesserungsarbeiten Kleinflächen >1,00 m²
wie zuvor beschrieben, jedoch in
Einzelflächen > 1,00 bis gesamte Wandflächen

		25,000	 m²	     	     	

01.01.0270	Ausbesserungsarbeiten ü. Sockelleisten
wie zuvor beschrieben, jedoch angrenzende Wandfläche
über
den Sockelleisten/Sockelfliesen

Ausführungshöhe:  bis 10 cm

Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung

		50,000	 lfdm	     	     	

01.01.0280	Elastische Fugen / Acryl-Dichtstoff
Fuge mit Acryl-Dichtungsmasse, einschließlich
erforderlicher
Hinterfüllung verfüllen.
Fugengröße:  10,00 / 10,00 mm
Material gem. Leitfabrikat

Bauteile:
Eckfugen GK-Wände/Filigrandecken,
Eckfugen GK-Wand/GK-Wand,
Anschluss an Türzargen,
Anschluss an Fliesen usw.

Ausführung fachgerecht gemäß den
Verarbeitungsrichtlinien
Praxismerkblatt des Herstellers, inkl. aller dafür
erforderlichen
Materialien u. Geräte

		580,000	 lfdm	     	     	

01.01.0290	Abkleben Sockelfliese, Sockelleisten
Abkleben der Sockelfliesen/Sockelleisten für
Ausführung von
elastischen Fugen mit Klebeband gem. VOB 18363, Pkt.
4.2.11,
einschl. entfernen und entsorgen der Schutzmaterialien
nach
Gebrauch, sofern nicht in zuvor beschriebenen
Positionen
berücksichtigt.

		129,000	 lfdm	     	     	

01.01.0300	Kleinfäche Klinker-Riemchen Sturz u. Sektionaltor 451 x 26 cm
Klinkerriemchen-Bekleidung in Sturz (Außenbereich) im
Floating
Buttring-Verfahren aufbringen und anarbeiten an vorh.
Klinkersturz.

bestend aus:

Klinkerriemchen wie Verblender
Steinsorte:  Wasserstrich Backstein Klinker plus+
Fußriegel nach DIN EN 771 - 1
KMz  28  2,0

Nennmaß : 240 x 95 x 20 mm (TM; RM)
(64 Steine/ m²)
Wasseraufnahme:   =6%
Bruttotrockenrohdichte: 2,00 kg/dm³
Nettotrockenrohdichte: 2,00 kg/dm³
Druckfestigkeit: > 28 N/mm²
Dauerhaftigkeit: F2 nach DIN EN 771 - 1
Aktive lösliche Salze: S2 / S3

Farbbeschreibung:
Farbton:  ruber (rot)

Leitfabrikat :
JH - Original Wasserstrich Backstein Klinker
plus+ Fußriegel nach DIN EN 771 - 1 KMz  28  2,0
"ruber" 100% Fußsortierung im Format DF / Art Nr.:
23003333
o. glw.
     _________(Bieterangabe)

Einbauort:
EG Sektionaltor Süd + EG Sektionaltur Nord,
Montagehöhe ü. OK Gelände ca.

Siehe Fassadenschnitt C3 und Siehe Detailzeichnung D
010

inkl. aller erforderlichen Hilfsmittel wie
Roll-/Montagegerüste für
die Arbeiten über Kopf

		2,500	 m²	     	     	

Summe 	01.01	Wände 	     	

Summe 	01	Wände 	     	

02	Boden

02.01	Boden

02.01.0010	Oberflächenbeschichtung Estrichflächen
Estrichflächen ohne Bodenbelag in Technikräumen und im
Technikgeschoss beschichten.
Beschichtung bestehend aus:

Materialeigenschaft:
Zweikomponentige Versiegelung auf Epoxidharzbasis für
begeh- und befahrbare Bodenflächen mit mittlerer
Belastung im
Innenbereich.
Seidenglänzend, lösemittelfrei, gute chemische und
mechanische Beständigkeit, hohe Reinigungsfähigkeit
speziell
für Garagen, Lager- und Verkaufsräume geeignet.
Geprüft als rutschhemmende Beschichtung

Standardfarbtöne:   RAL 7030 steingrau
RAL 7032 kieselgrau

inkl. Untergrund reinigen und vorbehandeln gem. den
Verarbeitung gem. Herstellerrichtlinien

		191,000	 m²	     	     	

02.01.0020	Oberflächenbeschichtung Sockel
Beschichtung Sockel wie vorherige Position, jedoch an
aufgehenden Bauteilen aus Beton, Mauerwerk, verputzten
Wänden, GK, etc. ca. 10 cm hochführen, einschließlich
der
sauberen und in Waage verlaufenden Abklebung und
späteren
rückstandlosen Entfernung.

inkl. fachgerechter Fugenausbildung im Übergang
zwischen
Wand und Boden.

		181,000	 m	     	     	

02.01.0030	staubbindender Anstrich Aufzugsschachtgrube
Gereinigte Rohbodenflächen mit einem lösemittelfreien,
emissionsarmen 1K-Anstrich als zugelassenes
güteüberwachtes Produkt zur Staubbindung versehen.
Die Verträglichkeit mit dem Stützenklebstoff ist
sicherzustellen.

Die Ausführung ist für offene Luftführung geeignet.

Angebotenes Material:       _________

		8,000	 m²	     	     	

Summe 	02.01	Boden 	     	

Summe 	02	Boden 	     	

03	Metall

03.01	Metall

03.01.0010	Stahlzargen grundiert / LV Alkydh. SM, bis b= ca. 1,135 m
Bauseits vorhandene grundierte Stahlumfassungszargen
wie
nachfolgend beschrieben beschichten:

Untergrundvorbehandlung:
Vorhandene Grundierung auf Eignung, Trag- und
Haftfähigkeit
prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und
Schadstellen entrosten (Oberflächenvorbereitungsgrad
St 2).
Grundierte Flächen gründlich anschleifen und säubern.
Schadstellen mit Haftgrund grundieren.

Material:  siehe Fabrikatsangabe

Gund- u. Zwischenanstrich:
Mit Haftgrund oder Vorlack, abgestimmt auf den Farbton
des
Schlussanstrichs.

Schlussanstrich:
Seidenmattlack Farbton:  weiß - n. Wahl des AG

Material: s. Fabrikatsangabe/Farbkonzept

Zargenmaß:  von 0,885 bis 1,135 x 2,15 m
Maulweite:  von 145 bis 270 mm
Ausführung fachgerecht gemäß den
Verarbeitungsrichtlinien
Praxismerkblatt des Herstellers, inkl. aller dafür
erforderlichen
Materialien u. Geräte inkl. Aus- und Einbau von
Dichtungsprofilen und Beschlagsteilen für die
Ausführung der
eigenen Leistungen.

		31,000	 Stck	     	     	

	** Beschreibung wie OZ 03.01.0010 **
03.01.0020	Seidenmattlack Farbton:  Betongrau- n. Wahl des AG
Seidenmattlack Farbton:  Betongrau- n. Wahl des AG

		25,000	 Stck	     	     	

03.01.0030	Zulage zweifarbiger Anstrich
Zulage für zuvor beschriebenen Zargenanstrich.
Bandseite:    weiß - n. Wahl des AG
Bandgegenseite:   grau - n. Wahl des AG

Kantenübergang in Falz mit gerade verlaufender
Abklebung und
späterer rückstandlosen Entfernung.

		6,000	 Stck	     	     	

03.01.0040	Lackierung Lüftungsgitter
Lackieren der bauseits gelieferten Lüftungsgitter.
Untergrundvorbehandlung:
Vorhandene Grundierung auf Eignung, Trag- und
Haftfähigkeit
prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und
Schadstellen entrosten (Oberflächenvorbereitungsgrad
St 2).
Grundierte Flächen gründlich anschleifen und säubern.
Schadstellen mit Haftgrund grundieren.
Material:  siehe Fabrikatsangabe
Gund- u. Zwischenanstrich:
Mit Haftgrund oder Vorlack , abgestimmt auf den
Farbton des
Schlussanstrichs.
Schlussanstrich:
Seidenmattlack Farbton:  rot, wie Verblender- n. Wahl
des AG
Material s. Fabrikatsangabe/Farbkonzept
Abmessungen:  1x ca. 1,30 x 0,6 m
2x ca. 1,10 x 0,6 m
1x ca. 0,70 x 0,6 m
Ausführung fachgerecht gemäß den
Verarbeitungsrichtlinien
Praxismerkblatt des Herstellers, inkl. aller dafür
erforderlichen
Materialien u. Geräte inkl. Aus- und Einbau von
Dichtungsprofilen und Beschlagsteilen für die
Ausführung der
eigenen Leistungen.
		4,000	 Stc	     	     	

Summe 	03.01	Metall 	     	

Summe 	03	Metall 	     	

04	Stundenlohnarbeiten

04.01	Stundenlohnarbeiten

Alle Stundenlohnarbeiten erfolgen nur nach 
besonderer
Aufforderung durch die Bauleitung. Sie bedürfen nach
Art und
Umfang der vorherigen Genehmigung der Bauleitung und
sind
besonders nachzuweisen. Fahrzeiten sind keine
Stundenlohnarbeiten.

04.01.0010	Arbeitszeiten Facharbeiter
Arbeitszeiten eines Facharbeiters, einschl. aller
Zuschläge.

		5,000	 Std.	     	     	

04.01.0020	Arbeitszeiten Helfer
Arbeitszeiten eines Helfers, einschl. aller
Zuschläge.

		5,000	 Std.	     	     	

Summe 	04.01	Stundenlohnarbeiten 	     	

Summe 	04	Stundenlohnarbeiten 	     	

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Trägerhaus, Malerarbeiten	

01.01	Wände	     		

01	Wände		     	

02.01	Boden	     		

02	Boden		     	

03.01	Metall	     		

03	Metall		     	

04.01	Stundenlohnarbeiten	     		

04	Stundenlohnarbeiten		     	

Angebotssumme netto		      EUR	
zzgl. MwSt.		      EUR	
Angebotssumme brutto		      EUR