Leistungsbeschreibung
Lieferung von GNSS-Vermessungssystemen einschließlich Zubehör
Im Rahmen dieser Ausschreibung sollen zwei moderne GNSS-Vermessungssysteme einschließlich des erforderlichen Zubehörs beschafft werden. Die Systeme müssen eine präzise und effiziente Durchführung von satellitengestützten Vermessungsarbeiten im Innen- und Außendienst ermöglichen und insbesondere für den Einsatz mit SAPOS-Korrekturdaten geeignet sein.

Gegenstand der Beschaffung ist die Lieferung von zwei GNSS-Empfängern einschließlich Transportkoffern, Funkantennen, Akkus, Ladegeräten sowie der erforderlichen Software-Schnittstellen zur vollständigen Nutzung mit der Außendienstsoftware GeoMobile2.
Die nachfolgend aufgeführten technischen und funktionalen Anforderungen stellen die Mindestanforderungen an die zu liefernden Komponenten dar. 
Die Nichterfüllung der Kriterien führt zum Ausschluss. Zuschlagskriterium für diese Beschaffung ist ausschließlich der Preis.
1. Lieferumfang
Der Auftragnehmer liefert folgende Komponenten:
	Position
	Menge

	GNSS-Empfänger
	2 Stück

	Transportkoffer
	2 Stück

	Funkantennen
	2 Stück

	Akkus
	4 Stück

	Akku-Ladegerät(e)
	nach Bedarf, geeignet zum gleichzeitigen Laden von 4 Akkus

	Software-Schnittstellen
	2 Stück


2. Technische Anforderungen an die GNSS-Empfänger
Die angebotenen GNSS-Empfänger müssen mindestens folgende Anforderungen erfüllen:
· Unterstützung der GNSS-Systeme GPS, GLONASS, BeiDou und Galileo.
· Integriertes Mobilfunkmodem mit Unterstützung des Mobilfunkstandards mindestens 4G/LTE zum Empfang von SAPOS-Korrekturdaten.
· GNSS-Technologie mit mindestens 500 Kanälen.
· RTK-Messgenauigkeit (einzelne Basislinie, Standardabweichung):
· Lage: ≤ 8 mm + 1 ppm
· Höhe: ≤ 15 mm + 1 ppm
· Möglichkeit der Messung mit schrägem Antennenstab (Neigungskompensation).
· Zusätzliche Lageungenauigkeit gegenüber der RTK-Messung: ≤ 5 mm + 0,4 mm/° bei einer Neigung von 30°.
· Schutzart mindestens IP66 oder höher.
Technische Datenblätter oder ähnliche Nachweise/Bestätigungen sind dem Angebot beizufügen.
3. Anforderungen an die Transportkoffer
Die Transportkoffer müssen:
· als Hartschalenkoffer ausgeführt sein,
· über einen Deckel mit Gummidichtung verfügen,
· mit einem passgenauen Inlay für den angebotenen GNSS-Empfänger ausgestattet sein,
· Platz für einen GNSS-Empfänger, eine Funkantenne sowie zwei Akkus bieten.
Technische Datenblätter oder ähnliche Nachweise/Bestätigungen sind dem Angebot beizufügen.
4. Anforderungen an die Funkantennen
Die Funkantennen müssen:
· mit den angebotenen GNSS-Empfängern kompatibel sein,
· für den bestimmungsgemäßen Einsatz geeignet sein.
Technische Datenblätter oder ähnliche Nachweise/Bestätigungen sind dem Angebot beizufügen.
5. Anforderungen an die Akkus
Die Akkus müssen:
· mit den angebotenen GNSS-Empfängern kompatibel sein,
· eine Kapazität von mindestens 3.000 mAh aufweisen.
Technische Datenblätter oder ähnliche Nachweise/Bestätigungen sind dem Angebot beizufügen.
6. Anforderungen an die Akku-Ladegeräte
Die Ladegeräte müssen:
· für die angebotenen Akkus geeignet sein,
· das gleichzeitige Laden von vier Akkus ermöglichen.
Technische Datenblätter oder ähnliche Nachweise/Bestätigungen sind dem Angebot beizufügen.
7. Anforderungen an die Software-Schnittstelle
Die angebotenen GNSS-Empfänger müssen vollständig mit der Außendienstsoftware GeoMobile2 des Herstellers Geosoft kompatibel sein und von dieser ohne funktionale Einschränkungen unterstützt werden.
Technische Datenblätter oder ähnliche Nachweise/Bestätigungen sind dem Angebot beizufügen.
8. Liefer- und Servicebedingungen
· Die vollständige Lieferung sämtlicher angebotener Komponenten hat innerhalb von vier Wochen nach Auftragserteilung zu erfolgen.
· Im Schadens- oder Gewährleistungsfall ist eine Reaktionszeit von maximal sieben Werktagen einzuhalten. Die Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit erfolgt durch Reparatur, Austausch des Gerätes oder Bereitstellung eines gleichwertigen Leihgerätes.
