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Frontmähkombination Dücker inklusive beidseitiger hydraulischer Achsabstützung
                                                               Getrennte Bauform 

Technische Beschreibung:
Beschreibung Grundgerät
•
•
•
Mähgerätekombination bestehend aus Frontausleger und Randstreifenmäher
Anbau an die Geräteplatte/Tragrahmen des o.a. Trägerfahrzeuges
Transportstellung von Ausleger und Randstreifenmäher vor dem Fahr-zeug damit
die Sicht und die Fahrzeughöhe nicht beeinträchtigt wird.
Kabeltrennstelle fest am Fahrzeug mit elektrischer Trennstelle vorne am Fahrzeug
sowie in der Kabine bzw. hinter der Kabine
Bedienpult- und Joystickhalter sind am Fahrzeug ergonomisch griﬀgünstig zu
verbauen
Einhebelsteuerung für beide Mähgeräte, alle Funktionen des Auslegers voll
proportional ansteuerbar
•
•
•
•
•
Gemeinsames Farbdisplay mit Touchscreen für Randstreifenmäher und Ausleger
CAN-BUS Steuerung mit eingebauter Diagnose und Fehlerüberwachung ohne
Zusatzausrüstung oder Laptop
•
•
•
•
•
Elektrische Messerwelleneinschaltung getrennt für beide Geräte
Sicherheits-Stopp (Notaus aller Arbeitsgeräte) vom Bedienpult aus.
Beleuchtungseinrichtung inkl. Warntafeln
Betriebsstundenzähler für beide Mähgeräte vom Bedienpult / Display ablesbar.
Abstellvorrichtung mit höhenverstellbaren Stützen für die gesamte
Mähkombination und den Solo Ausleger
•
Hydraulikaggregat bestehend aus Pumpe und Tank für die
Arbeitsgeräteversorgung beider Geräte, auf Heckdreipunktbock Kat II, einschl.
Verbindungsschläuche zum Frontgerät , Beleuchtung und Gelenkwelle,
Gewichtsplatte montiert am Heckaggregat gemäß beizufügender
Achslastberechnung
•
•
•
Hydraulikschlauchverlegung fest im Fahrzeug verlegt mit Schnittstelle an Front
und Heck für beide Geräte
Beschreibung Ausleger
•
•
•
Reichweite mit angebautem Schlegelmähkopf im Solobetrieb 7,80 m
Reichweite mit angebautem Schlegelmähkopf im Kombinationsbetrieb 7,30m
Arm 3 mit integriertem Teleskop um eine Überfahrtshöhe von 3,10m erreichen zu
können

Lieferungs- und Leistungsverzeichnis
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•
•
Ausleger rechtsarbeitend
Transportsicherung von Ausleger und Randstreifenmäher vom Fahrerhaus ver-
und entriegelbar
•
•
•
Schwenkbereich des Arbeitsgerätes 250 Grad
Ausleger um 15 Grad hydraulisch vorschwenkbar
Hydraulische Querverschiebung des Auslegers um min. 1.600mm im Solo-
betrieb
•
Hydraulische Querverschiebung des Auslegers um min. 1.000mm im
Kombinationsbetrieb
•
•
•
•
•
Verschiebung über Hydraulikzylinder
Ausleger mit Brückenarmtechnologie (3 Arme)
Zylinder 2 und 3 am Ausleger im Gleichlauf angesteuert
Einzelansteuerung aller Zylinder
Überfahrhöhe Frontausleger min. 3,1m bei Schildern, die in einem Abstand von
ca. 1,20m vom Fahrbahnrand stehen.
•
•
•
Lasthalteventile gegen selbstständiges Einknicken der Arme
Leitungsbruchsicherung am Zylinder für Arm heben
Aktive, reichweitenunabhängige Auﬂagedruck- und Kantendruckregelung am
Mähkopf, sowohl Auﬂagedruck als auch Kantendruck müssen von 0-100%
einstellbar sein.
•
•
•
•
Auﬂagedruckregelung ohne beweglich Stellteile
Stufenlos einstellbare Entlastungssteuerung für alle Arbeitsgeräte
Auﬂagedruckregelung auf Verschiebung umschaltbar für Gegenböschungen
Versorgung der Ansteuerung über die Load Sensing Hydraulik des
Trägerfahrzeuges
Ausstattung Mähkopf Ausleger
•
Schlegelmähkopf ca. 1200mm Arbeitsbreite, Antrieb rechts über Zahnriemen;
bestück mit Flachschlegeln am gedrehten Schäkel aufgehängt für ein optimales
Mähbild; innenligende Veschleißschutzeinlage auswechselbar ausgeführt;
Wartungsfreie Lagerung von Schlegelwelle und Tastrolle
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Beschreibung Randstreifenmäher
•
•
•
•
Hydraulische und mechanische Anfahrsicherung
Randstreifenmäher ausgestattet mit Tastautomatik über Tastbügel
Tastautomatik geschwindigkeitsabhängig über Tachosignal vom Fahr-zeug
Randstreifenmäher Armstellung in zwei Positionen speicherbar ; Anfahrt der
Positionen per Tastendruck
•
•
•
Hydraulische Querverschiebung des Randstreifenmähers um min. 1000mm im
Kombinationsbetrieb
Abstellvorrichtung zum separaten Abbau des Randstreifenmähers vom
Grundrahmen mit höhenverstellbaren Stützen auf Lenkrollen
Hydraulische Steuerung des Randstreifenmähers über die Hydraulikanlage des
Trägerfahrzeuges
•
•
•
Schlegelmähkopf ca. 1250mm Arbeitsbreite, Antrieb links
Arbeitswerkzeug bestückt mit Flachschlegeln, ca 50mm breit
Geringe Bauhöhe des Mähkopfgehäuses zum Arbeiten unter Schutzplanken max.
310mm
•
Zusatzgebläse zum Reinigen der Straße montiert am Hydraulikaggregat im Heck
mit verstellbarem Ausblasschlauch; Antriebsversorgung über die
Fahrzeughydraulikanlage des Trägerfahrzeuges
Weiteres:
•
•
•
Herstellung nach Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001
CE-Konformitätserklärung
Einweisung und Inbetriebnahme durch Hersteller




Fracht und Anlieferung frei Haus an:
Kreisstraßenmeisterei Eslohe
Zum Fischacker 14
59889 Eslohe (incl. aller Nebenkosten)
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