  Leistungsbeschreibung 

Beschaffung von zwei Elektronutzfahrzeugen 
mit Dreiseitenkipper der Fahrzeugklasse N1

LOS 1: Elektronutzfahrzeug mit Dreiseitenkipper der Fahrzeugklasse N1

LOS 2: Elektronutzfahrzeug mit Dreiseitenkipper und Wassertank der Fahrzeugklasse N1

Einsatzbereich:
Die GELSENDIENSTE benötigt für die Abteilung Stadtbildpflege zwei Pritschenfahrzeuge mit Dreiseitenkipper. Die Fahrzeuge werden hauptsächlich im Bereich der Grünflächenunterhaltung und Winterdienst eingesetzt. Die Fahrzeuge sollen für mindestens zwei Personen ausreichenden Platz bieten und über kompakte Abmessungen verfügen. Die Fahrzeuge müssen gesetzeskonform und ohne Einschränkungen im öffentlichen Straßenverkehr zu bewegen sein. 

Vorbemerkungen:
Der Angebotspreis versteht sich inklusive Betriebserlaubnis, TÜV-Abnahme, deutscher Bedienungsanleitung, Checkheft, Überführung und Übergabeinspektion.
Die Fahrzeuge müssen dem neusten Stand und den anerkannten Regeln der Technik, den Vorgaben der StVZO, UVV, CE und allen anderen relevanten Normen und gesetzlichen Bestimmungen (in ihrer jeweils gültigen Fassung) entsprechen.
Die Fahrzeuge müssen aus der laufenden Produktion stammen, für den deutschen Markt bestimmt sein und von der Beschaffenheit her mindestens den gängigen Standard erfüllen. Darüberhinausgehende Forderungen sind nachstehend in der Leistungsbeschreibung aufgeführt. Alle dort als „gefordert“ gekennzeichneten Vorgaben müssen mit den angebotenen Fahrzeugen erfüllt werden. Die angegebenen Mindest- bzw. Maximalwerte müssen zudem zwingend eingehalten werden. 

Die Fahrzeuge sind mängelfrei, sauber und vollgeladen am Betriebshof Adenauerallee 115 in 45891 Gelsenkirchen zu übergeben. An den Fahrzeugen dürfen bei Auslieferung keinerlei (ausgenommen werkseitig verbaute) Aufkleber oder Beschriftungen, die Werbezwecken dienen könnten, angebracht sein. Die Anlieferung und die Abnahme der Fahrzeuge ist mindestens 48 Stunden vorher mit der Technischen Koordination, Telefon-Nr.: 0209 / 954-4387 abzustimmen. 

Die Lieferzeit für die komplette ausgeschriebene Leistung darf 12 Wochen nicht überschreiten, ein verbindliches Lieferdatum ist im Leistungsverzeichnis anzugeben.

Unerlässlich ist die Existenz eines mobilen Vor-Ort-Services oder einer Servicewerkstatt, die innerhalb von 45 Minuten, gemessen ab Betriebshof Adenauerallee 115 in Gelsenkirchen mit dem PKW oder LKW erreichbar ist. Die Ausstattung mit Personal, Sonderwerkzeugen, Prüfgeräten und Ersatzteilen muss eine Instandsetzung der Fahrzeuge (bei Defekten) innerhalb von 48 Stunden gewährleisten. Generell ist für durch Garantiearbeiten bedingte Ausfallzeit von mehr als 48 Stunden ein entsprechendes und gleichwertiges Ersatzfahrzeug zur Verfügung zu stellen. Ersatz- und Verschleißteile müssen auch nach der Garantiezeit spätestens 48 Stunden nach Bestelleingang geliefert worden sein. Die Verfügbarkeit dieser Teile muss für mindestens zehn Jahre gewährleistet sein.

Sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ohne Beeinträchtigungen von Garantie- oder Kulanzansprüchen durch eigenes, zuvor geschultes Personal gemäß Herstellervorgaben vorgenommen werden.



Nach vorheriger Terminabsprache hat eine Einweisung (in Deutsch) der Fahrer zu erfolgen. Die Fahrer sind über den sicheren Umgang mit den Fahrzeugen, mögliche Gefahren und Unfallverhütung gemäß UVV zu informieren. Dabei sind alle Sicherheitseinrichtung bezüglich ihrer Funktion und Wirkung sowie die Bedienung der Fahrzeuge zu erläutern.

Ferner ist das Werkstattpersonal hinsichtlich Wartung- und Reparaturarbeiten zu schulen. Die hierfür anfallenden Kosten trägt der Auftragnehmer.

Jegliche Kommunikation erfolgt in deutscher Sprache.

Dem Angebot ist eine Beschreibung der Fahrzeuge beizufügen (z.B. Prospekt mit technischen Daten).

Ansprechpartner ist die Technische Koordination - Telefon: 0209 / 954-4387.


Zuschlagserteilung:

Die Ausschreibung wird in zwei Fachlose unterteilt. Angebote sind für beide Lose abzugeben.
Die Zuschlagserteilung erfolgt auf Grundlage der Gesamtbewertung beider Lose.
Der Bieter, der hierbei das wirtschaftlichste Gesamtangebot einreicht, erhält den Zuschlag für beide Lose.
Eine getrennte Zuschlagserteilung ist ausgeschlossen.

Zuschlagserteilung zu LOS 2:

Die Zuschlagserteilung erfolgt unter dem Vorbehalt der Erteilung des Förderbescheids.



























Wertungskriterien

Die Auswahl der Wertungskriterien erfolgte unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht sowie dem aktuellen Stand der Technik, inklusive der Einbeziehung ökologischer Kriterien.

Verteilung der Wertungskriterien:
· Preisliche Aspekte (70%)
· Lieferfrist (15%)
· Service- und Garantieleistungen (15%)

Die Werte für die Berechnung werden aus der Leistungsbeschreibung entnommen.



· Preisliche Aspekte (70 % = 350 Punkte)
Für das Kriterium „Preisliche Aspekte“ werden max. 350 Punkte vergeben.
Das Preiskriterium wird nach einer Verhältnisgewichtung in die Gesamtbewertung eingehen. Grundlage ist die Preisangabe (Angebotspreis in € netto) im Angebot.
Das Angebot mit dem niedrigsten Endpreis erhält 350 Punkte. Ein Angebot, welches das günstigste Angebot im Endpreis um 100% oder mehr überschreitet, erhält 0 Punkte. Angebote, deren Endpreis innerhalb dieser Spanne von 100 % liegen, werden auf Grundlage folgender Formel bewertet:

Punktzahl = 350 × (2 × niedrigster Preis - angebotener Preis) ÷ niedrigster Preis

Die Punktzahl wird auf eine ganze Zahl ohne Dezimalstellen kaufmännisch gerundet.




· Lieferzeit (15% = 75 Punkte)

· Verbindlich kürzeste Lieferzeit nach Auftragseingang max. 12 Wochen

Im Rahmen dieses Kriteriums wird die verbindlich kürzeste Lieferfrist aller gewerteten Angebote mit der Punktzahl 75 bewertet. Für jede Woche, die die kürzeste Lieferfrist überschreitet, werden 15 Punkte in Abzug gebracht.
















· Serviceleistungen und Garantie (15% = 75 Punkte)

· kostenlose 1. Inspektion	 "ja" = 15 Punkte / "nein" = 0 Punkte

· Anschlussgarantie als Erweiterung der vertragsbedingten Gewährleistung von 24 Monaten auf das gesamte Fahrzeug. Bitte beachten Sie die allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) der GELSENDIENSTE, Stand 10/2013 (Pos. 10. Mängelhaftung).
· 12 Monate	 	 15 Punkte
· 24 Monate 		 30 Punkte
· 36 Monate 		 45 Punkte
· 48 Monate 		 60 Punkte


	Wertungskriterien
	Gewichtung
	Punkte

	Preisliche Aspekte
	70%
	350

	Lieferzeit
	15%
	75

	Serviceleistungen und Garantie
	15%
	75

	Gesamt:
	100%
	500



In der Spalte: "Vom Bieter auszufüllen" sind die entsprechenden Angaben einzutragen.
Änderungen und Ergänzungen am Leistungsverzeichnis sind unzulässig. Das Leistungsverzeichnis muss vollständig ausgefüllt sein und alle Angaben enthalten. Die geforderten Unterlagen sind dem Angebot beizufügen. Sollte das Leistungsverzeichnis nach Auffassung des Bieters Unklarheiten enthalten oder einzelne Punkte nicht wie gefordert ausführbar sein, besteht die Möglichkeit einer Klärung über das Bieterportal in Form einer „Bieterfrage“. Bei den im Leistungsverzeichnis aufgeführten ca.-Angaben gilt eine Abweichung von +/- 5%.

LOS 1: Elektronutzfahrzeug mit Dreiseitenkipper der Fahrzeugklasse N1

	1
	Abmessungen Grundgerät, Gewicht, Sitzplätze, Geschwindigkeit
	Vom Bieter auszufüllen:

	1.1
	Fahrzeuglänge
	max. 3.700 mm
	      [mm]

	1.2
	Fahrzeugbreite mit Spiegel
	max. 2.000 mm
	      [mm]

	1.3
	Fahrzeughöhe (im Leerzustand)
	max. 2000 mm
	      [mm]

	1.4
	Zulässiges Gesamtgewicht
	mind. 2.000 kg
	      [kg]

	1.5
	Nutzlast
	mind. 1400 kg
	      [kg]

	1.6
	Anhängelast
mind. 750 kg gebremst
	gefordert
	      [kg]

	1.7
	Radstand
	ca. 1.800 – 1.900 mm
	      [mm]

	1.8
	Bodenfreiheit
	mind. 195 mm
	      [mm]

	1.9
	Höchstgeschwindigkeit 
	ca. 40 km/h
	      [km/h]

	1.10
	Innerer Wendekreis
	max. 4.500 mm 
	      [mm]

	1.11
	2 Sitzplätze
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	1.12
	Max. überwindbare Steigung unbeladen
	mind. 35%
	      [%]

	1.13
	Maximale Kipplast 
	mind. 940 kg
	      [kg]

	2
	Motor, Kraftübertragung, Ladekabel
	

	2.1
	Motorbauart
	Elektro
	|_|ja     |_|nein

	2.2
	Nennleistung Motor
	mind. 9 kW
	      [kW]

	2.3
	Getriebe
	Automatikgetriebe
	|_|ja     |_|nein

	2.4
	Batterie aus Lithium
	mind. 78 V und 180 Ah
	
      [V]

      [Ah]


	2.5
	Batterie Nennleistung
	mind. 14 kWh
	      [kWh]

	2.6
	Reichweite 
	mind. 80 km
	      [km]

	2.7
	Ladezeit
	max. 7 Stunden
	      [Std]

	2.8
	Ladekabel mind. 4 Meter, Typ 2 Mode 2 (Schuko)
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	2.9
	Konverter 72V / 230V
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	
	
	
	

	3
	Fahrwerk, Getriebe, Bremse, Hydraulik
	

	3.1
	Rahmen aus 4 mm dickem maschinengeschweißtem Stahl
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.2
	Doppelquerlenkerachse vorne
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.3
	Blattfedern hinten
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.4
	Differentialgetriebe
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.5
	Hinterradantrieb
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.6
	Scheibenbremsen vorne
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.7
	Trommelbremse hinten
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.8
	Mechanische Betriebsbremse mit hydraulischer Steuerung
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.9
	Elektrische Betriebsbremse mit Energierückgewinnung, die in die Batterie eingespeist wird
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.10
	Mechanische Feststellbremse
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.11
	
 Hydrauliköltankinhalt 

	mind. 3 Liter
	      [l]

	3.12
	
Volumenstrom Hydrauliköl

	mind. 4 ltr/min bei 110 bar
	      [l]

	4
	Kabine
	

	4.1
	Robuste Kabine, Rahmen aus Aluminiumprofilen, verkleidet mit Abdeckungen aus expandiertem Polypropylen, 100% recycelbar, wasserdicht, verrottungsfest, isolierend, stoßdämpfend, vibrationsdämpfend
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.2
	Kabine abschließbar
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.3
	Kabine schallgedämpft und isoliert
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.4
	Verglaste Vollkabine
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.5
	360°-Sichtfeld (keine toten Winkel seitlich und vorne)
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.6
	2 Glastüren rechts und links mit Schiebefenster
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.7
	Türschutz mit Schockabsorber
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.8
	Heckscheibe mit Schiebeöffnung
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.9
	Elektrische Kabinenheizung mehrstufig einstellbar
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.10
	Fahrer- und Beifahrersitz mehrfach verstellbar
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.11
	Sitze mit hoher Rückenlehne
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.12
	Dreipunktgurte mit automatischer
Gurtaufwicklung an beiden Sitzplätzen
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.13
	Schonbezüge für Sitz- und Rückenteile,
passgenau zu den verbauten Sitzen, aus
robustem Stoff
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.14
	4,3“ LCD-Anzeige
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.15
	Rückfahrkamera
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.16
	Radio mit 12V USB Anschluss
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.17
	12V Steckdose
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.18
	Telefonhalterung
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.19
	Lenkradwinkelverstellung
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.20
	Sonnenblende
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.21
	2-stufige Frontscheibenwischer mit Reinigungsanlage
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.22
	Tempomat ab 2 km/h
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.23
	Tiefereinstieg (ohne Aufstieg Treppe)
	gefordert
	|_|ja     |_|nein




	5
	Betriebsanzeigen
	

	5.1
	Geschwindigkeit
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	5.2
	Kilometerzähler
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	5.3
	Prozentsatz der Batterie
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	5.4
	Stromverbrauch
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	5.5
	Stromregeneration
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	5.6
	Statusanzeige über LED in Textform z.B. Anzeige der Feststellbremse
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6
	Sicherheit
	

	6.1
	RFID-Fahreridentifikation
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.2
	Elektrische Servolenkung
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.3
	Stoßabsorbierende Aufhängung
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.4
	Rückfahrkamera
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.5
	Fahrersitz mit Anwesenheitssensor
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.6
	Rückfahrwarner
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.7
	Fußgängergong
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.8
	Hupe
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.9
	Warnblinkanlage
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.10
	Automatische Abschaltung, wenn der Fahrer den Sitz verlässt
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.11
	AVAS - Akustisches Warnsystem, das bei Geschwindigkeiten von unter 20 km/h aktiviert wird
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	7
	Beleuchtung 
	

	7.1
	LED-Tagfahrlicht
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	7.2
	Blinklichter in LED-Technik
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	7.3
	Nebelschlussleuchte in LED-Technik
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	7.4
	LED-Innenraumbeleuchtung
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	7.5
	Zwei Arbeitsscheinwerfer in LED-Technik auf dem Dach montiert
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	7.6
	Beleuchtung gemäß StVZO
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	8
	Bereifung 
	

	8.1
	Geländereifen 185/R14
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	9
	Weitere Ausstattung 
	

	9.1
	Doppelrundumleuchten in LED-Technik in gelb/orange auf dem Fahrerhausdach rechts und links montiert, (entsprechend den gesetzlichen Vorgaben) Ein- / Ausschalter von der Fahrerposition aus bedienbar mit Kontrollleuchte
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	9.2
	Zwei seitliche Ablageboxen (eine rechts, eine links) abschließbar
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	9.3
	Anhängerkupplung Kugelkopf
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	9.4
	Integrierte Laderampen
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	9.5
	Lampenschutzgitter für die Heckleuchten
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	9.6
	Verbandmaterial, Warndreieck, Warnweste für beide Sitzplätze und LED-Warnleuchte 
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	9.7
	Feuerlöscher mit Manometer inkl. Halterung im Fahrerhaus z.B. am Beifahrersitz, schnell und einfach zugänglich montiert, in Abstimmung mit AG
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	9.8
	Warnmarkierungen (rot/weiß) nach DIN 30710, retroreflektierend, an geeigneter Stelle in Absprache mit dem AG (zur Wahrnehmung von Sonderrechten gem. §35 StVO)
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	9.9
	OnBoard Computer für Diagnose und Analyse
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	10
	Dreiseitenkipper
	

	10.1
	Dreiseitenkipper aus Aluminium mit hydraulischem Zylinder zum kippen 
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	10.2
	Pritschenmaße:
Länge: ca. 1.800 mm

Breite: ca. 1.500 mm

Höhe Bordwände: ca. 380 mm
	gefordert
	
      [mm]

      [mm]

      [mm]


	10.3
	Bordwanderhöhung
	ca. 500 mm 
	      [mm]

	10.4
	Ladehöhe:
	ca. 930 mm
	      [mm]

	10.5
	Zurrösen mind. 6
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	10.6
	Kippvorrichtung mit Kabinensteuerung & Fernbedienung 
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	10.7
	Abstützstange zur Kippersicherung 
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	11
	Sonstiges
	

	11.1
	Dokumentation: Betriebsanleitung (Papier und digital), Serviceheft (Papierform), 

Technische Unterlagen: in digitaler Form (USB Stick oder als PDF Datei) Schaltpläne (Elektro und Hydraulik), Ersatzteillisten.

	gefordert
	|_|ja     |_|nein

































LOS 1: Elektronutzfahrzeug mit Dreiseitenkipper der Fahrzeugklasse N1


	
Verbindliche Lieferzeit nach Auftragseingang:
 (in Wochen)

Maximal 12 Wochen nach Auftragseingang

	      Wochen

	
Fahrzeugbezeichnung Grundgerät:
(bitte vollständige Typenbezeichnung angeben)


Angebotspreis Grundgerät:

	     


      € (netto)

	
Kostenlose 1. Inspektion:

	|_|ja     |_|nein

	
Anschlussgarantie in Monaten bei einer Laufleistung von 
ca. 15.000 Kilometer/Jahr auf das gesamte Fahrzeug  

	      Laufzeit / Monate

	
Servicewerkstatt:
(bitte Adresse angeben)

	     




Datum:      

Name der zu erklärenden Person:      























In der Spalte: "Vom Bieter auszufüllen" sind die entsprechenden Angaben einzutragen.
Änderungen und Ergänzungen am Leistungsverzeichnis sind unzulässig. Das Leistungsverzeichnis muss vollständig ausgefüllt sein und alle Angaben enthalten. Die geforderten Unterlagen sind dem Angebot beizufügen. Sollte das Leistungsverzeichnis nach Auffassung des Bieters Unklarheiten enthalten oder einzelne Punkte nicht wie gefordert ausführbar sein, besteht die Möglichkeit einer Klärung über das Bieterportal in Form einer „Bieterfrage“. Bei den im Leistungsverzeichnis aufgeführten ca.-Angaben gilt eine Abweichung von +/- 5%.

LOS 2: Elektronutzfahrzeug mit Dreiseitenkipper und Wassertank der Fahrzeugklasse N1

	1
	Abmessungen Grundgerät, Gewicht, Sitzplätze, Geschwindigkeit
	Vom Bieter auszufüllen:

	1.1
	Fahrzeuglänge
	max. 3.700 mm
	      [mm]

	1.2
	Fahrzeugbreite mit Spiegel
	max. 2.000 mm
	      [mm]

	1.3
	Fahrzeughöhe (im Leerzustand)
	max. 2000 mm
	      [mm]

	1.4
	Zulässiges Gesamtgewicht
	mind. 2.000 kg
	      [kg]

	1.5
	Nutzlast
	mind. 1400 kg
	      [kg]

	1.6
	Anhängelast
mind. 750 kg gebremst
	gefordert
	      [kg]

	1.7
	Radstand
	ca. 1.800 – 1.900 mm
	      [mm]

	1.8
	Bodenfreiheit
	mind. 195 mm
	      [mm]

	1.9
	Höchstgeschwindigkeit 
	ca. 40 km/h
	      [km/h]

	1.10
	Innerer Wendekreis
	max. 4.500 mm 
	      [mm]

	1.11
	2 Sitzplätze
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	1.12
	Max. überwindbare Steigung unbeladen
	mind. 35%
	      [%]

	1.13
	Maximale Kipplast 
	mind. 940 kg
	      [kg]

	2
	Motor, Kraftübertragung, Ladekabel
	

	2.1
	Motorbauart
	Elektro
	|_|ja     |_|nein

	2.2
	Nennleistung Motor
	mind. 9 kW
	      [kW]

	2.3
	Getriebe
	Automatikgetriebe
	|_|ja     |_|nein

	2.4
	Batterie aus Lithium
	mind. 78 V und 180 Ah
	
      [V]

      [Ah]


	2.5
	Batterie Nennleistung
	mind. 14 kWh
	      [kWh]

	2.6
	Reichweite 
	mind. 80 km
	      [km]

	2.7
	Ladezeit
	max. 7 Stunden
	      [Std]

	2.8
	Ladekabel mind. 4 Meter, Typ 2 Mode 2 (Schuko)
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	2.9
	Konverter 72V / 230V
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	
	
	
	

	3
	Fahrwerk, Getriebe, Bremse, Hydraulik
	

	3.1
	Rahmen aus 4 mm dickem maschinengeschweißtem Stahl
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.2
	Doppelquerlenkerachse vorne
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.3
	Blattfedern hinten
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.4
	Differentialgetriebe
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.5
	Hinterradantrieb
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.6
	Scheibenbremsen vorne
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.7
	Trommelbremse hinten
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.8
	Mechanische Betriebsbremse mit hydraulischer Steuerung
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.9
	Elektrische Betriebsbremse mit Energierückgewinnung, die in die Batterie eingespeist wird
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.10
	Mechanische Feststellbremse
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	3.11
	
 Hydrauliköltankinhalt 

	mind. 3 Liter
	      [l]

	3.12
	
Volumenstrom Hydrauliköl

	mind. 4 ltr/min bei 110 bar
	      [l]

	4
	Kabine
	

	4.1
	Robuste Kabine, Rahmen aus Aluminiumprofilen, verkleidet mit Abdeckungen aus expandiertem Polypropylen, 100% recycelbar, wasserdicht, verrottungsfest, isolierend, stoßdämpfend, vibrationsdämpfend
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.2
	Kabine abschließbar
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.3
	Kabine schallgedämpft und isoliert
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.4
	Verglaste Vollkabine
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.5
	360°-Sichtfeld (keine toten Winkel seitlich und vorne)
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.6
	2 Glastüren rechts und links mit Schiebefenster
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.7
	Türschutz mit Schockabsorber
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.8
	Heckscheibe mit Schiebeöffnung
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.9
	Elektrische Kabinenheizung mehrstufig einstellbar
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.10
	Fahrer- und Beifahrersitz mehrfach verstellbar
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.11
	Sitze mit hoher Rückenlehne
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.12
	Dreipunktgurte mit automatischer
Gurtaufwicklung an beiden Sitzplätzen
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.13
	Schonbezüge für Sitz- und Rückenteile,
passgenau zu den verbauten Sitzen, aus
robustem Stoff
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.14
	4,3“ LCD-Anzeige
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.15
	Rückfahrkamera
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.16
	Radio mit 12V USB Anschluss
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.17
	12V Steckdose
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.18
	Telefonhalterung
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.19
	Lenkradwinkelverstellung
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.20
	Sonnenblende
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.21
	2-stufige Frontscheibenwischer mit Reinigungsanlage
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.22
	Tempomat ab 2 km/h
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	4.23
	Tiefereinstieg (ohne Aufstieg Treppe)
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	5
	Betriebsanzeigen
	

	5.1
	Geschwindigkeit
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	5.2
	Kilometerzähler
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	5.3
	Prozentsatz der Batterie
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	5.4
	Stromverbrauch
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	5.5
	Stromregeneration
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	5.6
	Statusanzeige über LED in Textform z.B. Anzeige der Feststellbremse
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6
	Sicherheit
	

	6.1
	RFID-Fahreridentifikation
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.2
	Elektrische Servolenkung
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.3
	Stoßabsorbierende Aufhängung
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.4
	Rückfahrkamera
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.5
	Fahrersitz mit Anwesenheitssensor
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.6
	Rückfahrwarner
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.7
	Fußgängergong
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.8
	Hupe
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.9
	Warnblinkanlage
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.10
	Automatische Abschaltung, wenn der Fahrer den Sitz verlässt
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	6.11
	AVAS - Akustisches Warnsystem, das bei Geschwindigkeiten von unter 20 km/h aktiviert wird
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	7
	Beleuchtung 
	

	7.1
	LED-Tagfahrlicht
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	7.2
	Blinklichter in LED-Technik
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	7.3
	Nebelschlussleuchte in LED-Technik
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	7.4
	LED-Innenraumbeleuchtung
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	7.5
	Zwei Arbeitsscheinwerfer in LED-Technik auf dem Dach montiert
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	7.6
	Beleuchtung gemäß StVZO
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	8
	Bereifung 
	

	8.1
	Geländereifen 185/R14
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	9
	Weitere Ausstattung 
	

	9.1
	Doppelrundumleuchten in LED-Technik in gelb/orange auf dem Fahrerhausdach rechts und links montiert, (entsprechend den gesetzlichen Vorgaben) Ein- / Ausschalter von der Fahrerposition aus bedienbar mit Kontrollleuchte
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	9.2
	Anhängerkupplung Kugelkopf
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	9.3
	Integrierte Laderampen
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	9.4
	Lampenschutzgitter für die Heckleuchten
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	9.5
	Verbandmaterial, Warndreieck, Warnweste für beide Sitzplätze und LED-Warnleuchte 
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	9.6
	Feuerlöscher mit Manometer inkl. Halterung im Fahrerhaus z.B. am Beifahrersitz, schnell und einfach zugänglich montiert, in Abstimmung mit AG
	gefordert
	|_|ja     |_|nein




	9.7
	Warnmarkierungen (rot/weiß) nach DIN 30710, retroreflektierend, an geeigneter Stelle in Absprache mit dem AG (zur Wahrnehmung von Sonderrechten gem. §35 StVO)
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	9.8
	OnBoard Computer für Diagnose und Analyse
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	10
	Dreiseitenkipper
	

	10.1
	Dreiseitenkipper aus Aluminium mit hydraulischem Zylinder zum kippen 
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	10.2
	Pritschenmaße:
Länge: ca. 1.800 mm

Breite: ca. 1.500 mm

Höhe Bordwände: ca. 380 mm
	gefordert
	
      [mm]

      [mm]

      [mm]


	10.3
	Bordwanderhöhung
	ca. 500 mm 
	      [mm]

	10.4
	Ladehöhe:
	ca. 930 mm
	      [mm]

	10.5
	Zurrösen mind. 6
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	10.6
	Kippvorrichtung mit Kabinensteuerung & Fernbedienung 
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	10.7
	Abstützstange zur Kippersicherung 
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	11
	Wassertank
	

	11.1
	Mind. 400 Liter Wassertank mit integrierter Wasserpumpe 
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	11.2
	Fließgeschwindigkeit
	mind. 25 ltr/min bei 2,5 bar
	      [l]

	11.3
	Zwei Anschlüsse (seitlich & vorne) 
	gefordert
	|_|ja     |_|nein

	12
	Sonstiges
	

	12.1
	Dokumentation: Betriebsanleitung (Papier und digital), Serviceheft (Papierform), 

Technische Unterlagen: in digitaler Form (USB Stick oder als PDF Datei) Schaltpläne (Elektro und Hydraulik), Ersatzteillisten.

	gefordert
	|_|ja     |_|nein

























LOS 2: Elektronutzfahrzeug mit Dreiseitenkipper und Wassertank der Fahrzeugklasse N1

	
Verbindliche Lieferzeit nach Auftragseingang:
 (in Wochen)

Maximal 12 Wochen nach Auftragseingang

	      Wochen

	
Fahrzeugbezeichnung Grundgerät:
(bitte vollständige Typenbezeichnung angeben)


Angebotspreis Grundgerät:

	     


      € (netto)

	
Kostenlose 1. Inspektion:

	|_|ja     |_|nein

	
Anschlussgarantie in Monaten bei einer Laufleistung von 
ca. 15.000 Kilometer/Jahr auf das gesamte Fahrzeug 

	      Laufzeit / Monate

	
Servicewerkstatt:
(bitte Adresse angeben)

	     




Datum:      

Name der zu erklärenden Person:      
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