<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/200407">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.1</Version>
    <VersDate>2009-12</VersDate>
    <Date>2025-05-05</Date>
    <Time>11:03:56</Time>
    <ProgSystem>CaliforniaX by G&amp;W Software AG</ProgSystem>
    <ProgName>CaliforniaX V24.1.06</ProgName>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>40219-01 Neubau ZK Lohr</NamePrj>
    <LblPrj>40219-01 Neubau ZK Lohr</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <BoQ ID="GW_2719427">
      <BoQInfo>
        <Name>ZK-344-01 Stahl- Gla</Name>
        <LblBoQ>ZK-344-01 Stahl- Glas- Türen</LblBoQ>
        <Date>2025-05-05</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>4</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Index</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>No</Num>
          <Alignment>left</Alignment>
        </BoQBkdn>
        <Ctlg>
          <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
          <CtlgType>cost unit</CtlgType>
          <CtlgName>Vergabeeinheiten_Gewerke_Vorl.</CtlgName>
        </Ctlg>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <Remark ID="GW_2719430">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">1. UMFANG DER BAUARBEITEN:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei den ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um die Lieferung und Montage von verglasten Stahlrahmentüren mit und ohne Brand-, Rauch- und Schallschutzanforderungen für den Neubau des Klinikums Main- Spessart in 97816 Lohr.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">1.</span>
                      <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> </span>
                      <span style="background:#FFFFFF;">UMFANG DER BAUARBEITEN:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719431">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2. PLANANLAGE:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Folgende Pläne und Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">als Kalkulationsgrundlage bei:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Zonenpläne</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- siehe separates Anlagenverzeichnis</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Dieses Leistungsverzeichnis wurde automatisch sortiert. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">anhand der Seitenzahlen zu prüfen und ggf. fehlende </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Blätter anzufordern. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Leistungen sind gemäß den zum Zeitpunkt der Ausführung </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">gültigen und freigegebenen Ausführungsplänen auszuführen.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">2. PLANANLAGE:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719432">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">3. BAUSTELLEN-BESCHREIBUNG NACH DIN 18299 </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Angaben zur Baustelle:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Klinikum Main-Spessart beabsichtigt</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">den Neubau des Zentralklinikums in Lohr am Main.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Lage der Baustelle (Anschrift):</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Neubau Klinikum Main-Spessart</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zentralklinikum MSP</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Am Sommerberg </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">97816 Lohr am Main</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zufahrtsmöglichkeiten:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Grundstück für den Neubau Zentralklinikum Lohr liegt am </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">südwestlichen Rand der Stadt Lohr.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Baugrundstück wird nördlich, östlich und südlich von kleinteiliger Wohnbebauung begrenzt. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Unmittelbar nördlich schließt ein Reitverein an.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Westlich begrenzen zwei Wohnhäuser das Baugrundstück.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Grundstück wird ausschließlich über eine neu errichtete Privatstraße erschlossen. Die Zufahrt erfolgt über die öffentlichen Straßen "Westtangente" und "Zur Alm". "Zur Alm" mündet in die Privatstraße "Am Sommerberg", von welcher wiederum die neue Privatstraße erschlossen wird. Diese führt nördlich des Baugrundstücks in südliche Richtung auf das Grundstück, um dann westlich entlang des Reitvereins das Grundstück zu erschließen. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im Süden des Baufeldes befindet sich eine Feuerwehrzufahrt</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">mit einem Fußgängereingang für die Objektüberwachung.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Diese Zufahrt über die Straße "Bergwiesenstraße" dient ausdrücklich nicht als Zufahrt für Baufahrzeuge und ist jederzeit freizuhalten. Gleiches gilt für das Tor im Osten des Grundstückes, dieses ist dauerhaft verschlossen und kann nicht als Zugang zur Baustelle genutzt werden.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Art der geplanten baulichen Anlagen:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das neue Klinikum verortet sich in südwestlicher Grundstückslage.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Baugrundstück fällt von Westen nach Osten ab.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im westlichen Teil liegt das Gebäude unterhalb des Bestandsgeländes</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und wächst nach Osten aus diesem heraus. Der Haupteingang</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">öffnet sich in nordöstlicher Richtung zum abfallenden Gelände.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Auf dem Baugrundstück ist ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) vorgesehen, dieses ist nicht Bestandteil der Planung.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Standort für das MVZ ist nördlich in Verlängerung des Klinikums angegliedert. Das MVZ wird als freistehendes Gebäude konzipiert.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Als spätere Verbindung zwischen MVZ und Klinikum wird vorab ein Verbindungsgang im Untergeschoss errichtet. Zwischen Klinikum und MVZ befindet sich die geplante Liegendkrankenvorfahrt.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Westlich hinter dem Klinikum befindet sich der Wirtschaftshof.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Abfahrt zum Wirtschaftshof, welcher auf dem Niveau des Untergeschosses des Klinikums liegt, befindet sich an der westlichen Grundstücksgrenze. An den Wirtschaftshof schließt südlich die geplante</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Feuerwehrumfahrt an. Die notwendigen Geländeabfangungen erfolgen mittels Bohrpfahl-Stützwänden und Gabionen-Stützwänden.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das geplante Parkhaus liegt am östlichen Rand des Baufelds, es liegt mit seiner Einfahrtsebene ca. 10,00 m unter OKFF der Zugangsebene des Klinikums und des MVZ, und entwickelt sich durch die versetzt angeordneten Parkebenen nach oben bis auf das Niveau der Zugangsebene. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Südlich des Parkhauses liegt der geplante Mitarbeiterparkplatz.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Geländeabfangungen erfolgen mittels Gabionen-Stützwänden.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das geplante Zentralklinikum Lohr beinhaltet </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ca. 17.200 m² Nutzungsfläche sowie ca. 33.200 m² BGF</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">(ohne Wirtschaftshof, ohne Parkhaus)</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und hat eine Gesamtbettenzahl von 280 Betten.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Gebäude besteht aus drei Gebäudeteilen:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil A, B und C</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Neubau verfügt über fünf Geschosse:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Untergeschoss, das Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">mit einer Regelgeschosshöhe von jeweils 4,50 m sowie das </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2. Obergeschoss und das 3. Obergeschoss mit einer Regelgeschosshöhe von jeweils 3,70 m. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Gebäude springt mehrfach in verschiedenen Geschossen von unten nach oben zurück.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle Dachflächen werden als Flachdächer ausgebildet.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Nutzungsverteilung:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Gebäude gliedert sich nutzungsspezifisch in folgende Teile:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im Untergeschoss befinden sich Lagerräume und Technikzentralen,</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Umkleidebereiche für die Mitarbeiter, die Zentralsterilisation</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und die Zentralküche. Das Untergeschoss steht in direkter Verbindung mit dem Wirtschaftshof.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im Erdgeschoss befinden sich die zentralen Eingangs- und</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Erschließungszonen sowie die Notaufnahme, Funktionsdiagnostik, Labor, Arztdienste und die Verwaltungsbereiche.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im 1. Obergeschoss befindet sich das Funktionsgeschoss mit allen hochinstallierten, diagnostischen Bereichen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Diese gruppieren sich um den zentralen Erschließungskern.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im 2. Obergeschoss befinden sich zwei Allgemeinpflegestationen und eine geriatrische Station.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im 3. Obergeschoss befinden sich zwei Allgemeinpflegestationen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und eine Allgemeinpflegestation mit 4 Palliativbetten.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Dachflächen dienen u.a. als Aufstellfläche für technische</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Geräte wie Rückkühler, Photovoltaikanlagen und Lüftungsgeräte.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die oberste Dachfläche wird bekiest ausgeführt. Tieferliegende</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Dachflächen, welche eine Aussicht aus den Arbeits- und</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Patientenbereichen ermöglichen erhalten eine extensive Begrünung.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Hubschrauberlandeplatz ist auf der Dachfläche auf dem östlichen Gebäudeflügel (Bauteil C) angeordnet. Dieser ist an zwei Notfallaufzüge angebunden, welche kurze Wege in die Notaufnahme, den OP und die Intensivstation sicherstellen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Innere Erschließung:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Haupteingang befindet sich im Erdgeschoss auf der nördlichen Gebäudeseite. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Vom Foyer des Klinikums werden alle Bereiche, wie die Erschließung des gesamten Erdgeschosses,</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">sowie der Ober- und Untergeschosse erreicht.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die vertikale Haupterschließung erfolgt durch die dem Foyer</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">angegliederten beiden Personenaufzüge und der zentralen Treppe</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">in der Mitte des Gebäudes. Im Rücken der öffentlichen Erschließung angeordnet befinden sich die vier Bettenaufzüge.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Vier weitere Treppenkerne erschließen das Gebäude.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Diese dienen nicht der öffentlichen Erschließung, sondern nur als</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Geschossverbindung für die Mitarbeiter des Klinikums,</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">sowie für die Entfluchtung des Gebäudes für alle Personen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Fassade:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Fassaden von Erdgeschoss und Untergeschoss sowie der Innenhöfe werden als vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) mit einer Außenwandbekleidung aus großformatigen Faserzementtafeln </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ausgeführt.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Fassaden der Obergeschosse werden als vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) mit einer Außenwandbekleidung aus Nadelholz ausgeführt Fenster werden als Lochfenster in die Fassade integriert.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Haupteingang im Erdgeschoss erhält eine großflächige </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Tragwerk:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Haupttragwerk wird in Stahlbetonskelettbauweise errichtet, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus Stahlbetonstützen im Regelstützenraster</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">von 7,50 m x 7,50 m und Stahlbetonflachdecken.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Hierdurch ist eine möglichst hindernisfreie Führung der Haustechnik möglich. Die Decken der Patientenzimmer in den Obergeschossen erhalten eine Betonkerntemperierung.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Neubau wird durch zwei Dehnfugen in drei Gebäudeteile</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">(Bauteil A, B und C) unterteilt.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Aussteifung der Gebäudeteile erfolgt jeweils über </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus-/Aufzugskerne aus Stahlbetonwänden.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Am Deckenrand entlang der Außenfassade werden umlaufend tragende Stahlbetonunterzüge ausgeführt, bündig mit den Fassadenstützen. Die Ausfachung der Außenwände erfolgt mit nichttragendem Mauerwerk. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Technikschächte werden teilweise mit Stahlbetonwänden ausgeführt,</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">mindestens eine Wand wird mit nichttragendem Mauerwerk</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">verschlossen. Nichttragende Innenwände werden in Mauerwerk,</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Leichtbau oder als transparente Trennwände errichtet.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Bodenplatte sowie die an das Erdreich angrenzenden Außenwände werden als WU-Betonkonstruktion ausgeführt. Die Abdichtung der erdberührten Bauteile wie Außenwände und Bodenplatte erfolgt als WU-Konstruktion und Frischbetonverbundfolie als additiver Rissabdichtung.Die Baukörpergründung erfolgt über Bohrpfähle.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Lage der geplanten baulichen Anlagen:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Lage des Gebäudes, der Baustelleneinrichtungsflächen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und Wegeführung sowie Höhenangaben sind den beigefügten</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Planunterlagen zu entnehmen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle,</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ergebnisse von Erkundung- oder Beräumungsmaßnahmen:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Eine Luftbildauswertung sowie eine Oberflächensondierung mit </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Nachgrabung wurden durchgeführt. Die Auswertung hat keinen Hinweis auf vorhandene Kampfmittel ergeben. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Baustellenkrane:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Baustellenkrane sind mit Befeuerung nach Vorschriften des </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Luftfahrt-Bundesamtes auszustatten.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">3. BAUSTELLEN-BESCHREIBUNG NACH DIN 18299</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719433">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">4. ERDBEBENZONE</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Gemäß geotechnischer Untersuchung des Baugeländes liegt Lohr in keiner Erdbebenzone nach DIN EN 19981.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">4. ERDBEBENZONE</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719434">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">5. BAUSTELLENKOORDINATION/ ENTSORGUNGSLOGISTIK</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zur Unterstützung der logistischen Koordination, zum Interessenausgleich aller am Bau beteiligten Unternehmen und zur Überwachung der Einhaltung der logistischen Bedingungen wird die Baustellenkoordination durch ein Baustellenlogistikunternehmen ausgeführt.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-right:22pt;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustellenkoordination errichtet die allgemeine Baustelleneinrichtung aus Bauzaun und Zugängen, eine Containeranlage für die Objektüberwachung des AG und stellt Sanitär- und Firmencontainer zur Verfügung. Die Baustellenkoordination sorgt für kontrollierte Zugänge zur Baustelle, koordiniert Materialanlieferungen, weist Lagerflächen zu, stellt Baustrom- und Bauwasser- Entnahmestellen zur Verfügung und betreibt einen Wertstoffhof auf dem Grundstück.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ein kontrollierter Zugang zur Baustelle verhindert unberechtigten Zugang und erhöht den allgemeinen Schutz der Baustelle vor Diebstahl und Vandalismus. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Durch rechtzeitige Planung und Koordination aller Transporte/ Anlieferungen werden die vorhandenen logistischen Ressourcen, wie Verkehrswege, Entladeflächen, Entladezeiten und Lagerflächen optimiert.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Außerdem wird die Bereitstellung und Freihaltung von Parkplätzen, Baustraßen und Fluchtwegen überwacht und koordiniert. Errichtet und überwacht werden außerdem Beschilderungen, und allgemeine Absperrungen bzw. Sicherheitseinrichtungen. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Den Anweisungen des Baustellenkoordinators zu vorgenannten Bereichen bzw. gemäß Vorgaben des Logistikhandbuchs ist Folge zu leisten.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Nähere Angaben zu BE und Baustellenkoordination siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen (WBVBs zu Formblatt 214.H).</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">5. BAUSTELLENKOORDINATION</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719435">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">6. MATERIALTRANSPORT</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Grundsätzlich ist der Transport der Materialien zu den Verwendungsstellen, d.h. zum Verarbeitungs-/Einbauort in die jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren, sofern nicht besondere Ansätze in den Positionen enthalten sind.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">6. MATERIALTRANSPORT</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719436">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">7. EINBAU + LIEFERUNG STOFFE:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle Leistungen umfassen neben dem Einbau auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">vorgeschrieben ist. Ergänzend hierzu gelten die Regelungen aus den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (WBVBs zu Formblatt 214.H).</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Paletten sind spätestens bei Anlieferung vor Ort deutlich und fest (Spraylack oder wasserfestem Stift) mit dem Namen des AN zu beschriften. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">7. EINBAU + LIEFERUNG STOFFE:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719437">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">8. VORARBEITEN DURCH DEN AG/ METERRISS:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im Gebäude werden bauseits Messmarken in Form von Meterrissen angebracht. Es wird pro Geschoss je ein Meterriss in jedem Bauteil (A,B,C) und im Erschließungskern angebracht. Die Höhen müssen vom AN eigenverantwortlich an die für ihn relevanten Stellen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">übertragen werden. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">8. VORARBEITEN DURCH DEN AG/ METERRISS:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719438">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">9. GERÜSTE:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Gerüste sowie Hebezeuge sind für sämtliche angebotenen Leistungen bereitzustellen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Arbeitshöhen: siehe Angaben im Leistungsverzeichnis bzw. beiliegende Schnittzeichnungen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bauseits wird für die Ausführung von Dach- und Fassadenarbeiten ein Fassadengerüst zur Verfügung gestellt. Sonstige Gerüste werden bauseits nicht zur Verfügung gestellt.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">9. GERÜSTE:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719439">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">10. BAUSTELLENEINRICHTUNG </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle einschl. aller dazugehörigen Nebenarbeiten ist in die Einheitspreise einzurechnen. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">10. BAUSTELLENEINRICHTUNG</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719440">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">11. WINTERBAUHEIZUNG</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für den Innenausbau wird im Winter 2025/2026 bauseits eine Winterbauheizung im Gebäude aufgestellt. Das Gebäude wird provisorisch beheizt, um Unterbrechungen im Innenausbau möglichst zu vermeiden. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Weitere Winterbauvorkehrungen wird der Bauherr nicht vornehmen.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">11. WINTERBAUHEIZUNG</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719441">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">12. PRODUKTANGABEN BIETER </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Produktdatenblätter, Zulassungen etc. und sonstige Nachweise sowie Muster sind spätestens auf Anforderung innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen (in Schriftform und elektronisch im pdf- Format auf Datenträgern).</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für alle Bauabschnitte sind jeweils die gleichen Produkte anzubieten. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">12. PRODUKTANGABEN BIETER</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719442">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">13</span>
                    <span style="background:#FFFFFF;">. ANGABEN ÜBER BAUART, BAUTEIL, BAUSTOFF:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">behördlichen Vorschriften als beschrieben. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Hierbei bedeutet Bauart das Herstellen durch Zusammenfügen der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">13. ANGABEN ÜBER BAUART, BAUTEIL, BAUSTOFF:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719443">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">14.</span>
                    <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER AUF DER BAUSTELLE:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es sind zeitgleich andere Unternehmer auf der Baustelle tätig. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">14. ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER AUF DER BAUSTELLE:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719444">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">15. ANFORDERUNGEN AN RECYCLING-MATERIALIEN:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Beabsichtigt der AN Recyclingmaterialien einzubauen, ist zuvor die Zustimmung des AG unter Vorlage der erforderlichen Nachweise, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Zulassungen vorzulegen. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">15. ANFORDERUNGEN AN RECYCLING-MATERIALIEN:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719445">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">16. ANFORDERUNGEN AN STOFFE IN BEZUG AUF </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">GESUNDHEITS- UND UMWELTSCHUTZ:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es dürfen grundsätzlich keine lösungsmittelhaltigen oder als gesundheitsschädlich eingestuften Materialien verarbeitet werden. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Lösungsmittelhaltige Materialien sind nur zulässig, wenn keine technischen Alternativen möglich sind und bei entsprechendem Nachweis die eingesetzten Materialien vor Beginn der Arbeiten vom Auftraggeber genehmigt werden. Die Datenblätter der Materialien sind hierfür vorzulegen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für alle zum Einbau in Innenräumen kommenden Materialien muss der Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit gemäß ABG - Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes - des DIBt erbracht sein. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei allen Materialien, die in Boden und Grundwasser eingebaut bzw. durch Niederschlag beaufschlagt werden, ist sicherzustellen, dass die verwendeten Bauteile weder eine schädliche Bodenveränderung noch eine Grundwasserverunreinigung hervorrufen können. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Auswahl der Materialien für die betroffenen Bauteile (z.B. Dachhaut, Fassade, Gründung) und bei der Ausführung der Arbeiten ist die ABuG - Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich der Auswirkungen auf Boden und Gewässer - des DIBt einzuhalten.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die entsprechenden Nachweise sind vom AN vorzulegen. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">16. ANFORDERUNGEN GESUNDHEITS- UND UMWELTSCHUTZ</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719446">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">17. ART UND UMFANG VON EIGNUNGSNACHWEISEN: </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Verwendung von zulassungspflichtigen Stoffen und Bauteilen ist der gültige Zulassungsbescheid vorzulegen. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">17. ART UND UMFANG VON EIGNUNGSNACHWEISEN:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719447">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">18. ALLGEMEINER HINWEIS </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Grundlage des Angebotes sind die Leistungsbeschreibung und Plananlagen. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="margin-bottom:8pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN ist dazu verpflichtet, im Rahmen seiner Kalkulation alle in den Verdingungsunterlagen enthaltenen Information auf inhaltliche Kongruenz zu überprüfen. Dabei sind nicht nur ausdrücklich angegebene Massen, Mengen, Materialien, Termine, begleitende Vertragskonditionen, Einschränkungen, etc. zu berücksichtige, sondern gleichermaßen auch solche Informationen, die sich in der Gesamtschau der Verdingungsunterlagen ergeben und / oder ableitbar sind. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sollten im Zuge der Prüfung durch den AN inhaltliche Widersprüche festgestellt werden, sind diese vor Angebotsabgabe gegenüber dem AG schriftlich anzuzeigen, damit durch den AG Aufklärung betrieben bzw. für Abhilfe gesorgt werden kann. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">18. ALLGEMEINER HINWEIS</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2719448">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">19. BETONKERNAKTIVIERUNG</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für Teile der Stahlbetondeckenbauteile über dem 1. Obergeschoss, dem 2. Obergeschoss und dem 3.Obergeschoss ist eine</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Betonkernaktivierung vorgesehen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Hierbei ist zwingend zu beachten:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungen von unten in die Stahlbetondecke sind auf eine</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">max. Bohrtiefe von 50 mm zu beschränken.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungen von oben in die Stahlbetondecke sind auf eine</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">max. Bohrtiefe von 100 mm zu beschränken.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">In den Stahlbetondecken über dem Untergeschoss und über</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">dem Erdgeschoss ist keine Betonkernaktivierung vorgesehen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">19. BETONKERNAKTIVIERUNG</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2720043">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV) </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">FÜR METALLBAU- UND VERGLASUNGSARBEITEN BRANDSCHUTZTÜREN </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.   Normen, Richtlinien, Vorschriften, Verordnungen:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzlich zur VOB, Teil C (neueste Ausgabe) mit den dort </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">aufgeführten "Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">für Bauleistungen (ATV)" gilt folgendes:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und  Bauteilen  bzw.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- DIN EN 13501 - Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- DIN EN 1634 - Prüfungen zum Feuerwiderstand und zur Rauchdichte für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, Fenster und Beschläge </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Die jeweils gültigen Technischen Baubestimmungen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Sämtliche Unfallverhütungsvorschriften und die Regeln der Bauberufsgenossenschaften </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Die jeweils gültigen TRGS </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Die jeweils gültigen Abfallentsorgungsbestimmungen</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Außerdem müssen folgende Richtlinien eingehalten </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">werden:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Verglasungsrichtlinien der Glashersteller.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- System- und Verarbeitungs-Richtlinien des System-Herstellers für Brand- und Rauchschutzkonstruktionen</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführung der vertraglichen Leistungen hat in Übereinstimmung mit den DIN-Normen, Fachregeln der Verbände, Verordnungen der Baubehörden, allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie Hinweisen des Werkstofflieferanten zu erfolgen. Sie gelten vollinhaltlich als Ergänzung der Leistungsbeschreibung. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Spezifikationen in Bezug genommen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.   Ausführung </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Grundlage des Angebotes sind die Leistungsbeschreibung</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und Plananlagen. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Bieter ist gehalten, die im LV beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klären. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Vor Beginn der Arbeiten ist gemeinsam mit der Bauleitung eine genaue Leistungsaufnahme vorzunehmen und der Arbeitsablauf festzulegen. Der AN ist verpflichtet, bei der Ausführung die Koordinierung mit den anderen Gewerken zu gewährleisten, bei denen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Kontaktpunkte zur eigenen Leistung vorhanden sind. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Vor Aufnahme der Auftragsvorbereitung/Fertigung ist durch den Auftragnehmer ein eigenverantwortliches Aufmaß zu nehmen. Bauseits werden hierzu an Messhilfspunkten verbindliche Meterrisse angebracht. Diese sind zu überprüfen und bei Unstimmigkeiten mit </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">der örtlichen Bauleitung auf Verbindlichkeit festzulegen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Aufmaß ist vom Auftragnehmer am Bau zu nehmen, er allein ist für das richtige Maß verantwortlich, es ist jedes Element vor Ort </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">aufzumessen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die im LV angegebenen Maße sind ungefähre Planungsmaße, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">die von den örtlichen bzw. zur Ausführung kommenden </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Maßen abweichen können.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die angegebenen Öffnungsmaße sind Richtmaße und beziehen sich auf die Rohbaumaße, wenn nicht anders angegeben.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die angegebenen Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Fertigfußboden, wenn nicht anders angegeben.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Erforderliche lichte nutzbare Durchgangsbreiten sind aus der lichten Durchgangsbreite zwischen den Rahmen abzüglich der Abmessungen der Flügelprofil-Tiefe und von in den Durchgang ragenden Beschlagteilen zu ermitteln.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass die einzelnen Elemente aufgrund von Toleranzen in der Decke bzw. im Estrich unterschiedliche Höhen haben können, auch wenn sie in gruppenweise in den Positionen mit einer Höhe angegeben sind.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Fordert der Auftraggeber, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen müssen, der ein vorheriges Aufmaß unmöglich macht, so sind unter Berücksichtigung der Bautoleranzen nach DIN 18202 die Fertigungsmaße mit dem Auftraggeber zu vereinbaren.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.1  Allgemein </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Folgendes ist in die Einheitspreise einzukalkulieren:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Aufwand für Aufmaß vor Ort gemäß o.a. Beschreibung.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Einbau der Türen erfolgt in allen angegebenen Geschossen, die genaue Lage nach Angabe der Bauleitung bzw. entsprechend </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Grundriss bzw. Türliste. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Türen sind dichtschließend und leichtgängig einzubauen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Montage der Elemente hat in Dübelmontage mit verdeckter </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung zu erfolgen. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungen am Baukörper einschl. aller Befestigungsmittel sowie Bohrungen in Mauerwerk, Beton und Stahl, Schrauben, Bolzen etc. aus Edelstahl bzw. nichtrostend und Dübel gemäß Verwendbarkeitsnachweis entsprechend den Technischen Baubestimmungen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">(z.B. Zulassung (abZ) etc.) und statischen Erfordernissen, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">sämtliche Befestigungsmittel mit Verwendbarkeitsnachweis </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend den Technischen Baubestimmungen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Innerhalb von Wänden aus Sichtbeton oder fertig verputzten Wänden ist der Einbau der Elemente in Sichtqualität auszuführen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ggf. notwendige Befestigungsprofile im abgehängten Deckenbereich und die verstärkten Profile in den Wänden werden bauseits vom Trockenbauer montiert .</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussfugenbreite umlaufend max. 10 mm.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Anschlüsse nach bauphysikalischen Anforderungen und Stand der Technik sowie gemäß Verwendbarkeitsnachweis.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für Versiegelungen der Anschlussfugen sind elastisch bleibende Dichtstoffe auf Silikon- oder Thiokolbasis zu verwenden. Die Versiegelung muss unter Berücksichtigung der konstruktiven Gegebenheiten innerhalb der vorkommenden Temperaturbereiche an den anschließenden Bauteilen so haften, dass sie unter Berücksichtigung der </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">zulässigen Dehnungsbewegungen der Bauteile nicht von den </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Haftflächen abreißen. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Abdichtung von Anschlussfugen mit elastischen Dichtstoffen sind die DIN 18540 und die Verarbeitungs- Richtlinien des Herstellers zu befolgen. Die Fugenmassen müssen schwerentflammbar - </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Baustoffklasse B1 gemäß DIN 4102 sein.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das nach BauProdV erforderliche CE-Zeichen ist dauerhaft als Blechschild an den Türelementen anzubringen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.2  Beschläge</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es sind nur Markenbeschläge in Objektqualität gemäß </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4 zu verwenden, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">sofern im Positionstext nichts anderes angegeben ist.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im Zuge der Klarstellung sind die Beschläge zu bemustern.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Einbau der Türdrücker generell 1,05 m ü. OK FFB, sofern nicht </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung anders angegeben.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.3  Verwendbarkeitsnachweise gemäß den Technischen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Baubestimmungen für Brandschutz- und Rauchschutztüren</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutztür-Elemente müssen gemäß DIN 4102 bzw. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN 13501 und DIN EN 1634 als Feuerschutzabschlüsse </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">geprüft sein und einen Verwendbarkeitsnachweis gemäß den </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Technischen Baubestimmungen (z.B. Zulassung (abZ) etc.) haben, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutztür-Elemente müssen gemäß DIN 18095 bzw. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN 1634 geprüft sein und einen Verwendbarkeitsnachweis </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">gemäß den Technischen Baubestimmungen (z.B. Prüfzeugnis </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">(abP) etc.) haben. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei Sondergrößen bzw. Sonderausführung ist vom AN die </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zustimmung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einzuholen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Einbau der Elemente muss jeweils entsprechend </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Zulassung (abZ) oder </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Prüfzeugnis (abP) etc.) und Montageanleitung des </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Herstellers erfolgen. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Diese Verwendbarkeitsnachweise (z.B. Zulassungs- bzw. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Prüfbescheide), Werksbescheinigung sowie Montage- und </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Wartungsanleitungen des Herstellers für die eingebauten </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bauteile sind nach Aufforderung innerhalb von 6 Kalendertagen, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">spätestens jedoch vor Montagebeginn vorzulegen. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Spätestens zur Abnahme sind unaufgefordert alle entsprechenden Übereinstimmungsbestätigungen des AN der Bauleitung </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">auszuhändigen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung der Brandschutzgläser entsprechend jeweiliger Brandschutzanforderung gemäß Verwendbarkeitsnachweis entsprechend den Technischen Baubestimmungen  (z.B. Zulassung (abZ) etc.) als Klarglas sowie bis mind. 2 m Höhe als beidseitiges Sicherheitsglas </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">nach DIN 1259 und Verbundsicherheitsglas nach DIN EN ISO 12543, mit Prüfung der Sicherheitsglas- Eigenschaften im "kalten" Zustand (normale Zimmertemperatur).</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das jeweils angebotene Brandschutzglas muss grundsätzlich für Beklebung mit selbstklebenden Folien aus PVC oder PET mit max. Dicke von 250 mym zugelassen und geeignet sein.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.4   Zeichnungen </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">KONSTRUKTIONSZEICHNUNGEN anzufertigen, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Übersichtszeichnungen im Maßstab 1:10 und </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Anschlusspunkt-Zeichnungen im M 1:1, und in zweifacher </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ausfertigung sowie digital rechtzeitig dem Architekten zur Prüfung </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">auf Übereinstimmung mit dessen Planung vorzulegen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Aus den vom Auftragnehmer zu liefernden zeichnerischen und </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">beschreibenden Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau und Befestigungspunkte der Bauteile und Unterkonstruktionen sowie die Einbaufolge zu ersehen sein. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Diese sind mit dem Architekten bezüglich Teilung, Anschlussdetails etc. zu koordinieren.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es ist ein Prüfungszeitraum von mind. 4 Wochen einzukalkulieren, die Unterlagen sind entsprechend rechtzeitig vor Fertigungs- und Montagebeginn einzureichen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sollte der Bauablauf oder der Leistungsumfang kürzere Prüffristen erfordern bzw. ermöglichen, sind diese rechtzeitig vorab bei der Bauleitung anzumelden und bestätigen  zu lassen. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Mit der Fertigung darf erst nach positivem Prüfergebnis begonnen werden. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Planänderungen des AG bzw. seiner Bevollmächtigten sind </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">nachzutragen und berechtigen nicht zu Nachforderungen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die geprüften und ggf. entsprechend Prüfung des Architekten korrigierten Planunterlagen sind der Bauleitung 2-fach in Papierform sowie digital zu übergeben.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren, einschl. der </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">vollständigen konstruktiven Bearbeitung einschließlich örtlichem </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Aufmaß, Detailierung sowie die Abstimmung mit dem Architekt, den Fachingenieuren, inklusive Planung, Lichtpaus- und Vervielfältigungs- Kosten für die oben genannten Ausfertigungen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Planvorlage-Termine sind in dem vom AN vorzulegenden Terminplan mit aufzuführen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.5   Statische Dimensionierung</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Grundsätzlich sind die Profiltypen und Glasdicken je Element statisch zu ermitteln und entsprechend statischer Erfordernis zu dimensionieren. Dies ist in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Angaben der formalen Profilabmessungen (Bautiefen und Ansichtsbreiten) und der Konstruktionsmerkmale der Ausführungsbeschreibung sind zu berücksichtigen. Abweichungen von den dort gemachten Angaben werden ggf. in den jeweiligen Positionsbeschreibungen aufgeführt.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Gegebenenfalls aus statischen Gründen verstärkte Profile werden an dieser Stelle nicht genannt und sind vom AN in formaler Abstimmung mit dem Architekten anzuordnen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Vom Auftraggeber gewünschte formale Profilabmessungen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">entbinden den Auftragnehmer nicht von der Verpflichtung </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">zu einem statischen Nachweis.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Dimensionierung der Profile in den beiliegenden Regeldetails ist nicht verbindlich und muss im Rahmen der statischen Dimensionierung überprüft werden. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6 Abnahmeprüfung Feststellanlagen etc.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Nach dem betriebsfertigen Einbau am Verwendungsort ist die einwandfreie Funktion und vorschriftsmäßige Installation durch eine Abnahmeprüfung festzustellen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Abnahmeprüfung darf nur von Fachkräften oder einer dafür benannten Prüfstelle durchgeführt werden. Nach erfolgter Abnahmeprüfung ist in unmittelbarer Nähe des Abschlusses nach Angabe des AG ein Kennzeichnungsschild dauerhaft anzubringen. Dem AG ist über die erfolgreiche Abnahmeprüfung eine Bescheinigung auszustellen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle dem AN entstehenden Kosten in Zusammenhang mit den </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">vorbeschriebenen Prüfungen und Kennzeichnungen sind in </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">die jeweilige Position einzukalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.7  Elektrische Komponenten </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für elektrische Komponenten wie Türantriebe, Feststellanlagen, Einbauteile für Einbruchmeldeanlagen, Zutrittskontrollanlagen etc., die gemäß der Leistungsbeschreibung zum Leistungsumfang des AN </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">gehören, sind die zugehörigen projektbezogenen Kabelpläne </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und Kabelzuglisten rechtzeitig vorab zu liefern, dies ist </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Schnittstelle zum Elektrogewerk:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle Anschlusskabel, die an bauseitige Elektroleitungen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">anzuschließen sind, sind vom AN verdeckt bis zur </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Übergabestelle in der Wand bzw. in der abgehängten Decke </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">zu führen, dies ist in die entsprechenden Einheitspreise </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">einzukalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">ZTV METALL-BRANDSCHUTZTÜREN (09/2021)</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2720044">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">FARBBESCHICHTUNG:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der ausführende Beschichtungsbetrieb muss Inhaber des</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Gütezeichens der GSB International ("Gütegemeinschaft</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">für die Stückbeschichtung von Bauteilen",</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">www.gsb-international.de) </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">oder eines gleichwertigen Gütenachweises sein.</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">FARBBESCHICHTUNG:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2720045">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DIE TÜRBESCHLÄGE:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle angebotenen Beschläge müssen grundsätzlich für</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">den Einsatz an Türen mit höchsten Beanspruchungen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">geeignet und geprüft sein sowie den Anforderungen der</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Unfallverhütungsvorschriften des GUV entsprechen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Anforderung an alle Drückergarnituren gemäß</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN 1906:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Gebrauchskategorie: Klasse 4</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Dauerhaftigkeit: Klasse 7</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sicherheit: Klasse 1</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungsart: Typ B - mit Federvorspannung</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Entsprechende Prüfzeugnisse sind auf Anforderung</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">spätestens innerhalb 6 Kalendertagen vorzulegen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Material aller Drückergarnitur-Typen: Edelstahl </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">rostfrei, Oberflächen matt.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung der Türdrücker festdrehbar gelagert</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">in einer Ausgleichslagerung mit reibungsarmen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">(z.B. teflonbeschichteten) Metallgleitlagerbuchsen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">für wartungsfreie und nachhaltige Dauerfunktion,</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">mit formschlüssiger Verbindung von Stift- und Lochteil</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">zur optimalen Ableitung der auftretenden Kräfte ins</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Türblatt, mit Federvorspannung.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausstattung und Anordnung sämtlicher Beschlag-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">teile und Zubehör ist nach technischen und statischen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Anforderungen, dem gültigen Zulassungsbescheid</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und/oder Angaben des System-Herstellers vorzusehen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ein Öffnungswinkel der Türen von mind. 90° ist</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">grundsätzlich zu gewährleisten.</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DIE TÜRBESCHLÄGE:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2720046">
          <Description>
            <STLBBau>
              <STLBBauCtlg>
                <CtlgName>SBP</CtlgName>
                <VersDate>2020-07</VersDate>
                <WCtg>032</WCtg>
                <Group>56</Group>
              </STLBBauCtlg>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>22</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>1</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>62</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>75</ChVIdent>
              </STLBBauID>
            </STLBBau>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <br />
                    <span style="background:#FFFFFF;">Anforderung Verbundglas, Verbund-Sicherheitsglas, in DIN EN 14449:2005-07 nicht geregelt:</span>
                    <br />
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei Verwendung von Verbund-Sicherheitsglas im Anwendungsbereich der DIN 18008 ist das Haftverhalten des Glases an der Zwischenschicht bei gebrochenen Scheiben zur Sicherung der Resttragfähigkeit auf Grundlage einer ETA oder in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten Stelle nachzuweisen. Alternativ: ehemalige Dokumentationsunterlagen (z.B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)).</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">Verbundglas, Verbund-Sicherheitsglas Haftverhalten</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2720047">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">PRODUKTANGABEN BIETER </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Produktdatenblätter, Zulassungen etc. und sonstige Nachweise </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">sowie Muster sind spätestens auf Anforderung innerhalb von </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">6 Kalendertagen vorzulegen (in Schriftform und elektronisch </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">im pdf-Format auf Datenträgern).</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für alle Bauabschnitte sind jeweils die gleichen Produkte anzubieten. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">PRODUKTANGABEN BIETER (ohne Fabrikatsangaben gemäß VOB/A)</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2745884">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">KALKULATIONSHINWEIS ZUM ZEITLICHEN ABLAUF </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Die Türrahmen sind vorab nach Aufforderung durch die Bauleitung einzubauen, der Einbau der Türblätter erfolgt später, zeitversetzt nach Aufforderung durch die Bauleitung. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Elemente </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">auf einmal freigegeben und abgerufen werden, sondern dies </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">erfolgt in mehreren Abschnitten (siehe Zonenpläne zur Orientierung), in Abstimmung mit der Bauleitung. Gleiches gilt für das Aufmaß vor Ort sowie das Erstellen von Türlisten und Werkstattzeichnungen, auch dies erfolgt in mehreren Abschnitten.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und ein ggf. hierdurch entstehender Mehraufwand in die Einheitspreise </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">einzukalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">KALKULATIONSHINWEIS ZUM ZEITLICHEN ABLAUF </span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="GW_2719450" RNoPart="01">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">ZK-344-01 Stahl- Glas- Türen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_2719476" RNoPart="01">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">VERGLASTE STAHLRAHMEN-TÜRELEMENTE</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_2719456">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG STAHLRAHMEN-BRANDSCHUTZELEMENTE</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">STAHL-BRANDSCHUTZKONSTRUKTION MIT VERGLASUNG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Herstellung, Lieferung und Montage von Brandschutz-Konstruktionen als Stahl-Glas-Elemente aus thermisch getrennten Stahlprofilen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung als komplette, vollverglaste Elemente einschließlich </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rahmentüren, Beschlägen, Brandschutz-Verglasungen etc.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- bzw. Rauchschutz-Anforderungen jeweils </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Angabe in der Einzelposition. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz-Innentür-Element mit gemäß der bauaufsichtlichen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anforderungen gültigem Verwendbarkeitsnachweis, als nach </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN 4102-5 geprüftes Bauteil mit allgemeiner bauaufsichtlicher </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulassung (abZ)/allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutz geprüft nach DIN 18095 bzw. DIN EN 1634-3 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP) und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übereinstimmungserklärung des Herstellers (ÜH), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder nach Wahl des Bieters nach DIN EN 13501-2 mit europäischer Technischer Bewertung (ETA). </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Angaben aus dem jeweiligen bauaufsichtlichen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwendbarkeitsnachweis und der zugehörigen Einbau-, Montage- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Betriebsanleitung sind bei der Bauausführung einzuhalten. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Diese Dokumente und die Wartungsanleitung sowie </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Systemzeichnungen sind spätestens auf Anforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">innerhalb 6 Kalendertagen vorzulegen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikats-Typen jeweils gemäß Anforderungen und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen der Einzelpositionen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Eignungsnachweis der angebotenen Brand- und Rauchschutz-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">türen muss den Einsatz von Feststellanlagen zulassen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen und Einteilung gemäß Angabe </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in der Einzelposition,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tür-Anschlagrichtungen (DIN L ober DIN R) jeweils </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Planangabe bzw. in Absprache mit Architekt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Konstruktionsmerkmale:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die tragende Konstruktion besteht aus thermisch getrennten Stahl-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">profilen, bei T30 mit integrierten Isolatoren, bei T90 mit werkseitiger Brandschutzfüllung und integriertem Kabelkanal (geprüfter Werks-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verbund), bei reinen Rauchschutz-Konstruktionen ist die thermische Trennung und Isolatoren/Brandschutzfüllung nicht erforderlich.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle Eck- und T-Verbindungen durch Schweißung kraftschlüssig </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verbunden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Halbschalen der Profile sind kraft- und formschlüssig verbunden, die Verbindung muss kurzfristigen Temperaturerhöhungen während der Schweißung standhalten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Es sind umlaufend glatte Stahlprofile und Isolierstege zu verwenden. Die energieverzehrenden Brandschutzeinlagen sowie der Kabelkanal sind werkseitig einzubringen und sind am fertigen Element weder sichtbar noch zugänglich. Aus hygienischen und gestalterischen Gründen ist ein offener Profilverbund nicht zugelassen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Innen und außen flächenbündige Türflügel mit umlaufender Schattennut von ca. 5 mm. Doppelte, dreiseitig umlaufende Anschlagdichtung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übergang zur automatischen Senkdichtung ohne Einsatz von speziellen Dichtstücken. Die Boden-Senkdichtung kann auch nachträglich ohne weiteren Aufwand montiert werden. Ausführung schwellenlos.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Verglasung der Konstruktion wird mit einseitiger Glasleiste </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durchgeführt. Die Abdichtung zu den Füllungen erfolgt durch </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EPDM-Dichtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profil-Bautiefe:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rahmen und Flügel: ca. 60 mm (T30, RS) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. ca. 70 mm (T90)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. gemäß statischer und systembedingter Erfordernis,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">innen und außen in einer Ebene liegend.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilansichtsbreiten (Angaben für T30, Profile bei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90- bzw. reiner Rauchschutz-Anforderung mit ähnlichen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ansichtsbreiten), möglichst schmal:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite: max. 70 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sockelprofil-Höhe: ca. 95 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Oberflächenbehandlung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profile verzinkt und farbbeschichtet,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">alle Profil-Oberflächen mit Pulverlackbeschichtung oder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbrennlackierung bzw. bei T90-Türen ggf. als</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nasslackierung, sofern dies gemäß deren Zulassung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">erforderlich ist,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Farbton: RAL-Farbtöne nach Wahl des AG, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">voraussichtlich NCSS 5005-Y50R (grau-beige)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Verglasung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzglas entsprechend Brandschutzanforderung gemäß Zulassungsbescheid als Klarglas sowie bis mind. 2 m Höhe  als beidseitiges Sicherheitsglas nach DIN 1259 und Verbundsicherheitsglas nach DIN EN ISO 12543, Glasdicken nach statischen Erfordernissen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das angebotene Brandschutzglas muss grundsätzlich für Beklebung mit selbstklebenden Folien aus PVC oder PET mit max. Dicke von 250 mym zugelassen und geeignet sein.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Verglasungsrichtlinien sind zu beachten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Abdichtung der Brandschutzgläser und/oder Ausfachungen erfolgt mit äußeren und inneren EPDM- Dichtungen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasleisten stumpf gestoßen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erforderlicher Glastyp jeweils gemäß Anforderungen und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen der Einzelposition.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle Türbeschläge entsprechend Zulassung in </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzausführung:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Schloss:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rahmeneinsteckschloss als Riegel-Fallenschloss,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit 9 mm Vierkantnuss, geschlossener Kasten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stulp aus nicht rostendem Edelstahl,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vorgerichtet für digitale Profilzylinder (Europrofil).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flüglige Türen mit zusätzlichem Schloss für den Bedarfsflügel (ohne PZ-Lochung) mit gleichem Drücker mit Rosette wie Gangflügel, jedoch senkrecht montiert. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit und ohne Antipanikfunktion (Umschaltfunktion B mit geteilter Nuss) gemäß Positionsangabe, bei zweiflügligen Türen mit Vollpanikfunktion</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Zwängungsfreiheit der 2-flügligen Tür bei gleichzeitiger Öffnung beider Flügel ist durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Bänder: zwei- oder dreiteilige Rollentürbänder mit 3-facher </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nachstellmöglichkeit (dreidimensional) für höchste Beanspruchung, verdeckt befestigt, mit Sicherungsbolzen, Bandtyp für ein späteres</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einhängen der Türen geeignet, Oberflächen: Edelstahl,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl und Dimensionierung entsprechend Türgewicht,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mind. 3 Stück je Türflügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türdrücker:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rahmentür-Drückergarnitur in Feuerschutzausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gebrauchskategorie Klasse 4 EN 1906, weitere </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anforderungen siehe oben im Abschnitt: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Anforderungen an die Türbeschläge.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">In einem abgestimmten Gestaltungskonzept wurde das </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Drücker- Fabrikat der FSB- Produktfamilie 1107/1177 zur </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführung an allen Türen der unterschiedlichen Gewerke (Außentüren, Stahltüren, Stahl- Glas-Türen und Holztüren) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">festgelegt. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">In allen Positionen dieses LVs sind zwingend gekröpfte</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Rahmentür-Drücker und -Knäufe dieser FSB- Drückerfamilien (FSB 1107/1177) für alle Türen dieses LVs anzubieten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführung innen und außen mit ovalen Rosetten, sämtliche Oberflächen Edelstahl, rostfrei, fein matt gebürstet, Griffenden mit 90°- Gehrungsschnitt geschlossen (Return-Variante). </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Beschläge müssen den Anforderungen an Notausgänge/ Fluchtwege gemäß DIN EN 179 entsprechen und entsprechend zusammen geprüft sein sowie den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (GUV) der öffentlichen Hand entsprechen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodendichtungen als automatische Senkdichtung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türschließer jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elemente z.T. mit Stoßabweisern gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel, Anordnung ein- bzw. beidseitig auf den Türelementen gemäß Angabe in der Einzelposition bzw. gemäß Planangabe.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausstattung und Anordnung sämtlicher Beschlagteile und Zubehör ist nach technischen und statischen Anforderungen, dem gültigen Zulassungsbescheid und/oder Angaben des System-Herstellers vorzusehen. Ein Öffnungswinkel der Türen von mind. 90° ist</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">grundsätzlich zu gewährleisten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Türelemente sind z.T. mit elektrischen, bauseits gelieferten Komponenten für Zutrittskontrolle, Einbruchmeldeanlage bzw. Fluchtwegsteuerung auszustatten, Einbau gemäß gesonderten Positionen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung entsprechend bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau der Elemente in Trockenbau- und Massivwänden,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">z.T. Befestigung an Stahlkonstruktion mit F90-Bekleidung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung jeweils gemäß Zulassung, Wandart gemäß Angabe in der Einzelposition, Befestigung verdeckt in Dübel-/Schraubmontage,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dimensionierung gemäß statischer Erfordernis.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage der Elemente teilweise mittig in Wandachse, teilweise einseitig bündig mit Wandfläche je nach Angabe Architekt/Bauleitung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei Einbau in Trockenbauwänden bzw. unter Trockenbau-Stürzen werden nach Bedarf für die Befestigung der Elemente verstärkte Stahlprofile integriert. Diese Stahl-Unterkonstruktionen werden bauseits durch den Trockenbauer nach Angabe des AN eingebaut und bekleidet.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die statische Dimensionierung dieser jeweils erforderlichen Stahl-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">profile ist durch den AN vorzunehmen, als Hohlprofil-Typ in </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstimmung mit der Bauleitung, und ist rechtzeitig vor Ausführung des Trockenbaus schriftlich vorzulegen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung der Elemente unten auf Estrich, bzw. falls dies gemäß der jeweiligen Zulassung erforderlich ist, auf der Stahlbeton-Rohdecke mit einem Sockelprofil aus Stahlrohr (feuerverzinkt),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe passend zur jeweiligen Fußbodenaufbau-Höhe,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sockelprofil verdeckt im Fußbodenaufbau liegend, im Türbereich mit Abdeckblech aus Edelstahl, Ausbildung als ebenflächige, bodengleiche Türschwelle mit rutschhemmender Oberfläche </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(entsprechend Fluchtweg-Anforderung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Seitliche und obere Anschlussfugen zwischen Rahmen und Unterkonstruktion gemäß Zulassung, Hohlraumhinterfüllung mit festgestopfter Mineralwolle, nicht brennbar.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. dauerelastischer Verfugung aller Anschlussfugen mit Fugenmaterial auf Silikon-Basis in Brandschutzqualität, Farbton nach Wahl des AG.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die umlaufenden Rahmenkonstruktionen der Elemente sind z.T. zeitlich vorgezogen vor Ausführung der Putzarbeiten und vor Einbau der abgehängten Decken einzubauen, alle eingebauten Profile etc. sind mit geeigneten Maßnahmen vor Beschädigung während der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauzeit zu schützen, wie z.B. durch Ummantelung aus stabilem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Karton o.ä. Material nach Wahl des AN, Befestigung ohne Beschädigung der Profile.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Um Farbgleichheit zu gewährleisten, sind die später einzubauenden Profile in einem Zug mit den zeitlich vorgezogenen Rahmenprofilen zu fertigen, EP einschl. Lagerung der Materialien in einem Lager des AN.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dies ist in den EP einzukalkulieren, einschl. aller entsprechenden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zusatzkosten wie zusätzlichen An- und Abfahrtskosten, Lagerhaltung etc.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Einbau der Türflügel und der Verglasungen erfolgt erst nach Fertigstellung der Trockenbauarbeiten und abgehängten Decken sowie nach den Maler- und Bodenbelagsarbeiten, daher sind beim Einbau alle angrenzenden Bauteile vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen, dieser Umstand ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG STAHLRAHMEN-BRANDSCHUTZELEMENTE MIT SB (KH)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_2745082">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">A</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">USFÜHRUNGSBESCHREIBUNG SCHALLSCHUTZTÜREN:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzliche Schallschutzanforderungen an die Türelemente jeweils gemäß Angabe in den Einzelpositionen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schallschutztür-Element aus Türblatt und Rahmen als geprüftes </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil nach DIN 4109, mit Prüfzeugnis und Übereinstimmungs-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kennzeichen. Die Angaben aus dem Prüfbericht sind bei der Bauausführung einzuhalten. Das Prüfzeugnis ist vorzulegen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. Verfugung der Anschlussfugen an den Baukörper gemäß </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schallschutzanforderung mit Fugenmaterial auf Silikon-Basis, in </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzqualität B1, anstrichverträglich, Farbton nach Wahl des AG, Ausführung nach Abschluss der bauseitigen Malerarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG SCHALLSCHUTZTÜREN:</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_2719457">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG STOSSBÜGEL</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stoßbügel aus Edelstahl,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehehend aus 3 Edelstahl-Rundrohren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser 16 mm, an den Enden jeweils um</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">90° umgebogen und verdeckt mit innenliegenden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewindestiften auf Rahmenprofil befestigt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächen feingeschliffen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung mit Edelstahl-Schrauben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einzellängen jeweils entsprechend Türflügel- bzw.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Seitenteil-Breite, Anordnung ein- bzw. beidseitig auf</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">den Türelementen gemäß Angabe in der Einzelposition</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. gemäß Planangabe,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Detailzeichnung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG STOSSBÜGEL (SB)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_2719459">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">TÜRELEMENTE MIT ANFORDERUNG T90-RS:</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">TÜRELEMENTE MIT ANFORDERUNG T90-RS:</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2739563" RNoPart="0001">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Profilbreite gesamt ca. 120 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Schloss ohne Antipanikfunktion.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,01x2,26  m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca.  m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anmeldung/Stützpunkt: 1.OG.A.024.4-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:1,01x2,26m,MW+P,ohne SB,verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741374" RNoPart="0002">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,76 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,05m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 1: EG.C.F01-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:1,76x2,65m,asym,MW+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741373" RNoPart="0003">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,85 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,55 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">UG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 4: UG.C.F04-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:1,85x2,55m,sym,MW+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741375" RNoPart="0004">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,88 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,25m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 1: EG.B.F01-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:1,88x2,65m,asym,STB+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741130" RNoPart="0005">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,00 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 1: 1.OG.C.F01-1, 1.OG.C.F01-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 1: 2.OG.A.F01-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 3: 2.OG.A.F03-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 3: 2.OG.B.F03-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 1: 2.OG.C.F01-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 5: 2.OG.C.F05-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 1: 3.OG.A.F01-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 3: 3.OG.X.F01-3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 4: 3.OG.B.F04-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 1: 3.OG.C.F01-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 4: 3.OG.C.F04-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:2,00x2,65m,sym,MW+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741131" RNoPart="0006">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,05 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,55 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">UG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 1: UG.A.F01-1</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:2,05x2,55m,sym,MW+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741397" RNoPart="0007">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,05 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 1: EG.A.F01-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 10: EG.B.F10-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:2,05x2,65m,sym,MW+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745991" RNoPart="0008">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,05 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 1: 2.OG.B.F01-2</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:2,05x2,65m,sym,MW+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741381" RNoPart="0009">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,05 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 1: 3.OG.B.F01-2</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:2,05x2,65m,sym,MW+P,NA,ohne SB., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741134" RNoPart="0010">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,10 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 1: 1.OG.A.F01-2</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:2,10x2,65m,sym,MW+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741382" RNoPart="0011">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,10 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,40m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 2: 1.OG.X.F01-1</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:2,10x2,65m,asym,MW+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741135" RNoPart="0012">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,15 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,55 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">UG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 1: UG.C.F01-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:2,15x2,55m,sym,MW+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741136" RNoPart="0013">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,30 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 1: 1.OG.B.F01-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 5: 1.OG.B.F05-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:2,30x2,65m,sym,MW+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741387" RNoPart="0014">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element einseitig mit verbreitertem Blendrahmen (an Bandseite Gangflügel), Profilbreite gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,45 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,40m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 8: EG.X.F01-2</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:2,45x2,65m,asym,STB+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo+1s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745402" RNoPart="0015">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,50 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,40m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 7: EG.X.F01-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 1: 1.OG.X.F01-2</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:2,50x2,65m,asym,MW+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741137" RNoPart="0016">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,50 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,55 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">UG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 3: UG.B.F01-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:2,50x2,55m,sym,MW+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741396" RNoPart="0017">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,50 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 5: EG.C.F05-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:2,50x2,65m,sym,MW+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741138" RNoPart="0018">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T90-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,55 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 8: EG.B.F08-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T90-RS/EI2 90-S200-C5,B/H:2,55x2,65m,sym,MW+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_2719463">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">TÜRELEMENTE MIT ANFORDERUNG T30-RS:</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">TÜRELEMENTE MIT ANFORDERUNG T30-RS:</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2740759" RNoPart="0019">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Profilbreite gesamt ca. 120 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türflügel mit 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Panikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung einwärts (entgegen der Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,01 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,26 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 7: EG.C.F07-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg. Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:1,01x2,26m,TB,NA-E,mit SB beids.,ohne verbr.BR</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2744849" RNoPart="0020">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Profilbreite gesamt ca. 120 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türflügel mit 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Panikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung einwärts (entgegen der Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,26 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichtes Durchgangsmaß mind 0,90m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,26 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 5: EG.C.F05-2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg. Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:1,26x2,26m,TB,NA-E,mit SB beids.,ohne verbr.BR</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2744851" RNoPart="0021">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Profilbreite gesamt ca. 120 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Panikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,26 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,26 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 6: EG.C.F06-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg. Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:1,26x2,26m,TB,NA,ohne SB.,ohne verbr.BR</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741406" RNoPart="0022">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türflügel einseitig mit 3 Stoßbügeln (Anordnung auf Band- oder Bandgegenseite nach Angabe Architekt) gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Panikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,365x2,55  m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca.  m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichte Türdurchgangsbreite: mind. 1,20 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Ausführung mit verschmälerten seitlichen Rahmenprofilen mit je ca.40mm Breite)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">UG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 1: UG.T.001-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg. Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:1,365x2,55m,STB+P,NA,mit SB eins.,verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741144" RNoPart="0023">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türflügel einseitig mit 3 Stoßbügeln (Anordnung auf Band- oder Bandgegenseite nach Angabe Architekt) gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Ppanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,365x2,55  m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca.  m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichte Türdurchgangsbreite: mind. 1,20 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Ausführung mit verschmälerten seitlichen Rahmenprofilen mit je ca.40mm Breite)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">UG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 1: UG.T.001-2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg. Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:1,365x2,55m,STB+P,NA-2,mit SB eins.,verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745775" RNoPart="0024">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türflügel mit 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,45 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichte Durchgangsbreite mind. 1,20m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 2: EG.B.F02-2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg. Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:1,45x2,65m,TB,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745781" RNoPart="0025">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element einseitig mit verbreitertem Blendrahmen (an Bandseite Gangflügel), Profilbreite gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türflügel mit 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Panikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung einwärts (entgegen der Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, Wandoberflächen verputzt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,49 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichte Durchgangsbreite mind. 1,20m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 7: EG.A.F08-3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg. Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:1,49x2,65m,TB,NA-E,mit SB beids., verbr.BRo+1s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745782" RNoPart="0026">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element einseitig mit verbreitertem Blendrahmen (an Bandseite Gangflügel), Profilbreite gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türflügel einseitig mit 3 Stoßbügeln (Anordnung auf Band- oder Bandgegenseite nach Angabe Architekt) gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandoberflächen verputzt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,55 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichte Durchgangsbreite mind. 1,20m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,55 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">UG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 2: UG.T.002-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 3: UG.T.003-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 5: UG.T.005-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg. Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:1,55x2,55m,STB+P,NA,mit SB eins., verbr.BRo+1s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2746140" RNoPart="0027">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element einseitig mit verbreitertem Blendrahmen (an Bandseite Gangflügel), Profilbreite gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türflügel einseitig mit 3 Stoßbügeln (Anordnung auf Band- oder Bandgegenseite nach Angabe Architekt) gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandoberflächen verputzt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,55 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichte Durchgangsbreite mind. 1,20m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 2: EG.T.002-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 3: EG.T.003-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 4: EG.T.004-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 5: EG.T.005-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 2: 1.OG.T.002-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 3: 1.OG.T.003-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 4: 1.OG.T.004-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 5: 1.OG.T.005-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg. Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:1,55x2,65m,STB+P,NA,mit SB eins., verbr.BRo+1s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2746141" RNoPart="0028">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element einseitig mit verbreitertem Blendrahmen (an Bandseite Gangflügel), Profilbreite gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türflügel einseitig mit 3 Stoßbügeln (Anordnung auf Band- oder Bandgegenseite nach Angabe Architekt) gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandoberflächen verputzt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,55 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichte Durchgangsbreite mind. 1,20m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 2: 2.OG.T.002-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 4: 2.OG.T.004-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 5: 2.OG.T.005-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 2: 3.OG.T.002-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 4: 3.OG.T.004-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 5: 3.OG.T.005-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg. Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:1,55x2,65m,STB+P,NA,mit SB eins., verbr.BRo+1s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2744892" RNoPart="0029">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,725 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,05m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 5: 1.OG.B.F05-2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:1,72x2,65m,asym,MW+P,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2744893" RNoPart="0030">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,725 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,05m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 10: EG.B.F10-2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:1,72x2,65m,asym,TB,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741145" RNoPart="0031">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel einseitig mit 3 Stoßbügeln (Anordnung auf Band- oder Bandgegenseite nach Angabe Architekt) gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,85 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,05m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 1: 1.OG.T.001-1, 1.OG.T.001-2</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:1,85x2,65m,asym,STB+P,NA,mit SB eins., ohne BRo, verbr.BR2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2746010" RNoPart="0032">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel einseitig mit 3 Stoßbügeln (Anordnung auf Band- oder Bandgegenseite nach Angabe Architekt) gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,85 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,05m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 1: EG.T.001-1, EG.T.001-2</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:1,85x2,65m,asym,STB+P,NA,mit SB eins., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2746011" RNoPart="0033">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel einseitig mit 3 Stoßbügeln (Anordnung auf Band- oder Bandgegenseite nach Angabe Architekt) gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,85 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,05m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 1: 2.OG.T.001-1, 2.OG.T.001-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenhaus 1: 3.OG.T.001-1, 3.OG.T.001-2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:1,85x2,65m,asym,STB+P,NA,mit SB eins., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741139" RNoPart="0034">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,95 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,55 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">UG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 3: UG.X.F04</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:1,95x2,55m,sym,MW+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2744897" RNoPart="0035">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,98m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 4: EG.C.F04-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:1,98x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741140" RNoPart="0036">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,10 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Versorgungsflur / Lager Instrumente: 1.OG.A.057.1-2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,01x2,65m,sym,STB+P,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745032" RNoPart="0037">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,05 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel 1,25m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 1: EG.A.F01-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 10: EG.A.F10-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,05x2,65m,asym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745033" RNoPart="0038">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,05 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 11: EG.A.F11-2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,05x2,65m,sym,MW+P,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2744898" RNoPart="0039">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,08 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 4: 1.OG.A.F04-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,08x2,65m,sym,TB,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745035" RNoPart="0040">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,08 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 9: EG.A.F04-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,08x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745034" RNoPart="0041">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,10 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 12: EG.B.F12-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 1: 1.OG.A.F01-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 4: 1.OG.A.F05-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,10x2,65m,sym,TB,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745037" RNoPart="0042">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,10 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 11: EG.B.F11-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 11: 1.OG.A.F11-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,10x2,65m,sym,MW+P,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745039" RNoPart="0043">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,13 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 9: 1.OG.A.F09-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,13x2,65m,sym,MW+P,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745040" RNoPart="0044">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,13 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,25m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 5: EG.B.F05-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,13x2,65m,asym,TB,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745041" RNoPart="0045">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,15 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 7: EG.B.F06-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,15x2,65m,sym,STB+P,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745042" RNoPart="0046">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,25 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,40m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 1: EG.X.F04-2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,25x2,65m,asym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745043" RNoPart="0047">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,30 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 2: EG.B.F02-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,30x2,65m,sym,TB,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745044" RNoPart="0048">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,30 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 4: 1.OG.B.F04-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,30x2,65m,sym,MW+P,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741141" RNoPart="0049">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,36 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 2: EG.X.F04-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,36x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745045" RNoPart="0050">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,45 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,40m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 8: EG.A.F08-2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,45x2,65m,asym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745046" RNoPart="0051">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,50 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 9: EG.A.F09-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 10: 1.OG.A.F10-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 7: 1.OG.A.F07-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,50x2,65m,sym,STB+P,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2741142" RNoPart="0052">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,50 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,40m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,55 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">UG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 2: UG.X.F02-2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,50x2,55m,asym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745074" RNoPart="0053">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,50 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,40m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,55 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">UG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 2: UG.X.F02-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,50x2,55m,asym,MW+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745070" RNoPart="0054">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,50 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,40m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 2: 1.OG.X.F02-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,50x2,65m,asym,MW+P,NA,mit SB beids., ohne BRo, verbr.BR2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745072" RNoPart="0055">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,50 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,40m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 1: 2.OG.X.F01-1, 2.OG.X.F01-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 2: 2.OG.X.F02-1, 2.OG.X.F02-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 1: 3.OG.X.F01-1, 3.OG.X.F01-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 2: 3.OG.X.F02-1, 3.OG.X.F02-2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,50x2,65m,asym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745075" RNoPart="0056">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,52 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,40m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 3: 1.OG.X.F02-2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,52x2,65m,asym,MW+P,NA,mit SB beids., ohne BRo, verbr.BR2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745076" RNoPart="0057">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,70 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 1: 1.OG.B.F01-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:2,70x2,65m,sym,STB+P,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745077" RNoPart="0058">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit 1 feststehenden, festverglasten Seitenteil F30, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 3,20 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">davon 2-flügliges Türelement ca. 2,50m mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrischer Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und 1 Stück feststehendes Seitenteil mit ca. 70cm Breite</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 3: 1.OG.X.F03-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür+1ST T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:3,20x2,65m,sym,TB,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745078" RNoPart="0059">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit 2 feststehenden, festverglasten Seitenteilen F30, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 4,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">davon 2-flügliges Türelement ca. 2,50m mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrischer Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und 2 Stück feststehende Seitenteile, 1x mit ca. 62cm Breite und 1x mit ca. 1,28m Breite</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 3: 2.OG.X.F03-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür+2ST T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:4,40x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745086" RNoPart="0060">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit 2 feststehenden, festverglasten Seitenteilen F30, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 4,50 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">davon 2-flügliges Türelement ca. 2,50m mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrischer Teilung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und 2 Stück feststehende Seitenteile, 1x mit ca. 62cm Breite und 1x mit ca. 1,38m Breite</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 3: 3.OG.X.F04-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür+2ST T30-RS/EI2 30-S200-C5,B/H:4,50x2,65m,sym,TB,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_2745080">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">TÜRELEMENTE MIT ANFORDERUNG T30-RS UND SCHALLSCHUTZANFORDERUNG:</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">TÜRELEMENTE MIT ANFORDERUNG T30-RS UND SCHALLSCHUTZANFORDERUNG:</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2745081" RNoPart="0061">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und zusätzlich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung als Schallschutz-Element gemäß </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungsbeschreibung mit mind. Rw=32dB bzw.RwP=37dB</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Profilbreite gesamt ca. 120 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Schloss ohne Antipanikfunktion.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,01 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,26 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sachbearbeiter (2AP): EG.C.005-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg. Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5+Rw=32dB,B/H:1,01x2,26m,TB,ohne SB.,ohne verbr.BR</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745085" RNoPart="0062">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und zusätzlich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung als Schallschutz-Element gemäß </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungsbeschreibung mit mind. Rw=27dB bzw.RwP=32dB</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Profilbreite gesamt ca. 120 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Schloss ohne Antipanikfunktion.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,26 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,26 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">5.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kontrolle HuLa: 5.OG.X.003-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg. Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5+Rw=27dB,B/H:1,26x2,26m,TB,ohne SB.,ohne verbr.BR</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745084" RNoPart="0063">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und zusätzlich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung als Schallschutz-Element gemäß </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungsbeschreibung mit mind. Rw=27dB bzw. RwP=32dB</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung einwärts (entgegen der Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,50 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichte Durchgangsbreite mind. 1,20m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 6: EG.C.F06-2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg. Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5+Rw=27dB,B/H:1,50x2,65m,TB,NA-E,mit SB beids.,verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745083" RNoPart="0064">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T30-RS oder EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5 gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und zusätzlich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung als Schallschutz-Element gemäß </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungsbeschreibung mit mind. Rw=27dB bzw. RwP=32dB</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,875 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,05m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 3: EG.C.F03-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 2: EG.C.F03-2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür T30-RS/EI2 30-S200-C5+Rw=27dB,B/H:1,875x2,65m,asym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_2745494">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">FESTVERGLASUNGEN MIT ANFORDERUNGEN EI30</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">FESTVERGLASUNGEN MIT ANFORDERUNGEN EI30</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2745495" RNoPart="0065">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.07</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodentiefe Festverglasung, 4-teilig,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Brandschutzanforderung EI30,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahl-Brandschutzelemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jedoch als Festverglasung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 3,32 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">horizontal vierfach geteilt in 2 Felder mit ca. 1,10m Breite und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 Felder mit ca. 56 cm Breite (siehe Türtypenplan im Anhang)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (Höhe ab OK FFB - UK Sturz),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort:	</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Haupttreppenhaus Kernbereich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG, zwei Stück,  gegenüberliegende Elemente gespiegelt</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Festverglasung EI30, B/H = 3,32/2,65 m, STB+P, ohne verbr.BR</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745634" RNoPart="0066">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.07</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodentiefe Festverglasung, 4-teilig,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Brandschutzanforderung EI30,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahl-Brandschutzelemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jedoch als Festverglasung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit verbreitertem Sturzprofil: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite ca. 170 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 3,32 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">horizontal vierfach geteilt in 2 Felder mit ca. 1,10m Breite und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 Felder mit ca. 56 cm Breite (siehe Türtypenplan im Anhang)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (Höhe ab OK FFB - UK Sturz),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort:	</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Haupttreppenhaus Kernbereich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG, zwei Stück,  gegenüberliegende Elemente gespiegelt</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Festverglasung EI30, B/H = 3,32/2,65 m, STB+P, verbr.BRo.17cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745635" RNoPart="0067">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.07</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodentiefe Festverglasung, 4-teilig,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Brandschutzanforderung EI30,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahl-Brandschutzelemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jedoch als Festverglasung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit verbreitertem Sturzprofil: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite ca. 270 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 3,32 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">horizontal vierfach geteilt in 2 Felder mit ca. 1,10m Breite und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 Felder mit ca. 56 cm Breite (siehe Türtypenplan im Anhang)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (Höhe ab OK FFB - UK Sturz),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort:	</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Haupttreppenhaus Kernbereich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.+3.OG, je zwei Stück, gegenüberliegende Elemente gespiegelt</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Festverglasung EI30, B/H = 3,32/2,65 m, STB+P, verbr.BRo.27cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_2719467">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">TÜRELEMENTE NUR MIT RAUCHSCHUTZANFORDERUNG:</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">TÜRELEMENTE NUR MIT RAUCHSCHUTZANFORDERUNG:</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2745414" RNoPart="0068">
                    <Qty>16.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Profilbreite gesamt ca. 120 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Schloss ohne Antipanikfunktion.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,01 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,26 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zentraler Überwachungsplatz: 1.OG.B.045-1, 1.OG.B.045-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflegestützpunkt: 1.OG.C.048-1, 1.OG.C.048-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflegestützpunkt: 2.OG.A.049-1, 2.OG.A.049-2, 2.OG.B.037-1, 2.OG.B.037-2, 2.OG.C.039-1, 2.OG.C.039-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflegestützpunkt: 3.OG.A.047-1, 3.OG.A.047-2, 3.OG.B.041-1, 3.OG.B.041-2, 3.OG.C.037-1, 3.OG.C.037-2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg. Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:1,01x2,26m,TB,ohne SB.,verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745416" RNoPart="0069">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,725 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,05m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichter Durchgang Gangflügel mind. 90cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 2: 1.OG.C.F04-2</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:1,725x2,65m,asym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2746022" RNoPart="0070">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,725 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,05m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichter Durchgang Gangflügel mind. 90cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 2: EG.C.F02-3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 3: 2.OG.A.F01-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 3: 2.OG.A.F01-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 1: 3.OG.A.F01-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 4: 3.OG.B.F04-2</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:1,725x2,65m,asym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745417" RNoPart="0071">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand, einseitig Anschluss an Mauerwerk, verputzt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,725 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,05m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichter Durchgang Gangflügel mind. 90cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 3: 3.OG.C.F03-2</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:1,725x2,65m,asym,MW+P/TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745424" RNoPart="0072">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Mauerwerkswand, oben Anschluss an Stahlbetonsturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,725 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,05m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichter Durchgang Gangflügel mind. 90cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 4: 2.OG.C.F04-2</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:1,725x2,65m,asym,MW+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745425" RNoPart="0073">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,91 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 6: EG.A.F07-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:1,91x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745439" RNoPart="0074">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,91 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 6: EG.A.F06-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:1,91x2,65m,sym,STB+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745426" RNoPart="0075">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,10 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 5: EG.A.F05-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,10x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745427" RNoPart="0076">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 170 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 140 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,28 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,55 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">UG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 3: UG.C.F03-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,28x2,55m,sym,TB,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745428" RNoPart="0077">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,28 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 5: EG.B.F03-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,28x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2746020" RNoPart="0078">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,28 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 2: EG.C.F02-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,28x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745433" RNoPart="0079">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite gesamt ca. 270mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 2: 3.OG.A.F02-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,40x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745429" RNoPart="0080">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 3: 1.OG.C.F03-1, 1.OG.C.F03-2</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,40x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2746018" RNoPart="0081">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 4: 1.OG.C.F02-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 1: 1.OG.C.F04-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 1: 2.OG.B.F01-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 2: 3.OG.B.F02-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,40x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745442" RNoPart="0082">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand, einseitig Anschluss an Mauerwerk, verputzt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 3: 3.OG.C.F03-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,40x2,65m,sym,MW+P/TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745443" RNoPart="0083">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand, einseitig Anschluss an Stahlbetonwand, verputzt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 3: 3.OG.A.F03-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,40x2,65m,sym,STB+P/TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745440" RNoPart="0084">
                    <Qty>9.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 2: 2.OG.A.F02-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 3: 2.OG.A.F03-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 2: 2.OG.B.F02-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 2: 2.OG.C.F02-1, 2.OG.C.F02-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 3: 2.OG.C.F03-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 3: 3.OG.B.F03-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 3: 3.OG.C.F02-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 2: 3.OG.C.F02-2</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,40x2,65m,sym,STB+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745434" RNoPart="0085">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,46 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 4: 1.OG.C.F02-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 3: 1.OG.C.F03-1, 1.OG.C.F03-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 1: 1.OG.C.F04-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,46x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2746170" RNoPart="0086">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,46 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 1: 2.OG.B.F01-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 2: 3.OG.B.F02-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,46x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745436" RNoPart="0087">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 170 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 140 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,50 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,55 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">UG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 2: UG.C.F02-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,50x2,55m,sym,TB,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745435" RNoPart="0088">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,50 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 4: EG.A.F03-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 4: 1.OG.A.F03-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,50x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745444" RNoPart="0089">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand, einseitig Anschluss an Stahlbetonwand, verputzt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,50 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 2: 1.OG.A.F02-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,50x2,65m,sym,STB+P/TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745437" RNoPart="0090">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, Wechselfunktion E für Fluchtwegrichtung in beide Richtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,53 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 8: EG.B.F07-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,53x2,65m,sym,TB,NA-2,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745438" RNoPart="0091">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,70 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türflügelbreite Gang- und Bedarfsflügel je max. 1,25m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 3: 1.OG.B.F03-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,70x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745441" RNoPart="0092">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, Wandoberflächen verputzt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,70 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türflügelbreite Gang- und Bedarfsflügel je max. 1,25m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 2: 1.OG.B.F02-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür RS/S200-C5,B/H:2,70x2,65m,sym,STB+P,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_2719471">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">TÜRELEMENTE OHNE BRANDSCHUTZANFORDERUNG:</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">TÜRELEMENTE OHNE BRANDSCHUTZANFORDERUNG:</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2745482" RNoPart="0093">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jedoch ohne Brandschutzanforderung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Profilen ohne thermische Trennung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilansichtsbreiten passend zu oben beschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzelementen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG),</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung als Schallschutz-Element gemäß </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungsbeschreibung mit mind. Rw=27dB bzw. RwP=32dB</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Profilbreite gesamt ca. 120 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Schloss ohne Antipanikfunktion.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,01 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,26 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sekretariat (2AP): EG.C.032-1</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg. Stahl-Glas-Tür, Rw=27dB, B/H:1,01x2,26m,TB,ohne SB.,verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745484" RNoPart="0094">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jedoch ohne Brandschutzanforderung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Profilen ohne thermische Trennung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilansichtsbreiten passend zu oben beschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzelementen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG),</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung als Schallschutz-Element gemäß </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungsbeschreibung mit mind. Rw=37dB bzw. RwP=42dB</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element oben mit verbreitertem Blendrahmen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Profilbreite gesamt ca. 120 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Schloss ohne Antipanikfunktion.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,01 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,26 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dienstraum QM (2AP): EG.C.003-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sachbearbeiter (2AP): EG.C.004-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitung (1AP): EG.C.009-1, EG.C.010-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Business Development: EG.C.011-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klinikreferent (1AP): EG.C.012-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dienstraum BA (1AP): EG.C.013-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflegedirektion: EG.C.014-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besprechungsraum: EG.C.029-1, EG.C.030-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besprechungs- Konferenzraum: EG.C.034-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Multifunktionsraum: EG.C.035-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg. Stahl-Glas-Tür, Rw=32dB, B/H:1,01x2,26m,TB,ohne SB.,verbr.BRo</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745703" RNoPart="0095">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit 1 feststehenden, festverglasten Seitenteil, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jedoch ohne Brandschutzanforderung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Profilen ohne thermische Trennung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilansichtsbreiten passend zu oben beschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzelementen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung ohne Bodendichtung,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element einseitig mit verbreitertem Blendrahmen (an Bandseite Gangflügel), Profilbreite gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türflügel beidseitig mit je 3 Stoßbügeln gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel mind. 1,30m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichter Durchgang Gangflügel mind. 1,20cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und 1 Stück feststehendes Seitenteil mit ca. 96cm Breite</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Einteilung siehe Türtypenplan im Anhang)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 3.1: 3.OG.B.F03.1-1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg. Stahl-Glas-Tür+1ST, B/H:2,400x2,65m,asym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+1s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745485" RNoPart="0096">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne Brandschutzanforderung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Profilen ohne thermische Trennung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilansichtsbreiten passend zu oben beschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzelementen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG),</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,01 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe:</span>
                              <span style="color:#FF0000;background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ca. 2,65 m</span>
                              <span style="color:#FF0000;background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 9: EG.B.F09-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür,B/H:2,01x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745486" RNoPart="0097">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne Brandschutzanforderung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Profilen ohne thermische Trennung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilansichtsbreiten passend zu oben beschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzelementen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG),</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,28 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 1: EG.B.F01-2</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür,B/H:2,28x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745487" RNoPart="0098">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne Brandschutzanforderung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Profilen ohne thermische Trennung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilansichtsbreiten passend zu oben beschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzelementen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG),</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element einseitig mit verbreitertem Blendrahmen (auf Bandseite Gangflügel), Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verbreitertem Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 1: 3.OG.B.F01-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür,B/H:2,40x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+1s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745488" RNoPart="0099">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne Brandschutzanforderung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Profilen ohne thermische Trennung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilansichtsbreiten passend zu oben beschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzelementen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG),</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 270 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand, einseitig Anschluss an Mauerwerk, verputzt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTC 4: 2.OG.C.F04-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür,B/H:2,40x2,65m,sym,MW+P/TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745489" RNoPart="0100">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne Brandschutzanforderung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Profilen ohne thermische Trennung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilansichtsbreiten passend zu oben beschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzelementen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG),</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand, einseitig Anschluss an Stahlbetonwand, verputzt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,45 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 6: 1.OG.A.F06-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür,B/H:2,45x2,65m,sym,STB+P/TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745490" RNoPart="0101">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne Brandschutzanforderung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Profilen ohne thermische Trennung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilansichtsbreiten passend zu oben beschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzelementen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG),</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,47 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 2: EG.A.F02-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür,B/H:2,47x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745491" RNoPart="0102">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne Brandschutzanforderung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Profilen ohne thermische Trennung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilansichtsbreiten passend zu oben beschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzelementen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG),</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,50 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symmetrische Teilung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTB 12: EG.B.F12-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.OG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur BTA 8: 1.OG.A.F08-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür,B/H:2,50x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745492" RNoPart="0103">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Stahlrahmen-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung RS oder S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrahmen-Brandschutz-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne Brandschutzanforderung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Profilen ohne thermische Trennung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilansichtsbreiten passend zu oben beschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzelementen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG),</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite je gesamt ca. 120 mm und oben mit verbreitertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen mit Profilbreite gesamt ca. 170 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 2x 3 Stoßbügeln (Anordnung beidseitig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Ausführungsbeschreibung Stoßbügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element als Notausgangstür mit Vollpanikfunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegrichtung auswärts (in Türaufschlagrichtung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung mit Obentürschließer, teilweise mit Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. z.T. mit Motorantrieb jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,50 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymmetrische Teilung gemäß Angabe Architekt:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite Gangflügel ca. 1,40m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,65 m (OK FFB - UK Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 15 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Türnr.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flur Kernbereich 1: EG.X.F02-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg.Stahl-Glas-Tür,B/H:2,50x2,65m,sym,TB,NA,mit SB beids., verbr.BRo+2s</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_2719475">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ZULAGEN, EINBAUTEILE UND TÜRSCHLIESSER:</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">ZULAGEN, EINBAUTEILE UND TÜRSCHLIESSER:</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2745567" RNoPart="0104">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für Ausführung der Türen mit Drückergarnituren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Wechselgarnitur (Drücker/Knauf) bei Türen mit Panikbeschlag</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Knauf rund passend zu Drückerfamilie FSB 1107/1177 aus Edelstahl mit ovalen Rosetten gemäß "AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG STAHLRAHMEN-BRANDSCHUTZELEMENTE"</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung des Schlosses entsprechend mit Antipanikfunktion als Wechselfunktion E (anstatt Umschaltfunktion B).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Wechselgarnitur (Drücker/Knauf flach) Panik-E</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745568" RNoPart="0105">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für Ausführung der Türen mit Drückergarnituren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Wechselgarnitur (Drücker/Knauf) bei Türen ohne Panikbeschlag</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Knauf rund passend zu Drückerfamilie FSB 1107/1177 aus Edelstahl mit ovalen Rosetten gemäß "AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG STAHLRAHMEN-BRANDSCHUTZELEMENTE"</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Wechselgarnitur (Drücker/Knauf flach) ohne Panik</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745569" RNoPart="0106">
                    <Qty>7.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Obentürschließer für 1-flüglige Brandschutztüren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Gleitschiene nach DIN EN 1154,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit stufenlos einstellbarer Schließkraft,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließgeschwindigkeit, Endschlag,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließverzögerung von vorne einstellbar,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größe entsprechend Türgewicht,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Befestigungszubehör und Montageplatte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächen silberfarbig eloxiert.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">komplett liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türschließer für Türflügelbreiten bis mind. 1,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Türflügelbreiten bis einschl. 1,25 m in barrierefreier </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit stark abfallendem Öffnungsmoment für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnen der Tür mit geringem Kraftaufwand unter Einhaltung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der nach DIN 18040 max. zulässigen Bedienkräfte.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Obentürschließer für 1-flüglige BS-Türen (B bis 1,40 m, barrierefrei bis 1,25 m)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745570" RNoPart="0107">
                    <Qty>18.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Obentürschließer für 2-flüglige Brandschutztüren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Gleitschiene nach DIN EN 1154 und integrierter,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mechanischer Schließfolgeregelung nach DIN EN 1158,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">über ein von der  Schließerhydraulik unabhängiges</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schubstangen-Klemm- System mit Überlastsicherung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit stufenlos einstellbarer Schließkraft,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließgeschwindigkeit, Endschlag,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließverzögerung von vorne einstellbar,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größe entsprechend Türgewicht,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Befestigungszubehör und Montageplatte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächen silberfarbig eloxiert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">komplett liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türschließer für Türflügelbreiten bis jeweils mind. 1,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Türflügelbreiten bis einschl. 1,25 m in barrierefreier </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit stark abfallendem Öffnungsmoment für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnen der Tür mit geringem Kraftaufwand unter Einhaltung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der nach DIN 18040 max. zulässigen Bedienkräfte.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türschließer mit durchgehender Bekleidung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau auf der Bandseite.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Obentürschließer für 2-flüglige BS-Türen (B bis 2,80 m, barrierefrei bis 1,25 m Flb)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745571" RNoPart="0108">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Obentürschließer für 1-flg. Brandschutztüren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Gleitschiene, gemäß DIN EN 1154,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Feststellanlage und Rauchmeldezentrale,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">komplett liefern und einbauen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Abnahmeprüfung der Feststellanlage und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dauerhaftes Anbringen des Zulassungsschildes.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die Verwendung an Brandschutztüren mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellanlagen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größe entsprechend Türgröße,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit stufenlos einstellbarer Schließkraft,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließgeschwindigkeit, Endschlag,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließverzögerung von vorne einstellbar.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektromechanische Feststellung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">stufenlos von 80° bis 130° auf exakten Punkt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einstellbar, geprüft nach DIN EN 1155.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich 1 Stück Handauslösetaster,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">roter Schalter mit der Aufschrift "Feuerschutzabschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schließen", in Aufputz- oder Unterputzausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Angabe der Bauleitung, einschl. Wandmontage.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. integrierter Rauchmeldezentrale in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sturzmontage mit integriertem Netzteil und optischem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchmelder zur Ansteuerung der vorbeschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellanlage, mit Anschlussmöglichkeiten für weitere</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchmelder, potentialfreier Wechselkontakt ,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss 230 V AC, Ausgangsspannung 24 V DC.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau einschl. elektrischer Verkabelung, Anschluss </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Inbetriebnahme aller zum Türschließer und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellanlage gehörenden Komponenten einschl. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchmeldezentrale ab der bauseits verlegten Klemmdose</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(elektrische Zuleitung 220 V), Kabelführung verdeckt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau Türschließer einschl. aller erforderlichen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montageplatten und Befestigungsmaterialien,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage Türschließer auf der Bandseite,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau mit den dazugehörigen Komponenten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit durchgehender Bekleidung, Oberflächen silberfarbig.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türschließer für Türflügelbreiten bis mind. 1,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Türflügelbreiten bis einschl. 1,25 m in barrierefreier </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit stark abfallendem Öffnungsmoment für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnen der Tür mit geringem Kraftaufwand unter Einhaltung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der nach DIN 18040 max. zulässigen Bedienkräfte.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Obentürschließer für FST-1 mit Feststellanlage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745572" RNoPart="0109">
                    <Qty>58.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Obentürschließer für 2-flg. Brandschutztüren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit durchgehender Gleitschiene, gemäß DIN EN 1154,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und integrierter, mechanischer Schließfolgeregelung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß DIN EN 1158,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Feststellanlage und Rauchmeldezentrale,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">komplett liefern und einbauen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Abnahmeprüfung der Feststellanlage und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dauerhaftes Anbringen des Zulassungsschildes.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die Verwendung an Brandschutztüren mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellanlagen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größe entsprechend Türgröße,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit stufenlos einstellbarer Schließkraft,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließgeschwindigkeit, Endschlag,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließverzögerung von vorne einstellbar.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektromechanische Feststellung in beiden Flügeln, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">stufenlos von 80° bis 130° auf exakten Punkt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einstellbar, geprüft nach DIN EN 1155.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich 1 Stück Handauslösetaster,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">roter Schalter mit der Aufschrift "Feuerschutzabschluss </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schließen", in Aufputz- oder Unterputzausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Angabe der Bauleitung, einschl. Wandmontage.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. integrierte Rauchmeldezentrale in Sturzmontage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder zur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ansteuerung der vorbeschriebenen Feststellvorrichtung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Anschlussmöglichkeiten für weitere Rauchmelder,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">potentialfreier Wechselkontakt ,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss 230 V AC, Ausgangsspannung 24 V DC.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau einschl. elektrischer Verkabelung, Anschluss </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Inbetriebnahme aller zum Türschließer und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellanlage gehörenden Komponenten einschl. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchmeldezentrale ab der bauseits verlegten Klemmdose</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(elektrische Zuleitung 220 V), Kabelführung verdeckt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau Türschließer einschl. aller erforderlichen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montageplatten und Befestigungsmaterialien,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage Türschließer auf der Bandseite,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau mit den dazugehörigen Komponenten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit durchgehender Bekleidung, Oberflächen silberfarbig.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türschließer für Türflügelbreiten bis mind. 1,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Türflügelbreiten bis einschl. 1,25 m in barrierefreier </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit stark abfallendem Öffnungsmoment für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnen der Tür mit geringem Kraftaufwand unter Einhaltung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der nach DIN 18040 max. zulässigen Bedienkräfte.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Obentürschließer für FST-2 mit Feststellanlage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745574" RNoPart="0110">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Obentürschließer für 2-flg. Brandschutztüren </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit durchgehender Gleitschiene, gemäß DIN EN 1154,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und integrierter, mechanischer Schließfolgeregelung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß DIN EN 1158, mit Feststellanlage 180° daueroffen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mittels Haltemagneten und Rauchmeldezentrale,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">komplett liefern und einbauen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Abnahmeprüfung der Feststellanlage und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dauerhaftes Anbringen des Zulassungsschildes.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die Verwendung an Brandschutztüren mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellanlagen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größe entsprechend Türgröße,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit stufenlos einstellbarer Schließkraft,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließgeschwindigkeit, Endschlag,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließverzögerung von vorne einstellbar.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellanlage 180° daueroffen mittels Elektro-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Haltemagneten und dazugehörigen Magnetankern</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an beiden Flügeln, Haltemagnete mit Aluminiumgehäuse,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton weiß oder Edelstahl-Design nach Wahl des AG,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Standprofilen bzw. Abstandshaltern für Boden- bzw.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandmontage, einschl. Befestigung auf</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbelag/Estrich bzw. an Wand.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich 1 Stück Handauslösetaster,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">roter Schalter mit der Aufschrift "Feuerschutzabschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schließen", in Aufputz- oder Unterputzausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Angabe der Bauleitung, einschl. Wandmontage.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. integrierter Rauchmeldezentrale in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sturzmontage mit integriertem Netzteil und optischem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchmelder zur Ansteuerung der vorbeschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellanlage, mit Anschlussmöglichkeiten für weitere</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchmelder und externe Handauslösung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">potentialfreier Wechselkontakt ,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss 230 V AC, Ausgangsspannung 24 V DC,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gleiche Bauhöhe wie Gleitschiene: ca. 30 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau einschl. elektrischer Verkabelung, Anschluss </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Inbetriebnahme aller zum Türschließer und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellanlage gehörenden Komponenten einschl. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchmeldezentrale ab der bauseits verlegten Klemmdose</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(elektrische Zuleitung 220 V), Kabelführung verdeckt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau Türschließer einschl. aller erforderlichen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montageplatten und Befestigungsmaterialien,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage Türschließer auf der Bandseite,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau mit den dazugehörigen Komponenten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit durchgehender Bekleidung, Oberflächen silberfarbig.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türschließer für Türflügelbreiten bis mind. 1,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Türflügelbreiten bis einschl. 1,25 m in barrierefreier </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit stark abfallendem Öffnungsmoment für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnen der Tür mit geringem Kraftaufwand unter Einhaltung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der nach DIN 18040 max. zulässigen Bedienkräfte.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Obentürschließer 2.flg. FSA 180° mit 2x Haltemagneten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745576" RNoPart="0111">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gleitschienen-Obentürschließer für 1-flg. Türen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne Brandschutzanforderung liefern und einbauen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. integrierter mechanischer Feststellung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größe entsprechend Türgewicht,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Befestigungszubehör und Montageplatte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächen silberfarbig eloxiert, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau auf der Bandseite.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türschließer für Türflügelbreiten bis mind. 1,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Türflügelbreiten bis einschl. 1,25 m in barrierefreier </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit stark abfallendem Öffnungsmoment für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnen der Tür mit geringem Kraftaufwand unter Einhaltung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der nach DIN 18040 max. zulässigen Bedienkräfte.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gleitschienen-Obentürschließer für 1-flg.T-o.Anf.+mech.Fest.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745577" RNoPart="0112">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gleitschienen-Obentürschließer für 2-flg. Türen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne Brandschutzanforderung liefern und einbauen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. integrierter Schließfolgeregelung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. integrierter mechanischer Feststellung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größe entsprechend Türgewicht,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Befestigungszubehör und Montageplatte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit durchgehender Bekleidung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächen silberfarbig eloxiert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau auf der Bandseite.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türschließer für Türflügelbreiten bis jeweils mind. 1,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Türflügelbreiten bis einschl. 1,25 m in barrierefreier </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit stark abfallendem Öffnungsmoment für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnen der Tür mit geringem Kraftaufwand unter Einhaltung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der nach DIN 18040 max. zulässigen Bedienkräfte.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gleitschienen-Obentürschließer für 2-flg.T-o.Anf.+mech.Fest.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745578" RNoPart="0113">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Obentürschließern für 1-flüglige Türen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Montage auf der Bandgegenseite, einschl.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechender Ausführung der Obentürschließer-Anlage.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nur nach Angabe der Bauleitung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für Montage auf BGS 1flg. OTS (nicht bei Freilauf)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745579" RNoPart="0114">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Obentürschließern für 2-flüglige Türen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Montage auf der Bandgegenseite, einschl.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechender Ausführung der Obentürschließer-Anlage.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nur nach Angabe der Bauleitung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für Montage auf BGS 2flg.OTS (nicht bei Freilauf)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745580" RNoPart="0115">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Freilauf-Obentürschließer für 1-flg. Brandschutztüren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß DIN EN 1154, mit elektro-hydraulischer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellung und Freilauffunktion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Türbreiten bis 1,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließgeschwindigkeit stufenlos</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einstellbar, geprüft nach DIN EN 1155,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließkraft Größe EN 4,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">komplett liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. integriertem Netzteil, Rauchmelder und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchmeldezentrale komplett liefern und einbauen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Abnahmeprüfung der Feststellanlage und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dauerhaftes Anbringen des Zulassungsschildes.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die Verwendung an Brandschutztüren mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellanlagen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich 1 Stück Handauslösetaster,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">roter Schalter mit der Aufschrift "Feuerschutzabschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schließen", in Aufputz- oder Unterputzausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Angabe der Bauleitung, einschl. Wandmontage.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. Rauchmeldezentrale in Sturzmontage mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder zur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ansteuerung der vorbeschriebenen Feststellanlage,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Anschlussmöglichkeiten für weitere Rauchmelder,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">potentialfreier Wechselkontakt ,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss 230 V AC, Ausgangsspannung 24 V DC.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau einschl. elektrischer Verkabelung, Anschluss </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Inbetriebnahme aller zum Türschließer und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellanlage gehörenden Komponenten einschl. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchmeldezentrale ab der bauseits verlegten Klemmdose</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(elektrische Zuleitung 220 V), Kabelführung verdeckt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. elektrischer Verkabelung, Anschluss und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme aller zu Türschließer und Feststellvorrichtung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gehörenden Komponenten einschl. Rauchmeldezentrale</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ab der bauseits verlegten Klemmdose (elektrische </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zuleitung 220 V), Kabelführung verdeckt (Kabelkanal in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zargenprofil eingelegt).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferung und Einbau einschl. aller erforderlichen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montageplatten und Befestigungsmaterialien,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage Türschließer auf Türblatt auf der Bandseite</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit verdecktliegender Kabelführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Lieferung und Einbau von verdecktliegenden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelübergängen im Türfalz,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau einschl. aller dazugehörigen Komponenten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit durchgehender Bekleidung, Oberflächen silberfarbig.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Obentürschließer für BST-1 mit Freilauf (B bis 1,40 m)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745587" RNoPart="0116">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzliche Rauchmelder in Deckenmontage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Universeller, richtungsunabhängiger optischer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchmelder, als Rauchschalter und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überwachungseinrichtung für Feststellanlagen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verwendbar, zur Ansteuerung der vorbeschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellanlagen geeignet.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Potentialfreier Wechselkontakt und Anschlussklemmen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für externe Handauslösung, allg. bauaufsichtlich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zugelassen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau einschl. elektrischem Anschluss und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme in Verbindung mit der Feststellanlage,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">elektr. Zuleitung und Anschlussdose sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss an Brandmeldezentrale bauseits.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzliche Rauchmelder in Deckenmontage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745588" RNoPart="0117">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Automatischer Drehflügeltürantrieb als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für 1-flüglige Brandschutztüren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">elektromagnetischer Feststellvorrichtung nach</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN 18263 Teil 4, mit DIBt-Zulassung gemäß den</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Richtlinien für Feststellanlagen des DIBt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung drückend mit Gestänge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage auf der Bandgegenseite,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Montageplatte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Standardverkleidung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche silberfarbig eloxiert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schlanke Bauweise, Antriebshöhe: 70 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 16005 und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß den Richtlinien für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie den UVV, EMV (CE-Zeichen) und VDE-Vorschriften, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jeweils neueste Fassung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anlage komplett liefern und einbauen einschl.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aller Komponenten, Ausführung entsprechend Zulassung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Abnahmeprüfung und dauerhaftes Anbringen des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulassungsschildes.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betätigung manuell bzw. automatisch, entsprechende</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Impulsgeber jeweils gemäß gesonderter Zulageposition</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. vorgerichtet für Anschluss an bauseitige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zutrittskontrolle.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einstellbare Funktionen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Endschlag:  jeweils voneinander unabhängig einstellbar,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließkraft EN 3-6 stufenlos einstellbar,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Offenhaltezeit einstellbar (0-60 Sek.).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Einstellmöglichkeiten einer kraftunterstützenden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktion zur motorischen Unterstützung bei manueller Betätigung, momentgeregelt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türöffnungswinkel: bis 110°,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Resettaster für Wiederherstellung der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsbereitschaft nach Alarmauslösung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsarten:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Daueroffen, Automatik, Nachtverriegelung und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ladenschluss  in Verbindung mit externem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Programmschalter,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Stromausfall: Türschließerfunktion,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Niedrigenergieantrieb gemäß DIN EN 16005,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Behinderungserkennung und Reversierung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Diagnosefunktion und Fehlerspeicher,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sämtliche Einstellungen über externen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Display-Programmschalter,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussmöglichkeiten für zusätzliche Sicherheits-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sensorleisten, Türöffner, Türverriegelung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schaltrelais, Motorschloss o.ä.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stromversorgung für externe Geräte 24 V DC, 1200 mA.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. externem Display-Programmschalter für</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2x7-Segement-Display, alpha-nummerischer Fehleranzeige,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Aufputz- oder Unterputz-Ausführung nach Angabe der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauleitung, Montageort in Absprache mit Elektrogewerk.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Sicherheits- Sensorleisten als</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Infrarot-Sensorleisten zur Absicherung des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Drehbereichs in Öffnungs- und Schließrichtung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geprüft nach DIN EN 16005, Sensorleisten in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aluminiumprofil, silberfarbig eloxiert, mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">infrarotdurchlässiger Kunststoffabdeckung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 Sensorleisten mit der Türflügel-Breite entsprechender</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge, Türflügel-Breite bis einschl. 1,40 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage auf Band- und auf Bandgegenseite.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. Rauchmeldezentrale in Sturzmontage mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder zur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ansteuerung der vorbeschriebenen Feststellanlage,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Anschlussmöglichkeiten für weitere Rauchmelder,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">potentialfreier Wechselkontakt, geeignet für Anschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an bauseitige Brandmeldezentrale,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss 230 V AC, Ausgangsspannung 24 V DC.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich 1 Stück Handauslösetaster,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">roter Schalter mit der Aufschrift "Feuerschutzabschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schließen", in Aufputz- oder Unterputzausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Angabe der Bauleitung, einschl. Wandmontage.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Not-Befehlseinrichtung nach DIN VDE</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Türnähe montiert, Not-Aus oder Not-Stop,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Aufputz- oder Unterputzausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Angabe der Bauleitung, einschl. Wandmontage.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. Ausrüstung des Türelementes mit elektrischem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türöffner mit Rückmeldekontakt einschließlich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlusskabel mit verdecktliegender Kabelführung in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zarge. Türöffner-Typ für Kombination mit elektrischem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Antrieb sowie für Brandschutztüren und für Einsatz in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flucht- und Rettungswegen geeignet, Ausführung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend Zulassungsbescheid bzw. Prüfzeugnis.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. Riegelschaltkontakt zur Abschaltung der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ansteuerelemente bei mechanisch verschlossenem Riegel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau einschl. elektrischer Verkabelung, Anschluss </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Inbetriebnahme des Drehflügelantriebes und aller</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dazugehörigen Komponenten wie Rauchmeldezentrale,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Impulsgeber, Sensorleisten, Türöffner, Programmschalter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">etc. ab der bauseits verlegten Klemmdose (elektrische</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zuleitung  220 V), Kabelführung verdeckt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabellänge ab Elementaustritt mind. 5 m.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">In den Einheitspreis ist ebenfalls die für den</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Drehtürantrieb erforderliche Verstärkung der Bänder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und erforderliche Zusatzbänder (mind. 3 Bänder) sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">eine Erhöhung des Kämpferprofils für die Aufnahme des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Antriebs, sofern dies aufgrund der Abmessung des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angebotenen Antriebssystems erforderlich ist,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">am betreffenden Türelement miteinzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Automatischer Drehtürantrieb für 1-flüglige BS-Tür, drückend mit Gestänge auf BGS</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745589" RNoPart="0118">
                    <Qty>39.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Automatischer Drehflügeltürantrieb für 2-flüglige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutztüren mit Antrieben für beide Türflügel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und mit integrierter Schließfolgeregelung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geräuscharme elektromechanische Drehtürantriebe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit elektromagnetischer Feststellvorrichtung nach</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN 18263 Teil 4, mit DIBt-Zulassung gemäß den</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Richtlinien für Feststellanlagen des DIBt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung drückend mit Gestänge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage auf der Bandgegenseite,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Montageplatte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit verlängerter, auf gesamter Türelement-Breite</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durchgehender Verkleidung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächen silberfarbig eloxiert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schlanke Bauweise, Antriebshöhe: 70 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 16005 und gemäß </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">den Richtlinien für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie den UVV, EMV (CE-Zeichen) und VDE-Vorschriften, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jeweils neueste Fassung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anlage komplett liefern und einbauen einschl. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aller Komponenten, Ausführung entsprechend Zulassung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Abnahmeprüfung und dauerhaftes Anbringen des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulassungsschildes.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betätigung manuell bzw. automatisch, entsprechende</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Impulsgeber jeweils gemäß gesonderter Zulageposition</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. vorgerichtet für Anschluss an bauseitige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zutrittskontrolle.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einstellbare Funktionen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Endschlag:  jeweils voneinander unabhängig einstellbar,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließkraft EN 3-6 stufenlos einstellbar,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Offenhaltezeit einstellbar (0-60 Sek.).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Einstellmöglichkeiten einer kraftunterstützenden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktion zur motorischen Unterstützung bei manueller Betätigung, momentgeregelt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türöffnungswinkel: bis 110°,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Resettaster für Wiederherstellung der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsbereitschaft nach Alarmauslösung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsarten:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aus, Daueroffen, Automatik, Nachtverriegelung und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ladenschluss  in Verbindung mit externem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Programmschalter,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Stromausfall: Türschließerfunktion,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Niedrigenergieantrieb gemäß DIN EN 16005,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Behinderungserkennung und Reversierung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Diagnosefunktion und Fehlerspeicher,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sämtliche Einstellungen über externen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Display-Programmschalter,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussmöglichkeiten für zusätzliche Sicherheits-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sensorleisten, Türöffner, Türverriegelung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schaltrelais, Motorschloss o.ä.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stromversorgung für externe Geräte 24 V DC, 1200 mA.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. externem Display-Programmschalter für</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2x7-Segement-Display, alpha-nummerischer Fehleranzeige,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Aufputz- oder Unterputz-Ausführung nach Angabe der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauleitung, Montageort in Absprache mit Elektrogewerk.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Sicherheits- Sensorleisten als</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Infrarot-Sensorleisten zur Absicherung des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Drehbereichs in Öffnungs- und Schließrichtung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geprüft nach DIN EN 16005, Sensorleisten in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aluminiumprofil, silberfarbig eloxiert, mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">infrarotdurchlässiger Kunststoffabdeckung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">4 Sensorleisten mit der Türflügel-Breite entsprechender </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge, Türflügel-Breite bis einschl. 1,40 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage auf Band- und auf Bandgegenseite.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. Rauchmeldezentrale in Sturzmontage mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder zur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ansteuerung der vorbeschriebenen Feststellanlage,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Anschlussmöglichkeiten für weitere Rauchmelder,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">potentialfreier Wechselkontakt, geeignet für Anschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an bauseitige Brandmeldezentrale,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss 230 V AC, Ausgangsspannung 24 V DC.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich 1 Stück Handauslösetaster,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">roter Schalter mit der Aufschrift "Feuerschutzabschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schließen", in Aufputz- oder Unterputzausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Angabe der Bauleitung, einschl. Wandmontage.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Not-Befehlseinrichtung nach DIN VDE</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Türnähe montiert, Not-Aus oder Not-Stop,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Aufputz- oder Unterputzausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Angabe der Bauleitung, einschl. Wandmontage.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einheitspreis einschl. Ausrüstung des 2-flügligen Türelementes </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit elektrischen Türöffnern mit Rückmeldekontakt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türöffner-Typ für Kombination mit elektrischem Antrieb </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie für Brandschutztüren und für Einsatz in Flucht- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Rettungswegen geeignet, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie mit Riegelschaltkontakt bzw. entsprechender Schlossfunktion zur Abschaltung der Ansteuerelemente bei mechanisch </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verschlossenem Riegel, Ausführung auch für Türen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vollpanikfunktion (Panikfunktion an Gang- und Standflügel) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geeignet, einschließlich allen Anschlusskabeln, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jeweils mit verdecktliegendem Kabelübergang und mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdecktliegender Kabelführung in Zarge, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung entsprechend  Zulassungsbescheid bzw. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfzeugnis. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau einschl. elektrischer Verkabelung, Anschluss </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Inbetriebnahme des Drehflügelantriebes und aller</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dazugehörigen Komponenten wie Rauchmeldezentrale,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Impulsgeber, Sensorleisten, Türöffner, Programmschalter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">etc. ab der bauseits verlegten Klemmdose (elektrische</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zuleitung  220 V), Kabelführung verdeckt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabellänge ab Elementaustritt mind. 5 m.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">In den Einheitspreis ist ebenfalls die für den</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Drehtürantrieb erforderliche Verstärkung der Bänder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und ggf. erforderliche Zusatzbänder sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">eine Erhöhung des Kämpferprofils für die Aufnahme des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Antriebs, sofern dies aufgrund der Abmessung des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angebotenen Antriebssystems erforderlich ist,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">am betreffenden Türelement miteinzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Automatischer Drehtürantrieb für 2-flüglige BS-Tür, drückend mit Gestänge auf BGS</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745590" RNoPart="0119">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Automatischer Drehflügeltürantrieb als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für 1-flüglige Brandschutztüren, System geeignet zur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwendung an Rauch- und Feuerschutztüren mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechendem Eignungsnachweis des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türen-/Profilherstellers und mit Zulassung für Einsatz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Flucht- und Rettungswegen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">elektronisch gesteuert, elektromechanischer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Drehflügeltür-Antriebssystem mit Antriebshöhe ca. 70 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">stark abfallendes Öffnungsmoment bei manueller</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Begehung, einschl. Montageplatten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage ziehend mit Gleitschiene auf Bandseite,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächen silberfarbig.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 16005 und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß den Richtlinien für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie den UVV, EMV (CE-Zeichen) und VDE-Vorschriften, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jeweils neueste Fassung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anlage komplett liefern und einbauen einschl.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aller Komponenten, einschl. Abnahmeprüfung und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dauerhaftes Anbringen des Zulassungsschildes.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einstellbare Funktionen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnungs- und Schließdämpfung sowie Endschlag</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jeweils voneinander unabhängig einstellbar,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließkraft EN 4-6 stufenlos einstellbar,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türöffnungswinkel: bis 110°.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Integrierter Programmschalter,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schaltprogramme Aus, Automatik und Daueroffen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Stromausfall: Türschließerfunktion,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussmöglichkeiten für zusätzliche Sicherheits-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sensorleisten, Türöffner, Türverriegelung, Schaltrelais o.ä., </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Resettaster für Wiederherstellung der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsbereitschaft nach Alarmauslösung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betätigung manuell oder automatisch, entsprechende</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Impulsgeber jeweils gemäß gesonderter Zulageposition.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Sicherheits- Sensorleisten als</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Infrarot-Sensorleisten zur Absicherung des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Drehbereichs in Öffnungs- und Schließrichtung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geprüft nach DIN EN 16005, Sensorleisten in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aluminiumprofil, silberfarbig eloxiert, mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">infrarotdurchlässiger Kunststoffabdeckung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 Sensorleisten mit der Türflügel-Breite entsprechender </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge, Türflügel-Breite bis einschl. 1,40 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage auf Band- und auf Bandgegenseite.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. elektrischem Türöffner mit Rückmeldekontakt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Türelement einschließlich Anschlusskabel mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdecktliegender Kabelführung in Zarge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türöffner-Typ für Kombination mit elektrischem Antrieb</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie für Einsatz in Flucht- und Rettungswegen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geeignet, Ausführung entsprechend Zulassungsbescheid</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. Prüfzeugnis.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. Riegelschaltkontakt mit verdecktliegender</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelführung zur Abschaltung der Ansteuerelemente</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei mechanisch verschlossenem Riegel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. Rauchmeldezentrale in Sturzmontage mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder zur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ansteuerung der vorbeschriebenen Feststellanlage,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Anschlussmöglichkeiten für weitere Rauchmelder,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">potentialfreier Wechselkontakt, geeignet für Anschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an bauseitige Brandmeldezentrale,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss 230 V AC, Ausgangsspannung 24 V DC.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich 1 Stück Handauslösetaster,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">roter Schalter mit der Aufschrift "Feuerschutzabschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schließen", in Aufputz- oder Unterputzausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Angabe der Bauleitung, einschl. Wandmontage.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau einschl. elektrischer Verkabelung, Anschluss </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Inbetriebnahme des Drehflügelantriebes und aller</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dazugehörigen Komponenten wie Rauchmeldezentrale,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Impulsgeber, Sensorleisten, Türöffner, Programmschalter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">etc. ab der bauseits verlegten Klemmdose (elektrische</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zuleitung  220 V), Kabelführung verdeckt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabellänge ab Elementaustritt mind. 5 m.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">In den Einheitspreis ist ebenfalls die für die</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Drehtürantriebe erforderliche Verstärkung der Bänder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und erforderliche Zusatzbänder (mind. 3 Bänder)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie eine Erhöhung des Kämpferprofils für die Aufnahme </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">des Antriebs, sofern dies aufgrund der Abmessung des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angebotenen Antriebssystems erforderlich ist, am</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">betreffenden Türelement miteinzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-style:italic;color:#FF0000;background:#FFFFFF;">Antrieb-Fabrikat: Dorma ED 250</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-style:italic;color:#FF0000;background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-style:italic;color:#FF0000;background:#FFFFFF;">Angebotener Antrieb, Fabrikat/Typ:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-style:italic;color:#FF0000;background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Automatischer Drehtürantrieb für 1-flüglige BS-Tür, ziehend Bandseite</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745591" RNoPart="0120">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Automatischer Drehflügeltürantrieb als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für 2-flüglige Brandschutztüren, System geeignet zur </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwendung an Rauch- und Feuerschutztüren mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechendem Eignungsnachweis des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türen-/Profilherstellers und mit Zulassung für Einsatz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Flucht- und Rettungswegen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">elektronisch gesteuert, elektromechanischer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Drehflügeltür-Antriebssystem mit Antrieben für beide</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flügel, Antriebshöhe ca. 70 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">stark abfallendes Öffnungsmoment bei manueller</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Begehung, mit integrierter Schließfolgeregelung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Montageplatten und mit verlängerter,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auf gesamter Türbreite durchgehender Verkleidung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage ziehend mit Gleitschiene auf Bandseite,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächen silberfarbig.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 16005 und gemäß </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">den Richtlinien für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie den UVV, EMV (CE-Zeichen) und VDE-Vorschriften, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jeweils neueste Fassung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anlage komplett liefern und einbauen einschl.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aller Komponenten, einschl. Abnahmeprüfung und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dauerhaftes Anbringen des Zulassungsschildes.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einstellbare Funktionen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnungs- und Schließdämpfung sowie Endschlag</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jeweils voneinander unabhängig einstellbar,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließkraft EN 4-6 stufenlos einstellbar,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türöffnungswinkel: bis 110°.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Integrierter Programmschalter,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schaltprogramme Aus, Automatik und Daueroffen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Stromausfall: Türschließerfunktion,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussmöglichkeiten für zusätzliche Sicherheits-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sensorleisten, Türöffner, Türverriegelung, Schaltrelais o.ä., </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Resettaster für Wiederherstellung der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsbereitschaft nach Alarmauslösung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betätigung manuell oder automatisch, entsprechende</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Impulsgeber jeweils gemäß gesonderter Zulageposition.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Sicherheits- Sensorleisten als</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Infrarot-Sensorleisten zur Absicherung des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Drehbereichs in Öffnungs- und Schließrichtung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geprüft nach DIN EN 16005, Sensorleisten in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aluminiumprofil, silberfarbig eloxiert, mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">infrarotdurchlässiger Kunststoffabdeckung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">4 Sensorleisten mit der Türflügel-Breite entsprechender</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge, Türflügel-Breite bis einschl. 1,40 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage auf Band- und auf Bandgegenseite.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einheitspreis einschl. Ausrüstung des 2-flügligen Türelementes </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit elektrischen Türöffnern mit Rückmeldekontakt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türöffner-Typ für Kombination mit elektrischem Antrieb </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie für Brandschutztüren und für Einsatz in Flucht- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Rettungswegen geeignet, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie mit Riegelschaltkontakt bzw. entsprechender Schlossfunktion zur Abschaltung der Ansteuerelemente bei mechanisch </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verschlossenem Riegel, Ausführung auch für Türen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vollpanikfunktion (Panikfunktion an Gang- und Standflügel) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geeignet, einschließlich allen Anschlusskabeln, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jeweils mit verdecktliegendem Kabelübergang und mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdecktliegender Kabelführung in Zarge, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung entsprechend  Zulassungsbescheid bzw. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfzeugnis. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. Rauchmeldezentrale in Sturzmontage mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder zur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ansteuerung der vorbeschriebenen Feststellanlage,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Anschlussmöglichkeiten für weitere Rauchmelder,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">potentialfreier Wechselkontakt, geeignet für Anschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an bauseitige Brandmeldezentrale,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss 230 V AC, Ausgangsspannung 24 V DC.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich 1 Stück Handauslösetaster,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">roter Schalter mit der Aufschrift "Feuerschutzabschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schließen", in Aufputz- oder Unterputzausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Angabe der Bauleitung, einschl. Wandmontage.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau einschl. elektrischer Verdrahtung und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme der Drehflügelantriebe und aller</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dazugehörigen Komponenten wie Rauchmeldezentrale,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Impulsgeber, Sensorleisten, Türöffner etc. ab der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bauseits verlegten Klemmdose (elektrische Zuleitung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">220 V), Kabelführung verdeckt, Kabellänge ab</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementaustritt mind. 5 m.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">In den Einheitspreis ist ebenfalls die für die</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Drehtürantriebe erforderliche Verstärkung der Bänder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und erforderliche Zusatzbänder (mind. 3 Bänder je</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türflügel) sowie eine Erhöhung des Kämpferprofils für</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">die Aufnahme des Antriebs, sofern dies aufgrund der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessung des angebotenen Antriebssystems erforderlich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ist, am betreffenden Türelement miteinzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-style:italic;color:#FF0000;background:#FFFFFF;">Antrieb-Fabrikat: Dorma ED 250</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-style:italic;color:#FF0000;background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-style:italic;color:#FF0000;background:#FFFFFF;">Angebotener Antrieb, Fabrikat/Typ:........................................</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Automatischer Drehtürantrieb für 2-flüglige BS-Tür, ziehend Bandseite</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745594" RNoPart="0121">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Manuelle Impulsgeber als Wandtaster</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Zulage zum Drehflügeltürantrieb,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Taster als Großflächentaster gemäß DIN 18040,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächen Edelstahl, in Unterputz- bzw.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufputz-Ausführung nach Angabe der Bauleitung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Einbaudose bzw. Aufputzgehäuse liefern </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und einbauen, einschl. elektrischem Anschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Inbetriebnahme mit Antrieb durch AN. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektrische Zuleitung 230 V vom Taster bis zum </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übergabepunkt in der abgehängten Decke bauseits. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Manuelle Impulsgeber als Wandtaster</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745595" RNoPart="0122">
                    <Qty>65.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Radarbewegungsmelder als Impulsgeber</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Zulage zum Drehflügeltürantrieb,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Unterputz- bzw. Aufputz-Ausführung nach Angabe der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauleitung bzw. Montage auf der Antriebsbekleidung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren einschl. elektrischem Anschluss.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EP je Melder.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Radarbewegungsmelder als Impulsgeber</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745596" RNoPart="0123">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Türpositionen für Lieferung und Einbau</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">eines elektrischen Türöffners mit Rückmeldekontakt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Anschlusskabel mit verdecktliegender</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelführung in Zarge.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türöffner-Typ für Brandschutztüren und für Einsatz in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flucht- und Rettungswegen geeignet, Ausführung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend Zulassungsbescheid bzw. Prüfzeugnis.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EP einschl. Herstellen der Aussparung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in der Zarge, einschl. Lieferung und Einbau von</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektro-Anschlusskabel, Leerrohr sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klein- und Befestigungsmaterialien,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabel im Leerrohr verdeckt im Zargenprofil</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geführt, Länge des Anschlusskabels: 3 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(gemessen ab Zargen-Austritt).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage E-Türöffner</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745597" RNoPart="0124">
                    <Qty>120.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verdeckt liegenden Kabelübergang liefern und einbauen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in oben beschriebene Türelemente, sabotagegeschützte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">robuste Bauweise aus verchromtem Stahl oder Edelstahl.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Verdeckt liegender Kabelübergang</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745598" RNoPart="0125">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu vorbeschriebenen Türelementen für Lieferung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau und Anschluss eines verdeckt eingebauten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reedkontaktes (Magnetkontakt) gemäß VDS mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechendem Kennzeichen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einheitspreis einschl. Herstellen der Aussparung im</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rahmen, einschl. Lieferung und Einbau von</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektro-Anschlusskabel, Leerrohr sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klein- und Befestigungsmaterialien,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabel im Leerrohr verdeckt im Rahmenprofil</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geführt, Länge des Anschlusskabels: mind. 2 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(gemessen ab Blendrahmen-Austritt),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lage in Absprache mit Elektrogewerk,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">elektrischer Anschluss bauseits.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Reedkontakt</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745599" RNoPart="0126">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Brandschutztüren für Ausführung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">des Anti-Panikschlosses mit automatischer mechanischer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verriegelung, Ausführung als selbstverriegelndes </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Antipanikschloss mit mechanischer Ablaufsicherung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türschließung, dreistufige Riegelsicherung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Panikentriegelung über Drücker,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wechsel zur Entriegelung von außen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für mechan. selbstverriegelndes Anti-Panikschloss</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_2745602">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KLEMMSCHUTZ</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KLEMMSCHUTZ</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2745603" RNoPart="0127">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferung und Einbau von Klemmschutz-Vorrichtungen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an den Nebenschließkanten der in diesem LV beschriebenen Türelemente, ggf. auch an Türelementen des nachfolgenden Titels, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau auf der Bandgegenseite.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klemmschutz mit selbsttätig auf konstante Spannung ziehendem Schutzrollo, mit unsichtbarer Klipsbefestigung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auch für Einsatz an Brandschutztüren geeignet,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat mit GS-Prüfzeichen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschränkung des Zargen-Durchgangmaßes: max. 30 mm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auszugslänge: bis einschl. 260 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rollo-Material aus feuerhemmend ausgerüstetem Kunstfaser-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewebe, abwaschbar, Farbton Schwarz oder grau nach Wahl des AG, Gehäusematerial aus Aluminium, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächen silberfarbig eloxiert (C0).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge gemäß Türflügel-Höhe: ca. 2,40 m </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Klemmschutz BGS, L 2,40 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2745914" RNoPart="0128">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegsicherungssystem als Türwächter für Türklinken, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Voralarm, zur Montage unterhalb des Türdrückers. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zertifiziert gemäß DIN EN 179 in Verbindung mit Panikschloss, Schließblech und Drücker. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stabile Metallausführung (Zink-Druckguss), in RAL 6029 (grün) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lackiert mit rotem Alarm-Aufsatz, inkl. verdeckt liegenden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gehäusebefestigungen (Sabotageschutz) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. 9 Volt-Blockbatterie, lang nachleuchtendem Piktogramme für Tür und Gerät und Signalgeber (95dB/1m) </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße: LxBxT ca. 190x50x76 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktionen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Dauerfreigabe-Funktion (über Schlüssel aktivierbar)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einzelbegehung der Tür nur mit Schlüssel über die Wechselfunktion des Panikschlosses </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Voralarm (Sobald die Klinke den roten Voralarm-Aufsatz leicht berührt wird der Voralarm ausgelöst. Wird die Klinke losgelassen verstummt der Voralarm.) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Dauerhafter Hauptalarm ertönt bei vollständigem Durchdrücken der Klinke </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Alarmrücksetzung (Reset) erfolgt mit dem Geräteschlüssel. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtwegsicherungssystem mit Voralarm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_2745618">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">TÜRPUFFER</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau nach Angabe der Bauleitung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auch an Türen aus den nachfolgenden Titeln,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ggf. auch an bauseitigen Türen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">TÜRPUFFER</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2745619" RNoPart="0129">
                    <Qty>315.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wand-Türpuffer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Distanzstück aus Edelstahl-Rohr,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit schwarzem Hartgummi-Puffer,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser ca. 30 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtlänge: ca. 90 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. verdeckter Befestigung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsuntergrund: Gipsplatten-Ständerwände</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. Massivwände (Stahlbeton bzw. Mauerwerk),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. für jeweiligen Untergrund geeigneten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsmitteln und Bohrungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufmaß und Mengenermittlung erfolgt erst</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Türenmontage, Massenverschiebungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wand-Türpuffer L 90 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2719451" RNoPart="02">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">LEISTUNGEN AUF NACHWEIS </span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_2719452">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">ERGÄNZENDE ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">FÜR STUNDENLOHNARBEITEN </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten werden gem. VOB/B §2 Abs. 10 und § 15 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ausgeführt bzw. abgerechnet. Der AN hat über Stundenlohnarbeiten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">werktäglich Stundenlohnzettel in 2-facher Ausfertigung einzureichen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Diese müssen außer den Angaben nach VOB/B §15 Abs. 3 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">folgende Angaben enthalten: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- das Datum</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- die Bezeichnung der Baustelle</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Gehaltsgruppe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Baustelle</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- die Art der Leistung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- die Gerätekenngrößen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des AG </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu  erbringenden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für vom AG angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich Umsatzsteuer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten bezahlt. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehalts-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wegezeiten, Fahrtkosten sowie Kosten für Aufsicht (Leitungspersonal)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie Kleingeräteeinsatz sind ebenfalls in die Einheitspreise der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nachfolgenden Stundenverrechnungssätze einzurechnen und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">werden nicht gesondert vergütet. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die angesetzten Lohnkosten sind auf Basis der Urkalkulation </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zu ermitteln. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wird während der Ausführungszeit erkannt, dass mehr Stundenlohn-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">arbeiten erforderlich werden als beauftragt, werden diese nur vergütet,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wenn vor Ausführung von weiteren Stundenlohnarbeiten eine </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechende Auftragserweiterung durch den Auftraggeber erteilt </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wurde.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">ERGÄNZENDE ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2719453" RNoPart="0001">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Facharbeiter/-in, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenverrechnungssatz wie oben beschrieben. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stundensatz Facharbeiter/-in</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2719454" RNoPart="03">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">DOKUMENTATION </span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2719455" RNoPart="0001">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>300.031.03</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zusatzaufwand für geordnete Übergabe der Bestandsunterlagen </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Bestandsunterlagen sind 2-fach in je einem DIN-A4-Ordner </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und 1-fach auf digitalem Datenträger (CD, DVD oder USB-Stick) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit gleicher, nachstehender Ordnerstruktur rechtzeitig </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vor Abnahme an die zuständige Objektüberwachung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Prüfung zu übergeben.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Bestandsunterlagen sind vom AN zusätzlich in das vom AG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Verfügung gestellte Projektkommunikationssystem (PKM)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einzustellen, gemäß Struktur und Dateinamen-Schema</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Vorgabe des AG.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Als Dateiformat ist grundsätzlich „pdf“ zu verwenden. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planunterlagen sind im Format “dwg“ oder „dxf“ </span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">und</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> „pdf“ </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zu speichern.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Unterlagen sind gemäß nachstehender Liste in die </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jeweiligen Register einzusortieren. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sollte ein DIN-A4-Ordner nicht ausreichen, so sind die </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ordner in entsprechender Reihenfolge und mit der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtanzahl an Ordnern zu nummerieren. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auf den Rückenschildern sind ferner das Bauvorhaben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">die Gewerkenummer, das Gewerk und die ausführende </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Firma zu verzeichnen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Je nach Gewerk kann es zu einzelnen Abschnitten keine </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angaben geben. Dies ist kenntlich zu machen (z.B. durch </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis: „entfällt“) und die entsprechenden Register sind </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">leer zu lassen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Die Dokumente sind jeweils mit Angabe der betreffenden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">LV-Positionsnummer direkt auf den zugehörigen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Dokumenten (Datenblätter etc.) zu versehen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eine Abnahme ohne vollständige Bestandsunterlagen wird </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vom Auftraggeber verweigert. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Register-Nr. - Ordnerinhalt: </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">0 - Inhaltsverzeichnis</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 - Bauvorhaben, LV-Nummer und Gewerk, Firmenangaben </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">     und Ansprechpartner</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 - Fachunternehmererklärung / Konformitätserklärungen / </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">     Übereinstimmungserklärungen/ Leistungserklärungen </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3 - Kopie Abnahmeprotokoll(e) – </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">wird vom AG eingefügt </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">     Bestätigung der Mängelbeseitigung – </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">wird ggf. vom AN </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">     nachgereicht</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">4 - Einweisungsprotokolle </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">5  - Reinigungs-/Wartungs- und Pflegehinweise</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">6  - Herstellernachweise / Systembeschreibungen / </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Produktdatenblätter / Sicherheitsdatenblätter</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">7  - Prüfzeugnisse / Zulassungsbescheide </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      (z.B. für Brandschutz, Schallschutz, Dämmwerte, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Druckprüfungen, Spülprotokolle, etc.), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Prüfbescheinigung Standfestigkeit</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">8  - TÜV-Zertifikate / TÜV-Abnahmen / Sachverständigenabnahmen /</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Gutachterliche Stellungnahmen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">9  - Vollständige Liste der verwendeten Werkstoffe bzw. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Materialien inkl. der genauen Herstellerbezeichnung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">10 - Bedienungsanleitungen </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">11 - Planverzeichnis und Bestandspläne, wie Werkpläne </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">       mit Eintragung tatsächlicher (ggf. abweichender) Ausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">       Werkstattzeichnungen, Verlegepläne, Aufbauzeichnungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">       Schemata, Verteilerpläne, etc.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">12 - Zusätzlich bei Technischen Anlagen:  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">       Für den Betrieb der Technischen Anlagen erforderliche </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">       Unterlagen (wie z.B. Prüfbücher etc.)  </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:normal;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Zusatzaufwand für geordnete Übergabe der Bestandsunterlagen (Formatierung ohne Tabelle)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>