<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2026-05-04</Date>
    <Time>10:04:09</Time>
    <ProgSystem>CaliforniaX by G&amp;W Software AG</ProgSystem>
    <ProgName>CaliforniaX V25.2.08</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>523 LAED Erding</NamePrj>
    <LblPrj>Altes Landratsamt Erding</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <BoQ ID="GW_3056541">
      <BoQInfo>
        <Name>G16 Fliesen</Name>
        <LblBoQ>G16 Fliesen</LblBoQ>
        <Date>2026-05-04</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>4</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <Ctlg>
          <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
          <CtlgType>cost group DIN 276 2018-12</CtlgType>
          <CtlgName>DIN 276-1/12-2018</CtlgName>
        </Ctlg>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <Remark ID="GW_3056544">
          <Description ID="8de32fd6-161d-4010-ac25-bcc4c84b4e2e">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">VORBEMERKUNGEN</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es gilt für alle Gewerke VOB Teil C mit allen darin verankerten</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und die Leistungen betreffenden Normen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">VORBEMERKUNGEN</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_3056545">
          <Description ID="ee76e467-6095-41f2-9af8-597a8d135606">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">I.  ALLGEMEINE ANGABEN</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">I.  ALLGEMEINE ANGABEN</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_3056546">
          <Description ID="13af38fb-658a-49c3-ab68-60f81d7e0d2b">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.  Baubeschreibung</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Umbau und Erweiterung (Neubau) des „Alten Landratsamtes“ in Erding auf einem innerstädtischen Grundstück in Erding, Gemarkung Erding. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Gebäudekomplex liegt auf den Grundstücken mit den Flurnummern 97 </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und 97/1. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das 1781/1782 erbaute Palais des Freiherren Joseph von Widmann (Vordergebäude) ist Teil einer geschlossenen Häuserzeile an der Langen Zeile und wurde als zweigeschossiger Walmdachbau mit Giebelgauben und einer klassizistischen Fassade errichtet. Es ist teilweise unterkellert. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zum Gebäude gehört weiterhin ein zentraler Hof und der ebenfalls historische zweigeschossige Südflügel.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Ensemble steht als eingetragenes Einzeldenkmal unter Denkmalschutz. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Rückwärtig wird ein L-förmiger Neubau errichtet, sodass ein Karree mit vierseitiger Bebauung und einem Innenhof entsteht, das durch einen Zugang im Osten (Neubau) über die Roßmayrgasse 13 und einem Zugang im Westen (Altbau) über die Lange Zeile 10 erschlossen wird.  </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der L-förmige Neubau wird mit Kellergeschoss, Erd- und 1. und 2. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Obergeschoss sowie einem Dachgeschoss (Laternengeschoss) errichtet. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Anbindung an den Bestand erfolgt über ein Foyer, das </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">eingeschossigen mit Flachdach ausgeführt wird. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Gesamtbaukörper hat nordseitig eine Länge von ca. 53,51m, (historisches Gebäude ca. 17,28m) und südseitig eine Länge von 54,57m (historisches Gebäude ca. 39,86m). In der Breite ist das historische Gebäude ostseitig ca. 27,70m breit und westseitig ca.29,28 m breit. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <page />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">  1.  Baubeschreibung</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_3056547">
          <Description ID="124dcd95-36b0-45ac-8e19-9786bd440bc7">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.  Leistungsbeschreibung Grundsätzliches</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.1  Sicherheits- und Gesundheitsschutz</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.1.1.  Rechtsnormen</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es gelten die aktuellen gesetzlichen Vorschriften, sowie die jeweils gültige Fassung der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), DGUV Vorschriften, PSA-Benutzungsverordnung.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.1.2  Sicherheits- und Gesundheitskoordinator des AG</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für das Bauvorhaben ist ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo) nach BaustellV bestellt. Hinweise und Vorgaben des Koordinators sind zu beachten und unverzüglich umzusetzen. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Abstellung der vom Koordinator festgestellten Mängel sind der Bauüberwachung des AG und dem Koordinator schriftlich anzuzeigen. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Formulare wie Unterweisungen, Mitarbeiter- und Werkzeuglisten sind auf Anforderung des SiGeKo auszufüllen und vorzulegen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei Gefahr in Verzug hat der SiGeKo ein unmittelbares Weisungsrecht gegenüber den Beteiligten. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.1.3  Fachkraft und Maßnahmen des AN</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Vor Beginn der Arbeiten hat jeder Auftragnehmer (gilt auch für Nachunternehmer) dem Auftraggeber unaufgefordert die Fachkraft des AN für Arbeitssicherheit sowie die vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz seiner auf der Baustelle Beschäftigten bekannt zu geben. Dies kann in Form einer Dokumentation entsprechend § 6 ArbSchG geschehen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.1.5  Gefährdungsanalyse des AN</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Vor Aufnahme der Arbeiten ist die gemäß § 5 ArbSchG für das Bauvorhaben zu erstellende Gefährdungsanalyse der Bauüberwachung des AG und dem Koordinator nach BaustellV vorzulegen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.1.6  Verstoß</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder den Anweisungen des Auftraggebers bzw. den Hinweisen des Koordinators nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">A2.1.7  Alkohol-, Rauch- und Drogenverbot</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Auf der Baustelle herrscht innerhalb der Einfriedung grundsätzlich Alkohol-, Rauch- und Drogenverbot. Der AN hat Personen, bei denen der begründete Verdacht auf Alkohol- und Drogeneinfluss besteht, unverzüglich von der Baustelle zu entfernen. Der AG behält sich vor, solchen Personen dauerhaft Baustellenverbot zu erteilen.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;" />
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.2  Immissionsschutz</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.2.1  Baulärm</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Baumaßnahme befindet sich in einem Wohngebiet. Für den Schutz gegen Baulärm gelten außer den Anforderungen des BImSchG, die Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm - Geräuschimmission - und die zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften. Folgende Immissionsrichtwerte sind nach dem Merkblatt zum Schutz gegen Baulärm ( www.muenchen.de/laerm.) einzuhalten:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Tagsüber, Werktage außerhalb der Ruhezeiten 8.00 - 20.00 Uhr: 55 dB (A)</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Tagsüber, Werktage innerhalb der Ruhezeiten 6.00 - 8.00 Uhr: 50 dB (A)</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Nachts 20.00 - 6.00 Uhr: &lt; 40 dB (A)</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.2.2  Staubschutz</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Staubentwicklung außerhalb und innerhalb der Gebäude muss durch geeignete Maßnahmen auf ein Minimum beschränkt werden. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zur Einhaltung der Feinstaubgrenzwerte und Verbesserung der Luftqualität müssen die einzusetzenden Maschinen die Emmisionsanforderungen, Vorgaben und Grenzwerte der Bayrischen Luftreinhalteverordnung - BayLuft erfüllen und einhalten.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.3  Arbeitszeit</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeitszeit richtet sich nach den Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Soweit behördliche Ausnahmegenehmigungen eingeholt werden, hat der AN diese dem AG vorzulegen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Rahmenarbeitszeiten sind werktags Montag - Samstag, 7:00 - 20:00 Uhr. Ganztägig an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen im Bundesland Bayern sowie werktags in der Zeit von 20:00 - 7:00 Uhr sind Bauarbeiten nicht erlaubt.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;" />
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.4 Bauwesenversicherung</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftraggeber schließt eine projektbezogene Bauwesensversicherung ab. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die entsprechenden anteiligen Kosten werden im Rahmen der Abrechnungen in Abzug gebracht. Die entsprechenden Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Unabhängig davon hat der Auftragnehmer vor Auftragserteilung den Nachweis über eine bestehende und angemessene Bauhaftpflichtversicherung vorzulegen.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;" />
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.5  Informationen an Dritte</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Durchführung von Besichtigungen, die Gestattung der Einsichtnahme in technische Unterlagen (Beschreibungen, Pläne, Zeichnungen, Bilder, Berichte usw.) und die Erteilung von Auskünften über diesen Vertrag, über das Bauwerk und die bereits installierten Einrichtungen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des AG.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;" />
                  <p style="margin-bottom:5pt;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.6  Materialökologie</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:5pt;line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.1  Verstöße</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es wird eindringlich auf die Einhaltung aller nachfolgenden städtischen und gesetzlichen Vorgaben zur Materialökologie hingewiesen. Sollten Verstöße festgestellt werden, sind alle vertragswidrig verbauten Stoffe und Materialien oder verwendete Reinigungsmittel auf Kosten des AN zu entfernen und mit zugelassenen Produkten zu ersetzen. Kontrollen erfolgen durch den AG und dessen Erfüllungsgehilfen, die Bauleitungen vor Ort und den SiGeKo.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.2  Allgemeine Anforderungen</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es gilt grundsätzlich für alle materialökologischen Anforderungen:</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.2.1:  Nachweise</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die geforderte Qualität der Baustoffe und Bauprodukte ist rechtzeitig vor Ausführung bzw. Bestellung durch Produkt-, Sicherheitsdatenblätter oder sonstige geeignete Nachweise zu belegen. Die Verantwortung der Produkteinhaltung liegt allein beim AN.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Nachweise wie Sicherheitsdatenblätter, Umweltzeichen-Zertifikate, Datenblätter oder Emissionsprüfberichte müssen aktuell sein. Bei Umweltzeichen gilt die jeweils aktuellste Version. Ist die Gültigkeitsfrist z.B. einer zugrundeliegenden "Blauer Engel"-Version abgelaufen, werden die Zertifikate vom Baureferat nicht akzeptiert. Im Fall der Überschneidung von zwei Versionen (Übergangsfrist) ist möglichst die aktuellste Version vorzulegen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.2.2  Produktänderungen</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Notwendige Produktänderungen während der Ausführung sind unverzüglich mit dem AG abzustimmen, es sind alle vorgenannten Nachweise neu vorzulegen und neu von der Projektleitung freizugeben.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.2.3  Originalgebinde auf der Baustelle:</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es sind alle Produkte auf der Baustelle im Originalgebinde zu verwenden, eine Anlieferung bereits vorgemischter Produkte in Fremd oder Neutralgebinden ist untersagt.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.3  Feinstaub, Gesundheitsgefährlicher Staub</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das "Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen" der Regierung von Oberbayern ist zu beachten.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Staubentwicklung ist, so weit technisch möglich, zu vermeiden.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei Maschineneinsatz sind, sofern in der Position nicht anders gefordert, staubarme, abgestimmte Bearbeitungssysteme (Maschine und Mobilentstauber) zu verwenden, die den allgemeinen Staubgrenzwert von 1,25 mg/m³ für die alveolengängige (A-) Fraktion sowie 10 mg/m³ für die einatembare (E-) Fraktion einhalten. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die BG BAU führt Positivlisten staubarmer Bearbeitungssysteme und staubarmer Produkte.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Werden gesundheitsgefährliche mineralische Stäube oder andere Gefahrstoffe freigesetzt, sind die notwendigen Maßnahmen entsprechend der jeweiligen Technischen Regel Gefahrstoffe (TRGS 505, 519, 521, 559, 900 u.a.) und der Gefahrstoffverordnung zu ergreifen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Beim Bearbeiten von Bestandsbauteilen mit bleiweißhaltigen Anstrichen sind die Handlungsanleitungen der BG BAU zu beachten.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.4.  Stoffe mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle verwendeten Bauprodukte dürfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten: </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH als besonders besorgniserregend identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden (SVHC). Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Kandidatenliste.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Stoffe, die in ihrem Sicherheitsdatenblatt mit Eigenschaften gekennzeichnet sind, die zur Aufnahme in die Kandidatenliste führen können (REACH Art. 57).</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Dies umfasst folgende Stoffe:</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Erwiesenermaßen krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe („KMR-Stoffe“ der Kat. 1A und 1B) und Stoffe, die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 (oder der Richtlinie 67/548/EWG) mit den im Folgenden genannten H-Sätzen bzw. R-Sätzen eingestuft sind als:</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">karzinogen (krebserzeugend) Kat. Carc. 1A / Carc. 1B </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">H350: Kann Krebs erzeugen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">H350i: Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">keimzellmutagen (erbgutverändernd) Kat. Muta. 1A / Muta. 1B:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">H340: Kann genetische Defekte verursachen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) Kat. Repr. 1A, Repr. 1B:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">H360F, R60: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">H360D, R61: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">H360FD, R60/61: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Kann das Kind im Mutterleib schädigen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">H360Fd, R60/63: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">H360Df, R61/62: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Stoffe mit PBT- (persistent, bioakkumulierend und toxisch) </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">oder vPvB-  (sehr persistent und sehr bioakkumulierend) Eigenschaften.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für bestimmte Stoffe (z.B. Formaldehyd) gelten besondere Regeln.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Diese sind über die Anforderungen des Blauen Engels bzw. über die in den nachfolgenden Absätzen explizit aufgeführten Anforderungen geregelt.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.5 Biozide </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Entfällt</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.6.  Polyvinylchlorid (PVC) / Chlorchemische Produkte</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Einsatz von chlorchemischen Produkten ist ausgeschlossen (z.B. bei Fußbodenbelägen, Fenstern, Türen, Rollladen, Sanitärleitungen, Elektroinstallation, Abdeck-/ Trennfolien, Dichtungsbahnen). </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ausnahmen sind zulässig für Anwendungsbereiche ohne vertretbare Alternativen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.7  Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen,</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">die als Flammschutzmittel Borate enthalten, sind über den allgemeinen Stoffausschluss ausgeschlossen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im Innenbereich müssen Flachs-, Hanf-, Holzfaser- und Schurwolle-Dämmstoffe mindestens den Anforderungen des Umweltzeichens "Blauer Engel" RAL-UZ 132 oder natureplus Qualitätszeichen RL0100ff und RL030ff entsprechen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für Zelluslosedämmstoffe ist zum Nachweis der Boratfreiheit eine zusätzliche Herstellererklärung erforderlich.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.8  Spritz- und Montageschäume</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Verwendung von Montageschäumen und sonstigen Ortschäumen ist ausgeschlossen. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Dies gilt nicht für die Verwendung bei Wärmedämmverbundsystemen zum Schließen von Fugen zwischen Dämmstoffplatten gemäß den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.9  Dichtungen und Abdichtungen</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zur Vermeidung der Innenraumluftbelastung sind bei den Kleb- und Dichtstoffe in Innenräumen amin- oder oximvernetzende bzw. -haltige Produkte ausgeschlossen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es dürfen nur Produkte mit den Umweltzeichen „Emicode“ EC1plus oder RAL-UZ 123 (Blauer Engel) verwendet werden.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Abweichungen, z.B. „Emicode“ EC1, sind in (technisch) begründeten Ausnahmefällen bzw. in Bereichen mit sicherheitsrelevanten bauaufsichtlichen Anforderungen in Abstimmung mit dem AG möglich.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Kann auf lösemittelhaltige Produkte an der Baustelle nicht verzichtet werden, muss bis zum Abklingen der VOC-Emissionen eine ausreichende Ablüftung (ggf. mit mechanischer Lüftung) durch den AN gesichert sein.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für Flüssigabdichtungen in Innenräumen dürfen nur Produkte mit dem "Emicode" EC1 oder EC1plus verwendet werden.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Als kalt verarbeitete Bitumenbeschichtungen/ bituminöse Voranstriche dürfen nur Produkte mit „Giscode“ BBP 10 verwendet werden.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Dichtungs-/ Dachbahnen und Dampfsperren aus PVC sind ausgeschlossen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.10  Holz, Holzwerkstoffe</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Einsatz von Tropenholz bei Bau und Ausstattung ist ausgeschlossen, ausser es handelt sich um nachweislich gezüchtete Hölzer.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Terpenhaltige Holzarten sind zur Minimierung von bicyclischen Terpenen zu vermeiden. In Aufenthaltsräumen sind harzarme Holzarten zu verwenden. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Stark harzhaltige Nadelhölzer -insbesondere Kiefernholz- (z.B. verarbeitet als Fensterprofile, „Seekiefer“-, OSB- u.ä. Platten) dürfen nicht verwendet werden.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Formaldehydhaltige Verleimungen und Beschichtungen: Holzwerkstoffe müssen mindestens den Anforderungen des Umweltzeichens RAL UZ 76 (Blauer Engel, Ausgabe Februar 2016 oder neuer) oder des "natureplus"-Umweltgütesiegels der Gruppe RL0200 (mit etwas anderen Prüfbedingungen) entsprechen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei akustisch wirksamen (gelochten) Platten ist für das fertige Endprodukt (gelochte Platte mit oder ohne Beschichtung) vom AN ein Prüfbericht einer Prüfkammer-Messung vorzulegen (s.u.).</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei konstruktiven Holzbauteilen (z.B. Brettschichtholz) sind ausschließlich formaldehydfrei verleimte Produkte erlaubt oder es ist auf alternative Bauarten oder Baustoffe auszuweichen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Produkte mit formaldehydhaltigen Beschichtungen sind ausgeschlossen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei großflächigem Einbau von Holzwerkstoffen in Wand, Boden und/oder Decke ist das Auftreten von Formaldehyd-Emissionen besonders sensibel zu betrachten. Als großflächig gilt bereits eine Wandfläche, eine Bodenfläche oder eine Deckenfläche.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Prüfkammer-Messung:</span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;"> </span>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Holzwerkstoffplatten dürfen bei der Messung in der Prüfkammer in Anlehnung an die vom Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) erarbeitete „Vorgehensweise bei der gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC und SVOC) aus Bauprodukten“ folgende Emissionswerte nicht überschreiten. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Messung der Emissionen erfolgt gemäß CEN/TS 16516.15. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Beladung der Prüfkammer beträgt einheitlich 1,4m²/m³:</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Summe flüchtiger organischer Verbindungen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Retentionsbereich C6 - C16 (TVOC):</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">maximal 1 mg/ m³ nach 3 Tagen</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:1pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">maximal 0,8 mg/ m³ nach 28 Tagen</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Summe schwer flüchtiger organischer Verbindungen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Retentionsbereich &gt; C16 - C26 (TSVOC):</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">0,1 mg/ m³ nach 28 Tagen</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">krebserzeugende Stoffe (K1 und 2 nach Richtlinie 67/548/EWG bzw.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Klassen 1A und 1B nach CLP-Verordnung 1272/2008):</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">maximal 0,01 mg/ m³ nach 3 Tagen, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">maximal 0,001 mg/ m³ nach 28 Tagen</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Summe aller VOC ohne NIK:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">maximal 0,1 mg/ m³ nach 28 Tagen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">R-Wert: maximal 1 nach 28 Tagen</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Formaldehyd: maximal 0,08 mg/ m³ nach 28 Tagen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Formaldehyd darf auch weiterhin nach der EN 717-1 gemessen werden.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Wird nach der EN 717-1 gemessen, ist ein Wert von 0,03 ppm (0,0375 mg/ m³) einzuhalten (i. Anlehnung an WKI-Rechenmodell für Formaldehyd).</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.11  Holzschutz</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im Holzbau sind Konstruktionen zu wählen, bei denen nach DIN 68 800 chemischer Holzschutz entbehrlich ist. In Aufenthaltsräumen dürfen keine chemischen Holzschutzmittel eingesetzt werden.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sofern chemischer Holzschutz produktionsbedingt (z.B. bei Holzfenstern) erforderlich ist, dürfen nur Produkte mit BAuA-Zulassung verwendet werden. Gemäß BiozidVO sind die verwendeten bioziden Wirkstoffe zu deklarieren und zu dokumentieren. Es muss - bei gleicher Eignung - das jeweils umweltverträglichste Produkt und Verfahren verwendet werden. Dabei ist die Einstufung entsprechend dem Produkt-Code der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Holzschutzmittel für nichttragende Bauteile müssen das RALPrüfzeichen RAL-GZ 830 der Gütegemeinschaft Holzschutzmittel e.V., für tragende Bauteile das Prüfzeichen des Deutschen Instituts für Bautechnik aufweisen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Behandlungen mit Holzschutzmitteln sind im Produktionsbetrieb des AN vorzunehmen. An der Baustelle sind sie nur im Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers erlaubt.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.12  Beschichtungen von Holzoberflächen</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">siehe Oberflächenbeschichtungen</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.13  Kleb- und Verlegewerkstoffe</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Grundsätzlich dürfen nur lösemittelfreie Verlegewerkstoffe (Voranstriche, Leime, Kleber, Spachtel etc.) gemäß Giscode-Einstufung der Bauberufsgenossenschaft und den Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 610 verwendet werden.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ausnahmen sind nur nach vorheriger Zustimmung des AG erlaubt.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zur Vermeidung der Innenraumluftbelastung sind amin- oder oximvernetzende bzw. -haltige Kleb- und Dichtstoffe (Verfugungen, punkt- und linienförmige Verklebungen) ausgeschlossen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es dürfen nur Produkte mit den Umweltzeichen "Emicode" EC1plus oder RAL-UZ 123 (Blauer Engel) verwendet werden.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Als Verlegewerkstoffe für Boden- und Wandbeläge dürfen nur Produkte entsprechend der Umweltzeichen RAL-UZ 113 (Blauer Engel) oder "Emicode" EC1plus verwendet werden.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für Fliesen und Platten sind mineralische Fliesenkleber zu verwenden.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.14  Oberflächenbeschichtungen</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei allen Beschichtungen (Grundierungen, Imprägnierungen, sonstige Anstriche, Spachtelungen, Öle, Wachse, Korrosions-, Brandschutzanstriche, etc.) sind umwelt- und gesundheitsverträgliche, insbesondere wasserbasierte sowie oximfreie (z.B. butanonoxim- und acetonoximfreie) Produkte und Verfahren einzusetzen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Beschichtungen bzw. Oberflächenbehandlungen von Stahlbau-, Metallbau- und Schlosserarbeiten sind grundsätzlich im Produktionsbetrieb der Firma vorzunehmen und sollen bis zum Zeitpunkt des Einbaus auf der Baustelle keine VOC-Richtwertüberschreitungen mehr verursachen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Auf der Baustelle ist die Verarbeitung nur im Ausnahmefall und in Abstimmung mit dem AG erlaubt.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:1pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im Einzelnen gelten folgende Anforderungen:</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei Innenwand- und Deckenfarben sind reine Silikatfarben (ggf. mit geringem Dispersionsanteil) oder lösemittel- und konservierungsfreie Dispersionsfarben zu verwenden.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Farben müssen mindestens den Vergabegrundlagen des Umweltzeichens RAL-UZ 102 (Blauer Engel) oder gleichwertig entsprechen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Als Grundierungen, Lacke und Lasuren dürfen generell nur schadstoffarme Produkte entsprechend den Vergabegrundlagen des Umweltzeichens RAL-UZ 12a (Blauer Engel) oder gleichwertig eingesetzt werden. Das gilt auch für Beschichtungen von Holz-Bodenbelägen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für Öle und Wachse ist die Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas mit TVOC&lt;250mikrogramm/m³ nach 28 Tagen und GISCODE Ö10+ (lösemittelfrei, oximfrei) nachzuweisen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Reaktionsharze und Epoxidharze sind ausschließlich im technisch notwendigen Sonderfall einzusetzen, wenn keine vertretbare Alternative zur Verfügung steht und durch die städtische Projektleitung zu schriftlich zu informieren.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Produkte mit chlorierten Kohlenwasserstoffen sind ausgeschlossen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sicherheitsaspekte können Abweichungen rechtfertigen. Es sollte dann aber darauf geachtet werden, dass mindestens die Einhaltung des AgBB-Schemas nachgewiesen wird, wenn möglich Emicode EC1 oder EC1plus.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei Fließbeschichtungen ist mindestens die Einhaltung des AgBBSchemas mit TVOC max. 0,25 mg/m3 nach 28 Tagen nachzuweisen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.15  Trennmittel</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es dürfen nur Trennmittel verwendet werden, die biologisch schnell abbaubar sind und dem Umweltzeichen RAL-UZ 178 entsprechen. Auf technisch notwendige Ausnahmen ist die Bauleitung hinzuweisen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.16  Recyclingprodukte zum Bauteilschutz</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen oder der Ausstattung sind Produkte aus Recyclingmaterial (Altpapier, Alttextilien, PE-Regenerat) zu verwenden.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.6.17  Fließbeschichtungen, Epoxid- und Reaktionsharze</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">siehe Oberflächenbeschichtungen</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <page />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">  2.  Leistungsbeschreibung Grundsätzliches</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_3056548">
          <Description ID="4f3f00e0-6383-4a85-8188-1b2996e1bb77">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">II.  ALLGEMEINE ANGABEN ZU BAUSTELLE UND AUSFÜHRUNG</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Geltungsbereich: Für alle Gewerke</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">II.  ALLGEMEINE ANGABEN ZU BAUSTELLE UND AUSFÜHRUNG</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_3056549">
          <Description ID="5071291c-48f4-4bf7-ba25-f1b7704d8af4">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.  Baustellle </span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;" />
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">3.1  Einfriedung und Zugangsregelung</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Baugrundstück sowie angrenzende Flächen werden zur Sicherung gegen den Zutritt Unbefugter mit einem Bauzaun umgeben. Lagerflächen außerhalb dieses Bereichs werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Zufahrt / Zugang hat nur über die vorgesehenen  Tore / Türen zu erfolgen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Verschliessen der Zufahrten / Zugänge ist Sache des AN, dessen Beschäftigten als letzte die Baustelle verlassen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bauzäune sind immer geschlossen zu halten.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AG behält sich vor, einen Wachdienst zur Überwachung der Baustelle einzuschalten.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;" />
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">3.2  Verkehrssicherung</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN ist von Baubeginn bis zum Abschluss seiner Leistung (auch während Feiertagen und an Wochenenden) verantwortlich für die ordnungsgemäße Verkehrssicherungsmaßnahmen und evtl. Straßensperrungen in seinem Arbeitsbereich. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN ist verpflichtet Beschädigung, Verschmutzung und dergleichen durch den Baubetrieb benutzter Straßenkörper (Art. 2 Bay StrWG) und deren Zubehör (wie Verkehrseinrichtungen, Bepflanzungen usw.) durch geeignete Maßnahmen zu verhindern oder wenn dies nicht möglich ist, unverzüglich und ohne besondere Vergütung zu beseitigen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">3.3  Lage der Baustelle, Baustellenverkehr</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Grundstück, für den Umbau und die Erweiterung "Altes Landratsamt Erding", weist die Adresse Roßmayrgasse 13 auf, in Mitten des denkmalgeschützten Ensemblebereiches der Altstadt von Erding.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Gebäude kann von der Roßmayrgasse im Westen und von der Hauptstraße "Lange Zeile 10" im Osten betreten werden.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustellenabwicklung erfolgt hauptsächlich von der westlich gelegenen Straße "Roßmayrgasse" aus. Nur kurzzeitige Anlieferung oder Abtransport möglich, Straße muss dauerhaft befahrbar bleiben (Feuerwehrzufahrt!).</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">3.4  Werbung</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Anbringen eigener Firmenschilder ist auf der Baustelle in jeglicher Form untersagt.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Durch den AG wird eine Bautafel erstellt, die die notwendigen Angaben zum Projekt und zu den beteiligten FBT's enthält. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Auf der Bautafel kann dem AN ein Schriftfeld, gegen Kostenbeteiligung, zu Verfügung gestellt werden.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Beschriftung erfolgt über den AG, in der vom Auftraggeber vorgegebenen Schriftart, nach Textangabe des AN.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">3.5  Verständigung auf der Baustelle</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass während der Arbeit auf der Baustelle ständig eine Person anwesend ist, die eine fachliche Verständigung in deutscher Sprache ermöglicht.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">3.6  Baum bestand und Schutz bestehender Flächen</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei sämtlichen Arbeiten ist auf den verbleibenden Baumbestand auf der "Langen Zeile" besondere Rücksicht zu nehmen. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Beschädigungen an den vorhandenen Baumschutzzäune bzw. an den Bäumen sind bei allen beschriebenen Arbeiten von Vornherein auszuschließen. - Sollten trotzdem Beschädigungen auftreten, sind diese der örtlichen Bauüberwachung anzuzeigen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">3.7  Baustelleneinrichtungsplan</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der den Angebotsunterlagen beigefügten Baustelleneinrichtungsplan bzw. Baulogistikkonzept stellt den Vorschlag des AG (sog. Amtsentwurf) zur Baustelleneinrichtung dar. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Abweichungen von dem Amtsvorschlag bedürfen der Genehmigung durch den AG, entsprechende eigene BE-Pläne sind vorzulegen. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Aus einer geänderten Baustelleneinrichtung resultierende Mehrkosten, sind vom AN zu tragen und in die Einheitspreise des LV's zu berücksichtigen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">3.8  Baustelleneinrichtung</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Veränderungen der Baustelleneinrichtung und der Auf- und Abbau von Großgeräten dürfen während der Bauzeit nur nach Abstimmung mit der Bauüberwachung des AG erfolgen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Kosten für die eigenen Leistungen der erforderlichen Baustelleneinrichtung sind im Rahmen der entsprechenden LV Positionen zu kalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.8.1  Baustelleneinrichtungsfläche</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p style="margin-top:1pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.8.1.1 </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Gebäude wird gemäß beiliegendem Baustelleneinrichtungsplan erschlossen. Der für die Baustelleneinrichtung aller am Bau Beteiligten zur Verfügung stehende Platz ist ausgewiesen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Aufgrund z.T. beengter Flächenverhältnisse ist die gewerkebezogene Baustelleneinrichtung der AN entsprechend zu disponieren und mit der Bauüberwachung des AG abzustimmen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Zuweisung von BE-Flächen erfolgt durch die örtliche Bauüberwachung.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="margin-top:2pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.8.1.2 </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die im Baustelleneinrichtungsplan dargestellten Bereiche innerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche stehen den ausführenden Firmen kostenfrei zur Verfügung.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Lagern von Material, sowie das Aufstellen von Geräten bzw. Containern auf dem Baugelände ist nur nach vorheriger Genehmigung durch den AG und in Abstimmung mit der Bauüberwachung auf eigens zugewiesenen Flächen möglich. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Soweit öffentliche Grundstücke durch den AN außerhalb der ausgewiesenen Baustelleneinrichtungsfläche in Anspruch genommen werden, sind die Genehmigungen hierfür auf eigene Kosten vom AN eigenverantwortlich einzuholen.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-top:2pt;" />
                  <p style="margin-top:2pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.8.1.3</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und Räumen der für die termin- und fachgerechte Ausführung der nachstehend beschriebenen Leistungen erforderlichen Baustelleneinrichtung nach LV-Positionen, soweit gesondert ausgewiesen. Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen, die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten</span>
                  </p>
                  <p style="margin-top:2pt;" />
                  <p style="margin-top:2pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.8.1.4. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die vom AG zur Verfügung gestellten Flächen für die Baustelleneinrichtung, Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind während der Bauzeit zu unterhalten und nach Bauende zu räumen und eben abgezogen zu übergeben, soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Gelände ist nach Leistungsausführung unverzüglich zu räumen. Erforderliche Teilräumungen während der Leistungsausführung sind auf Anordnung durchzuführen. Kommt der AN einer Aufforderung zur Räumung bzw. Teilräumung nicht innerhalb angemessener Frist nach, ist der AG zur Räumung auf Kosten des AN berechtigt.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="margin-top:2pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.8.1.5</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Auf dem Baugelände darf weder genächtigt noch campiert werden.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-top:2pt;" />
                  <p style="margin-top:2pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.8.1.6</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es besteht kein Anspruch auf Parkmöglichkeit auf dem Baugelände.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-top:2pt;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.8.2  Aufenthaltsräume</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Aufgrund des begrenzt zur Verfügung stehenden Platzes auf der Baustelle, stehen im Bestandsgebäude keine Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter des AN sowie keine Lagerräume zur Verfügung. Dies ist bei der Kalkulation entsprechend zu berücksichtigen. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AG hat im Nachbargebäude Lange Zeile 8 Büroräume angemietet. Diese können, in Abstimmung mit dem AG und seiner Objektüberwachung, gegen Kostenbeteiligung, bis September 2026 mit genutzt werden.   </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.8.3  Sanitäre Einrichtungen, Toiletten</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AG stellt Sanitärcontainer (Waschraum, Toiletten, Duschen) für alle am Bau beteiligten Auftragnehmer bis zum Bauende unentgeltlich zur Verfügung.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Einrichtung, Wartung, Reinigung und Betrieb erfolgt bauseits.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Auf den pfleglichen Umgang mit den sanitären Einrichtungen wird besonders hingewiesen. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei mutwilliger Verschmutzung oder Beschädigung der Einrichtungen werden die Kosten auf die dafür verantwortlichen Unternehmen umgelegt.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Wasch- und WC-Anlagen innerhalb des Bestandsgebäudes stehen dem Baustellenpersonal nicht zur Verfügung.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.8.4  Gerüste / Materialtransport</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p style="margin-top:2pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.8.4.1  Gerüste</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Seitens des AG werden Fassaden- und Dachfanggerüste erstellt.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das eventuell notwendige Umankern oder Umbauen der bauseitigen Fassadengerüste durch die Gerüstbaufirma ist mindestens 2 Wochen vorher mit Angabe der Begründung schriftlich anzumelden.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p style="margin-top:2pt;margin-bottom:1pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.8.4.2  Materialtransport</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es darf nur das arbeitstäglich erforderliche Material und Gerät in das Gebäude eingebracht werden.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für Vertikaltransporte werden durch den AG insgesamt 2 Materialaufzüge (1x Palais, 1x Neubau) als Selbstfahrer mit einer Grundfläche je ca. 2,5 m² und einer Traglast ca. 850 kg  erstellt und vorgehalten. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die genaue Lage ist dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Materialaufzug steht allen Baubeteiligten der Ausbauarbeiten, in Abstimmung mit der Bauüberwachung des AG´s, zur Nutzung zur Verfügung. Die Einweisung erfolgt durch den AN Materialaufzug.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Kräne stehen nicht zur Verfügung!</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.8.5  Strom-, /Wasser- u. Kanalanschluss / Verbrauchskosten</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p style="margin-top:2pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.8.5.1.  Baustromversorgung </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Mit Beginn der Baumaßnahme wird durch den AG eine Baustromversorgungsanlage mit Stromübergabe einschl. Zählerkasten aufgebaut. Die Versorgungseinrichtungen für elektrische Energie werden für alle Unternehmer vom AG erstellt, vorgehalten und rückgebaut. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Unterverteilung ab Etagenverteiler liegt im Aufgabenbereich des AN. Die erforderlichen Leitungen, Kabel und Anschlüsse ab Haupt- bzw. Unterverteilung bis zur Verwendungsstelle des AN, sind eigenverantwortlich durch den AN zu beschaffen und bereitzustellen, eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die bei der Ausführung der vertraglichen Leistungen des AN's entstehenden Verbrauchskosten für Baustrom werden vom AG übernommen, die Stromabgabe wird pauschal in Abzug gebracht und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Verbrauch wird gezählt.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Einsatz von elektrischen Geräten zur Beheizung von Anlagen der eigenen Baustelleneinrichtung, das Laden von Fahrzeugen, etc., ist untersagt.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ab Anschluss an die bauseitigen Unterverteilungskästen geht die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Zustand und sicheren Betrieb aller vom AN eingesetzten elektrischen Betriebsmittel auf diesen über. Für die regelmäßige Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand gem. DGUV V3 hat der AN selbst zu sorgen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der ordnungsgemäße Zustand der eingesetzten elektrischen Betriebsmittel muss durch eine Prüfplakette oder einen anderen anerkannten Nachweis alle </span>
                    <br />
                    <span style="background:#FFFFFF;">monatlich dem Sigeko bzw. der Bauüberwachung nachgewiesen werden. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Sigeko behält sich das Recht vor, bei äußerer erkennbarer Beeinträchtigung bzw. Beschädigung der Betriebsmittel, diese außer Betrieb zu nehmen (die Verantwortung des AN bleibt hiervon unberührt).</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.8.5.2.  Bauwasserversorgung</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AG stellt, mit Hilfe des AN „Baulogistik“, den Auftragnehmern der Rohbau- und Ausbaugewerke bauseits einen Bauwasseranschluss an zentraler Stelle im Außenbereich zur freien Mitbenutzung zur Verfügung.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die erforderlichen Leitungen, Schläuche und Anschlüsse ab Hauptverteilung bis zur Verwendungsstelle des AN, sind eigenverantwortlich durch den AN zu beschaffen und bereitzustellen, eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Schlauchverbindungen zum Arbeitsbereich müssen druckfest und dicht sein.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die bei der Ausführung der vertraglichen Leistungen des AN entstehenden Verbrauchskosten für Bauwasser sowie Bauabwasser werden vom AG übernommen, die Wasserentnahme wird pauschal in Abzug gebracht und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Verbrauch wird gezählt.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Frisch- und Abwasser dürfen nicht unkontrolliert entweichen. Abwasser muss ordnungsgemäß eingeleitet werden, es darf keine größere Verunreinigung aufweisen, als es die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen vorschreiben.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.8.5.3.  Baubeleuchtung</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Durch den AG wird für die Dauer der Bauzeit eine Beleuchtung der Baustelleneinrichtungsflächen sowie de Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb des Gebäudes erstellt und vorgehalten.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Eine Arbeitsplatzbeleuchtung wird dagegen vom AG nicht eingerichtet. Für eine ausreichende Beleuchtung der Arbeitsbereiche zur Durchführung seiner Leistungen ist der AN verantwortlich und durch diesen einzurichten und zu betreiben.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.8.6  Beschädigung und Verschmutzung des öffentlichen Straßenraums</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat Maßnahmen gegen Beschädigungen und Verschmutzungen der Transportwege auf öffentlichen Straßen und Wegen bei der Ausfahrt von Fahrzeugen aus der Baustelle zu treffen. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Verschmutzungen sind mindestens täglich zu reinigen, bei groben Verschmutzungen auch mehrmals täglich.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">3.9  Abfallbeseitigung</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.9.1.  </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN ist verpflichtet seine Arbeitsplätze und Aufenthaltsräume sauber zu halten. Er hat die im Rahmen seiner Tätigkeit anfallenden Abbruchmaterialien, Abfälle und Restmaterialien ordnungsgemäß zu entsorgen. Der AN hat die Baustelle mindestens arbeitstäglich an den Einsatzorten zu reinigen (besenrein).</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.9.2.  </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Grundsätzlich sind die bei der Leistungserbringung anfallenden Verpackungs-, Transport- und Restmaterialien etc. gänzlich vom jeweiligen AN zu beseitigen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.9.3.  </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Kosten für das Aufnehmen des Abbruchmaterials, die Transportkosten vom Entstehungsort, incl. aller Materialtrennungen, sowie die Beseitigung incl. aller Entsorgungskosten seines eigenen Bauschutts und der Bauabfälle, trägt der AN und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p style="margin-top:1pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Aufstellen von Schuttcontainer des AN auf dem Baustellengelände ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den AG auf eigens dafür zugewiesenen Flächen möglich. Die Zufahrt zur Baustelle und zu den Schuttcontainern des AN kann nur über die Rossmayrgasse erfolgen.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-top:1pt;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.9.4.  </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p style="margin-top:2pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Durch den AN eingebrachtes Verpackungsmaterial und Restmaterialien des eigenen Verbrauches, sowie sämtliche durch den AN verursachten Verschmutzungen sind unaufgefordert und selbständig arbeitstäglich zu entsorgen. Die Kosten hierfür, inkl. Abfuhr und Gebühren, sind in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-top:2pt;" />
                  <p style="margin-top:2pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.9.5. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Kommt der AN seinen Abfallbeseitigungspflichten während der Ausführungszeit, trotz einmaliger fruchtloser Nachfristsetzung durch die Bauüberwachung des AG nicht nach, so kann der AG diese ohne weitere Ankündigung auf Kosten des AN selbst durchführen lassen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Als weiterer Stichtag für die zusätzliche wöchentliche Reinigung der Arbeitsbereiche gilt Freitagnachmittag. Durch den Auftragnehmer verursachte Verunreinigungen, die zu diesem Zeitpunkt angetroffen werden, können von der Bauüberwachung des AG, nach einmaliger fruchtloser Aufforderung zur Mängelbeseitigung, zu Lasten des Auftragnehmers beseitigt werden.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.9.6.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Auf Anordnung sind besondere Reinigungsmaßnahmen (feucht wischen) im direkten Arbeitsumfeld auszuführen, die gesondert vergütet werden.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;" />
                  <p style="margin-bottom:2pt;" />
                  <page />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">  3.  Baustellle </span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_3056550">
          <Description ID="83110df5-5941-44d1-be5d-70f9adacec7c">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4.  Ausführung</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;" />
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">4.1  Bauablauf</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle auszuführenden Arbeiten sind in Zusammenarbeit mit anderen Gewerken auszuführen. Eine Absprache bzw. Abstimmung über die zeitliche Abfolge der Arbeiten ist zwingend erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass die zu erbringenden Leistungen nicht in einem Zuge ausgeführt werden können, mit bauablaufbedingten Unterbrechungen ist zu rechnen. Die Einschränkungen des Bauablaufs durch reglementierte Arbeitszeiten sind zu berücksichtigen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat, auf Grundlage der vorgegebenen Rahmentermine, einen detaillierten Termin- und Arbeitsablaufplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Detaillierung hat sich dabei auf alle Bauelemente pro Bauteil und Geschoss zu beziehen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">4.2  Fachbauleitung des Auftragnehmers</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat über den gesamten Zeitraum seiner Leistung einen verantwortlichen, deutschsprachigen und fachlich qualifizierten Bauleiter vor Ort zu stellen für die Leitung der Ausführung. Der Bauleiter muss arbeitstäglich immer erreichbar sein und sollte bei der Ausführung der eigenen Leistung auf der Baustelle anwesend sein. Seine Vertretung bei Abwesenheit kann durch einen Polier / Vorarbeiter mit gleichen Befugnissen erfolgen. Dieser ist bei Annahme des Bauvertrags schriftlich zu benennen. Der dem Auftraggeber benannte Bauleiter gilt gegenüber dem Auftraggeber als bevollmächtigt, alle Erklärungen und Handlungen abzugeben und entgegenzunehmen, die die Baudurchführung betreffen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ein Auswechseln des verantwortlichen Bauleiters ist nur in begründeten Fällen nach schriftlicher Antragstellung durch den Auftragnehmer mit Genehmigung des Auftraggebers möglich.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">4.3  Bautagesberichte</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte (Bautagebuch) zu führen und dem Auftraggeber bzw. der zuständigen Bauüberwachung des Auftraggebers wöchentlich im Original zu übergeben.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es müssen alle Angaben enthalten sein, die für die Abrechnung und Ausführung von Bedeutung sind.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ferner sind Angaben über Wetter, Temperatur, Zahl und Art der beschäftigten Arbeitskräfte, der eingesetzten Großgeräte, Abnahmen, Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Gründe, Unfälle und sonstige Vorkommnisse aufzuführen. Der Auftraggeber bzw. die örtliche Bauüberwachung des Auftraggebers bestätigen bei rechtzeitiger Vorlage die Kenntnisnahme durch Unterschrift; die Bauüberwachung des Auftraggebers ist berechtigt, abweichende Sachdarstellungen im Bautagebuch zu vermerken.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">4.4  Planungsunterlagen</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN erhält zur Arbeitsvorbereitung und zur Ausführung seiner Bauleistungen Ausführungsunterlagen digital als Datei im pdf-Format sowie dwg- bzw. dxf-Format. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">4.5  Umfang der Leistungen</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoffe und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis hin zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der momentan gültigen DIN-Vorschriften, sowie den dort aufgeführten Normen, bzw. den „Anerkannten Regeln der Technik“. Hierbei bedeutet 'Bauart' das Herstellen durch Zusammenfügen der Stoffe und Bestandteile bis zur fertigen Leistung.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle Preise verstehen sich für die komplette Herstellung und Montage.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zur Klarstellung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Positionen dieses Leistungsverzeichnisses in funktionsfähiger Ausführung der beschriebenen Leistung zu erbringen sind.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die anzubietenden Einheitspreise enthalten  alle  erforderlichen Nebenleistungen für Anschlüsse, Befestigungen, Verbindungen, Verankerungen und dergleichen, Lieferung der Materialien und Hilfsmaterialien, Gestellung und Vorhalten von Geräten, Maschinen etc. und die Betriebskosten der Maschinen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die der Ausschreibung beiliegenden Pläne und Unterlagen sind ebenso bei der Kalkulation zu berücksichtigen, diese sind jedoch nicht zur Bauausführung freigegeben. Unterlagen zur Ausführung erhält der AN nach Auftragsvergabe. Vor der Ausführung sind alle Mengen vom AN an der Baustelle und mit den Plänen zu überprüfen und verantwortlich zu ermitteln.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei Widersprüchen zwischen den beiliegenden Zeichnungen und Details und dieser Leistungsbeschreibung hat die Leistungsbeschreibung für die Kalkulation Vorrang.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">4.6  Brandschutz</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei feuergefährlichen Arbeiten wie Schweißen, Schneiden, Löten sind die Vorschriften gemäß BGV A 1 § 43 und BGV D 1 § 30 ohne zusätzliche Vergütung genauestens einzuhalten.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Verordnung über die Verhütung von Bränden (VVB) Stand 10.12.2012 (BayRSII, S. 615) ist zu beachten.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Leichtentzündliche oder selbstentzündliche Stoffe dürfen nur in den Mengen, die für den Fortschritt der Arbeiten erforderlich sind, am Arbeitsplatz vorgehalten werden. Diese Stoffe sind nach Beendigung der Arbeiten aus dem Gebäude zu entfernen. An Arbeitsstellen mit feuergefährlichen Arbeiten(z.B. Arbeiten im Sinne der UVV „Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren) hat der AN je nach Brandgefährlichkeit geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen und u.a. Feuerlöscheinrichtungen bereitzustellen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Nach Beendigung der Arbeiten sind Brandwachen für einen ausreichenden Zeitraum (mind. 2 Stunden) bzw. in Abstimmung mit der Bauüberwachung des AG's, ohne gesonderte Vergütung, zu stellen bis eine Brandgefahr ausgeschlossen werden kann.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Prinzipiell ist bei feuergefährlichen Arbeiten, wie z.B., Schneide-, Schweiß- und Lötarbeiten, vor Ausführungsbeginn eine schriftliche Erlaubnis bei der Bauüberwachung des AG's einzuholen und ein entsprechender Erlaubnisschein auszufüllen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Brandgefährdete Bereiche sind zu Kennzeichnen. Erforderlichenfalls (sh. Arbeitsstättenverordnung) ist ein Flucht- und Rettungsplan aufzustellen. Die Arbeitnehmer sind entsprechend zu unterweisen. Die Maßnahmen sind mit den anderen Gewerken abzustimmen und der Bauüberwachung vor Beginn der Arbeiten bekanntzugeben.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Arbeiten unter Einsatz von Trennschleifern oder Trennschneidern innerhalb des Gebäudes  sind generell verboten. Das Arbeiten mit Trennsägen ist erlaubt.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Verkeilen von Brandschutztüren ist untersagt.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">In den Lagern, Werkstätten und auf der Baustelle sind, soweit hier brennbare Stoffe verarbeitet und gelagert werden, an leicht zugänglichen Stellen zugelassene Feuerlöscher nach DIN14406, mindestens Type PG 6, in ausreichender Zahl bereitzuhalten. Dies gilt auch bei Arbeiten mit Gasbrennern.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">4.7  Vermessung der Höhenpunkte</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Durch ein vom AG beauftragtes Vermessungsbüro werden die Gebäudehauptachsen eingemessen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Gebäudeachsen dürfen nur nach ausdrücklicher Freigabe der Bauüberwachung verändert oder abgebaut werden. Nachvermessungen aufgrund von Zuwiderhandlungen gehen zu Lasten des Verursachers.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche für die Ausführung der Leistungen des AN's notwendigen Vermessungs- und Aufmaßarbeiten sind eigenverantwortlich durch den AN durchzuführen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">4.8  Materialanlieferung</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat die erforderlichen Materialien, Maschinen und Geräte dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle anzuliefern. Anlieferungsort, Standort sowie Be- und Entladung sind mit der Bauüberwachung abzustimmen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat die Materiallieferungen so zu disponieren, dass eine Annahme durch das Personal des AN erfolgt. Bei Materiallieferungen, insbesondere durch Drittfirmen, ist dafür Sorge zu tragen, dass die Lieferpapiere, über die Bezeichnung der Baumaßnahme hinaus, immer die Empfängerfirma (Auftragnehmer) angegeben ist.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Bauüberwachung nimmt keine Materiallieferungen für ausführende Firmen an.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;" />
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">4.09  Abrechnung und Aufmaß</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnungsunterlagen und Aufmaße sind vor Rechnungsstellung vorzulegen und mit der Bauüberwachung zu besprechen. Aufmaße sind von der Bauüberwachung gegenzeichnen zu lassen. Vorher Aufmaßfreigabe eingehende Rechnungen gelten als nicht vorgelegt.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat rechtzeitig und in Abstimmung mit der Bauüberwachung zu den Abschlagszahlungen gemeinsame Termine zur Aufmaßkontrolle zu vereinbaren.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Aufmaße sind kumuliert zu erstellen und von der Auftraggeber- und Auftragnehmerseite zu unterzeichnen. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es dürfen nur gleiche Positionen auf einem Aufmaßblatt abgerechnet werden.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">4.10  Denkmalschutz - NUR PALAIS U. SÜDFLÜGEL, ENTFÄLLT IM NEUBAU</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei allen Arbeiten ist sorgfältigst auf die Bausubstanz zu achten und diese </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">sicher zu schützen. Eventuelle Beschädigungen sind unverzüglich dem </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Auftraggeber zu melden. Alle auftretenden Schäden werden zu Lasten des AN </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">beseitigt. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Forderung, historischen Bestand weitmöglichst zu erhalten, legt der Auftraggeber bei der </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung der Arbeiten besonderen Wert auf sorgsame Ausführung. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Auf den historischen Bestand der Gebäude und ihre Innenausstattung bzw. Einrichtung ist besondere Rücksicht zu nehmen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle Reparaturmaßnahmen sind nach den Grundsätzen der Denkmalpflege </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">fachgerecht auszuführen.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;" />
                  <p style="margin-bottom:2pt;" />
                  <page />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">  4.  Ausführung</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_3056551">
          <Description ID="5e258ce7-2646-4e98-9024-395602247aba">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">III.  TECHNISCHE ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">III.  TECHNISCHE ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_3056552">
          <Description ID="a4d0bc3c-b5ee-4300-8a47-b23a03bcdfc8">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p style="margin-bottom:2pt;">
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">5.  Leistungsumfang</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:2pt;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Diese Ausschreibung umfasst die Ausführung von Fliesenarbeiten.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <page />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">  5. Leistungsumfang</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_3056553">
          <Description ID="9702fa25-7b09-4b92-9130-2412d3575114">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">6. ZTV - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">6.1 Es gelten für alle Gewerke die einschlägigen und aktuellen, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">von der jeweiligen Ausführung betroffenen Normen der VOB Teil C, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">insbesondere</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">DIN 18353 (ATV) Estricharbeiten</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">sowie die anerkannten Regeln der Technik, speziell DIN 18560 ff.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Spezifikationen in Bezug genommen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">6.2 Es gilt zusätzlich zu VOB Teil C:</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">6.2.1 </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) stellen den Qualitäts- und Leistungsumfang fest, der für alle Leistungspositionen gilt und grundsätzlich in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen ist, auch wenn dies nachstehend in den einzelnen Punkten, bzw. in den einzelnen Positionen nicht mehr gesondert erwähnt wird und auch keine gesonderten Positionen hierfür vorgese-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">hen sind.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">6.2.2 </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Auch wenn in Positionen im Besonderen auf einzelne Punkte der ZTV hingewiesen wird, so behalten auch nicht erwähnte relevante Punkte deren Gültigkeit. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ebenso kann aus einer besonderen Erwähnung in einzelnen Punkten der ZTV wie "ist in den EP einzurechnen" kein Rückschluss gezogen werden, dass andere Punkte der ZTV ohne diese besonderen Erwähnung nicht in die EP einzukalkulieren sind. </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei eventuell fehlender Übereinstimmung (Widerspruch) zwischen Langtext und Kurztext in gilt in jedem Fall nur der Langtext der Leistungsbeschreibung.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">6.2.3 </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die ZTV entbinden den AN nicht von der Beachtung und Einhaltung allgemeingültiger und ohnehin zu erfüllender Bestimmungen und Vorschriften sowie anerkannten Regeln der Technik. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">6.2.4</span>
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die in den ZTV, in der Leistungsbeschreibung und den Details ausgewiesenen Konstruktionen zeigen den Lösungsvorschlag der Planer, der die formalen und technischen Forderungen an die Konstruktionen beinhaltet, und sind keine Ausführungsunter</span>
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">l</span>
                    <span style="background:#FFFFFF;">agen.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Diese Grundkonzeption mit ihren ablesbaren technischen und formalen Forderungen ist für den AN verbindlich und definiert</span>
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                    <span style="background:#FFFFFF;">das qualitative Mindestmaß. Es sind höhere zu berücksichtigen, soweit dies aus ausführungstechnischen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">oder aus anderen Gründen</span>
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                    <span style="background:#FFFFFF;">notwendig ist.</span>
                  </p>
                  <p style="text-indent:-42pt;margin-left:44pt;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">6.2.5 </span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Ausführung der Leistungen sind alle einschlägigen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Vorschriften, Gütebestimmungen und Verarbeitungsricht-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">linien und DIN-Blätter in der jeweils zum Zeitpunkt der An-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">gebotsabgabe gültigen Fassung zu berücksichtigen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">6.2.6</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Grundsätzlich gilt jeder Angebotspreis eines Titels oder Kapitel je nach Notwendigkeit auch für alle anderen Titel oder Kapitel, sofern diese Position dort nicht beschrieben wurde und es zudem auch keine abweichenden Leistungskriterien gibt.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <page />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">  6. ZTV - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_3056554">
          <Description ID="8cc26497-4a6e-4a92-be13-166b02af27c5">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">7. ZTV - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen für dieses Gewerk</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es gilt zusätzlich zu VOB Teil C:</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">7.1. Untergrundprüfung</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bis spätestens 14 Tage vor Beginn der Arbeiten ist durch den AN der vorhandene Untergrund auf seine Eignung hin zu überprüfen und diesbezügliche Mängel sind sofort der Bauleitung des AG zu melden.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">7.2. Vorleistungsprüfung</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Wird eine fehlende oder eine mangelhafte Leistung des Vorunternehmers nicht spätestens 14 Tage vor Arbeitsbeginn des AN angezeigt, so gehen der Terminverzug und ggf. daraus entstehende Mehrkosten zu Lasten des AN.</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">7.3. Ausgleichen von Unebenheiten</span>
                  </p>
                  <p style="line-height:50%;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Grundsätzlich gilt, dass das Ausgleichen von Unebenheiten, die im Rahmen der zulässigen Maßtoleranzen nach DIN 18202, Tabelle 1,2,3, jeweils Zeile 1 liegen, in die Angebotspreise einzukalkulieren ist.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführung erfolgt in Räumen, die Installationsauslässe sind für eine Bekleidung auf Kreuzfuge vorgerichtet, die Bekleidungen und Beläge sind nach den Verlegeplänen des AG auszuführen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <page />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">  7. ZTV - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen für dieses Gewerk</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_3056555">
          <Description ID="359b684a-e960-4086-99f9-b13a3a6a3b27">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">- Ende der Zusätzlichen Technischen Vorbemerkungen -</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">- Ende der Zusätzlichen Technischen Vorbemerkungen -</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="GW_3056556" RNoPart="01">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">KAPITEL 01 - ALLGEMEIN</span>
            </p>
            <p />
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_3056557" RNoPart="01">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Bauvorbereitung und Dokumentation</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_3056558" RNoPart="0001">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="47abe79c-7831-4204-91d8-7399fcf3873f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-bottom:1pt;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Gütenachweise Bestandsdokumentation</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bis spät. </span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">4 Wochen nach Auftragserteilung</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> übergibt der AN unaufgefordert:</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- alle erforderlichen Nachweise, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Produktdatenblätter, Technischen Merkblätter </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Werksbescheinigungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- bauaufsichtlichen Zulassungen etc. zu den Erzeugnissen bzw. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  den zur Ausführung gelangenden Systemen und Materialien</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eventuelle Änderungen von Materialien sind dem AG unmittelbar </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">darauf schriftlich mitzuteilen. Die Ausführung der Änderungen darf </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jedoch nur nach schriftlicher Zustimmung des AG erfolgen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Unterlagen sind dann entsprechend auszutauschen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der AG behält sich vor, nicht LV-konforme Baustoffe zurückzu-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">weisen bzw. im Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gütenachweise durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle oder </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einer vom AG anerkannte Prüfstelle auf Kosten des AN zu ver-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">langen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bis spät. </span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">4 Wochen vor der Abnahme</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> übergibt der AN unaufge-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">hfordert:</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Übereinstimmungserklärung, dass die übergebenen Unterlagen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  den ausgeführten Leistungen entsprechen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Nachweise zu Baustoff und Bauart</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Berechnungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Produktdatenblätter, Herstellerverzeichnisse</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Betriebs-und Instandhaltungsvorgaben, Pflegehinweise, Ersatzteillisten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Prüfprotokolle, Gutachten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Unterlagen zu Abnahme, Einweisungen, Übergaben</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Pläne, Zeichnungen, Schemata</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Foto-und Bilddokumentation</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Anlagenbeschreibungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Daten der Geräte </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Unterlagen zu Brandschutz technischer Anlagenteile</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Unterlagen zu Mess-Steuer, und Regelungsanlagen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Entsorgungsnachweise (incl. Feststellung der Materialzusammensetzung)</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Obige Punkte sind beispielhaft, nicht abschließend.</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Unabhängig davon, ob oben aufgeführte Unterlagen  bereits nach Auftrags- erteilung übergeben wurden, sind diese auch mit der Bestandsdokumentation abzugeben.</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Können aus technischen oder ablaufbedingten Gründen einzelne Dokumente nicht vor der Abnahme fertiggestellt werden, so ist dies rechtzeitig der Bauüberwachung schriftlich mitzuteilen und die Übergabe dieser Dokumente abzustimmen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Struktur </span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle zu erbringenden Dokumente  aus dieser und anderen Positionen und aus Nebenleistungen müssen vom AN in eine vom AG vorgegebene 3-stufige Gliederungsstruktur eingeordnet werden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dies gilt sowohl für die Papierdokumentation in Aktenordnern, als auch für die digitale Dokumentation in Dateiform.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle Einzeldokumente (Papierdokumente und Einzeldateien) sind in Verzeichnissen in der vorgegebenen Gliederungsstruktur zu erfassen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Form </span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die gesamte Papierdokumentation ist in Aktenordnern zu übergeben. Die Anzahl der Ausfertigungen wird vom AG vorgeben, i. d. Regel zweifach.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die einzelnen Papierdokumente sind in der vorgegebenen Struktur in die Ordner einzuordnen und mit Trennblättern zu unterteilen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Inhalt der Ordner ist jeweils in einem vorangestellten Verzeichnis zu dokumentieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Ordnerrücken sind maschinell zu beschriften (nicht handschriftlich)! </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hierbei ist das Gewerk, die ausführende Firma, sowie die Baumassnahme auf dem Ordnerrücken aufzuführen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzlich sind alle Einzeldokumente jeweils in digitaler Form als PDF-Datei und ggf. zusätzlich als bearbeitbares Dateiformat auf Datenträger gesammelt zu übergeben. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Gütenachweise Bestandsdokumentation</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3056559" RNoPart="0002">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>399</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="be4e9e5f-c50d-434c-98b6-9ab938f937ce">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Musterfläche Fliese, Fugenmörtel, Trenn- u. Abschlussprofil - Wand</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Größe: ca. 1 m2,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- auf Trägerplatte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 1 Seite mit Trenn- u. Abschlussprofil,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Produkte gemäß Positionsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- vorangegangene Handmuster sind Nebenleistung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Musterfläche Fliese, Fugenmörtel, Trenn- u. Abschlussprofil - Wand</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3064329" RNoPart="0003">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>399</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="c42c19de-7e1a-4866-a628-c53a754c0999">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Musterfläche Fliese, Fugenmörtel, Trenn- u. Abschlussprofil - Boden</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Größe: ca. 1 m2,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- auf Trägerplatte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 1 Seite mit Trenn- u. Abschlussprofil,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Produkte gemäß Positionsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- vorangegangene Handmuster sind Nebenleistung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Musterfläche Fliese, Fugenmörtel, Trenn- u. Abschlussprofil - Boden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_3056563" RNoPart="02">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung </span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_3056564" RNoPart="0004">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>399</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="a928ce29-3e72-4def-8672-5a8ddb464a02">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einrichten der Baustelle</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit den erforderlichen Baustelleneinrichtungen für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  die termin- und fachgerechte Ausführung sämtlicher </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  nachstehend beschriebenen Leistungen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Die Baustelleneinrichtung und die Lagerung der Bau-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  stoffe auf dem Bauplatz ist jeweils mit der Bauüber-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  wachung abzustimmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Die Baustelleneinrichtung besteht aus allen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Maschinen, Geräten, Materialcontainern und sonstigen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Ausstattungen zur Ausführung der eigenen Leistungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  soweit nicht im weiteren gesondert beschrieben.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Sanitärcontainer werden vom AG zur Verfügung gestellt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einzukalkulieren sind nach Bedarf erforderliche Auto-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  kräne mit ausreichender Ausladung und Tragkraft.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Siehe auch BE-Plan </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Alle Trassen für Hausanschlüsse sind freizuhalten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einzurechnen sind ferner alle notwendigen Maßnahmen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  zur Schaffung von Lager- und Arbeitsplätzen, frost-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  sichere Ver- und Entsorgungsanschlüsse für Geräte und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Container des AN.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Nach Auftragserteilung ist innerhalb von 2 Wochen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  ein Baustelleneinrichtungsplan vom AN zu erstellen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  und dem AG über die Bauüberwachung zur Genehmigung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung aufbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3056565" RNoPart="0005">
                    <Qty>18.000</Qty>
                    <QU>Wo</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>399</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="99a387ea-0edf-4a54-b705-78c599de8688">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorhaltung und Wartung der Baustelleneinrichtung</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Für die Dauer der Arbeiten bis zu deren Abschluss.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorhaltung Baustelleneinrichtung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3056566" RNoPart="0006">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>399</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="b8cab622-7903-46a0-883e-e9c67cff9da0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Räumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Die Geländeflächen, auf denen sich Baustellenein-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  richtungen befunden haben, sind dem früheren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Zustand entsprechend wiederherzustellen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einbauten der Baustelleneinrichtungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  (z.B. Anschlüsse/ Abläufe etc.) sind zu beseitigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Räumen der Baustelleneinrichtung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_3056567" RNoPart="03">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Schutzmaßnahmen, Reinigung</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_3056568" RNoPart="0007">
                    <Qty>140.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>399</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="cdec612f-b11f-479d-87d0-03dedddd2003">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schutz Böden und Bauteile, Folie PE, D 0,2 mm</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einbau, Vorhaltung, Beseitigung und Entsorgung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schutz Böden und Bauteile, Folie PE, D 0,2 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3056570" RNoPart="0008">
                    <Qty>140.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>399</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="0b140dbf-5eab-44b5-a93d-abe602e7fca7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage Verklebung</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Stöße und Ränder der vorgenannten Abdeckung verkleben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Klebeband, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- rückstandslose Entfernung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einbau, Vorhaltung, Beseitigung und Entsorgung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung zusätzlich zur Vorposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage Verklebung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3063644" RNoPart="0009">
                    <Qty>140.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="a1825f4d-80fb-4399-a116-722394042ad6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdeckung Bodenflächen Milchtütenkarton</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- nach erfolgter Reinigung und Abnahme als besonderer Schutz, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    Karton,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    Polyethylen als Schutz gegen Durchfeuchten des Kartons </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    und als Klebefläche für die Aluminiumfolie,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    Aluminiumfolie,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- recyclebar,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Stöße 10 cm überlappt, durchgehend m. Klebeband verklebt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- nach Festlegung des AG,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausbau und Entsorgung bauseits durch Baufeinreinigungsfirma</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdeckung Bodenflächen Milchtütenkarton</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3068340" RNoPart="0010">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="c904ba7b-9b85-43ad-9e0e-807a896edd85">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zementschleierentfernung</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Reinigung der gefliesten Flächen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Entfernung von Zement-, Mörtel- u. Kleberrückständen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- nach Verlegung, vollst. Aushärtung und Verfugung und Abnahme,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- über den Umfang der Grundreinigung VOB/C DIN 18352 hinaus,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit geeignetem Reinigungssystem nach Herstellerangabe,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- gründliches Neutralisieren mit klarem Wasser,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Nachreinigung bis zur schlierenfreien Oberfläche,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Reinigungsmittel: neutral oder schwach sauer, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  für Fliesen und Fugen geeignet,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- keine Beeinträchtigung von Glasur oder Fugenfarbe</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zementschleierentfernung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3068342" RNoPart="0011">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="16909d2a-7960-4fa3-8e3f-a3d4caee3b1f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 1 m2</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung zusätzlich zur Grundposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 1 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_3056581" RNoPart="02">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">KAPITEL 02 - BODEN</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_3056582" RNoPart="01">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Titel 02.01. Vorbereitung</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_3058191" RNoPart="0012">
                    <Qty>270.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>353</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="3e82ae74-f726-432e-886b-9a546b9d26af">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abschneiden Entsorgen Überstand, Randdämmstreifen</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- aus PE-Schaum, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abschneiden Entsorgen Überstand, Randdämmstreifen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3063876" RNoPart="0013">
                    <Qty>140.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="af45c8b1-2ebe-4f9c-8e9c-877761f67baf">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Reinigen grobe Verschmutzung, Estrich</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- auf Zementestrich,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- von grober Verschmutzung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- von festhaftenden Verunreinigungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- zur Verbesserung der Haftung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Reinigen grobe Verschmutzung, Estrich</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3058595" RNoPart="0014">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>721</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="ed1a278a-331d-46db-92fb-0458c6fdf5a9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Messung Feuchtigkeit Estrich, CM-Verfahren</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- nach DIN 18560-1, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung auf Anordnung des AG.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Messung Feuchtigkeit Estrich, CM-Verfahren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3058696" RNoPart="0015">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>353</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="5783128d-c76a-4913-bcea-fb5afa2d04bc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Messung Haftzugfestigkeit Estrich</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Fliesenarbeiten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Prüfflächen begrenzen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Fläche waagerecht (bis 2 % geneigt), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Protokollieren der Ergebnisse durch tabellarische Auflistung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung auf Anordnung des AG.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Messung Haftzugfestigkeit Estrich</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3063544" RNoPart="0016">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>353</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="d939faae-3475-4b9c-8430-60b8c4cbfd53">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schließen</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Scheinfugen Risse, kraftschlüssig </span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Fliesenarbeiten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Einschneiden, Säubern, Einlegen Wellenverbinder, Absanden.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schließen</span>
                                <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Scheinfugen Risse, kraftschlüssig </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3063911" RNoPart="0017">
                    <Qty>140.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="12a485ca-1c88-4a7a-a173-ce21378bf674">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anschleifen absaugen, Estrich</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- zur Entfernung von Sinterschichten etc.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- zur Verbesserung der Haftung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anschleifen absaugen, Estrich</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3064432" RNoPart="0018">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="30a9e1e7-9fe6-4d56-8dfe-2eb63ce77df9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausgleichen Untergrund Konstruktionshöhe, D 5 bis 10 mm</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- zur Anpassung der Konstruktionshöhe,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- auf Zementstrich, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit zementärer Ausgleichsmasse, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- selbstnivellierend, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Fliesenarbeiten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausgleichen Untergrund Konstruktionshöhe, D 5 bis 10 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3058082" RNoPart="0019">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="24e0749c-256f-4f14-b297-5e5f51ebf352">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausgleichen Untergrund Unebenheiten bis D 5 mm</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- auf Zementstrich, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- bei größeren Unebenheiten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit Ausgleichsmasse, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Fliesenarbeiten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausgleichen Untergrund Unebenheiten bis D 5 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3058183" RNoPart="0020">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="5b6b4688-cfc8-488b-b7bd-33e17fd21e89">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 1 m2</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung zusätzlich zur Grundposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 1 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3057577" RNoPart="0021">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="87e6e5da-2d09-4093-a784-cdc48554502c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anspachteln Höhendifferenzen bis D 5 mm, bis 1 m2</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- auf Zementstrich, </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- auszugleichende Höhendifferenz bis 5 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Fliesen-/Plattenarbeiten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anspachteln Höhendifferenzen bis D 5 mm, bis 1 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067492" RNoPart="0022">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="7c1c7fa6-fc98-4dc9-b097-44037f46bbc6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 1 m2</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung zusätzlich zur Grundposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 1 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3068204" RNoPart="0023">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="16d8b11d-6821-42ad-b8eb-41812d62b92a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen Gefälle zu Ablauf, D bis 3 cm, bis 1,5 m2</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- zur Anpassung der Konstruktionshöhe,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- auf horizontalem Zementstrich, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit schnell erhärtendem Gefälleausgleichsmörtel,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Fliesenarbeiten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung um Bodenablauf in Dusche Neubau UG,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einzelfläche 2,5 m2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- auf Anordnung AG,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Prüfung des Untergrundes,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Grundierung mit systemverträglichem Primer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  bei saugenden oder absandenden Estrichen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen Gefälle zu Ablauf, D bis 3 cm, bis 1,5 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3068205" RNoPart="0024">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="6c19f975-b8fb-48a1-a1fe-355e1caaf2bc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen Gefälle zu Ablauf, D bis 3 cm, bis 2,5 m2</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- wie Vorposition, aber:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung um Bodenablauf in Barrierefreiem WC Altbau Südflügel EG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einzelfläche 2,5 m2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen Gefälle zu Ablauf, D bis 3 cm, bis 2,5 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_3056592" RNoPart="02">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Titel 02.02. Abdichtung</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_3063914" RNoPart="0025">
                    <Qty>140.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="0233e70c-ecea-4363-8969-e42c898a009e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Voranstrich Kunstharz - Dispersion</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- auf Zementstrich, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- systemgerecht für nachfolgende Abdichtung im Verbund mit Fliesen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- gemäß DIN 18534-3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Voranstrich Kunstharz - Dispersion</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3059403" RNoPart="0026">
                    <Qty>140.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>324</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="8471d30c-c8d8-41b8-bc37-6e8261b4cf39">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Boden W2-I, im Verbund, Schlämme mineralisch</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mineralische Dichtungsschlämmen CM,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- im Verbund (AIV-F)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- nach DIN EN 14891, DIN 18534-1 und DIN 18534-3, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- chemische Einwirkung PG-AIV, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Beanspruchungsklasse C, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mind. 2-mal auftragen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Trockenschichtdicke mind. 2 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für nachfolgenden Fliesenbelag,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung auf allen zu fliesenden Böden inklusive Gefällen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  an Bodenabläufen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Boden W2-I, im Verbund, Schlämme mineralisch</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3059504" RNoPart="0027">
                    <Qty>265.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="255c5f10-b221-48f2-9050-f8d7024b4048">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Boden W2-I, Dichtband B 150 mm</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Zum Anschluss der vorgenannten Abdichtung an aufgehende Bauteile </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Boden W2-I, Dichtband B 150 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3068164" RNoPart="0028">
                    <Qty>265.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="bc6140dd-4b95-4872-b12b-6618e5af2c62">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Schnittschutz Band</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Verstärkung des vorgenannten Dichtbandes gegen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Schnitte mit Messer beim Entfernen alter Verfugungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  im Zuge zukünftiger Instandsetzungsarbeiten von</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Wartungsfugen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung zusätzlich zur Grundposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Schnittschutz Band</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3064120" RNoPart="0029">
                    <Qty>185.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="a9260069-563e-440c-ae3f-0572f66218a7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Boden W2-I, im Verbund, Dichtband B 150 mm, Ecke</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Wie Vorposition, aber Ausbildung mit Eckteil,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Innen- und Außenecken,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mögliche Abweichungen der Wandecken vom Rechten Winkel bis 5°</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Boden W2-I, im Verbund, Dichtband B 150 mm, Ecke</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3068165" RNoPart="0030">
                    <Qty>185.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="05da5784-5b4f-44ec-9f4c-033186a5dc0a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Schnittschutz Ecke</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Verstärkung des vorgenannten Dichtbandes gegen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Schnitte mit Messer beim Entfernen alter Verfugungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  im Zuge zukünftiger Instandsetzungsarbeiten von</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Wartungsfugen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung zusätzlich zur Grundposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Schnittschutz Ecke</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3060514" RNoPart="0031">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>324</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="cdb448d2-9c99-4e81-a33c-9b367d020db1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Boden W2-I, FLK, Anschluss Ablauf</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Zum Anschluss der vorgenannten Abdichtung an Bodenablauf,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Durchmesser bis 100 cm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit Flüssigkunststoff, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Trockenschichtdicke mind. 2 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit Verstärkung aus Kunststoffvlies, mind. 110 g/m2, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  der Abdichtung bis 0,2 mm), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- chemische Einwirkung PG-AIV, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Beanspruchungsklasse C,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung bei Bodenabläufen und Duschabläufen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung Hand in Hand mit Sanitärgewerk im Zuge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  des Setzens des Einlaufkörpers auf besondere Anforderung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  durch den AG</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Boden W2-I, FLK, Anschluss Ablauf</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_3056599" RNoPart="03">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Titel 02.03. Fliesen im Dünnbett</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_3060918" RNoPart="0032">
                    <Qty>95.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>353</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="d6703509-ec38-4c66-ace4-611b6e8e417a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fliesen Feinsteinzeug 30/30 cm, dunkelgrau gesprenkelt, R10</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Fliesen DIN EN 14411 Gruppe BIa</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- unglasiert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- durchgefärbte feine Granitstruktur,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Farbton dunkelgrau ca. NCS S 7500-N / RAL 000 35 00,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- frostbeständig, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Oberfläche eben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- matt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit keramischer Ausrüstung zur Reduktion der Fleck- und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Schmutzempfindlichkeit,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Dicke 8 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Nennmaß 30/30 cm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Bruchkraft DIN EN ISO 10545-4 bis 1500 N, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  nach DIN 51130, geeignet für mäßig rutschgefährdete, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  mit Schuhwerk begangene Räume </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- chemische Beständigkeit Klasse A DIN EN ISO 10545-13, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- auf Verbundabdichtung / Estrich, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- im Innenbereich,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Verlegung:</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Dünnbett</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- verlegen im Fugenschnitt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- durchlaufende Fugen zwi. Wandbekleidung u. Bodenbelag, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Fugenbreite 4 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Mörtelkl. 2 A (zementhalt. Fugenmörtel m. hoher Abriebbeständ.), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Kl. 2 E S1 (erhöhte Anford., verlängerte Offenzeit, verformbar), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Grenzwerte Ebenheitsabw. DIN 18202 / 2013-04 Tab. 3 Zeile 3, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Farbe dunkelgrau / n.Herstellerfarbpalette u. Wahl AG,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung gemäß Zeichnung</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Nebenangebote</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulässig sind Nebenangebote für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- abweich. quadrat. Formate zwischen 20/20 und 40/40 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- abweich. Helligkeit zwischen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  hellster Wert ca. RAL 7037 / NCS S 6500 -N (Staubgrau) und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  dunkelster Wert ca. RAL 7016 / NCS S 8000-N (Anthrazitgrau),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  aber nur Grautöne, keinerlei Farbstich</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fliesen Feinsteinzeug 30/30 cm, dunkelgrau gesprenkelt, R10</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3056604" RNoPart="0033">
                    <Qty>45.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="2dd3e4b8-161b-4928-86c5-a731b222556b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fliesen Feinsteinzeug 30x30 cm, dunkelgrau gesprenkelt, R10 B</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- wie Vorposition, aber:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 B ASR A1.5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  nach DIN 51130 / DIN 51097 (barfuß begehbar) sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  nach Vorschriften der Bundesarbeitsgemeinschaft der Unfall-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  versicherungsträger der öffentlichen Hand e.V. (BAGUV), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung in Räumen mit Bodenabläufen und Duschen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fliesen Feinsteinzeug 30x30 cm, dunkelgrau gesprenkelt, R10 B</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3064532" RNoPart="0034">
                    <Qty>45.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="8de54b55-7677-414a-b560-f2d48da7bdc3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Schrägschnitte </span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Bezugswände zur Festlegung der schiefwinkeligen Wände </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  gemäß Ausführungsplanung Architekt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-  jeglicher Verschnitt ist einzukalkulieren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung zusätzlich zur Grundposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Schrägschnitte </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3066760" RNoPart="0035">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="41051f52-9e3d-4e04-a79a-9a7b800551d6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Boden im Gefälle zu Ablauf, bis 1,5 m2</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Herstellung eines vierseitig zum Ablauf abfallenden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Bodenbelages inklusive Schrägschnitten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Untergrund Estrich im Gefälle,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung Hand in Hand mit Sanitärgewerk im Zuge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  des Setzens des Einlaufkörpers auf besondere Anforderung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  durch den AG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Anarbeiten und Verfugen an den Ablauf</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- jeglicher Verschnitt ist einzukalkulieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung um Bodenablauf in Dusche Neubau UG,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einzelfläche 1,5 m2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung zusätzlich zur Grundposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Boden im Gefälle zu Ablauf, bis 1,5 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3066761" RNoPart="0036">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="69d2f895-7ca3-4e9b-b67e-05cbab5f855a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Bodenbelag im Gefälle zu Ablauf, bis 2,5 m2</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- wie Vorposition, aber:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung um Bodenablauf in Barrierefreiem WC Altbau Südflügel EG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einzelfläche 2,5 m2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Boden im Gefälle zu Ablauf, bis 2,5 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3066766" RNoPart="0037">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="47e16e4d-816c-4e2e-81e7-e425ae947cfc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Boden im Gefälle zu Ablauf, bis 0,2 m2</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- wie Vorposition, aber:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung um Bodenablauf in Putz- u. Müllräumen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einzelfläche 0,2 m2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Boden im Gefälle zu Ablauf, bis 0,2 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3066767" RNoPart="0038">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="3269d02a-7e0e-4e56-b526-2ab82152d08d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Anarbeiten und Anschließen an Ablauf</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Anarbeiten und Verfugen an den Ablauf</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- jeglicher Verschnitt ist einzukalkulieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung bei Bodenabläufen und Duschabläufen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einzelfläche bis 0,2 m2,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung Hand in Hand mit Sanitärgewerk im Zuge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  des Setzens des Einlaufkörpers auf besondere Anforderung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  durch den AG,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung zusätzlich zur Grundposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Anarbeiten und Anschließen an Ablauf</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3063241" RNoPart="0039">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>324</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="8b4bc94f-dde8-477f-8576-5e20811a82d9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Reservefliese, R10</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- vorgenanntes Feinsteinzeug 30x30 cm, dunkelgrau gespr., R10</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- nur liefern</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Reservefliese, R10</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3066763" RNoPart="0040">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>324</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="ad5df926-24b2-4f31-9286-17d95ae4df32">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Reservefliese, R10 B</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- vorgenanntes Feinsteinzeug 30x30 cm, dunkelgrau gespr., R10 B</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- nur liefern</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Reservefliese, R10 B</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_3056607" RNoPart="04">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Titel 02.04. Diverses</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_3062635" RNoPart="0041">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>353</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="6787fd31-6d78-46ca-8f32-a65560a2b293">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Trenn- und Abschlussprofil V2A</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- aus nichtrostendem Stahl V2A, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- sichtbare Breite bis 5 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Befestigung mit gelochtem Ankerschenkel im Dünnbett,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung an Boden,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  z.B. als Bodenabschluss oder Trennfuge, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- alle Einzelllängen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Fliese D 8 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Trenn- und Abschlussprofil V2A</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3064533" RNoPart="0042">
                    <Qty>265.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="75bfc489-44bf-45e1-817c-ef82a2655631">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verfugung dauerelastisch, Silikon</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 1-komponentig,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Dichte: ca. 1,0 g/cm3,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Shore-A-Härte: ca. 20,</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Fuge B 	bis 10 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Fuge T 	bis 10 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inklusive Hinterfüllmaterial PE-Rundschnur,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Farbe dunkelgrau / nach Herstellerfarbpalette u. Wahl AG,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Übergang Bodenbelag zu Wandbelag, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Übergang Wandbelag zu Türzarge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  an Innenecken von Wänden</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verfugung dauerelastisch, Silikon</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_3056622" RNoPart="03">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">KAPITEL 03 - WAND</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_3056761" RNoPart="01">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Titel 03.01. Vorbereitung</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_3063878" RNoPart="0043">
                    <Qty>245.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="77ba3263-79f2-4af9-b333-23220710647c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Reinigen grobe Verschmutzung, Wand</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- auf Beton, verschiedene Putzarten, Gipskarton,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- von grober Verschmutzung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- von festhaftenden Verunreinigungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- zur Verbesserung der Haftung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Höhe bis 3,50 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Reinigen grobe Verschmutzung, Wand</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3064539" RNoPart="0044">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>353</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="63ea3613-48f8-4677-9ed3-10b40900ac31">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Prüfen der Haftzugfestigkeit, Putz</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Fliesenarbeiten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Prüfflächen begrenzen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Fläche senkrecht,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Protokollieren der Ergebnisse durch tabellarische Auflistung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung auf Anordnung des AG.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Prüfen der Haftzugfestigkeit, Putz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3058797" RNoPart="0045">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>353</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="8db4a0df-3eff-4035-9e58-780ce826cfcd">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Prüfen der Haftzugfestigkeit, Stahlbeton</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Fliesenarbeiten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Prüfflächen begrenzen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Fläche senkrecht,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Protokollieren der Ergebnisse durch tabellarische Auflistung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung auf Anordnung des AG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  916 Müllraum</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  916 Lüftungszentrale</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Prüfen der Haftzugfestigkeit, Stahlbeton</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3064540" RNoPart="0046">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="c0ba91e5-a77b-4a48-9b81-f0c6aedaf744">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anschleifen absaugen, Stahlbeton</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- zur Entfernung von Sinterschichten etc.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- zur Verbesserung der Haftung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  913 Dusche</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  916 Müllraum</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  916 Lüftungszentrale</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anschleifen absaugen, Stahlbeton</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3066768" RNoPart="0047">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="8117e43a-eb93-4886-986d-28b578414fc1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anschleifen absaugen, Stahlbeton, Wandsockel H 10cm</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- wie Vorposition, aber als Untergrund für Einbau Wandsockelfliesen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- jegliche Einzelllängen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anschleifen absaugen, Stahlbeton, Wandsockel H 10cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3063885" RNoPart="0048">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="3b78a792-3e09-4770-b507-9237dc19c0c9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausgleichen Untergrund Unebenheiten bis D 5 mm, Putz</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- auf Kalk-Zement-Putzmörtel,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- bei größeren Unebenheiten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit Ausgleichsmasse, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Fliesenarbeiten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausgleichen Untergrund Unebenheiten bis D 5 mm, Putz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3063886" RNoPart="0049">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="32faa654-7fc8-48e6-ab3f-721d476a2ef7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 1 m2</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- z.B. Ablagen und sonstige Kleinflächen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  auch längenorientiert, z.B. in Türlaibungen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung zusätzlich zur Grundposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 1 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_3056763" RNoPart="02">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Titel 03.02. Abdichtung</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_3065543" RNoPart="0050">
                    <Qty>245.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="37ade3d9-23ab-4dc7-af7f-b85dbaba014e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Voranstrich Wand Kunstharz-Dispersion</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- auf Gipskarton, Kalkputz und Beton,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- systemgerecht für nachfolgende Abdichtung im Verbund mit Fliesen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- gemäß DIN 18534-3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Voranstrich Wand Kunstharz-Dispersion</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3066769" RNoPart="0051">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="2e8e0553-97f9-4e2b-9c67-6c178d067c91">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 1 m2</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- z.B. Ablagen und sonstige Kleinflächen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  auch längenorientiert, z.B. in Türlaibungen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung zusätzlich zur Grundposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 1 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3068427" RNoPart="0052">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="c522afe6-59ce-4d27-a3f0-c3a568e08025">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 0,5 m2, Duschwannenträger</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Anpassen und Anarbeiten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- jeglicher Verschnitt ist einzukalkulieren, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung zusätzlich zur Grundposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 0,5 m2, Duschwannenträger</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067489" RNoPart="0053">
                    <Qty>165.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="0c0d81a9-c7c0-4bff-b8d0-0f881f18c992">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Abschneiden</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Einmessen vom bauseitigen Höhenriss oder Bezugswänden, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- horizontales oder vertikales passgenaues Abschneiden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  zur angrenzenden Wandfläche,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- jegliche Einzelllängen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Abschneiden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3066772" RNoPart="0054">
                    <Qty>165.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="4abc58b8-8785-45e6-9fd7-b92cfa3829d8">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Voranstrich Wand Kunstharz-Dispersion, Sockel H 10cm</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- wie Vorposition, aber als Untergrund für Einbau Wandsockelfliesen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- jegliche Einzelllängen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Einmessen und horizontales, passgenaues Abschneiden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  zur darüberliegenden Wandfläche</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Voranstrich Wand Kunstharz-Dispersion, Sockel H 10cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3065544" RNoPart="0055">
                    <Qty>245.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>324</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="8b921615-c420-487d-9758-220ee75549da">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Polymerdispersion</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Polymerdispersion DM,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- im Verbund (AIV-F)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- nach DIN EN 14891, DIN 18534-1 und DIN 18534-3, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Trockenschichtdicke mind. 0,5 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für nachfolgenden Fliesenbelag,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung auf allen zu fliesenden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Wänden mit Sanitärinstallationen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Wänden über oder angrenzend an Duschflächen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Wänden über Küchenzeilen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Polymerdispersion </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3066770" RNoPart="0056">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="b0e3788c-1d1d-4b09-9be8-b601ad25ab84">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 1 m2</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- z.B. Ablagen und sonstige Kleinflächen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  auch längenorientiert, z.B. in Türlaibungen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung zusätzlich zur Grundposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 1 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067490" RNoPart="0057">
                    <Qty>165.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="61dd2e4c-66a8-4956-8720-42bd1d171c43">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Abschneiden</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Einmessen vom bauseitigen Höhenriss oder Bezugswänden, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- horizontales oder vertikales passgenaues Abschneiden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  zur angrenzenden Wandfläche,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- jegliche Einzelllängen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Abschneiden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3066771" RNoPart="0058">
                    <Qty>165.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>324</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="07fee1f6-050d-4180-ad78-d9ba36a51084">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Polymerdispersion, Sockel H 10cm</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- wie Vorposition, aber als Untergrund für Einbau Wandsockelfliesen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- jegliche Einzelllängen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Einmessen und horizontales, passgenaues Abschneiden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  zur darüberliegenden Wandfläche</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Polymerdispersion, Sockel H 10cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3065545" RNoPart="0059">
                    <Qty>115.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="907aba6c-bbfc-42c9-982f-1b00ee358391">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Dichtband B 150 mm</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Zum Anschluss der vorgenannten Abdichtung zwischen aneinander </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> angrenzenden Wänden, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Innen- und Außenecken</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Dichtband B 150 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3065546" RNoPart="0060">
                    <Qty>110.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="e08a4c2a-bf64-435e-ac5c-071d74b76fb0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Dichtband B 150 mm, Ecke</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Wie Vorposition, aber Ausbildung mit Eckteil,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Innen- und Außenecken,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mögliche Abweichungen der Wandecken vom Rechten Winkel bis 5°</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Dichtband B 150 mm, Ecke</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067482" RNoPart="0061">
                    <Qty>115.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="4165d14a-1834-4894-b394-f55ae0ba2f99">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Durchführung D 8 bis 16 mm</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abdichtungsset,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Befestigungen von Waschbecken, Toiletten etc.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Bolzen, Gewindestäbe etc.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Dichthülse,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- systemzugehörige Dichtmanschette, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  hochelastisch, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  gewebekaschiert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- nach DIN EN 14891, DIN 18534-1 und DIN 18534-3, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  PG AIV (Prüfgrundsatz Abdichtung im Verbund),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einlegen in 1. Abdichtungsschicht passgenau über Durchführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Überarbeiten mit 2. Abdichtungsschicht </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Durchführung D 8 bis 16 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067480" RNoPart="0062">
                    <Qty>150.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="c800bf61-6819-4620-9c3c-e00326781887">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Durchführung 1/2"</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- wie Vorposition, aber D 1/2",</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Wasserleitungen v. Becken, Duschen, Toiletten, Absperrventilen etc.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit Baustopfen, wird nach den Fliesenarbeiten bauseitig ausgebaut</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Durchführung 1/2"</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067483" RNoPart="0063">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="4714d4b2-d4f6-4cfc-a056-36df7312e0db">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Durchführung bis DN 50</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- wie Vorposition, aber DN 50,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Entwässerungsleitungen von Becken, Duschen, Toiletten etc.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Durchführung bis DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067484" RNoPart="0064">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="d2dc5cc9-5340-4e41-b383-86114995fb74">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Durchführung &gt; DN 50 bis DN 100</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- wie Vorposition, aber DN 100,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Entwässerungsrohre von Toilettensitzen etc.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Durchführung &gt; DN 50 bis DN 100</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067485" RNoPart="0065">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="454e4305-42bd-4045-9572-e45fe2c24a77">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Einbauteil bis 0,05 m2</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- wie Vorposition, aber Einbauteile rechteckig,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Einbauteile wie WC-Spülkastendrücker etc.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit Dichtrahmen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Einbauteil bis 0,05 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067178" RNoPart="0066">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="76fe1623-3348-4b9d-b280-4451e3e75231">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Einbauteil / Durchführung, FLK, B 15cm</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit Flüssigkunststoff, Trockenschichtdicke mind. 2 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit Verstärkung aus Kunststoffvlies, mind. 110 g/m2,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- nach DIN EN 18534-1 und DIN 18534-3, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  PG AIV (Prüfgrundsatz Abdichtung im Verbund),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Breite bis 15 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung nach Abwicklung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Einbauteil / Durchführung, FLK, B 15cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067487" RNoPart="0067">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="51d7102f-d571-4d4e-9526-9b49df41591b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Anschluss Duschwanne</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit Dichtband,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Duschwanne,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- nach DIN EN 14891, DIN 18534-1 und DIN 18534-3, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  PG AIV (Prüfgrundsatz Abdichtung im Verbund),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einlegen in 1. Abdichtungsschicht passgenau über Durchführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Überarbeiten mit 2. Abdichtungsschicht </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdichtung Wand W1-I, Anschluss Duschwanne</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_3056765" RNoPart="03">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Titel 03.03. Fliesen</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_3060615" RNoPart="0068">
                    <Qty>235.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="53528f26-2155-42e3-b60d-b37dd1a3017f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fliesen Steinzeug glasiert, 10/10 cm, weiß</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Fliesen DIN EN 14411 Gruppe BIb</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Glasur unifarben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Farbton Neutralweiß, ca. NCS S 0500-N / RAL 9003,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- frostbeständig, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Oberfläche eben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- matt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Dicke 6 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Nennmaß 10/10 cm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abriebklasse 4 nach DIN EN ISO 10545-7,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Bruchkraft DIN EN ISO 10545-4 &gt; 1300 N, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  nach DIN 51130, geeignet für mäßig rutschgefährdete, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  mit Schuhwerk begangene Räume, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- chemische Beständigkeit Klasse A DIN EN ISO 10545-13, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- auf Verbundabdichtung / Gipskarton, Kalkputz, Beton,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- im Innenbereich,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Verlegung:</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Dünnbett</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- verlegen im Fugenschnitt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- durchlaufende Fugen zwischen Wandbekleidung u. Bodenbelag, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Fugenbreite 3 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Mörtelkl. 2 A (verb. zementhalt. Fugenmörtel m. hoher Abriebbest.), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Klasse 2 E S1 (erhöhte Anford., verlängerte offene Zeit, verformbar), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Farbe hellgrau / n.Herstellerfarbpalette u. Wahl AG,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Grenzwerte Ebenheitsabw. DIN 18202 / 2013-04 Tab. 3 Zeile 3, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung gemäß Zeichnung</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Nebenangebote</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulässig sind Nebenangebote für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- abweich. quadrat. Formate zwischen 10/10 und 20/20 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- abweich. Helligkeit,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  dunkelster Wert ca. RAL 7035 (Lichtgrau),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  aber nur Grautöne, keinerlei Farbstich</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fliesen Steinzeug glasiert, 10/10 cm, weiß</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067488" RNoPart="0069">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="aab1bd38-b2f9-4b01-a505-e1510ebffa11">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 1 m2</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- z.B. Ablagen und sonstige Kleinflächen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  auch längenorientiert, z.B. in Türlaibungen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung zusätzlich zur Grundposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 1 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3068426" RNoPart="0070">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>397</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="1045416d-ca81-4836-9b3f-7c3b012acb44">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 0,5 m2, Duschwannenträger</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Anpassen und Anarbeiten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- jeglicher Verschnitt ist einzukalkulieren, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung zusätzlich zur Grundposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Einzelfläche bis 0,5 m2, Duschwannenträger</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067496" RNoPart="0071">
                    <Qty>3.500</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="b883b6ee-91ae-49eb-90bf-bdf9e701b6af">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Schrägschnitte </span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- an Dachschrägen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- jeglicher Verschnitt ist einzukalkulieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung zusätzlich zur Grundposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Schrägschnitte </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3068211" RNoPart="0072">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="fc1bb02c-1eb6-49c1-9aea-ac1c444ce88f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Anpassen an Wanne</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Duschwanne</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Anpassen an Wanne</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067507" RNoPart="0073">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="5cf2b51e-55ef-48cb-aca9-c6bd3ee96a23">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Anpassen an Deckengewölbe bis 0,25 m2</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Fußpunkt des Gewölbes ragt in den oberen Abschluss des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Fliesespiegels hinein und ist zu bekleiden,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 2 aneinadergrenzende, jeweils dreiseitig gekrümmte Flächen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Aufsicht bis 0,25 m2,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Schrägschnitte der Fliesen zur Anpassung an die Geometrie,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Herstellung einer gekrümmten scharfen Kante zwischen den </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  beiden Flächen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Egalisierung der Oberfläche durch Abschliefen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Reinigung Untergrund von grober Verschmutzung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  und anhaftenden Mörtelgraten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Grundierung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Ausgleichspachtelung bis D ca. 10mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Verlegung der Fliesen im Mittelbett,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung Detail 82.100 B</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Anpassen an Deckengewölbe bis 0,25 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067503" RNoPart="0074">
                    <Qty>16.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="43b54db0-17c1-43be-84fd-765c81de8750">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Herstellen Aussparung Wandspiegel bis 0,5 m2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Herstellen Aussparung Wandspiegel bis 0,5 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067493" RNoPart="0075">
                    <Qty>165.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="4ddf54ea-1338-448c-bc06-de6407809e1a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fliesen Steingut glasiert, 10x10 cm, weiß, Sockel</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- wie vorbeschriebene Wandfliese, aber:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- eine Kante glasiert</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fliesen Steingut glasiert, 10x10 cm, weiß, Sockel</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3068202" RNoPart="0076">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="1cf6760d-fe2d-496a-9745-53660b80ccb4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Anpassen an Gefälle</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- z.B. an Gefälle im Bereich von bodengleicher Dusche,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- jeglicher Verschnitt ist einzukalkulieren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abrechnung zusätzlich zur Grundposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">" Zulage Anpassen an Gefälle</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067498" RNoPart="0077">
                    <Qty>115.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="007d59bb-af16-4d1e-84c8-59b4cfc4f360">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen Bohrung für Befestigung D 8 bis 16 mm</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- in vorgenannten Wandfliesen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Befestigungen von Waschbecken, Toiletten etc.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Bolzen, Gewindestäbe etc.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen Bohrung für Befestigung D 8 bis 16 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067499" RNoPart="0078">
                    <Qty>150.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="5f1aebce-8ba5-4b8c-be4c-839893f6c65f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen Bohrung für Leitung bis 1/2"</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- in vorgenannten Wandfliesen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Wasserleitungen v. Becken, Duschen, Toiletten, Absperrventilen etc.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen Bohrung für Leitung bis 1/2"</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067500" RNoPart="0079">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="ca95bd81-c40c-4ed2-8db1-d06326f252ad">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen Bohrung für Leitung bis DN 50</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- in vorgenannten Wandfliesen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Entwässerungsleitungen von Becken, Duschen, Toiletten etc.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen Bohrung für Leitung bis DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067501" RNoPart="0080">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="4c16ca68-561e-4e3c-945d-c076609efee2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen Bohrung für Leitung &gt; DN 50 bis DN 100</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- in vorgenannten Wandfliesen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Entwässerungsrohre von Toilettensitzen etc.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen Bohrung für Leitung &gt; DN 50 bis DN 100</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3068424" RNoPart="0081">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="71ab0bd9-c51a-4f5c-ad02-af9f7d8ab9cb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen Bohrung für Elektrodose bis D 80 mm</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- in vorgenannten Wandfliesen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen Bohrung für Elektrodose bis D 80 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067502" RNoPart="0082">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="6afa97d6-c5f8-4950-afa6-859fbbbf24ad">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen Aussparung für Einbauteil bis 0,05 m2</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- in vorgenannten Wandfliesen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Einbauteile wie WC-Spülkastendrücker etc.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen Aussparung für Einbauteil bis 0,05 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3066764" RNoPart="0083">
                    <Qty>1000.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>324</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="2205f637-295b-4fd3-adda-b39518988ab7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Reservefliese 10x10 cm</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- vorgenannte Wandfliesen 10x10 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- nur liefern</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Reservefliese 10x10 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067495" RNoPart="0084">
                    <Qty>500.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>324</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="c95241f3-afb5-484f-9482-aebb607acfe5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Reservefliese 10x10 cm, Sockel</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- vorgenannte Wandsockelfliesen 10x10 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- nur liefern</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Reservefliese 10x10 cm, Sockel</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_3056767" RNoPart="04">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Titel 03.04. Diverses</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_3067505" RNoPart="0085">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>353</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="b67c0d6b-7bc5-49f8-b52c-fd3249190e25">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kantenschutzprofil V2A</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- aus nichtrostendem Stahl V2A, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- sichtbare Breite bis 5 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Befestigung mit gelochtem Ankerschenkel im Dünnbett,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung an Wand,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Fliese D 6 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kantenschutzprofil V2A</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3064328" RNoPart="0086">
                    <Qty>165.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>353</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="eaefb9af-ed41-48f0-ac27-5ff7e18840cc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Trenn- und Abschlussprofil V2A</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- aus nichtrostendem Stahl V2A, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- sichtbare Breite bis 5 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Befestigung mit gelochtem Ankerschenkel im Dünnbett,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ausführung an Wand</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  z.B. als Wandabschluss von Fliesenspiegeln, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  an Schattenfugen von Türen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Fliese D 6 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Trenn- und Abschlussprofil V2A</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067504" RNoPart="0087">
                    <Qty>16.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="8c506015-8056-4d67-9b14-b5c81ef5e02b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Wandspiegel eingefliest bis 0,5 m2</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Spiegel aus ESG 6 mm, gemäß DIN EN 12150,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit rückseitiger Beschichtung nach DIN EN 1036-1:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  mit reflektierende Silberschicht, Korrosionsschutzschicht </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  und feuchtraumgeeigneter Schutzbeschichtung,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- polierte Kanten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- fliesenbündig eingeklebt über Waschtisch</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Anpassen und Anarbeiten der Fliesen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Wandspiegel bis 0,5 m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3061625" RNoPart="0088">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="a81d0563-b229-43ed-befe-b0b265cef09e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fuge Silikon, Innenecke</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- in der Wandbekleidung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Fugenbreite bis 10 mm, Fugentiefe bis 10 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- ausbilden und füllen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit Fugendichtstoff Silikon, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  1-komponentig,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Dichte ca. 1,0 g/cm3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Shore-A-Härte ca. 20</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Farbe hellgrau / n.Herstellerfarbpalette u. Wahl AG,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inklusive Hinterfüllmaterial Rundschnur elastisch,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- senkrecht an allen Wandinnenecken</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fuge Silikon, Innenecke</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3068201" RNoPart="0089">
                    <Qty>185.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="aaf2d0bb-306a-45fd-b0f2-eed8816e4ddb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fuge Silikon, Innenecke Wandsockel, L 10 cm</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- wie Vorposition, aber:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- senkrecht an allen Wandinnenecken</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fuge Silikon, Innenecke Wandsockel, L 10 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3067506" RNoPart="0090">
                    <Qty>270.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="beb47ce1-ff35-480d-8481-90236f21bb0d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fuge Silikon, Bodenanschluss</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- wie Vorposition, aber:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Farbe dunkelgrau / n.Herstellerfarbpalette u. Wahl AG,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- waagerecht an allen Übergängen Wandsockel zu Bodenfliese</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fuge Silikon, Bodenanschluss</span>
                              </p>
                              <p />
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3068200" RNoPart="0091">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="88853203-b25b-4535-ba08-6ee2970af22d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fuge Acryl</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- an beliebigen Bauteilen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Fugenbreite 5 mm, Fugentiefe 5 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- ausbilden und füllen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit Fugendichtstoff Acryldispersion, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  1-komponentig,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Farbe hellgrau / n.Herstellerfarbpalette u. Wahl AG,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- senkrecht und waagerecht</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fuge Acryl</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3061726" RNoPart="0092">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>345</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="727586c7-c10f-46e3-8f94-283a7095ac63">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einsetzen von bauseitigem Einbauteil</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- z.B. Aufsatzstück oder Abdeckung  von Einläufen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- vom AG beigestellt</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einsetzen von bauseitigem Einbauteil</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3068334" RNoPart="0093">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="39d214e6-9475-46b5-b1fe-fb092ee9afe1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fliesenrahmen Niro, bis 30x30 cm</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Edelstahl V2A,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Fliese D 6 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Einbau auf bauseitige Revisionsklappe</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fliesenrahmen Niro, bis 30x30 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3068335" RNoPart="0094">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="a8dbddde-5812-4744-8896-e77cc9fb6235">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fliesenrahmen Niro, &gt; 30x30, bis 60x60 cm</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- wie Vorposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fliesenrahmen Niro, &gt; 30x30, bis 60x60 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_3056753" RNoPart="04">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">KAPITEL 04 - ARBEITEN GEGEN NACHWEIS</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_3056754" RNoPart="01">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Arbeiten gegen Nachweis</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_3056755">
                    <Description ID="86c6c07f-774c-4c70-84aa-13578d87dc75">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-bottom:2pt;margin-left:1pt;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verrechnungssätze für Löhne</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p style="margin-left:1pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p style="margin-left:1pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">In ihnen sind enthalten:</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p style="margin-left:1pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Lohn- und Gehaltskosten,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:1pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:1pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:1pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Gemeinkostenanteil,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:1pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Gewinn</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:1pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- An- und Abfahrt zu und von der Baustelle</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:1pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Kosten für benutzte Kleingeräte bis zu einem Neuwert von 2.500,- Euro.</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p style="margin-left:1pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p style="margin-left:1pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p style="margin-left:1pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt />
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_3056756" RNoPart="0095">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>353</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="80082ebd-5299-44a6-869e-d116e1281981">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">An-/Abfahrt Montagekolonne</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:50%;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. Fahrzeug bis 3,5 to</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- nur auf Anordnung der Objektüberwachung auszuführen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- nur für zusätzliche Leistungen nach Abschluss der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Hauptleistungen abzurechnen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- nur abzurechnen, wenn die Leistungen vor Ort weniger </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  als einen halben Arbeitstag in Anspruch nehmen und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  am selben Tag keine anderen Leistungen ausgeführt </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  werden können</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">An-/Abfahrt Montagekolonne</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3056757" RNoPart="0096">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>353</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="e29f83b1-91ec-4439-9f2a-c9513f0022c2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorarbeiter</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorarbeiter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3056758" RNoPart="0097">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>353</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="d1c0386a-8a64-4e1c-b0d8-a1d60a3a07e6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Facharbeiter</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Facharbeiter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3056759" RNoPart="0098">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>353</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="85dcc576-ba5d-41a7-b723-db056036bed5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Helfer</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Helfer</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>