<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/200407">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.1</Version>
    <VersDate>2009-12</VersDate>
    <Date>2026-05-08</Date>
    <Time>13:08:22</Time>
    <ProgSystem>G&amp;W CALIFORNIA PRO</ProgSystem>
    <ProgName>CALIFORNIA PRO V16.1.00</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>1074 KIGS Sprinkler</NamePrj>
    <LblPrj>1074 KIGS Sprinkler</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Deckblatt</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p>
          <image align="center" width="179" Type="image/jpeg" Name="Grafik 1">[encoded data, 5136 characters]</image>
          <span style="background:#FFFFFF;">
</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:24pt;background:#FFFFFF;">Klinikum Ingolstadt</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:18pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">												</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-size:24pt;background:#FFFFFF;">Generalsanierung</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-size:24pt;background:#FFFFFF;">Klinikum Ingolstadt</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-size:24pt;background:#FFFFFF;">Ertüchtigung Sprinklerversorgung</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-size:18pt;background:#FFFFFF;">Gewerk:</span>
          <span style="font-size:18pt;color:#0000FF;background:#FFFFFF;"> Sprinkler</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-size:18pt;background:#FFFFFF;">Vergabenummer: VE-SPR-2-02</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:right;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:right;" />
        <p style="text-align:right;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-size:16pt;background:#FFFFFF;">A U S S C H R E I B U N G S -</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-size:16pt;background:#FFFFFF;">U N T E R L A G E N</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">0.1 Allgemeine Vorbemerkungen- Angaben zur Baustelle entsprechend VOB C</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="margin-top:28pt;line-height:94%;" />
        <p style="margin-top:28pt;line-height:94%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE</span>
        </p>
        <p style="margin-top:13pt;line-height:94%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1 Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Baustelle entsprechend VOB C DIN 18299 ATV</span>
        </p>
        <p style="margin-top:11pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Abkürzungen:</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die im Folgenden verwendete Abkürzung </span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">AG </span>
          <span style="background:#FFFFFF;">bezeichnet den Auftraggeber </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">bzw. einen sachkundigen Vertreter der Bauherrschaft.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Abkürzung </span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">AN </span>
          <span style="background:#FFFFFF;">bezeichnet denjenigen Auftragnehmer, dessen Vertrags-</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Soll mit dieser Ausschreibungsunterlage definiert wird.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Abkürzung </span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">OÜ </span>
          <span style="background:#FFFFFF;">bezeichnet die vom AG beauftragte Objektüberwachung </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">des Architekten bzw. der Fachplaner Haustechnik.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Das betroffene Bestandsgebäude befindet sich auf dem Liegenschaftsgelände der </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Klinikum Ingolstadt GmbH. Das Grundstück liegt im Stadtteil Gerolfing im Osten von Ingolstadt.</span>
        </p>
        <p style="line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Anschrift lautet:</span>
        </p>
        <p style="margin-top:11pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Krumenauerstraße 25, 85049 Ingolstadt</span>
        </p>
        <p style="margin-top:11pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Gemarkung: Gerolfing</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Flurnummer: 3128</span>
        </p>
        <p style="line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Grundstückseigentümer: Krankenhauszweckverband Ingolstadt</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes i. S. v. § 12 I§ 30 Abs. 1 </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">oder 2 BauGB mit der Bezeichnung Nr. 179.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Klinikgelände wird über die Haupterschließungsachse an der nördlichen Grundstückgrenze </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">(Levelingstr.) erschlossen. Von hier aus erfolgen die Zufahrten zur Liegendkrankenanfahrt </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">und Taxivorfahrt sowie zum Wirtschaftshof, Technikgebäude (Energiezentrale) und den Parkplätzen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Bauumfeld befindet sich im Energiekanal unterhalb der Energiezentrale.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Notfallaufnahme und Liegend-Krankenanfahrt befinden sich an der Westseite des </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Hauptgebäudes auf Ebene 02. Ebenso Feuerwehrzufahrt und Anfahrt Pathologie in Ebene 01. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Jegliche Behinderungen dieser Zufahrten sind ausgeschlossen. Die absolute Freihaltung </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">der Feuerwehrzuwegung auf der Ostseite in E01 ist stets zu gewährleisten.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p style="line-height:94%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere </span>
        </p>
        <p style="line-height:94%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">klimatische oder betriebliche Bedingungen.</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Arbeiten im Bestand:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Leistungen erfolgen im bestehenden Gebäude sowie im Bereich bestehender Anlagentechnik.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:11pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Es ist mit erschwerten Bedingungen zu rechnen, wie z. B.:</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Arbeiten bei ungünstigen Temperaturverhältnissen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Zwangshaltungen durch beengte Platzverhältnisse</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Körperliche Belastung durch manuelle Tätigkeiten</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Das Bauumfeld befindet sich im Energiekanal, Ebene 00, unterhalb der Energiezentrale,</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">sowie mit ca. 250 m Leitungsverlauf zwischen Energiezentrale und Sprinklerzentrale ebenfalls</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">in der Ebene 00.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Der Energiekanal verläuft unterirdisch zwischen der Energiezentrale (erdgeschossig) </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">und dem Klinikgebäude. Das Klinikgebäude verfügt derzeit über 8 Geschosse sowie eine </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Überfahrt. Beide Teilbereiche bleiben während der gesamten Umbauzeit weiterhin in Betrieb</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Siehe Pkt. 0.1.1.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die zu nutzenden Baustelleneinrichtungsflächen sowie alle nutzbaren Zu- und Abfahrten in den öffentlichen Verkehrsraum sind dem Lageplan, dem BE-Plan und dem Feuerwehreinsatzplan zu entnehmen. Parken an der Baustelle ist nicht erlaubt – nur auf den ausgewiesenen Parkplatzflächen. Anlieferungen sind möglich, die Anlieferzeiten sind mit der OÜ abzustimmen.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p style="margin-top:11pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis: Im Umfeld der Maßnahme finden parallel weitere Bauprojekte und Teilmaßnahmen statt. Dies erfordert einen</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">erhöhten Koordinationsaufwand zwischen den beteiligten Gewerken und Projekten. Alle Abläufe, insbesondere im Bereich der Logistik, der Zugänglichkeit und der Sicherheitsführung, sind eng mit den weiteren Baumaßnahmen abzustimmen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:11pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Da auf der Baustelleneinrichtungsfläche keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, werden dem AN Parkkarten für angrenzende, kostenpflichtige Klinikparkplätze (siehe Lageplan) zur Verfügung gestellt.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Pro Parkkarte/Fahrzeug wird eine Parkgebühr i.H.v. brutto 10 €/Monat erhoben. Jedem AN können maximal zwei Parkkarten ausgegeben werden.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN verpflichtet sich spätestens nach Abschluss der Arbeiten die Parkkarten wieder an den AG zurückzugeben.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Abrechnung erfolgt direkt über das Klinikum (Klinikum Ingolstadt GmbH, Krumenauerstraße 25, 96049 Ingolstadt) mittels separater Rechnungsstellung.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.</span>
        </p>
        <p style="line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">siehe Pkt. 0.1.1 und Lageplan / BE-Plan / Feuerwehreinsatzplan.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Lastenaufzug in der Energiezentrale steht für die Ver- und Entsorgung der </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle zur Verfügung. Es sind zwei Schächte in der Energiezentrale vorhanden, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">die als Notausgänge dienen. Einer davon soll als Ab- und Zuluft-Schacht für die </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle genutzt werden. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Weg zwischen der BE Fläche und E00 führt über den Gebäudeeingang </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">(siehe BE-Plan), durch den Flur bis zum Lastenaufzug, der direkt in die </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Energiezentrale führt. Die Wegelänge von der Baustelleneinrichtungsfläche </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">bis zum Lastenaufzug beträgt ca. 150 Meter.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Baustromversorgung </span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <ol style="list-style:lower-alpha;">
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-14pt;margin-left:14pt;line-height:99%;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Zum Anschluss der Baumedien (Baustrom und Bauwasser) werden durch den AG </span>
            </p>
          </li>
        </ol>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	jeweils Hauptanschlüsse errichtet.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;" />
        <ol style="list-style:lower-alpha;" start="2">
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Jeder AN schließt an diese Baustromverteiler mit eigenen Verteilern mit ausreichendem </span>
            </p>
          </li>
        </ol>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Anschlusskabel für seine Leistung an.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:14pt;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Baustelleneinrichtung des AN werden im Bereich der ausgewiesenen BE-Flächen </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:14pt;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">ebenfalls Baustromverteiler zum Anschluss AN- eigener Verteiler mit ausreichendem </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:14pt;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Anschlusskabel erstellt. Verzug von diesen Anschlusspunkten zu den einzelnen </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:14pt;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Arbeitsbereichen oder Baugeräten ist Sache des AN.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:14pt;line-height:99%;" />
        <ol style="list-style:lower-alpha;" start="3">
          <li>
            <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Für die Abrechnung der weiteren Verbrauchskosten der Bauleistungen gilt </span>
            </p>
          </li>
        </ol>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">	ein Umlageschlüssel nach BVB.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:11pt;line-height:99%;">
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bauwasserver- und -entsorgung </span>
        </p>
        <ol style="list-style:lower-alpha;">
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-14pt;margin-top:0pt;margin-left:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Durch den AG werden Bauwasserentnahmestellen im Außenbereich bereitgestellt, </span>
            </p>
          </li>
        </ol>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	siehe Baustelleneinrichtungsplan. Herstellen und Anschluss der eigenen </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Baustelleneinrichtungen an die Versorgungspunkte ist Sache des jeweiligen AN.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;" />
        <ol style="list-style:lower-alpha;" start="2">
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Für die Abrechnung der Verbrauchskosten der Bauleistungen gilt ein </span>
            </p>
          </li>
        </ol>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Umlageschlüssel nach BVB.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistungen zur </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Aufgrund der beengten Platzverhältnisse ist eine Lagerung von Materialien aller Art </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">auf der Baustelle nicht möglich. Die Liefermenge ist auf den Tagesvorrat zu begrenzen, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">der sofort an den Einbauort zu verbringen und einzubauen ist.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustelleneinrichtungsfläche kann nur für das tägliche Be- und Entladen von </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Material angefahren werden. Es herrscht ein striktes Parkverbot.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Telefonanschlüsse, Internet sowie weitere Telekommunikationsanbindungen stehen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">bauseits nicht zur Verfügung.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Energiekanal ist im angegebenen Bereich des geplanten Aufstellorts durch die </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Energiezentrale überbaut. Der Lastabtrag erfolgt über die Stützen im dargestellten Raster </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">von 7,20 m in West-Ost-Richtung bzw. 5.40 m in Nord-Süd-Richtung. Die Stützen sind </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">auf Einzelfundamenten gegründet, der Kernbereich über eine tragende Bodenplatte. </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischen den Stützen ist eine nichttragende Bodenplatte mit 30 cm Dicke ausgeführt. </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Diese ist an den Stützen und Wänden abgefugt und auch in West-Ost-Richtung im Raster </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">von 7,20 m mit Fugen ausgebildet. Zu einer möglichen Bewehrung der nichttragenden </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bodenplatte liegen keine Pläne vor. Entsprechend der Untersuchung der Statik ist die </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">bestehende Bodenplatte ausreichend Tragfähig um die Lasten der Sprinklerwassertanks</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">aufzunehmen. </span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abfluss-</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">vermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Keine Angaben.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-top:11pt;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.</span>
        </p>
        <p style="line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Es gelten die ortsüblichen Regularien. Darüber hinaus sind die bauordnungsrechtlichen </span>
        </p>
        <p style="line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Auflagen der baugenehmigenden Behörden zu erfüllen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Beseitigung von Abwasser und Abfall.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Materialtransporte des AN zu den Einbaustellen bzw. von den Ausbaustellen </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">bis zu den eigenen Entsorgungscontainern neben dem Gebäude im Bereich der </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">ausgewiesenen BE-Flächen, sowie alle Hebezeuge, Montagehilfen etc. sind Sache </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Vorschriften der Verordnung über die Verwendung gefährlicher Arbeitsstoffe, die </span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">TRGS 519 und 521, sowie Vorschriften der Berufsgenossenschaft und Baubehörden </span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">sind auf jedem Fall zu beachten und einzuhalten.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes, </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">vorliegende Fachgutachten oder dergleichen. </span>
        </p>
        <p style="line-height:103%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Außerhalb des Baubereiches und der Baustelleneinrichtungsflächen sind keine </span>
        </p>
        <p style="line-height:103%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Materiallagerungen oder der Aufenthalt von Mitarbeitern des AN geduldet.</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;" />
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Betrieb einer Baukantine wird nicht erlaubt. Ebenso ist der Aufenthalt von Arbeitskräften </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">in Baracken / Containern nach der Arbeitszeit untersagt.</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;" />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Toiletten und Sanitäranlagen im Klinikgebäude dürfen nicht genutzt werden. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AG stellt zentrale Sanitärcontainer zur Verfügung. Aus Hygienegründen ist Essen oder </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Trinken außerhalb der Tagesunterkünfte nicht gestattet! Alkoholische Getränke sind generell </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">verboten. Das Rauchverbot ist bis auf die ausgewiesenen Bereiche einzuhalten.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Baucontainer und Lärm verursachende Einrichtungen und Maschinen sind möglichst so </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">aufzustellen, dass keine Beeinträchtigung der angrenzenden Bebauung und Nutzung </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">z.B. Klinikbetrieb verursacht wird. Der Aufstellbereich ist im BE-Plan dargestellt.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Durch den fortlaufenden Betrieb des bestehenden Klinikums müssen die Arbeiten </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">mit einem Minimum an Lärm- und Staubentwicklung durchgeführt werden. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Unnötige Störungen bzw. Lärmbelästigungen vor Ort sind zu vermeiden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für den Schutz gegen Baulärm gelten außer den Anforderungen des BIMSCHG, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm-/ Geräuschimmission und der </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften folgende Festlegungen:</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Nachtruhe im Krankenhaus: von 18.00 bis 7.00 Uhr</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Mittagsruhe: von 12.00 bis 12.30 Uhr</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Immissionsrichtwert von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie 12.30 bis 18.00 Uhr: 45 db (A)</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Immissionsrichtwert von 12.00 bis 12.30 Uhr und von 18.00 bis 7.00 Uhr: 35 db (A)</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ln diesen Zeiten dürfen keinerlei lärm- oder geräuschintensive Arbeiten durchgeführt werden.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Darüber hinaus können weitere Ruhezeiten erforderlich werden.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;" />
        <p style="line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Es sind daher folgende Maßnahmen zur Lärmbekämpfung immer zu berücksichtigen </span>
        </p>
        <p style="line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">und einzukalkulieren:</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Verwendung von Geräten mit geringen Schallpegeln,</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Geräte / Maschinen sind bei Nichtgebrauch grundsätzlich abzuschalten,</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Bündelung von Arbeiten mit höherem Geräuschpegel und nur in den mit </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">  dem Klinikum abgestimmten Zeiten,</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Verwendung von Hilfskonstruktionen und Stützgerüsten zur Reduzierung der </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">  Fallhöhe bzw. zum Absetzen von Bauteilen.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Aufwendungen für Arbeitsunterbrechungen u.ä. bei Ausführung von nicht abgestimmten, </span>
        </p>
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">das heißt nicht freigegebenen bzw. nicht den erwähnten Bedingungen entsprechenden </span>
        </p>
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Leistungen, gehen zu Lasten des AN.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">dergleichen im Bereich der Baustelle.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Schützenswerter Baumbestand innerhalb der BE-Flächen wird im Zuge der </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">bauvorbereitenden Maßnahmen bzw. allgemeinen Baustelleneinrichtung geschützt. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Baumbestand außerhalb dieser Flächen darf nicht beschädigt werden. Absehbare </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">diesbezügliche Probleme bei Großtransporten etc. sind vorab mit der OÜ zu klären.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-top:11pt;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs.</span>
        </p>
        <p style="line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Siehe 0.1.1 und Anlage "Begleitschreiben für Arbeiten durch Fremdfirmen " </span>
        </p>
        <p style="line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">des Klinikums. Für die Anfuhr von Stoffen und Bauteilen zur Baustelle sind </span>
        </p>
        <p style="line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">folgende Beschränkungen zu beachten:</span>
        </p>
        <p style="line-height:98%;" />
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Maßnahmen erfolgen im umgrenzten Gelände des Klinikums. Es ist Rücksicht </span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">auf Besucher- und Betriebsverkehr des Krankenhauses und auf die Belieferung der </span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">anderen Baustellen zu nehmen. Die Zufahrtsmöglichkeit zu den einzelnen Gebäuden </span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">sowie Feuerwehrzufahrten dürfen auch beim Anliefern und Be-/ Entladen durch den AN </span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">nicht blockiert werden. Die erforderliche Zuwegung ist dem beigefügten Lageplan (BE-Plan) </span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">unter Berücksichtigung des Feuerwehreinsatzplans zu entnehmen. Die Zugänge zur </span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle müssen auch den anderen an der Ausführung der Baumaßnahme Beteiligten zur </span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Verfügung stehen. Sie dürfen daher nach Rücksprache mit der OÜ in Anspruch </span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">genommen werden.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:11pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche AN sind gehalten, die Anwohnerparkplätze im Umkreis des Klinikums zu meiden.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="line-height:97%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, </span>
        </p>
        <p style="line-height:97%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Unterirdische Verbindungsgänge und Lastbegrenzungen sind dem BE Plan zu entnehmen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Lage von Kanälen und Schächten sowie Trassen können den Spartenübersichten </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">entnommen werden. Diese sind beim AG einsehbar.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">soweit bekannt, deren Eigentümer.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Über die vorgenannten Punkte hinaus sind keine weiteren Hindernisse bekannt.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anordnungen </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kampfmittel erfüllt wurden.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Keine Angaben.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Siehe beigefügte Baustellenordnung. Die Erfordernisse des SiGe-Plans, der durch den </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Koordinator nach BaustellV erstellt wird, sind zu beachten.</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;" />
        <p style="line-height:99%;" />
        <p style="line-height:99%;" />
        <p style="line-height:99%;" />
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">(oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Regelarbeitszeiten siehe Pkt. 0.1.13.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Dauern Arbeiten nach 20.00 Uhr noch an oder sollen solche vor 7.00 Uhr begonnen werden, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">muss dies vorher zwingend beim AG angemeldet werden. Arbeiten außerhalb der </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Regelarbeitszeiten bedürfen der Genehmigung durch den AG bzw. sind im LV speziell </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">ausgewiesen. Weisungsberechtigt, um ggf. nötige Arbeitsunterbrechungen anzuordnen, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">sind die Geschäftsführung des Krankenhauses, der/die Technische Leitung und die OÜ.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Erfolgt eine Anweisung zur Arbeitsunterbrechung direkt vom Krankenhaus, weil z. B. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">eine Absprache mit der OÜ nicht möglich ist, so hat der AN sich die Anordnung mit </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Namensangabe von Anordnenden schriftlich bestätigen zu lassen und diese Bestätigung </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">umgehend, zum nächstmöglichen Zeitpunkt der OÜ zu übergeben.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustelle ist durch einen deutschsprachigen Meister ständig zu besetzen. Die Teilnahme </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">an den wöchentlich stattfindenden Baubesprechungen über die gesamte Besprechungsdauer </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">mit dem bestellten Bauleiter ist bindend und einzukalkulieren. Bei Nichteinhaltung werden </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Kosten in Höhe von 250 € pro Fehlen in Abzug gebracht.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN ist für die Einhaltung der hygienischen Anforderungen und des absoluten </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Rauchverbots durch seine Beschäftigten im gesamten Baustellenbereich verantwortlich.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Vor erstem Arbeitsbeginn ist der Begleitschein für Arbeiten durch Fremdfirmen vorzulegen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Siehe dazu Anlage "Bestimmungen zum Begleitschein für Arbeiten durch Fremdfirmen" </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Stand 01.06.2017.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Vermeidung von Schäden an den in unmittelbarer Nähe zum Baufeld befindlichen </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Gebäudeteilen sind erschütterungs- oder vibrationsintensive Arbeiten mit ausreichend </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Vorlauf mit dem AG abzustimmen. Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund der </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">im Bestand während der Regelarbeitszeiten stattfindenden Operationen, die in Teilen höchst </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">intolerant gegenüber derartigen Störungen sind.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Folglich hat der AN damit zu rechnen, dass daraus resultierend Unterbrechungen und </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">längere Stillstandszeiten der eigenen Arbeiten notwendig werden.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, </span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">der Luft, der Stoffe und Bauteile, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Siehe beiliegendes Gutachten (nur betroffene Vergabeeinheiten).</span>
        </p>
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;" />
        <p style="margin-right:14pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten. </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Keine Angaben.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:11pt;line-height:95%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeiten des AN verlaufen im Anschluss, im Vorfeld oder parallel mit Arbeiten anderer Gewerke. Gegenseitige</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Rücksichtnahme und Koordination werden vorausgesetzt.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">0.2 Allgemeine Vorbemerkungen- Angaben zur Ausführung entsprechend VOB C</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="margin-left:127pt;margin-right:119pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2 Allgemeine Vorbemerkungen- </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Angaben zur Ausführung entsprechend VOB C DIN 18299 ATV</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="line-height:94%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbe-</span>
        </p>
        <p style="line-height:94%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">schränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">vorgesehener Leistungsbeginn ab Q03/2025.</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der für diese Vergabeeinheit vorgesehene Leistungsbeginn ist Q03/2026</span>
        </p>
        <p style="margin-top:11pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der bauliche Ablauf wurde in 5 Phasen eingeteilt (siehe Rahmenterminplan):</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-top:11pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Phase 1: Neuerrichtung Grundwasserhaltung,</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Netztrennung 1. unerschöpfliche Wasserquelle</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">In Phase 1 müssen im Bereich der Aufstellfläche Grundwasserhaltung, die zur Freimachung </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">des Baufeldes umgesetzt werden muss, bestehende Fundamente rückgebaut werden und </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">neue Fundamente für die Aufstellung Sammelbehälter der Grundwasserhaltung, Pumpen </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">und Schaltschränke, erstellt und beschichtet werden.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Nachgang ist geplant, durch den Auftragnehmer Sanitär, die Grundwasserhaltung mit </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Vorratsbehälter und Druckerhöhungspumpen sowie die Netztrennung der ersten </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">unerschöpflichen Wasserquelle zu erstellen, an die bestehenden Zu- und Ableitungen </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">anzubinden und in Betrieb zu nehmen. Die elektrische Versorgung sowie die Anbindung </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">der Gebäudeautomation ist parallel auszuführen.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:11pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Phase 2: Rückbauarbeiten, Grundwasserhaltung Bestand,</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vakuumpumpe, Bestandsfundamente</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">In Phase 2, nach Inbetriebnahme der neuen Grundwasserhaltung, wird die bestehende Anlage </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Grundwasserhaltung, Behälter und Pumpen, rückgebaut. Weiterhin ist eine Vakuumpumpe, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">die bereits außer Betrieb ist rückzubauen. Nach den technischen Rückbauarbeiten </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">sind die bestehenden Fundamente rückzubauen sowie die Betonsanierung im Bereich des </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">ehemaligen Solebehälters durchzuführen. Hierzu sind Staubschutzmaßnahmen erforderlich.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:11pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Phase 3: Erstellung Fundamente Wasservorratsbehälter, Sprinklerpumpe</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Errichtung Einhausung der Sprinklerpumpe</span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">In Phase 3 ist vorgesehen, die neuen Fundamente für die Wasservorratsbehälter sowie der </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sprinklerpumpe zu erstellen und zu beschichten. Hierzu ist vorab die Fläche zu räumen und </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">ein Höhenausgleich herzustellen. Weiterhin ist der Rückbau der nicht mehr benötigten </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">ELT-Trassen vorgesehen.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:11pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Phase 4: Aufbau der Sprinkleranlage mit Sprinklerpumpe</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">und Wasservorratsbehälter</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">In Phase 4 erfolgt der Aufbau der beiden Wasservorratsbehälter, der Sprinklerpumpe mit </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Schaltanlage sowie die interne Verrohrung von den Wasservorratsbehältern zur </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sprinklerpumpe. Weiterhin ist die Nachspeisung für die Wasservorratsbehälter von der </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Trinkwasserversorgung herzustellen. Parallel wird die Verbindungsleitung von der </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sprinklerpumpe zur bestehenden Sprinklerzentrale mit Einbindung in den Verteilerbalken </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">hergestellt. Von der Elektrotechnik und der Gebäudeautomation wird die Energieversorgung </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">mit elektrischem Strom sowie die Anbindung der Stör- und Betriebsmeldungen an die </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Gebäudeautomation installiert. Nach Abschluss der Installationsarbeiten erfolgt die Einhausung </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">des Bereiches mit einer Gitterzaunkonstruktion und die Inbetriebnahme mit </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Abnahme durch den SPrüfV.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:11pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Phase 5: Rückbau der alten zweiten unerschöpflichen Wasserquelle</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;line-height:103%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">In Phase 5, nach Inbetriebnahme und mängelfreien Abnahme der neuen zweiten </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;line-height:103%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">unerschöpflichen Wasserquelle wird die bestehende alte unerschöpfliche Wasserquelle </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;line-height:103%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">beim Schwimmbad Psychiatrie außer Betrieb genommen und rückgebaut. Hierzu wird </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;line-height:103%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">auch die Leitung von Schwimmbad zur Sprinklerzentrale demontiert und die </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;line-height:103%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Wanddurchdringungen verschlossen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">äußeren Einflüssen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeiten erfolgen während des laufenden Klinikbetriebes im angrenzenden Gebäude, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">sowie der anderen im Umfeld befindlichen Klinikgebäude. Dies hat logistische und vor allem </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">bautechnische Einschränkungen zur Folge. Der Klinikbetrieb muss jederzeit und mit </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">möglichst geringer Einschränkung aufrechterhalten werden. Lärm, Schmutz und auch </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">optische Beeinträchtigungen sind auf ein Minimum zu reduzieren.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:11pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Siehe 0.1.1 und Anlage "Begleitschreiben für Arbeiten durch Fremdfirmen" des Klinikums.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Anfuhr von Stoffen und Bauteilen zur Baustelle sind folgende Beschränkungen zu beachten:</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Maßnahmen erfolgen im umgrenzten Gelände des Klinikums. Es ist Rücksicht auf Besucher- und Betriebsverkehr des Krankenhauses und auf die Belieferung der anderen Baustellen zu nehmen. Die Zufahrtsmöglichkeit zu den einzelnen Gebäuden sowie Feuerwehrzufahrten dürfen auch beim Anliefern und Abladen durch den AN nicht blockiert werden. Der vorgeschriebene Zufahrtsweg ist im beiliegende Baustelleneinrichtungsplan dargestellt. Die Zugänge zur Baustelle müssen auch den anderen an der Ausführung der Baumaßnahme Beteiligten zur Verfügung stehen. Sie dürfen daher nur nach Rücksprache mit der Bauleitung in Anspruch genommen werden.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Ver- und Entsorgung der Baustelle (An- und Zulieferverkehr) hat im Bereich der Anlieferung </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">des Klinikums und deren Zufahrten vor 8.00 Uhr oder erst wieder ab 13.00 Uhr zu erfolgen, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">um den laufenden Betrieb des Klinikums nicht zu beeinträchtigen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Da auf der Baustelleneinrichtungsfläche keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">werden den AN Parkkarten für angrenzende, kostenpflichtige Klinikparkplätze </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">(siehe Baustelleneinrichtungsplan) zur Verfügung gestellt. Pro Parkkarte/Fahrzeug wird eine </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Parkgebühr i.H.v. 10 €/Monat erhoben. Jedem AN können maximal zwei Parkkarten ausgegeben </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">werden. Der AN verpflichtet sich spätestens nach Abschluss der Arbeiten die Parkkarten wieder </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">an den AG zurückzugeben. Die Abrechnung erfolgt direkt über das Klinikum mittels separater </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Rechnungsstellung. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche AN sind gehalten, die Anwohnerparkplätze im Umkreis des Klinikums zu meiden.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben. </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Siehe hierzu beiliegender SiGe-Plan.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.4 Art und Umfang der Leistungen zur Unfallverhütung und zum </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdeckungen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:101%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Es sind die aktuellen Gesundheits- und Arbeitsschutzgesetze / -vorschriften / </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:101%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">-verordnungen des Bundes, des Landes und des AG einzuhalten, sowie ergänzende </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:101%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Vorgaben durch den SiGeKo.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Keine Angaben.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:64pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Auf die eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeit (s. Anlage BE- und Zufahrtsplan), </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">insbesondere an die Gebäudefassaden, wird ausdrücklich hingewiesen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;line-height:98%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:101%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Um Störungen im Klinikbetrieb zu verhindern ist die Staubemission auf ein Minimum </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:101%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">zu reduzieren. Vor staubintensiven Arbeiten sind daher folgende Leistungen durchzuführen:</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Anfeuchten und Besprühung von ggf. abzubrechenden Bauteilen auch während der Arbeiten.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Abschalten und Abdecken von Rauchmeldern.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Verwendung von Entstaubern, sowie Absaug- und Filteranlagen.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Schließen der Fenster.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Speziell Abfallcontainer sind nur mit Deckeln gestattet.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Schutttransportwege sind durch Folien / Planen / Einhausungen gesondert zu sichern, </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">  insbesondere bei Schutteinfüllung in Container</span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Sämtliche Container (Lager, Abfall- und Aufenthalt) sind grundsätzlich verschlossen zu halten</span>
        </p>
        <p style="margin-top:11pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Aufwendungen, die dafür nötig werden sind einzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:11pt;line-height:98%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis: Kosten für Feuerwehreinsätze, deren Alarmgrund die Verbreitung von Baustaub ist, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">werden den anwesenden Firmen - bei festgestelltem Verschulden vollständig, ansonsten </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">gleichermaßen anteilig - in Rechnung gestellt.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:11pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Entsorgung über Schuttrutschen oder Abwerfen von Material ist untersagt.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:11pt;line-height:98%;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Anfallender Abfall aller Art (einschl. Verpackungsmaterial etc., aber keine Abbruchmaterialen) </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">ist durch den AN sofort in die bauseitig gestellten Container zu entsorgen. Die Abrechnung </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">der Entsorgung erfolgt gemäß dem Umlageschlüssel der BVB (Vertragsmantel).</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Kommt der AN diesen Verpflichtungen nicht oder nur in unzureichender Weise nach, </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">so lässt der Auftraggeber die Baustellenreinigung zu Lasten des säumigen AN anderweitig </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">durchführen. Der Auftraggeber entscheidet auch bei Streitigkeiten hinsichtlich der Anteile </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">bzw. Beteiligung an der notwendigen Baustellenreinigung bei mehreren Auftragnehmern </span>
        </p>
        <p style="margin-top:0pt;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">unter Berücksichtigung der mutmaßlichen Verschmutzungsverursacher nach billigem Ermessen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Trennung der Reststoffe/Bauabfälle nach Maßgabe der Trennungsvorschriften des </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sind Grundleistungen des AN und werden nicht </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">gesondert vergütet. Bei festgestellten Zuwiderhandlungen werden die Kosten dem Verursacher </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">in Rechnung gestellt. Entsorgungsnachweise sind spätestens im Rahmen der </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentationsunterlagen dem AG zu übergeben, jedoch mindestens einmal am Ende </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">eines jeden Kalenderjahres.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Unternehmer hat alle für die eigenen Arbeiten erforderlichen Hebemittel </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">selbst mitzubringen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Firmenwerbung an Gebäuden, Zäunen und/oder Gerüsten ist nicht gestattet.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat auch die unmittelbare Umgebung der Baustellen stets sauber zu </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">halten, wenn diese durch die Baustellenaktivitäten verunreinigt werden. Die laufende Reinigung, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Unterhaltung und Wiederinstandsetzung aller vom AN genutzten Verkehrswege ist Sache des AN.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorhalten von Gerüsten. </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Notwendige Gerüste sind - soweit erforderlich - in der jeweiligen Leistungsposition beschrieben.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Entgegen den Bestimmungen der VOB/C sind Gerüste mit einer Arbeitsbühnenhöhe höher als 3,5 m über FFB einzukalkulieren soweit diese für das Gewerk erforderlich sind. Die Raumhöhen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen, geschossweise unterschiedlich bis ca. 7 m.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.</span>
        </p>
        <p style="line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">siehe 0.1.8. Aufenthalts- und/oder Lagerräume im Gebäude stehen nicht zur Verfügung.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">der Auftragnehmer Gerüsten, Hebezeugen, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat.</span>
        </p>
        <p style="line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Keine Angaben.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-top:11pt;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Grundsätzlich sind alle durch den AN zu liefernden und/oder einzubauenden Stoffe, Materialien </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">und Bauteile, die in den Besitz des Auftraggebers übergehen, in neuem, ungebrauchtem </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Zustand zu verwenden. Geplante Abweichungen von diesem Grundsatz sind rechtzeitig vor </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit dem AG abzustimmen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:25pt;line-height:94%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> 0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht </span>
        </p>
        <p style="margin-right:25pt;line-height:94%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">genormte Stoffe und Bauteile </span>
        </p>
        <p style="margin-right:25pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Siehe Punkt 0.2.10. Die Beschaffenheit wiederaufbereiteter Stoffe ist im Einzelfall abzustimmen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Wenn nicht geregelte bzw. genormte Stoffe, Bauteile oder Bauprodukte verwendet werden </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">sollen, sind eigenverantwortlich durch den AN die Verwendbarkeitsnachweise (z.B. Zustimmung </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">im Einzelfall) zu erbringen und rechtzeitig, mind. 4 Wochen, vor der geplanten </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die Kosten für dieses </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Verfahren sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sind Schutzmaßnahmen als Nebenleistung entsprechend VOB/C erforderlich, dann sind </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">die Schutzfolien nur in B1-Qualität zu verwenden.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.13 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und Gütenachweise. </span>
          <br />
          <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Die gültige aktuelle Zulassung des VdS ist vorzulegen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet </span>
        </p>
        <p style="line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwendung zuzuführen sind.</span>
        </p>
        <p style="line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Keine Angaben.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:98%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:98%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:98%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transport, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:98%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:98%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">keine Angaben</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Maße der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Es wird vom AG nichts der Art zur Verfügung gestellt.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AG übernimmt nichts dergleichen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Außer den ggf. ausgeschriebenen Leistungen sind keine weiteren gefordert.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Auftragnehmer für Gebäudeautomation.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Entsprechend den Positionen im Leistungsverzeichnis</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Vor der Fertigstellung der Leistungen sowie vor der Abnahme wird an Teilen der </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">erbrachten Leistung von anderen Unternehmen für deren Leistungserbringung </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">angeschlossen. Für die entsprechenden Bereiche ist eine Leistungsfeststellung, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">auf gesondertes und rechtzeitiges Verlangen des AN, durchzuführen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Fortführende, weiterführende Ausbauarbeiten, sind keine Inbetriebnahme.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:14pt;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:14pt;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:14pt;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:14pt;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat, durch einen besonderen </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:14pt;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Wartungsvertrag.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine weiterführende Wartung von mechanischen Elementen über die Gewährleistungszeit </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">hinaus, behält sich der Auftraggeber vor. Wenn dies vom AG gefordert wird, wird diese </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Leistung über einen separaten Wartungsvertrag vereinbart.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-top:11pt;line-height:99%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Abrechnung hat ausschließlich anhand von Aufmaßplänen zu erfolgen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Aufmaß ist in Papier und digital (GAEB DA11) zu übergeben. Handaufmaße sind </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">nicht zugelassen. Aufmaße sind in Positionsreihenfolge und positionsweise kumulativ </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">zu fassen. Zu jedem Einzelaufmaß ist ein Aufmaßdeckblatt zu erstellen, auf dem</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Positionsmenge gesamt Soll,</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Positionsmenge Gesamt Ist</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Positionsmengenzuwachs</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">zum jeweiligen Aufmaß ablesbar gelistet ist.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:99%;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Rechnungslegung durch den AN kann nur auf Basis vorher vom AG bzw. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">dessen Erfüllungsgehilfen geprüfter und ggf. korrigierter und freigegebener </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Aufmaße erfolgen. Das zeitgleiche Einreichen von nicht freigegebenen Aufmaßen </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">und zugehörigen Rechnungen führt zur Zurückweisung solcher Rechnungen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">UNTERLAGEN / PLÄNE </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;">Dem Leistungsverzeichnis sind Bauphasenpläne 1:100 und ein Baustelleneinrichtungsplan als Ergänzung zum Textteil im </span>
          <span style="color:#4F4F50;background:#FFFFFF;">A</span>
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;">n</span>
          <span style="color:#4F4F50;background:#FFFFFF;">h</span>
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;">ang beigefügt.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;">Der AN erhält zum Baubeginn -  und bei Bedarf fortlaufend - Pläne in digitaler Form über die Daten Plattform PPM-Raum des AG´s.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;">Papierausdrucke / Vervielfältigungen für den eigenen Bedarf sind durch den AN zu veranlassen. Alle anfallenden Kosten hierfür sind in die Positionen einzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;">Bei widersprüchlichen Aussagen gilt die folgende Rangfolge:</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;">1. gedruckter Text im Leistungsverzeichnis</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;">2. Gutachten Dritter, wie z.B. Brandschutz-, Schallschutz-, Baugrundgutachten</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">3. Sonstige über Nr. 1 hinausgehende Anlagen gem. Planliste </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:94pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">PLANUNGEN DES AN</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:94pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführungspläne/ Änderungen / Freigaben</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:94pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle dem AN über den PPM-Raum (Datenplattform) zur Verfügung gestellte Planunterlagen sind vor der Ausführung hinsichtlich Maße und Detailangaben eigenverantwortlich zu prüfen, auftretende Unstimmigkeiten oder Bedenken sowie fehlende Planinhalte oder Informationen, die für die Ausführung erforderlich sind, sind dem AG unverzüglich mitzuteilen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:94pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle zur Freigabe der Ausführung seitens des AN selbst vorzulegende Pläne, Unterlagen und Prüfzeugnisse sind dem AG, rechtzeitig, spätestens jedoch 4 Wochen nach Auftragserteilung zu übergeben. Ausführung nach diesen Plänen erst nach Freigabe. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Austausch der Planunterlagen und sonstiger Unterlagen erfolgt über den PPM-Raum bzw. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">muss durch die Ablage dort dokumentiert werden</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:94pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Planvorlage:</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer ist voll verantwortlich für die Richtigkeit, Vollständigkeit und die Übereinstimmung der Werkstatt- und Montagepläne untereinander und mit den Vertragsunterlagen. Die Prüfung der vorgelegten Unterlagen bezieht sich auf die allgemeine Übereinstimmung mit den Vertragsunterlagen und ist nicht notwendigerweise vollständig, beinhaltet z.B. keine Mengenprüfung oder vollständige Prüfung von Massen, sowie keine bauphysikalischen Prüfungen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Vor Einreichung der Werkstattpläne ist dem AG ein Terminplan mit Vorlageterminen, Prüfumlauffristen, Freigabeterminen und Montageterminen vorzulegen, der alle Vertragstermine berücksichtigt. Jegliche Unterlagen sind über den PPM-Raum an den AG im PDF-Format und bei Bedarf im dwg-Format zu übergeben.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Prüfdauer des AG ist dabei mit mindestens 2 Woche zu berücksichtigen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Rahmen der Schlussdokumentation ist die gesamte Werkplanung dem AG zu übergeben.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle mit der Werkstatt- und Revisionsplanung entstehenden Kosten sind in die EP einzukalkulieren, sofern keine Leistungspositionen hierfür vorgesehen sind.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Planprüfung / Wiedervorlagen:</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Klärung offener Punkte finden nach Erfordernis Koordinierungsgespräche beim zuständigen Planer, ggf. auch in dessen Büro, statt. </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Werk,- und Montagepläne sind beim AG zur Freigabe fristgemäß einzureichen. </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Prüfkommentare werden durch diesen auf dem Plan eingetragen und an die ausführende Firma weitergeleitet. Der Prüfvermerk "Baufrei für Bemusterung" gilt ausschließlich für die Bemusterung.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Es wird davon ausgegangen, dass alle auf den zur Prüfung eingereichten Plänen dargestellten Bauteile, Materialien und Konstruktionen bereits vertraglich geschuldet sind. Sollte das nicht der Fall sein, so sind diese Materialien und Konstruktion auf dem Plan deutlich zu markieren und in einem Anschreiben aufzuführen,  einschl. der daraus resultierenden Folgen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Horizontal- und Vertikalschnitte müssen das Bauteil vollständig darstellen und sind vollständig zu vermaßen, einschließlich Höhenkoten und Vermaßung auf Achsen bezogen. Alle Anschlüsse an die Bauteile anderer Gewerke sind darzustellen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Details sind in den Ansichten, Horizontal- und Vertikalschnitten zu markieren.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Befestigungsmittel sind bezüglich Material, Dimensionierung und Lage  zu bezeichnen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Prüfkommentare und Korrekturen sind vollständig einzuarbeiten. Sollte eine Korrektur nicht übernommen werden, ist dies auf dem Plan zu vermerken und im Anschreiben zu begründen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Planänderungen sind in der Indexliste zu dokumentieren und im Plan durch Wolken zu kennzeichnen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sollten durch den AG im Rahmen der Werkplanprüfung Vertragsabweichungen des AN nicht erkannt werden, so hat dies keinen Einfluss auf die vertraglich geschuldete Leistung und entbinden den AN nicht von seinen Leistungspflichten. Insofern gehen hieraus etwaig resultierende Folgekosten wie bspw. Fehlproduktionen zu Lasten des Auftragnehmers.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">LEISTUNGSUMFANG</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;">Alle in den Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich grundsätzlich, wenn nicht anders beschrieben, jeweils inklusive:</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;">- Lieferung, Montage/Einbau einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Hilfsmittel</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;"> </span>
          <span style="font-weight:bold;color:#343434;background:#FFFFFF;"> oder</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;">- Demontage/Rückbau und Entsorgung</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;">Die Ausführungen haben nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;">Weiterhin gelten alle Regeln und Bestimmungen zum Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz sowie die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;">Die Landesbauordnung des Freistaates Bayern "Bayerische Bauordnung</span>
          <span style="color:#4F4F50;background:#FFFFFF;">" </span>
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;">ist einzuhalten</span>
          <span style="color:#4F4F50;background:#FFFFFF;">.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;">Es gilt die VOB Teil B und C in ihrer aktuellen Fassung.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="color:#343434;background:#FFFFFF;">ln nachfolgender Leistungsbeschreibung wird der Umfang der zu erbringenden Leistung beschrieben. Die angebotene Bauart muss alle beschriebenen Randbedingungen und Besonderheiten berücksichtigen. Anfallende Planungsleistungen durch eine andere als die vorgeschlagene Ausführungsart, sind Sache des Auftragnehmers und gehen zu dessen Lasten, einschließlich der dadurch ggf. anfallenden Prüfgebühren.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die den Ausschreibungsunterlagen beiliegende Baustellenordnung ist Vertragsbestandteil.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">BAUTAGEBERICHTE</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bestandteil der Leistung ist die Erstellung von Bautagesberichten, mit der Eintragung der täglichen Aktivitäten und besonderen Vorkommnisse als lückenlose Dokumentation des eigenen Bauablaufes und Baufortschrittes, als Bestandteil der Bauakte.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Berichte sind arbeitstäglich anzufertigen und jeweils 1 x wöchentlich dem AG/Bauleitung zu übergeben und digital in den Projektraum (ppm-Raum) hochzuladen. Nicht oder unvollständige abgegebene Bautagesberichte gelten als Mangel i.S. VOB/B §4 Nr. 7.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Berichte müssen mit folgendem Inhalt gefertigt werden:</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- mind. zu Beginn und Ende jeder Schicht Wetter und Temperaturen,  </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Arbeitszeiten (Beginn und Ende)</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Anzahl der Arbeitnehmer (Polier/Facharbeiter/Helfer) nach Firmen getrennt</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- erfassen der ausgeführten Arbeiten</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- vertragliche und außervertragliche Leistungen durch Bedienstete des AG</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Etwaiger Arbeitsausfall und deren Gründe</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Materiallieferungen</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Erledigung vorgeschriebener Prüfungen einschl. Dokumentation Prüfergebnisse oder Verweis</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">  auf die Dokumentation</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Beginn und Ende einzelner Bauabschnitte</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Arbeitsunterbrechung und deren Gründe</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- soweit erforderlich erfassen wichtiger Punkte für die kalkulatorische Beurteilung wichtiger </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">  Einheitspreise</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- außergewöhnliche Ereignisse (z.B. Unfälle)</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- notwendige Abweichungen von der vorgegebenen Planung einschl. deren Begründung und </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">  Genehmigung oder Verweis auf die entsprechenden Dokumente </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Eingang von Ausführungszeichnungen, Änderungs- und Berichtigungsblättern sowie </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">  Aushändigungsvermerk an Auftragnehmer</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Hinweise auf Anordnung der Bauüberwachung nach </span>
          <span style="font-family:Times New Roman;background:#FFFFFF;">§ 4 </span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Nr. 1 VOB/B</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- mündliche Weisungen von Vorgesetzten an den Bauführer</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Übernahme des Dienstes bei Schichtwechsel, Vertretung und Nachfolge</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Name des Bauleiters des AN bei etwaigem Wechsel</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Fotografische Erfassung der Arbeitsergebnisse, mind. 3 Bilder pro Arbeitstag mit Datumsinhalt</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">  sind als Anlage beizufügen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-top:11pt;">
          <span style="font-weight:bold;font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;" />
        <p style="margin-right:94pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_2996417">
      <BoQInfo>
        <Name>Sprinkleranlage</Name>
        <LblBoQ>Sprinkleranlage</LblBoQ>
        <Date>2026-05-08</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <Remark ID="GW_2996425">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">TECHNISCHE ERLÄUTERUNG - SPRINKLERANLAGE</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                    <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">KG 470 - Nutzungsspezifische Anlagen</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;margin-right:0pt;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">KG 474 - Feuerlöschanlagen - Sprinklerertüchtigung</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Grundlagen der Sprinkleranlage Klinikum Ingolstadt</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;margin-left:1pt;" />
                  <p style="text-align:justify;margin-left:1pt;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Die bestehende Sprinklerzentrale des Klinikums Ingolstadt befindet sich in der Ebene 00, Untergeschoss, des Klinikums, im Zentrum angeordnet. Der Einbau erfolgt bereits mit Erstellung des Klinikums in den Jahren 1978 – 1980 und ist Teil des Brandschutzkonzeptes.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;margin-left:1pt;" />
                  <p style="text-align:justify;margin-left:1pt;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Die Sprinkleranlage versorgt die Gebäudebereiche Funktionsbau mit den Ebenen E00 bis E07, einschließlich der Technikzentralen sowie die Eingangsebene des Klinikums und der Psychiatrie. Die Bettenzimmer des Klinikums und der Psychiatrie sind nicht in den Sprinklerschutz eingebunden. In der Planung der Generalsanierung ist beabsichtigt, das komplette Klinikum, auch die Bettenhäuser, in den Sprinklerschutz einzubinden.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Die bestehende Sprinkleranlage verfügt über mehr als 5.000 Sprinklerköpfe und fällt somit in die Kategorie Art 4 nach VdS CEA 4001. Für diese werden zwei unerschöpfliche Wasserquellen und eine erschöpfliche Wasserquelle benötigt.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">In der bestehenden Sprinkleranlage stellt der Druckluftwasserkesse mit einer Größe von 30 m3 und einem Wasserinhalt von 15 m3 die erschöpfliche Wasserquelle dar.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
                  <p style="text-align:justify;margin-left:1pt;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Als unerschöpfliche Wasserquelle dienen:</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
                  <ul style="list-style:disc;">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">1. unerschöpfliche Wasserquelle</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p style="text-align:justify;margin-left:1pt;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Einspeisung aus dem Trinkwassernetz über den vorgeschalteten Zwischenbehälter in der Sprinklerzentrale</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
                  <ul style="list-style:disc;">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">2. unerschöpfliche Wasserquelle</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Schwimmbecken in der Psychiatrie mit vor Ort aufgebauter Sprinklerpumpe mit Leitungsanbindung in die Sprinklerzentrale</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Netztrennung Sprinklernachspeisung</span>
                  </p>
                  <ol style="list-style:decimal;">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">unerschöpfliche Wasserquelle</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ol>
                  <p style="text-align:justify;text-indent:0pt;margin-left:42pt;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Die erste unerschöpfliche Wasserquelle ist entsprechend der Ausführung mit der Erstellung der Anlage in den Jahren 1978-1980 direkt an das Trinkwassernetz angebunden. Es existiert keine Netztrennung.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Die Zuleitung von der Trinkwassereinspeisung bis zum Zwischenbehälter in der Sprinklerzentrale hat eine Länge von ca. 200 - 250 m und ist mit „schwarzen“ Rohr, DN 200 verlegt. Der Leitungsinhalt beträgt ca. 9 m3 Wasser. Die Nachspeisung in den Zwischenbehälter erfolgt im Bestand über 3 Schwimmerventile DN 50. Eine Spüleinrichtung ist nicht vorhanden. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Dieser Sachverhalt entspricht in nicht dem Stand der Technik. Aufgrund der direkten Verbindung mit dem Trinkwassernetz ist die Trinkwasserhygiene nicht eingehalten.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Mit der Maßnahme „Ertüchtigung der Sprinklerversorgung“ ist somit vorgesehen die erste unerschöpfliche Wasserquelle mit Anschluss an die Trinkwasserversorgung mit einer Netztrennung auszustatten.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Hierzu ist vorgesehen einen Vorbehälter mit ca. 5 m3 Inhalt mit Einlaufventil und Hygienespülung zur Netztrennung aufzustellen und eine nachgeschaltete Druckerhöhungsanlage mit einer Förderleistung von ca. 120m3/h für die Nachspeisung des Sprinkler-Zwischenbehälters einzubinden. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Die Wasserversorgung erfolgt über den bestehenden Anschluss an der Neuen, im 1.Bauabschnitt errichteten, Trinkwasserverteilung. Aufgrund der erforderlichen Leistung von ca. 120 m3/h (33,3 l/s) muss die Dimensionierung der Leitung mit DN100 ausgeführt werden. Zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene wird an der Einspeisung in den Vorbehälter eine zeitgesteuerte Spüleinrichtung vorgesehen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Der Notüberlauf des Vorbehälters wird in die bestehende Abwasserrinne an der Außenwand abgeleitet.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Der elektrische Anschluss muss über die Sicherheitsstromversorgung erfolgen. Die Aufstellung erfolgt auf einem Anlagenfundament.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Diese Maßnahme ist nicht Gegenstand des vorliegenden Leistungsverzeichnisses und dient lediglich der Information.Die Ausführung erfolgt durch den AN Sanitär</span>
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;text-indent:0pt;margin-left:42pt;" />
                  <p style="text-align:justify;text-indent:0pt;margin-left:42pt;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Sprinkler-Versorgung </span>
                  </p>
                  <ol style="list-style:decimal;" start="2">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">unerschöpfliche Wasserversorgung </span>
                      </p>
                    </li>
                  </ol>
                  <p style="text-align:justify;text-indent:0pt;margin-left:42pt;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Die zweite unerschöpfliche Wasserversorgung wird derzeit mit dem Schwimmbad in der Psychiatrie und einer dort aufgestellten Sprinklerpumpe sichergestellt.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Mit der Generalsanierung wird auch die Psychiatrie in einer eigenen Maßnahme saniert. Hierzu werden vorab mit einem 1. Bauabschnitt Ersatzflächen geschaffen. Nach deren Fertigstellung und Inbetriebnahme erfolgt der Umzug. Im Anschluss ist der Abbruch der Bestandsgebäude der Psychiatrie geplant und hiermit der Abbruch des Schwimmbades. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Ab diesen Zeitpunkt ist die zweite unerschöpfliche Wasserversorgung der Sprinkleranlage nicht mehr vorhanden und muss zum ordnungsgemäßen und zulassungskonformen Betrieb ersetzt werden.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Im Rahmen der bereits durchgeführten Baumaßnahme zur Gesamtsanierung des Klinikums Ingolstadt wurden in der Ebene 00, unterhalb der Energiezentrale, bereits Altanlagen demontiert. In diesen Bereichen existieren daher ausreichende Platzreserven für den Aufbau der erforderlichen Vorratswasserbehälter mit ca. 200m3 Nutzinhalt (240 m3 Bruttovolumen), der Sprinklerpumpe und der Schaltanlage.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">In Abstimmung mit dem Klinikum Ingolstadt, wird die zweite unerschöpfliche Wasserquelle der Sprinkleranlage somit in die Ebene 00 unterhalb der Energiezentrale verortet.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;text-indent:0pt;margin-left:42pt;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Die Bevorratung muss aufgrund der örtlichen baulichen Vorgaben (Stützenstellung) mit zwei Vorratsbehältern erstellt werden. Eine Einbringung der Behälter in einem Stück ist nicht möglich, so dass die Fertigung der Stahlbehälter durch Schweißen und nachbearbeiten erfolgen muss. Hierzu sind umfangreiche Maßnahme für Schweißgasabsaugung und Frischluftnachführung erforderlich. Die Einbringung der Bauteile kann über den vorhandenen Lastenaufzug erfolgen, der die Größe der einzelnen Komponenten vorgibt. Die Bevorratung speichert die Wassermenge für ein Brandereignis als 100% Bevorratung, so dass während des Löschvorganges keine Nachspeisung erforderlich ist. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Die zu bevorratende Wassermenge ergibt sich anhand der nachfolgenden Berechnung:</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Brandgefahrenklasse:	OH 3 (Lagerbereiche)</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Wasserbeaufschlagung:	5 mm/min</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">bei verdichteten Sprinklerschutz	10 mm/min</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Wirkfläche	.	216 m2</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Wirkdauer:	60 Minuten</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Ungleichmäßigkeit:	50 %	</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Auslegung für verdichteten Sprinklerschutz:</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Löschwasserbedarf = 0,01 m3/min x 216 m2 x 60 min x 1,6</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Löschwasserbedarf = 194 m3</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Behälternutzinhalt   = ca. 200 m3</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Bruttovolumen        = ca. 240 m3</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Die Nachspeisung erfolgt über eine Zuleitung DN 50 mit Schwimmerventilen. Die Nachspeisung ist mit einer zeitgesteuerten Hygienespülung auszustatten, um die Trinkwasserhygiene zu gewährleisten. Das anfallende Spülwasser wird über die Notüberläufe der Löschwasserbehälter der bestehenden Entwässerungsrinne an der Nordseite zugeführt und entsorgt. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Die Sprinklerpumpe wird entsprechend der aktuellen Vorgaben aus der VdS CEA 4001 in einem abgeschlossenen Raum aufgestellt, in dem auch die Schalt- und Überwachungsanlage der Sprinklerpumpe untergebracht ist. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Die gesamte Anlage mit Vorratswasserbehälter, Sprinklerpumpe und Schalt- und Überwachungsanlage ist mit einem Gitterzaun von der restlichen Technikfläche abzutrennen, um einen unbefugten Zutritt zu Anlage zu verwehren. (bauseitige Leistung)</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Von der Sprinklerpumpe ist eine neue Zuleitung zur Sprinklerzentrale mit direkter Einspeisung in den Verteilerbalken geplant. Die Leitung wird mit beschichteten Sprinklerrohr mit Kupplungsverbindung in der Dimension DN 150 vorgesehen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Die erforderlichen Kernbohrungen und Brandschutzrohrdurchführungen sind im Leistungsverzeichnis enthalten.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Die Anlage ist vor Inbetriebnahme durch eine SPrüfV abzunehmen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;text-indent:0pt;margin-left:42pt;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;text-indent:0pt;margin-left:42pt;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Technische Anforderungen </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;margin-left:1pt;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Die Sprinkleranlage ist entsprechend der VdS-Richtlinie für Sprinkleranlagen CEA 4001 - Planung und Einbau - neueste Ausgabe, auszuführen. Der Auftragnehmer (AN) muss daher ein VdS anerkannter Errichter sein. Die Anerkennung muss mit der Angebotsabgabe eingereicht werden. Der Errichter muss für alle Anlagentypen die er installiert anerkannt sein. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;margin-left:1pt;" />
                  <p style="text-align:justify;margin-left:1pt;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Alle eingebauten Bauteile und Verfahren müssen VdS.anerkannt sein. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;margin-left:1pt;" />
                  <p style="text-align:justify;margin-left:1pt;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Bei der Kalkulation des Angebotes ist zu berücksichtigen, dass vom Auftragnehmer vor Beginn der Leistungen eine VdS konforme Installationsanzeige einzureichen ist, mit Installationsattest gem. VdS CEA 4001, Montageplänen und hydraulischer Rohrnetzauslegung. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;margin-left:1pt;" />
                  <p style="text-align:justify;margin-left:1pt;">
                    <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Nach Fertigstellung der Anlage ist ein Installationsattest der Anlage unaufgefordert dem VdS vorzulegen. Ausführung entsprechend VdS CEA 4001.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p />
                  <p />
                  <p />
                  <p />
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">Technische Erläuterung</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_3002105">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Kalkulation grundsätzlich eine Gewährleistung von 4 Jahren, unabhängig von der Beauftragung eines Wartungsvertrages, zu berücksichtigen ist.</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">Gewährleistung 4 Jahre</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="GW_3000184" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Sprinkleranlage Zentrale</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_3000185" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Sprinkleranlage Zentrale</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_3001044" RNoPart="1">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sprinklerwasser - Vorratsbehälter aus Stahl mit Zubehör,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Paralleltanks, für 100 % Wasserbevorratung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als 2. unerschöpfliche Wasserquelle</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als offener Stahlbehälter S235 JR, mit Abdeckung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in rechteckiger Ausführung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit VDS-Anerkennung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">hergestellt aus Stahlblech RST (S235JR).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nach RAL-RG (LW).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit den erforderlichen Streben und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verstärkungen aus Profilstahl</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der statische Nachweis ist mit der Werk- und Montage-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">planung vorzulegen und in die Kosten der Behälter zu </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">kalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nutzinhalt in m3 120</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtinhalt in m3 ca. 140</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Aufstellung im Gebäude,  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße in m, ca. 11 x 4x 3,5</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Behälter am Einbauort fertigen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in baustellengeschweißter Ausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">größtes Einzelteil 2,20 x 2,50 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorbehandlung mit einem Strahlverfahren </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach DIN ISO EN 12944, Teil 4, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reinheitsgrad SA 2 1/2,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">außen mit Korrosionsschutzanstrich, ca. 40 µm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">innen mit Korrosionsschutz DIN EN ISO 12944-5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit 1x Zinkstaubgrundierung und 3x Epoxidharz-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anthracenöl-Kombination, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtschichtdicke ca. 350 µm </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Einstieg und loser Abdeckung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Behälteranschlussgruppe in Flanschausführung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussmaße DIN EN 1092, PN 10, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder mit Nut</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Saugstutzen DN 150 für Löschwasserpumpe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  mit Antiwirbelplatte und auswechselbarem Sieb</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Saugstutzen DN 50 für Behälterspeisepumpe,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Überlaufstutzen, Bemessung DIN 1988-6, DN 100 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Entleerungsstutzen DN 50, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Füllanschluss DN 50, einschl. Schieber DN 50, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Absperrarmatur DN 50 zur Behälterentleerung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-  1 Halterung für Probierleitung DN 100</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:1pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 1 Steigeisengang zur Begehung des Behälters (Innen und Außen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-left:1pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Profilstahlunterlagen als Behälterbodenauflage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Füllstandsanzeige</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beidseitiger Spritzschutz im Bereich der Schwimmerventile, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oberer Versteifungsrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Behälterabdeckung aus Kunststoff </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Minimierung der Verdunstungsverluste,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich der Kosten für Baustellenschweißung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Korrosionsschutz der Schweißnähte ist</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">vor Ort zu ergänzen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">In die vorliegende Position ist die Bereitstellung, Aufbau und Betrieb einer geeigneten Schweißgasabsaugung einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Entlüftung erfolgt über eine bestehende Notausgangsöffnung. Hierzu sind PE-Warmluftschläuche Durchmesser ca. 300 mm für ca. 50 m in der Kalkulation zu berücksichtigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sprinklerwasser - Vorratsbehälter aus Stahl ca. 115m3 Nutzinhalt</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3005217" RNoPart="2">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3001044" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie zuvor jedoch</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nutzinhalt in m3 ca.105 m3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Aufstellung im Gebäude,  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße in m, ca. 11 x 3,5x 3,0.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sprinklerwasser - Vorratsbehälter aus Stahl ca. 105m3 Nutzinhalt</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3001045" RNoPart="3">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Speisevorrichtung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur automatischen Nachspeisung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">des Sprinklerwasser-Vorratsbehälter der Sprinkleranlage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit VdS-Anerkennung und DVGW-Zulassung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Anschluss an Zuleitung DN 50, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Absperrschieber DN 50, PN 10 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Stellungsanzeige </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Sicherung gegen unbefugtes Betätigen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Zuflussregelarmatur PN 10, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Schwimmerventil DN 50 mit Flanschen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">kV-Wert 60 m3/h</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gestänge und Schwimmer aus Edelstahl,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Auslaufkrümmer, Schwallblech</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einrichtung zur Einstellung des Füllstandsniveau, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Entleerungsventil DN 25,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Gegenflanschen, Dichtungen, Schrauben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Form- und Verbindungsstücken, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsuntergrund Stahl.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Nachspeisearmatur Sprinklerbehälter DN50 </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3001046" RNoPart="4">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Niveauüberwachung </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Elektrodensteuerung </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Kontrolle des Wasserstandes </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">in den Sprinklerwasser - Vorratsbehältern </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Ein/Aus - Nivellierung, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Befestigung und ca. 25 m </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlusskabel mit Anzeige im Steuerschrank.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Niveauüberwachung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3001047" RNoPart="5">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überlaufeinrichtung für die Sprinklerwasser - Vorratsbehältern  </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach DIN 1988-4, mit Überlauftopf DN 150/100, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Befestigung am Behälter mit Dichtmaterial</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Überlaufeinrichtung DN 150/100</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3001048" RNoPart="6">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlußgarnitur der Sprinklernachspeisung </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">an die öffentliche Wasserleitung </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Absperrschieber mit Flansche DN 50, PN 10</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">   mit Anzeigevorrichtung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Schmutzfänger DN 50, mit Flansche PN 10</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 Manometer 0-16 bar mit Manometerventilen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Magnet-Spülventil DN 32, angesteuert über Gebäudeautomation</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Spülung der Trinkwasser-Anschlussleitung DN 50</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich aller erforderlichen T-Stücke, Gegenflansche, Dichtungen und Schrauben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anschlußgarnitur der Sprinklernachspeisung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3001053" RNoPart="7">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kreiselpumpe für Sprinkleranlage, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in horizontaler Ausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit VdS-Anerkennung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse Grauguß, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Innenbauteile aus korrosionsbeständigen Materialien</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundrahmen, Pumpe, Elektromotor, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kupplungsschutz</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulassungsfördermenge: ca. 3400 l/min</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulassungsförderhöhe: ca. 80,0 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leistung: ca. 80 kW</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsspannung: 400 V, 50Hz</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Ansteuereinrichtung, Saugbetrieb, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Elektromotor, Betriebsspannung 400 V AC, Schutzart IP 23 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Grundrahmen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. aller erforderlichen Schrauben, Dichtungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Halter und Verbindungsteile</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Pumpenzubehör bestehend aus: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Volumenstrom-Messgerät ohne Anzeigegerät, Überströmeinrichtung, Verteiler mit einem Abgang, 3 Absperrschiebern mit Stellungsanzeige und Sicherung gegen unbefugtes Betätigen, Rückschlagklappe, Druckmessgerät mit Anzeigebereich 0 bis 16 bar einschl. Druckentlastungsventil, Druckmessgerät mit Anzeigebereich - 1 bis + 3 bar einschl. Druckentlastungsventil, Bezeichnungsschild, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kompensatoren zur Aufnahme von Schwingungen und zur Körperschalldämmung, mit Endlagenschalter mit LED-Anzeige für Absperrschieber, einschl. Dichtungen, Schrauben, Form- und Verbindungsstücken, Befestigungsuntergrund Stahl.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die detaillierte Auslegung der Pumpe muss im Rahmen der Werk- und Montageplanung mittels hydraulischer Berechnung nachgewiesen werden. Die hydraulische Berechnung ist in einer separaten LV Position erfasst.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kreiselpumpe Elektromotor Zubehör</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3001054" RNoPart="8">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pumpenauffülleinrichtung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die Sprinklerpumpe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus folgenden Bauteilen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 offener Behälter, Inhalt 500 l aus geschweißten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   Stahlblechen, einschl aller erforderlichen Ver-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   steifungen und Anschlüssen, Korrosionsgeschützt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   durch Verzinkung oder Beschichtung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Nachspeiseeinrichtung DN 25, mit Schwimmer, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   Betriebsdruck max. 10 bar, KV-Wert 5,4 m3/h</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Kugelhahn DN 32, PN 10, mit Sicherung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   mit Kunststoffriemen und gleichschließenden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   Vorhangschlössern </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Rückschlagventil DN 32, PN 10</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Kugelhahn DN 15, PN 10 für Entleerung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 Wandkonsolen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Füllstandsanzeige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie aller Form- und Verbindungsstücke,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dichtungen und Schrauben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Pumpenauffüllbehälter Behälterspeisepumpe 500l</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3001055" RNoPart="9">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sauggarnitur für Sprinklerpumpe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 150, PN 10, weichdichtend, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gußgehäuse, Oberfläche lackiert, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Saugkorb und Fußventil </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung entsprechend den VdS-Richtlinien </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Stützfüßen zur Aufnahme der Gewichtskraft </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne Beschädigung einer evtl. Behälterinnenbeschichtung, mit allen erforderlichen Schrauben, Dichtungen, Form- und Verbindungsstücke</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sauggarnitur Spinklerpumpe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3001056" RNoPart="10">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Antiwirbelplatte DN 150 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Erhöhung der Nutzwassermenge, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">feuerverzinkt</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p />
                              <p />
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3001057" RNoPart="11">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pumpensaugleitung bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstück DN 200 - DN 100, exzentrisch </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Flanschanschlüssen für Saugleitung und Pumpe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie Manometeranschluß,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahlrohr DIN 2458 geschweißt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pulverbeschichtung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit blei- und cadmiumfreien Epoxy-Polyesterharz, Schichtstärke 50 - 100 µm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorbehandlung durch Strahlen gemäß DIN 55828 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Strahlkorn SA2 ½ nach DIN 8201, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbrennen nach DIN 55990.4</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Absperrklappe DN 200 PN 16, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit VdS-Anerkennung (PN 10), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenflanschausführung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Getriebe und Handrad, mit Stellungsanzeiger</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Sicherungseinrichtung für die Absperreinrichtung, bestehend aus Universal-Kunststoffriemen und gleichschließenden Vorhängeschlössern</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Manometer -1 bis 3 bar, ø 100mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">flüssigkeitsgedämpft, mit Manometerabsperrhahn</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie alle erforderlichen Schrauben, Dichtungen, Form- und Verbindungsstücke, Halter, Schilder</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. 2 Stück Absperrklappe DN 150 PN 16, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit VdS-Anerkennung (PN 10), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenflanschausführung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Getriebe und Handrad, mit Stellungsanzeiger</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für getrennten Anschluss der beiden Vorratswasserbehälter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Sicherungseinrichtung für die Absperreinrichtung, bestehend aus Universal-Kunststoffriemen und gleichschließenden Vorhängeschlössern</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. ca. 5 m Pumpensaugleitung DN 200, mit 4 Stück Bögen und 1 Hosenstück DN 200, 2 Stück Übergänge DN 200/150</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ca. 15 m Pumpensaugleitung DN 150 mit 10 Bögen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Pumpensaugleitung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3001058" RNoPart="12">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pumpendruckleitung bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Pumpenverteiler DN 150,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   mit Anschlüssen für Pumpe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   Druckleitung und Probierleitung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   mit Manometeranschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   aus Stahlrohr DIN 2458 geschweißt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   Pulverbeschichtung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   mit blei- und cadmiumfreien Epoxy-Polyesterharz, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   Schichtstärke 50 - 100 µm, Vorbehandlung durch</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   Strahlen gemäß DIN 55828 mit Strahlkorn SA2 ½ </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   nach DIN 8201, Einbrennen nach DIN 55990.4</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Absperrschieber DN 150 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   nach DIN 3352, PN 16, VdS-Anerkennung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   Gehäuse aus Sphäroguß, weichdichtend,  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   lackiert, mit Stellungsanzeiger</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   Sicherungseinrichtung für Absperrschieber, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   bestehend aus Universal-Kunststoffriemen und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   gleichschließenden Vorhängeschlössern</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Rückschlagklappe DN 150, PN 10,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   VdS-Anerkennung, Sphärogußgehäuse</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Manometer 0 bis 16 bar, ø100mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   flüssigkeitsgedämpft, mit Manometerabsperrhahn</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Steuereinheit für Sprinklerpumpe, bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 Druckschalter PN 10, VdS-Anerkennung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   Schutzart IP 54, Schaltdruck einstellbar 3 - 10 bar</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 Manometer 0 - 16 bar, ø100 mm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   mit 2 verstellbaren Sollwertanzeigern</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 Manometerabsperrhähne mit Druckentlastung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Verteiler</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. ca. 10 m Pumpendruckleitung DN 150</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie alle erforderlichen Schrauben, Dichtungen, Form- und Verbindungsstücke, Halter, Schilder</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Pumpensaugleitung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3001059" RNoPart="13">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schaltschrank, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die manuelle und automatische Steuerung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Sprinklerpumpe mit E-Motor, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit VdS-Anerkennung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung entsprechend VDE 0100, VDE 0106, VDE 0113</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">elektrisch betriebsfertig verdrahtet, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einspeisung und alle Anschlüsse von unten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für automatischen Anlauf des Elektromotors </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Sprinklerpumpe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pumpenleistung: ca 70 -80 kW</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Versorgungsspannung: 400 V / 3~, 50 Hz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Stern-Dreieckanlauf, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahl beschichtet, Farbton grau, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß VDE 0660-5, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mindestblechstärke 1,5 mm, Tür 2 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montageplatte 3 mm innen und außen tauchgrundiert, pulverbeschichtet RAL 7035 (lichtgrau), strukturiert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montageplatte galvanisch verzinkt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufliegende Tür mit Gummidichtung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und innenliegenden Scharnieren, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorreiberverschluss mit Doppelbarteinsatz,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abschraubbares Kabeleinführungsblech, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabeleinführung von unten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit NH-Sicherungslasttrenner, Amperemeter, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Voltmeter, Hand-Automatik-Umschalter, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steuer- und Lastschützen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tastern Sprinklerpumpe Ein / Aus, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hupe Aus, Lampentest,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">alle Bedienelemente, Melde- und Anzeigeeinrichtungen von der Frontseite bedien- und ablesbar.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ein-/Ausschalteinrichtungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erweiterung der vorstehenden Schaltanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">um die manuelle und automatische Steuerung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für eine Behälterfüllpumpe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Hand/Automatik-Steuerung) mit max. 4 kW </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leistungsabgang:400 V / 4 kW</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hand/Automatik-Steuerung über Wahlschalter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hand/Auto und Ein- und Austaster</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">optische Anzeige der Betriebszustände </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">"Betrieb", "Störung" und "abgeschaltet"</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">potentialfreie Wechslerkontakte </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die Betriebszustände </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">"Betrieb", "Störung" und "abgeschaltet" </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss für externe Verbraucher, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsspannung 230 V, 50 Hz, mit Sicherung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erweiterung vorstehender Schaltanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">um die Füllstandsüberwachung über Tauchelektrode</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">4-polige Stabelektrode und Niveaurelais</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">optische Anzeige der Betriebszustände </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">"Minimum", "Normal" und "Maximum"</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">potentialfreie Kontake für die Betriebszustände "Minimum", "Normal" und "Maximum"</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erweiterung vorstehender Schaltanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Umschaltung von Allgemein-Stromversorgung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auf Ersatzstromversorgung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Schaltschrank erhält bauseits zwei Einspeisungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Allgemein Stromversorgung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ersatzstromversorgung (über Notstromaggregat)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Umschaltung muss im hier beschriebenen Schaltschrank </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">erfolgen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Meldetableau für Störanzeige, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Schaltschrank integriert, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit optischer und akustischer Warnanzeige </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und elektronischer Warnmeldung mit potenzialfreien Kontakt zur Störungsweitermeldung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Unverwechselbare Bezeichnung aller Betriebsmittel gemäß Schaltplanunterlagen (in Schaltplantasche im Schaltschrank), interne Verdrahtung in Kunststoffkanälen und unter Verwendung von Reihenklemmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Haupteinspeisungen AV / SV werden vom Elektriker herangeführt. Einführung und Auflegen der Kabel in den Sprinklerschrank erfolgt durch das Gewerk Sprinkler.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schaltschrank Sprinklerzentrale</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000205" RNoPart="14">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flanschenabsperrschieber DN 150</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Stellungsanzeige und Handrad DIN 3252 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Sicherung gegen unbefugtes Betätigen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit CE-Kennzeichnung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse aus Gusseisen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Lamellengraphit EN-GJL, rot lackiert, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">weich dichtend, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. aller erforderlichen Schrauben, Dichtungen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Flanschenschieber DN150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000206" RNoPart="15">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3000205" />
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flanschenabsperrschieber DN100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Flanschenabsperrschieber DN100</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000209" RNoPart="16">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entleerungseinrichtung DN 25 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an den Stahlrohrleitungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich aller Form- und Ver-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bindungsstücke, sowie Be-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zeichnungsschild</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Entleerungseinrichtung DN 25</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000210" RNoPart="17">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Membrandruckschalter </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für den Anschluss der Sprinkleranlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an eine bauseits vorzusehende elek-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">trische Meldeanlage (z.B. Feuerwehr) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. für die Auslösung sonstiger Schaltvorgänge</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Membrandruckschalter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000217" RNoPart="18">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sprinklerpult aus Stahlblech, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">rot lackiert </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit 50 Reservesprinklern</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie Berichtsbuch und Werkzeugsatz, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Sprinklerschlüssel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 Ringschlüssel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie alle erforderlichen Schrauben, Halter</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sprinklerpult</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000221" RNoPart="19">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alarmblitzleuchte im eckigen ABS-Gehäuse, Farbe rot,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit roter Kunststoffhaube, sowie mit integriertem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ruhestrom-Überwachungsmodul und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschaltstrombegrenzung zur Befestigung an den</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alarmventilstationen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Blitzenergie:             ca. 5 Joule</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Blitzfrequenz:           ca. 1Hz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einschaltdauer:        100%- Betriebsspannung: 24V DC</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Stromaufnahme:      ca. 250 mA</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Schutzart:                 IP 65</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Betriebstemperatur:  -25 bis +40 Grad Celsius</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit VdS-Zulassung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Elektronische Alarmblitzleuchte 24V/DC</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000222" RNoPart="20">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hupe im ABS-Gehäuse, rot, mit eingebautem Lautsprecher</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Tongenerator zur Erzeugung des DIN-Alarmtones, mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">drittem Klemmenanschluss für zweistufigen Alarm, sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mindestens 30 weiterer, über Codierschalter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">programmierbarer Tonarten, mit integriertem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ruhestrom-Überwachungsmodul und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschaltstrombegrenzung. Schalldruckpegel bei DIN-Ton</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ca. 102 dB.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 24 V DC</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- ca. 110 mA</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- IP 54</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Betriebstemperatur: - 25 bis + 55 Grad Celsius</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit VdS-Zulassung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Elektronische Hupe  24V/DC</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000223" RNoPart="21">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektrischer Temperaturschalter zur Überwachung der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">min. max. Raumtemperatur in Looptechnik</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Überwachung Raumtemperatur</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000224" RNoPart="22">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektrischer Schwimmerschalter in Looptechnik zur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überwachung der SPZ auf Überflutung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Überflutungsschalter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3005233" RNoPart="23">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektrischer Schwimmerschalter in Looptechnik zur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überwachung des Sprinklervorratsbehälters auf</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Füllstand</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schwimmerschalter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3005232" RNoPart="24">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Absperrventil mit Schallschutzprüfzeichen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN ISO 3822-1 Klasse I, für Trinkwasserleitung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Eignungsnachweis DIN 1988, totraumfrei, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse, Oberteil und wasserberührende Teile </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Innengarnitur aus Rotguss DIN EN 1982, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schrägsitzform DIN 3502 ohne Entleerungsventil, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit wartungsfreier Spindelabdichtung und EPDM-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sitzdichtung, mit Sitzring aus nichtrostendem Stahl, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Handrad, beiderseits Pressverschraubung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">PN 16, DN 50.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Absperrventil 15mm, Rotguss mit Pressverbinder</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3005234" RNoPart="25">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschale für Schrägsitzventile </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach DIN 3502 und 3546, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus PE-Material, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandklasse B1 nach DIN 4102, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">temperaturbeständig bis 100 Grad C, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mk, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Verschlussclipse, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">54 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dämmschale Schrägsitzventil 54 mm </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3007267" RNoPart="26">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:107pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Spüleinrichtung DN 32</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:107pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit automatischer Ansteuerung, zum regelmässigen Spülen zuvor beschriebener Nachspeiseleitung, mit</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:107pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">DVGW-Zulassung für trinkwasserführende Bauteile, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in überwachter Ausführung, gem. VDI 6023</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Spüldauer : 25 sec.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Spülintervall : 16-fach einstellbar</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. Schrauben, Muttern, Dichtungen, einschl.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbindung mit Trinkwasserleitung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Spüleinrichtung DN32</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3007264" RNoPart="27">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektroverdrahtung innerhalb der Sprinklerzentrale,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. allen erforderlichen Materialien gem.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">VDE-VdS, einschl.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">betriebsfertigen elektrischen Anschluss herstellen, an</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">allen in zuvor beschriebenen aufgeführte Aggregate und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anlagenteile, einschl. das Kabel kürzen, abisolieren, einführen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zugentlastet befestigen und anklemmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Leistung umfasst die Elektroverkabelung zur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stromversorgung in der Sprinklerzentrale</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zwischen den einzelnen Komponenten:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Verkabelung zwischen der Löschsteuerschrank und den</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einzelnen Komponenten wie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Sprinklerpumpe,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Druckschalter,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Blitzleuchte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Hupe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Überwachung Überflutung der Sprinklerzentrale</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Überwachung Temperatur der Sprinklerzentrale</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Überwachung der Füllstände </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. aller erforderlichen Installations- und Mantelkabel,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlpanzerrohre, Kabelbahnen, Abzweigdosen, Zubehör</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Elektroverdrahtung innerhalb der Sprinklerzentrale</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3007266" RNoPart="28">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;color:#080000;background:#FFFFFF;">Erdungsbandschelle/Anschlussstelle</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;color:#080000;background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;color:#080000;background:#FFFFFF;">inkl. Material Gr. 3/8-4" und Beschriftung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;color:#080000;background:#FFFFFF;">liefern und montieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:8pt;color:#080000;background:#FFFFFF;">Erdungsbandschelle/Anschlussstelle</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_3002282" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Sprinkler und Düsen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_3002284" RNoPart="1">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sprinkler mit offen verlegtem Rohrnetz,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Technikzentrale, Technikgänge)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wasserbeaufschlagung 5 mm/min, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit anteiligem Strangrohr </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit 2 Richtungsänderungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus: Schirm-Sprinkler</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Glasfassauslösung, K 80, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach DIN EN 12259-1, mit VDS-Anerkennung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und CE-Kennzeichnung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Nasssprinkler stehend,  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gefahrenklasse / Kategorie OH1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sprühcharakteristik an die örtlichen Gegebenheiten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angepasst,  (Schirmsprinkler)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Düsenkörper aus Messing/Rotguss,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sprühteller aus Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsdruck 12,5 (16) bar</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auslösetemperatur 68 Grad C, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ansprechempfindlichkeit (RTI-Wert) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Standard 80 bis 200, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">K-Faktor 80</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussgewinde R 1/2, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Strangrohr aus mittelschwerem Gewinderohr</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN 10255, geschweißt, verzinkt DIN EN 10240</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bis DN 50, Einbringlänge max. 3,0m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung an Beton, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abschirmhaube aus verzinktem Stahl, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrauswinkelung aus </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mittelschweren Gewinderohr DIN EN 10255, R 1, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schenkellänge über 500 bis 1000 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit 3 Rohrwinkeln aus Temperguss, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit einem Rohrgelenk, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montagehöhe bis 5,0 m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sprinkler 5mm/min Schirm-Sprinkler R 1/2, Rohrnetz frei, stehend</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002285" RNoPart="2">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002284" />
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Nasssprinkler hängend,  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Düsenkörper aus Messing/Rotguss, verchromt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sprühteller aus Edelstahl</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sprinkler 5mm/min Schirm-Sprinkler R 1/2, Rohrnetz frei, hängend</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002288" RNoPart="3">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Preaction Sprinkler DS1 (nass)  inkl. Verbindungskabel (bis 4 m Länge), Verschraubung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sicherheits-Doppelsprinkler (Nassanlagen) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Bereiche mit erhöhten Anforderungen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an die Sicherheit gegen Fehlauslösungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit VdS-Anerkennung, </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Anschlussgewinde, für hängende Montage, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">integrierter Schließer zum Abgriff einer Störungsmeldung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. vorkonfektionierter Verbindungskabel </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zwischen den Sprinklern (bis 4 m Länge) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Verschraubung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Überwachungsmodul </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Ruhestromüberwachung,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne Rohrleitungen. </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sicherheits-Doppelsprinkler (Nassanlagen) </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002290" RNoPart="4">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sprinkler - Schutzkorb</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zum Schutz gegen mechanische Beschädigung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">des Sprinklerkopfes oder Fehlauslösungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzkorb aus Stahl, verchromt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung am Sprinklerkopf</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Sprinkler - Schutzkorb</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002291" RNoPart="5">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wärmestaublech 0,40 x 0,40 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahlblech verzinkt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Bereich mit vertieft angeordneten Sprinklerköpfen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung des Wärmestaubleches mittels Schelle</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">überhalb des Sprinklerkopfes am Sprinklerrohr DN 20</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Wärmestaublech 0,40 x 0,40 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_3002292" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Sprinkler - Rohrleitungen </span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_3002293">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gemäß den Allgemeinen Vorbemerkungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sind benötigte Gerüste für die Montage in die </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montagehöhen sind den Positionen zu entnehmen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gerüste</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_3002295" RNoPart="1">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung für Sprinkler- und Sprühflutanlagen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus mittelschwerem Gewinderohr DIN EN 10255, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verzinkt DIN EN 10240, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nass (Leitung ist ständig mit Löschwasser gefüllt), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 15, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verlegung in Gebäuden und Zentralen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montagehöhe über Gelände/Fußboden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bis 6 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung an Beton</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gekuppelt oder geschraubt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dimensionierung, Anordnung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrhalterung und Verlegung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß den VdS-Richtlinien,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. aller erforderlichen Schrauben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dichtungsmaterialien und Rohrkupplungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstücke sind als Auswinklungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gelenke und Einschweißungen separat erfasst.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohr Sprinkler Gewinderohr mittelschwer nahtlos Durchm. DN 15</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002296" RNoPart="2">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002295" />
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verzinktes Gewinderohr DN 20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gewinderohr verzinkt, DN 20</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002297" RNoPart="3">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002295" />
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verzinktes Gewinderohr DN 25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gewinderohr verzinkt, DN 25</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002298" RNoPart="4">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002295" />
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verzinktes Gewinderohr DN 32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gewinderohr verzinkt, DN 32</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002299" RNoPart="5">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002295" />
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verzinktes Gewinderohr DN 40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gewinderohr verzinkt, DN 40</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002300" RNoPart="6">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002295" />
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verzinktes Gewinderohr DN 50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gewinderohr verzinkt, DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002301" RNoPart="7">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Horizontale Auswinkelung bis DN 25</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in der Strangrohrleitung, bestehend aus </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Rohrstück und 2 Bögen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Dichtungsmaterialien</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Horizontale Auswinkelung DN 25</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002302" RNoPart="8">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002301" />
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Horizontale Auswinkelung DN 32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Horizontale Auswinkelung DN 32</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002303" RNoPart="9">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002301" />
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Horizontale Auswinkelung DN 40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Horizontale Auswinkelung DN 40</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002304" RNoPart="10">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002301" />
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Horizontale Auswinkelung DN 50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Horizontale Auswinkelung DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002305" RNoPart="11">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vertikale Auswinkelung bis DN 25</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in der Strangrohrleitung, bestehend aus </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Rohrstück und 2 Bögen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Dichtungsmaterialien </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Halterungen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vertikale Auswinkelung DN 25</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002306" RNoPart="12">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002305" />
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vertikale Auswinkelung DN 32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vertikale Auswinkelung DN 32</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002307" RNoPart="13">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002305" />
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vertikale Auswinkelung DN 40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vertikale Auswinkelung DN 40</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002308" RNoPart="14">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002305" />
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vertikale Auswinkelung DN 50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vertikale Auswinkelung DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002309" RNoPart="15">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gelenk bis DN 25</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in der Strangrohrleitung zur Anpassung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an die Decken, bestehend aus 2 Winkeln,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Dichtungsmaterialien</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gelenk DN 25</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002310" RNoPart="16">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002309" />
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gelenk DN 32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gelenk DN 32</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002311" RNoPart="17">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002309" />
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gelenk DN 40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gelenk DN 40</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002312" RNoPart="18">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002309" />
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gelenk DN 50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gelenk DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002313" RNoPart="19">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück bzw. Anbohrschelle</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Quickkupplung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 25, VDS- Zulassung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">am Nebenverteilerrohr des Decken-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schutzes für den Anschluss der Steig-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. Strangrohrleitung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück bzw. Anbohrschelle DN 25</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002314" RNoPart="20">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002313" />
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück bzw. Anbohrschelle DN 32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück bzw. Anbohrschelle DN 32</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002315" RNoPart="21">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002313" />
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück bzw. Anbohrschelle DN 40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück bzw. Anbohrschelle DN 40</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002316" RNoPart="22">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002313" />
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück bzw. Anbohrschelle DN 50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück bzw. Anbohrschelle DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002317" RNoPart="23">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steigleitung bis DN 25, als Passstücke</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bis zu einer Länge von 500 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Verbindung zwischen Nebenver-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">teilerrohr und Strangrohrleitung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Dichtungsmaterialien</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Steigleitung DN 25 bis 500 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002318" RNoPart="24">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002317" />
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steigleitung DN 32 bis 500 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Steigleitung DN 32 bis 500 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002319" RNoPart="25">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002317" />
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steigleitung DN 40 bis 500 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Steigleitung DN 40 bis 500 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002320" RNoPart="26">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002317" />
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steigleitung DN 50 bis 500 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Steigleitung DN 50 bis 500 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002321" RNoPart="27">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung für Sprinkleranlagen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, geschweißt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schwarz, außen rot lackiert</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nass (Leitung ist ständig mit Trinkwasser gefüllt) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 50, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbindung durch genutete Rohrenden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Kupplung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verlegung in Gebäuden und Zentralen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montagehöhe über Gelände/Fußboden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bis 6 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung an Beton.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dimensionierung, Anordnung, Rohrhalterung und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verlegung gemäß den VdS-Richtlinien,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. aller erforderlichen Schrauben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dichtungsmaterialien, Verbindungsstücke </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Rohrkupplungen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohr Sprinkler Stahlrohr geschweißt DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002322" RNoPart="28">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002321" />
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohr rot beschichtet, mit Kupplungsverbindung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 65</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohr rot beschichtet, Kupplungsverbindung DN 65</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002323" RNoPart="29">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002321" />
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohr rot beschichtet, mit Kupplungsverbindung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 80</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohr rot beschichtet, Kupplungsverbindung DN 80</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002324" RNoPart="30">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002321" />
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohr rot beschichtet, mit Kupplungsverbindung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohr rot beschichtet, Kupplungsverbindung DN 100</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002325" RNoPart="31">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002321" />
                    <Qty>265.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohr rot beschichtet, mit Kupplungsverbindung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 150</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohr rot beschichtet, Kupplungsverbindung DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002377" RNoPart="32">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002321" />
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohr rot beschichtet, mit Kupplungsverbindung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 200 </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohr rot beschichtet, Kupplungsverbindung DN 200</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002326" RNoPart="33">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bogen, bis 90 Grad, aus Stahl, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">außen verzinkt, rot beschichtet,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Rohrleitung der Sprinkleranlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, geschweißt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Nut und Kupplungsverbinder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">alle handelsüblichen Ausführungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90Grad Stahl rot beschichtet, genutet, DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002327" RNoPart="34">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002326" />
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bogen rot beschichtet 90 Grad, genutet, DN 65 </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen rot beschichtet 90 Grad, genutet, DN 65</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002328" RNoPart="35">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002326" />
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bogen rot beschichtet 90 Grad, genutet, DN 80 </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen rot beschichtet 90 Grad, genutet, DN 80</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002329" RNoPart="36">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002326" />
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bogen rot beschichtet 90 Grad, genutet, DN 100 </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen rot beschichtet 90 Grad, genutet, DN 100</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002330" RNoPart="37">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002326" />
                    <Qty>62.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bogen rot beschichtet 90 Grad, genutet, DN 150 </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen rot beschichtet 90 Grad, genutet, DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002416" RNoPart="38">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002326" />
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bogen rot beschichtet 90 Grad, genutet, DN 200 </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen rot beschichtet 90 Grad, genutet, DN 200</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002331" RNoPart="39">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flanschübergang, aus Stahl, außen verzinkt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">rot beschichtet</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Rohrleitung der Sprinkleranlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, geschweißt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Übergang Flansch/genutetes Rohr </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Nut und Kupplungsverbinder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie Flanschdichtung, Schrauben und Muttern </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus nichtrostenden Stahl</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Flanschübergang auf genutetes Rohr, rot beschichtet, DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002333" RNoPart="40">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002331" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flanschübergang auf genutetes Rohr, DN 65</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Flanschübergang auf genutetes Rohr, DN 65</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002417" RNoPart="41">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002331" />
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flanschübergang auf genutetes Rohr, DN 80</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Flanschübergang auf genutetes Rohr, DN 80</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002334" RNoPart="42">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002331" />
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flanschübergang auf genutetes Rohr, DN 100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Flanschübergang auf genutetes Rohr, DN 100</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002335" RNoPart="43">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002331" />
                    <Qty>22.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flanschübergang auf genutetes Rohr, DN 150</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Flanschübergang auf genutetes Rohr, DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002418" RNoPart="44">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002331" />
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flanschübergang auf genutetes Rohr, DN 200</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Flanschübergang auf genutetes Rohr, DN 200</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002336" RNoPart="45">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kappe, aus Stahl, außen verzinkt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">rot beschichtet</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Rohrleitung der Sprinkleranlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, geschweißt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Nut und Kupplungsverbinder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kappe Stahl rot beschichtet, genutet DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002337" RNoPart="46">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002336" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kappe, aus Stahl, genutet, DN 65</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kappe Stahl, genutet DN 65</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002338" RNoPart="47">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002336" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kappe, aus Stahl, genutet, DN 80</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kappe Stahl, genutet DN 80</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002339" RNoPart="48">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002336" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kappe, aus Stahl, genutet, DN 100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kappe Stahl, genutet DN 100</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002340" RNoPart="49">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002336" />
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kappe, aus Stahl, genutet, DN 150</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kappe Stahl, genutet DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002419" RNoPart="50">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002336" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kappe, aus Stahl, genutet, DN 200</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kappe Stahl, genutet DN 200</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002341" RNoPart="51">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstück, aus Stahl, außen verzinkt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">rot beschichtet</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Rohrleitung der Sprinkleranlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, geschweißt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Nut und Kupplungsverbinder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">alle handelsüblichen Ausführungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstück Stahl rot beschichtet genutet, DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002342" RNoPart="52">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002341" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstück Stahl rot beschichtet genutet, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 65, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstück Stahl rot beschichtet genutet, DN 65</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002343" RNoPart="53">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002341" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstück Stahl rot beschichtet genutet, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 80, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstück Stahl rot beschichtet genutet, DN 80</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002344" RNoPart="54">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002341" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstück Stahl rot beschichtet genutet, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 100, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstück Stahl rot beschichtet genutet, DN 100</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002345" RNoPart="55">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002341" />
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstück Stahl rot beschichtet genutet, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 150, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstück Stahl rot beschichtet genutet, DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002420" RNoPart="56">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002341" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstück Stahl rot beschichtet genutet, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 200, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstück Stahl rot beschichtet genutet, DN 200</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002346" RNoPart="57">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück, 90 Grad, aus Stahl, außen verzinkt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">rot beschichtet</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Rohrleitung der Sprinkleranlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, geschweißt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstück aus Rohr, genutet, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Kupplung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder als Kupplungs-T-Stück mit Innengewinde</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">alle handelsüblichen Ausführungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück 90Grad Stahl, rot beschichtet genutet,  DN 50 </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002347" RNoPart="58">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002346" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück 90Grad Stahl, rot beschichtet, genutet,  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 65</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück 90Grad Stahl, rot beschichtet, genutet,  DN 65</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002348" RNoPart="59">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002346" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück 90Grad Stahl, rot beschichtet, genutet,  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 80</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück 90Grad Stahl, rot beschichtet, genutet,  DN 80</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002349" RNoPart="60">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002346" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück 90Grad Stahl, rot beschichtet, genutet,  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück 90Grad Stahl, rot beschichtet, genutet,  DN 100</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002350" RNoPart="61">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002346" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück 90Grad Stahl, rot beschichtet, genutet,  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 150</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück 90Grad Stahl, rot beschichtet, genutet,  DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002421" RNoPart="62">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002346" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück 90Grad Stahl, rot beschichtet, genutet,  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 200</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück 90Grad Stahl, rot beschichtet, genutet,  DN 200</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002351" RNoPart="63">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung, aus Stahl, verzinkt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Rohrschelle,  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anforderungen entsprechend DIN 4109, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Temperaturbereich - 40 bis + 110 Grad C, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung über Gewindestäbe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge bis 1,0 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">F-30 geeignet, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsuntergrund  Beton</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. herstellen der Dübellöcher, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Rohrleitungen aus Stahl, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in VdS-gerechter Ausführung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 15.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung Stahl, verzinkt DN 15</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002352" RNoPart="64">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002351" />
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 20</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002353" RNoPart="65">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002351" />
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 25</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002354" RNoPart="66">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002351" />
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 32</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002355" RNoPart="67">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002351" />
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 40</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002356" RNoPart="68">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002351" />
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002357" RNoPart="69">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002351" />
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 65</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 65</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002358" RNoPart="70">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002351" />
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 80</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 80</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002359" RNoPart="71">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002351" />
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 100</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002360" RNoPart="72">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002351" />
                    <Qty>180.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 150</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002422" RNoPart="73">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002351" />
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 200</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbefestigung DN 200</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3005228" RNoPart="74">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung aus geschweißten nichtrostenden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohren DVGW GW 541, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Trinkwasser, mit Eignungsnachweis DIN 1988, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser 54 mm, Wanddicke 1,5 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbindung durch Pressen, Form- und Verbindungs-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">stücke werden gesondert vergütet, einschl. Dichtungs-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mittel verlegen in genutzten Gebäuden und Zentralen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">unter erschwerten Bedingungen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nach Möglichkeit sind die Bögen / Richtungsänderungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Ziehbiegewerkzeugen herzustellen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montagehöhe über Fußboden bis 5 m .</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohr Stahl niro geschweißt Trinkwasser Durchm. 54mm WD 1,5mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3005229" RNoPart="75">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bogen, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">15-90 Grad, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser 54 mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen Stahl niro 15-90Grad Durchm. 54mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3005230" RNoPart="76">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser 54 mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Muffe Stahl niro Durchm. 54mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3005231" RNoPart="77">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser 54 mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück Stahl niro Durchm. 54mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002361" RNoPart="78">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Spülanschluss </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Sprinklerrohrnetz </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus mittelschwerem Gewinderohr DIN EN 10255, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geschweißt, verzinkt DIN EN 10240, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Absperrarmatur R 2 aus Messing, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Schlauchanschluss-Gewindeverschraubung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und wasserdichter Verschlusskappe an Kette.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Spülanschluss Sprinkler Gewinderohr mittelschwer geschweißt Absperrarmatur R 2 Stopfen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002362" RNoPart="79">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Be-/Entlüftungsanschluss, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus mittelschwerem Gewinderohr DIN EN 10255, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geschweißt, verzinkt DIN EN 10240, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitungslänge über 0,5 bis 1 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennaußendurchmesser 33,7 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Absperrarmatur und Stopfen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Be-/Entlüftungsanschluss Gewinderohr mittelschwer geschweißt L 0,5-1m AD 26,9mm Absperrarmatur Stopfen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002363" RNoPart="80">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entleerungsanschluss </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus mittelschwerem Gewinderohr </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN 10255, geschweißt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verzinkt DIN EN 10240, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitungslänge über 0,5 bis 1 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennaußendurchmesser 33,7 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Absperrarmatur und Stopfen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Entleerungsanschluss Gewinderohr mittelschwer geschweißt L 0,5-1m AD 26,9mm Absperrarmatur Stopfen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002364" RNoPart="81">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Testsprinklereinheit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Prüfung der Alarmventilstation, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Absperrventil DN 25, Messing</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Testventil K=80</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Schlauchanschlussverschraubung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Ablaufschlauch DN 25, 10 m lang</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Zentrale eingelagert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei der Abnahme an Nutzer übergeben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Testsprinklereinheit</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002366" RNoPart="82">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montagekonstruktion</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für direkte Befestigung an Betonwand/-decke, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus verzinktem Stahl, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Wand- oder Deckenkonsole,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge ca. 450 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilschiene ca. 41/41 mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoffstärke mind. 2 mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. Verbindungs- und Befestigungsmaterial,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie Bohren der Befestigungslöcher in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsuntergrund Stahlbeton,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dübel mit bauaufsichtlicher Zulassung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Montagekonsole 36/36 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002367" RNoPart="83">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montagekonstruktion</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für direkte Befestigung an Betonwand/-decke,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus verzinktem Stahl,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus C-Profilschienen, Größe nach</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erfordernis bzw. statischer Berechnung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schienenhöhe 41 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialstärke 3 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Stoßkappen auf den Profilenden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. Verbindungs- und Befestigungsmaterial,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie Bohren der Befestigungslöcher in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsuntergrund Stahlbeton,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dübel mit bauaufsichtlicher Zulassung für</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sprinkler (VDS)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Montagekonstruktion 41/3 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002368" RNoPart="84">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002367" />
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schienenhöhe 72 mm; Materialstärke 3 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Montagekonstruktion Schienenhöhe 72/3 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002369" RNoPart="85">
                    <Qty>400.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:127pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:127pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigungen,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:127pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Halterungs- und Befestigungsmaterial,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:127pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Stoßkappen auf den Profilenden,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:127pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit einer kompletten Verzinkung aller Konstruktions- und Halteteile,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:127pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Bohren der Befestigungslöcher,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:127pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsuntergrund Stahlbeton,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung mit den Einheitsgewichten der zutreffenden DIN-Normen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Profilstahlkonstruktion</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002370" RNoPart="86">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bezeichnungsschild, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus mehrschichtigem Kunststoff, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beschriftung dreizeilig, gefräst, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe 74 mm, Breite 105 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung mit Schildträger </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus verzinktem Stahl, Halter und Spannband, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsuntergrund Rohrleitung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bezeichnungsschild H 74mm B 105mm Spannband</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_3002423" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Schlitz- und Durchbruchsarbeiten, Kernbohrungen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_3002424">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Hinweis:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen von Schlitzen und Bohrungen in Mauerwerk </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oder Beton generell nur nach Genehmigung durch </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bauleitung und Statiker.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis: Schlitze</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_3002428" RNoPart="1">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>cm</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung in Wand aus Stahlbeton, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Zuschlag für Stahlschnitte bei Armiereisen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Armierungsgrad bis 25 %</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Bereich der Bohrung, senkrecht,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrdurchmesser bis 80 mm, Bohrtiefe ca. 30 cm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrstellenhöhe über der Standebene bis 5,0 m. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich fachgerechter Entsorgung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der anfallenden Bohrkerne.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das für die Bohrung benötigte Wasser ist durch den</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">AN zu liefern, Kühlwasser und Schlamm sind </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aufzufangen und durch den AN fachgerecht zu </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsorgen; vorhandene Installationen sind</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vor Beginn der Arbeiten zu schützen, die Arbeitsstelle</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ist nach Abschluss der Arbeiten besenrein im Umkreis </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">von 5m zu reinigen </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung Wand Stahlbeton Durchm. bis 80mm  T ca. 30cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002429" RNoPart="2">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002428" />
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>cm</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrdurchmesser bis 130 mm, Bohrtiefe ca. 30 cm, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung Wand Stahlbeton Durchm. bis 130mm  T ca. 30cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002430" RNoPart="3">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002428" />
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>cm</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrdurchmesser bis 180 mm, Bohrtiefe ca. 30 cm, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung Wand Stahlbeton Durchm. bis 180mm  T ca. 30cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002452" RNoPart="4">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002428" />
                    <Qty>150.000</Qty>
                    <QU>cm</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrdurchmesser bis 280 mm, Bohrtiefe ca. 30 cm, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung Wand Stahlbeton Durchm. bis 280mm  T ca. 30cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002431" RNoPart="5">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>cm</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung in Mauerwerkswand, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrdurchmesser 80 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrtiefe ca. 30 cm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrstellenhöhe über der Standebene bis 5,0 m. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich fachgerechter Entsorgung der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">anfallenden Bohrkerne.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das für die Bohrung benötigte Wasser ist durch den</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">AN zu liefern, Kühlwasser und Schlamm sind </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aufzufangen und durch den AN fachgerecht zu </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsorgen; vorhandene Installationen sind</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vor Beginn der Arbeiten zu schützen, die Arbeitsstelle</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ist nach Abschluss der Arbeiten besenrein im Umkreis </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">von 5m zu reinigen </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung Mauerwerkswand Durchm. bis 80mm T ca. 30cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002432" RNoPart="6">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002431" />
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>cm</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrdurchmesser 130 mm, Bohrtiefe ca. 30 cm, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung Mauerwerkswand Durchm. bis 130mm T ca. 30cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002433" RNoPart="7">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002431" />
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>cm</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrdurchmesser 180 mm, Bohrtiefe ca. 30 cm, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung Mauerwerkswand Durchm. bis 180mm T ca. 30cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002453" RNoPart="8">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3002431" />
                    <Qty>150.000</Qty>
                    <QU>cm</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrdurchmesser 280 mm, Bohrtiefe ca. 30 cm, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung Mauerwerkswand Durchm. bis 280mm T ca. 30cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_3002436" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_3002437" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzabschottung von Stahlrohrleitungen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Sprinkleranlagen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-11 R 90,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mediumtemperatur bis max. 30°C,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitungsbewegungen axial max. 20 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitungsbewegungen radial max. 5 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Löschwasserleitungen aus verzinkten Stahl</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Brandschutzrohrschale aus Mineralfaser,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schmelzpunkt größer 1.000°C,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bekleidungsdicke ca. 22,5 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bekleidungslänge ca. 450 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohdichte ca. 150 kg/m³</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Kaschierung aus reißfester gitterverstärkter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aluminiumsandwichfolie, nichtbrennbar, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">druckfest, formstabil, beidseitig rauchgasdicht</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verschließen, sodass eine Übertragung von</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feuer und Rauch verhindert wird,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zusätzliche Befestigung mit Bindedraht an</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohr 6x je m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. beidseitige Anschlussdämmung 1,0 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Mineralwolle Schmelzpunkt größer 1.000°C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stöße sind mit Aluklebeband zu verschließen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Endstellen der Anschlussdämmung sind mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abschlussrosetten zu versehen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberkante Abschottung über Gelände/Fußboden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bis 5,0 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wand- und Deckenbohrungen, Stahlbeton bzw.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mauerwerk bis 350 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Durchbruch bis 30 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Zulassungsbescheid,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung nicht gedämmt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrdurchmesser DN 25,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">die ordnungsgemäße Ausführung ist nach Abschluss </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zu bescheinigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschott Sprinklerleitung DN 25</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002442" RNoPart="2">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschott Sprinklerleitung DN 50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschott Sprinklerleitung DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3005218" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschott Sprinklerleitung DN 80</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschott Sprinklerleitung DN 80</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002443" RNoPart="4">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschott Sprinklerleitung DN 100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschott Sprinklerleitung DN 100</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002444" RNoPart="5">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschott Sprinklerleitung DN 150</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschott Sprinklerleitung DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002457" RNoPart="6">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschott Sprinklerleitung DN 200</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschott Sprinklerleitung DN 200</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002445" RNoPart="7">
                    <Qty>13.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verschließen des Ringspalts zwischen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Isolierung und Aussparung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mittels elastischer Brandschutzmasse </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Feuerwiderstandsdauer 90 Min. (F90) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Zulassungsbescheid, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zum feuerbeständigen und rauchdichten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verschließen von Leitungsdurchführungen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Brandschutzwänden und Decken, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nach Angabe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größe des Ringspalts bis ca. 10 mm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entspr. Wand- bzw. Deckenstärke, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Außendurchmesser ca. 60-150 mm. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Verschließen Ringspalt</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002446" RNoPart="8">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">150F90 Bekleidung von Sprinklerleitungen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzbekleidung von Sprinkler- und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feuerlöschleitungen und Halterungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach VDS CEA 4001</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">feuerbeständig R90 nach DIN 4102-2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beflammung von außen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Rohrschalen aus Steinwolldämmstoff,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustoffklasse: A1/A2 nach DIN 4102-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schmelzpunkt: größer 1000°C nach DIN 4102-17</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohdichte: größer/= 150 kg/m3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dimension: DN 150</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dämmstärke: 40 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feuerwiderstandsklasse F90, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">senkrecht und waagrecht, im Gebäude,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrschalen und Formstücke sind mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kleber in allen Längs- und Rundfugen zu verkleben</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und mit Klebeband abzukleben.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Rohrschalen sind mit Spannbändern </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder Bindedraht im Abstand von max. 400 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auf dem Rohr zu fixieren. An Kupplungselementen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Bögen ist die Bekleidung mittels vorgefertigter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formstücke auszuführen. Befestigungen sind</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ebenfalls zu dämmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die ordnungsgemäße Ausführung ist nach Abschluss </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zu bescheinigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzbekleidung R90 Sprinklerleitung DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002447" RNoPart="9">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzbekleidung für Bogen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an vorbeschriebener Sprinkler- und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feuerlöschleitungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beflammung von außen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Rohrschalen aus Steinwolldämmstoff,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustoffklasse: A1/A2 nach DIN 4102-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schmelzpunkt: größer 1000°C nach DIN 4102-17</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohdichte: größer/= 150 kg/m3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dimension: DN 150</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dämmstärke: 40 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzbekleidung für Bogen DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002448" RNoPart="10">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzbekleidung für T-Stück</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an vorbeschriebener Sprinkler- und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feuerlöschleitungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beflammung von außen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Rohrschalen aus Steinwolldämmstoff,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustoffklasse: A1/A2 nach DIN 4102-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schmelzpunkt: größer 1000°C nach DIN 4102-17</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohdichte: größer/= 150 kg/m3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dimension: DN 150 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dämmstärke: 40 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzbekleidung für T-Stück DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002449" RNoPart="11">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzbekleidung für Rohrkupplung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an vorbeschriebener Sprinkler- und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feuerlöschleitungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beflammung von außen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Rohrschalen aus Steinwolldämmstoff,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustoffklasse: A1/A2 nach DIN 4102-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schmelzpunkt: größer 1000°C nach DIN 4102-17</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohdichte: größer/= 150 kg/m3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dimension: DN 150 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dämmstärke: 40 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzbekleidung für Rohrkupplung DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3002450" RNoPart="12">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzbekleidung für Rohraufhängung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an vorbeschriebener Sprinkler- und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feuerlöschleitungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beflammung von außen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Rohrschalen aus Steinwolldämmstoff,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustoffklasse: A1/A2 nach DIN 4102-1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schmelzpunkt: größer 1000°C nach DIN 4102-17</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohdichte: größer/= 150 kg/m3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dimension: DN 150 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dämmstärke: bis 80 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mindestdurchmesser der Abhängung 10 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge der Abhängung bis 800 mm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzbekleidung für Rohraufhängung DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_3002455" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Sprinkleranlage Zentrale</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_3000228" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Leistungen (KG 422)</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_3000243">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:120pt;" />
                            <p style="margin-right:120pt;" />
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gemäß den Allgemeinen Vorbemerkungen sind benötigte Gerüste für die Montage in die Einheitspreise einzukalkulieren. Montagehöhen sind den Positionen zu entnehmen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt />
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_3005216" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hydraulische Berechnung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellen der hydraulischen Berechnung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der errichteten Anlage, mit Darstellung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der günstigsten und ungünstigsten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wirkfläche und der Länge der Zuleitung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Sprinklerzentrale Bestand</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">unter Berücksichtigung der bestehenden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anlage.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hydraulische Berechnung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000229" RNoPart="2">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fotoaufnahmen der Anlagenteile </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN A6 in Farbe,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:123pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">während der Ausführung der Anlagen hergestellt,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:123pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anlagenweise sortiert mit Verzeichnis, beschriftet,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:123pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">nummeriert und in Übersichtspläne mit den Nummern eingetragen, Übernahme in die</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bestandsunterlagen und digitaler Form.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fotoaufnahmen Anlageteile</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000230" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation gemäß Dokumentationsrichtlinie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellung einer vollständigen Dokumentation</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Bestandsdokumentation) und Übergabe min. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">4 Wochen vor Abnahme.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Übergabe der vollständigen und sachlich richtigen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation ist Voraussetzung für die Abnahme.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Unterlagen sind nach Vorgaben der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentationsrichtlinie zu liefern.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Unterlagen sind in digitaler Form 2 - fach </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend der Richtlinie und 1 - fach in </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Papierform zu übergeben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation gemäß Dokumentationsrichtlinie</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000512" RNoPart="4">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbige Schemazeichnungen Sprinkleranlage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auf dauerhaft verwindungssteifer Unterlage aufgebracht </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Oberflächenschutz, der ein Vergilben und Farb-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">änderung ausschließt. Die Schemazeichnungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">müssen zum Gebäudebezug alle Angaben über</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktion, technischen Daten, Schaltungen, Soll-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Werte, Messtellen und Kontrolleinrichtungen der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">errichteten Anlagen enthalten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufhängung in Bestandszentrale E00 - </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zentral im Funktionsbau</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufhängung in neuer Unterzentrale </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2. Wasserversorgung E00-Energiezentrale</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung: Schemazeichnung für Zentralen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größe: ca. A0</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Farbige Schemazeichnungen Sprinkleranlage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000530" RNoPart="5">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz-Dokumentation</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellen einer Brandschutz-Dokumentation für sämtliche Brandschutz-Maßnahmen, Brandschutzelemente, Aufhängungen mit Brandschutzanforderungen, Prüfen der </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung auf Konformität zu Zulassungsbe-</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">scheinigungen, </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfbescheinigungen und Einbauvorschriften, </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie Konformität zu LAR, DIN 4101, </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leistungserklärung des Hersteller (DoP) </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">in einem separaten Ordner. </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Brandschutzrohrdurchführungen sind </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">dabei in einem beigestellten Grundrissplan einzuzeichnen und nach Vorgabe zu nummerieren </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie in eine Brandschutztabelle (Format Excel) </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">einzutragen,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ln der Exceltabelle sind aufzunehmen: </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Nummer Brandschutzrohrdurchführung </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Lage Brandschutzrohrdurchführung</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Hersteller Brandschutzrohrdurchführung</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Prüfzeugnisnummer, Prüfbescheid I DoP </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Einbaumaterial </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Errichter mit Einbau mit Datum des fertigen </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">  	Einbaues </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Foto mit Nummer zu jeder Brandschutzrohr-</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	durchführung </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Diese Liste muss bereits bei der Montage geführt 		und aktualisiert werden. </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Fotodokumentation, montagebegleitend </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Eintragung in aktuelle Grundrisspläne, </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">  	montagebegleitend </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Anlagenbezeichnung, Laufende Nummerierung</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	mit Gewerkebezeichnung (abgestimmt mit </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Auftraggeber) </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">-	Zeichnungs-/ Datenformat I Layer abgestimmt mit </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Gewerk und Forderung Auftraggeber DXF-Format</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	auf digitalem Speichermedium, und 1 fach </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	geplottet, farbig, Maßstab 1:50. </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Notwendige Detailangaben sind in die Grundrisse </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">einzuarbeiten, oder als Plan-Hinweis auf eine </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Detailzeichnung einzutragen. </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Dokumentation, Grundriss-Eintragungen einschl. </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fotodokumentation und Liste muss vor dem Verschließen von Decken oder an nicht mehr zugänglichen Stellen der </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauleitung (Bau und TGA) vorgelegt werden, </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">-	Freigabe für Folgegewerke (z.B. abgehängte </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Decke) und Inbetriebnahme erfolgt nur mit </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Prüfung, Unterschrift und Freigabe durch </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Sachkundigen. </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Umfang der Dokumentation 100 % </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Brandschutzdokumentation pro Rohrdurchführung </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	in Leichtbauwand ein Bild vor dem Schliessen der </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Wände, ein Bild nach dem Schliessen der Wände 		nach Abnahme des Sachkundigen. </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	in Mauerwerkwände ein Bild nach dem Vermörteln 	nach Abnahme des Sachkundigen </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamte Brandschutzdokumentation zusätzlich zum Ordner auf einer CD/DVD zusammengestellt und mit den Bestandsunterlagen zu übergeben,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. der Erstellung des Sprinklerattestes für die </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abnahme durch den SPrüfV bzw. dem VdS.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz-Dokumentation</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000531" RNoPart="6">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:121pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bestandsunterlagen der gesamten Brandschutz-Dokumentation </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:121pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">als weitere Fertigung der kompletten </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:121pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bestandsunterlagen Brandschutz als extra Ordner sowie als CD/DVD oder Stick bzw. externe Festplatte.  . </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:121pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Den weiteren Fertigungen müssen keine Original </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:121pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Unterlagen beiliegen jedoch müssen alle farbigen </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:121pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Unterlagen ebenfalls als Farbkopien oder farbige </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:121pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planunterlagen beiliegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Weitere Ausfertigungen der Brandschutz-Dokumentation</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000232" RNoPart="7">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bautagesberichte</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bautagesberichte als Dokumentation des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauablaufes und des Baufortschrittes.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bestandteil der Leistung ist die Erstellung von</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bautagesberichten entsprechend Anforderungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">unter Vorbemerkung "Leistungsumfang".</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bautagesberichte</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000514" RNoPart="8">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellen eines detaillierten Bauzeitenplanes als Balkenplan, in dem die Ausführung und eingesetzte Arbeitskräfte enthalten sein müssen. Der Plan ist auf Grundlage der Vertragstermine, eines informellen Terminkonzeptes und unter Berücksichtigung des ersten Abstimmungsgespräche, z.T. mit den anderen am Bau beteiligten Firmen zu erstellen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Im Bauzeitenplan müssen zudem u. a. Planungs-, Freigabe- sowie Korrekturfristen, Prüfzeiträume für statische Nachweise, Bestell- und Fertigungsphasen abgebildet sein.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorlage des ersten Bauzeitenplanes in 2-facher Ausfertigung auf Papier sowie 1-fach digital (MS-Project) zur Genehmigung bei dem AG bis spätestens 12 Werktage nach Auftragsvergabe.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erstellen Bauzeitenplan</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000515" RNoPart="9">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:109pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fortschreibung des Bauzeitenplanes </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:109pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">über die Dauer der Bauzeit bei Notwendigkeit</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:109pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie zuvor beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fortschreiben Bauzeitenplan</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000517" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Installationsattest</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellung eines Installationsattestes gemäß </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">VdS CEA 4001 zur Vorlage vor Abnahme beim </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">VdS-Prüfsachverständigen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Installationsattest</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000233" RNoPart="11">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Koordination, Inbetriebnahme, Gesamtfunktion</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Koordinierung der in diesem Leistungsverzeichnis </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">enthaltenen Anlagentechnik mit dem Gewerk </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gebäudeautomation GA (MSR-Technik/GLT), mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">detaillierter funktionaler Abstimmung zur </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewährleistung der erforderlichen Gesamtfunktion.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zur Sicherstellung des erforderlichen Zusammenwirkens</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Anlagentechnik mit den Einrichtungen des Gewerks </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gebäudeautomation, sind diese Aufgaben rechtzeitig </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und verantwortlich durch den Auftragnehmer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anlagentechnik zu erbringen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dies sind insbesondere folgende Leistungen:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1. Vorgaben und Anforderungen für die MSR-Technik </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    unter Einbeziehung herstellerspezifischer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    Anlagenbeschreibungen sowie Darstellung der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    Zusammenhänge, insbesondere des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    mechanischen Anlagenaufbaus mit Angabe der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    technischen Daten. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2. Detaillierte Abstimmung der Anschluss- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    bedingungen Anlagentechnik/MSR-Technik mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    Vorlage der entsprechenden verbindlichen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    Klemmenpläne, insbesondere auch für die zu</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    überwachenden Anlagenteile mit integrierter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    MSR-Technik.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3. Detaillierte Abstimmung der Bezeichnungs- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    systematik mit dem Gewerk Gebäudeautomation</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    (MSR/GLT) und den Bauleitungen, mit Übernahme</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    der festgelegten Bezeichnungen in die Aus- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    führungsunterlagen, örtliche Beschilderung sowie </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">   Dokumentation.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">4. Überprüfung der Regelschemata auf anlagen-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    technische Übereinstimmung und richtigen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    Aufbau der Anlagenkomponenten sowie der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    räumlichen Zuordnung, mit Überprüfung der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    technischen Daten auf Vollständigkeit und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    Richtigkeit.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">5. Aufstellen von Stellglieder- und Aggregate-Listen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    (Ventile, Klappen, Pumpen, u.Ä.) mit  Leistungs- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    angaben sowie sonstigen Anforderungen und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    Weitergabe an den AN GA für die Dimen- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    sionierung. Überprüfung der Auslegungsdaten auf </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    Übereinstimmung mit der Anlagentechnik mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    Freigabe.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">6. Überprüfen und abstimmen der Elektro- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    Schaltpläne MSR auf Vollständigkeit und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    Richtigkeit der anlagenspezifischen technischen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    Daten und Vorgaben.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">7. Mitwirken bei der Festlegung geeigneter Einbau- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    orte für Messwertaufnehmer und sonstige </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    MSR-technische Einbauten, gemeinsam mit dem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    AN MSR.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">8. Vorgabe von Sollwerten und Regelkurven </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    anlagenweise zugeordnet, in Tabellenform </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    aufgelistet, mit schriftlicher Freigabe.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">9. Darstellung der Abläufe für die Inbetriebnahme der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    Anlagen mit den einzelnen Arbeitsschritten, sowie </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    Überprüfung der Anlagenfunktionen auf Einhaltung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    der Auslegungs- und Gewährleistungs- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">    bedingungen,  gemeinsam mit dem AN MSR.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">10. Gemeinsame Inbetriebnahme mit MSR-Technik </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      unter Beistellung von Fachpersonal für die </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Gesamtanlagen bzw. auch von Anlagenteilen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      nach terminlicher Abstimmung mit den </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Bauleitungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">11. Übernahme der Gewährleistung für die richtige </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      rechnerische Auslegung, Zuordnung und An- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      ordnung der Anlagen sowie für die Gesamt- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      funktion von Anlagen- und MSR-Technik.   </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Verantwortliche Verfolgung und Beseitigung von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Fehlerquellen im Rahmen der Vertragsbe- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      dingungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">12. Mitwirken bei Funktions- und Abnahmeprüfungen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      von MSR-Leistungen nach terminlicher </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Abstimmung mit der Bauleitung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">13. Mitwirken bei den 1:1 Datenpunktprüfungen des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Gewerks Gebäudeautomation (MSR und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      GLT-Anbindung) mit Beistellung von Fach- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      personal zur Auslösung von Stör- und Betriebs- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      zuständen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">14. Erstellung von Funktions- und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Bedienungsanleitungen für die Revisions- und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Bestandsunterlagen unter Einbeziehung der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      MSR/GLT.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">15. Nachweis der Gesamt- und Einzelfunktionen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      anhand von Trendaufzeichnungen  und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      geeigneten Protokollen,  mit Darstellung der Soll- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      und Istwerte im Vergleich unter Mithilfe des    </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Gewerks Gebäudeautomation (MSR/GLT).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">16. Im Rahmen des Probebetriebes ist die </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Mängelfreiheit über mindestens 2 Wochen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      anhand der oben beschriebenen Aufzeichnungen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      nachzuweisen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">17. Evtl. Änderungen im Anlagenaufbau oder in der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Dimensionierung der Anlagentechnik sind </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      unverzüglich mit dem AN MSR abzustimmen und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      festzuschreiben.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">18. Teilnahme an Besprechungsterminen für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Gebäudeautomation. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Informationsaustausch MSR, GA</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000234" RNoPart="12">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bereitstellung aller erforderlicher technischen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Unterlagen, für die übergeordnete ELT/TÜV-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfung nach Abschluss des Auftrags.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bereitstellung techn. Unterlagen ELT/TÜV-Prüfung</span>
                              </p>
                              <p />
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000235" RNoPart="13">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bereitstellung von Fachpersonal,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die übergeordnete ELT/TÜV-Prüfung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abnahmeprüfung für Anlagen der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sanitärtechnik</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bereitstellung von Fachpersonal ELT-Prüfung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000236" RNoPart="14">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:123pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technische Einweisung</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:123pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erst-Einweisung und Schulung des Bedienpersonals des Bauherrn in die Funktion, Betriebsweise, Bedienung  und Dokumentation der sprinklertechnischen Anlagen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:123pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Diese hat gründlich und mit Erläuterung </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:123pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">sämtlicher Bauteile und deren Funktion samt Bedienung am Gerät und ggf. über die MSR-Technik sowie der erforderlichen Wartungsarbeiten mit Fristen, etc. zu erfolgen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:123pt;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Einweisungen sind schriftlich zu </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dokumentieren und den Bestandsunterlagen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beizufügen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erst-Einweisung Bedienpersonal</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000237" RNoPart="15">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3000236" />
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:121pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zweit-Einweisung des Bedienpersonals in die Anlage. Diese hat nach ca. 2-3 Monaten Betrieb </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:121pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Anlage bzw. des Gebäudes zu erfolgen, </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:121pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">so dass erste Erfahrungen gesammelt werden können sowie Probleme und Unsicherheiten beim Umgang mit der Anlage beseitigt werden können. Der genaue Zeitpunkt / Termin muss mit dem Bedienpersonal abgestimmt werden.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:121pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anfallende Reisekosten und Kosten zur Unterbringung sind durch den AN zu übernehmen, diese werden nicht gesondert vergütet</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zweit-Einweisung Bedienpersonal</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000238" RNoPart="16">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>d</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für feuergefährliche Arbeiten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Schweißen, Schneiden, Trennschleifen, Löten)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der in Betrieb befindlichen Ebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sind folgende Maßnahmen durchzuführen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei allen Schweißarbeiten ist der SIGEKO 2 Tage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vor Beginn der Schweißarbeiten zu verständigen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Vorhand. Rauchmeldeschleifen abschalten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	lassen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Entfernen sämtl. brennbarer Gegenstände und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	Stoffe, auch Staubablagerungen im Umkreis von</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	10 Metern und - soweit erforderlich - auch in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	angrenzenden Räumen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Abdecken der gefährdeten brennbaren Gegen-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	stände, z. B. Kunststoffteile usw. mit nicht brenn-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	baren Abdeckmaterialien z. B. Flammschutz-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	matte.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Bereithalten von geeigneten Löschmitteln.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	(Ein Feuerlöscher mit Pulverfüllung steht zur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	Verfügung).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Standort des nächstgelegenen Feuermelders</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	und Telefonapparates feststellen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Das mit brandgefährlichen Arbeiten beauftragte</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	Personal hat eine Brandwache zu stellen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Die Brandwache ist dafür verantwortlich, dass vor</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	bzw. während der Arbeiten die genannten Sicher-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	heitsvorkehrungen eingehalten werden, und dass</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	nach Beendigung der Arbeiten eine Brandschutz-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	kontrolle durchgeführt wird.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	Bei der Kontrolle muß je nach Gefährdung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	wiederholt, mind. jedoch gemäß der Brand-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	schutzvorschriften, noch 2 Stunden lang nach</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Beendigung der Arbeiten auf Brandgeruch,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Rauchentwicklung, übermäßig erwärmte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	schwelende oder brennende Gegenstände bzw.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Gebäudeteile geachtet werden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	Bei Brandverdacht ist unverzüglich die</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	Feuerwehr zu alarmieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Rückmeldung in der Leitwarte nach Arbeits-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	beendigung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	Mitteilung, inwieweit eine nachträgliche Brand-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	schutzkontrolle durchgeführt wurde.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- 	Rauchmeldeschleifen wieder aktivieren lassen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Gesamtbeendigung der feuergefährlichen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Arbeiten ist der Leitwarte und dem SIGEKO</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mitzuteilen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach einzelnen Arbeitstagen mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">erforderlichen feuergefährdeten Arbeiten im</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bestand.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Maßnahmen bei feuergefährlichen Bauarbeiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_3000239">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die folgenden Positionen umfassen die Kenn-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zeichnungsarbeiten an den isolierten Sanitär-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">installationen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Kennzeichnung hat nach DIN 2403 und den </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorgaben des Klinikums Ingolstadt zu erfolgen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p />
                              <p />
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_3000240" RNoPart="17">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kennzeichnungsband für Durchflussmedium und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fließrichtung an Rohrleitungen, gemäß DIN 2403, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für äußeren Rohrleitungs- bzw. Isolierungsaußen-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durchmesser bis 100 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach Anzahl Kennzeichnungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kennzeichnungsband für Durchflussmedium </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">und Fließrichtung bis 100 mm.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000241" RNoPart="18">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_3000240" />
                    <Qty>45.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">über 100 bis 200 mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kennzeichnungsband für Durchflussmedium </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">und Fließrichtung über 100 bis 200 mm.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3007272" RNoPart="19">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstbefüllung des Vorratsbehälters mit Trinkwasser</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Leistung umfasst:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abstimmung und Koordination mit der Fachbauleitung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Baufirma und der Vertreter des Auftraggebers</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Erstellen eines Ablaufplanes mit Beschreibung der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dauer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Betreiben der Befüllung unter Kontrolle der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsbedingungen im</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Löschwasserbehälter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Aufnahme von Schwitzwasser während des Befüll-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vorgangs</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Protokollierung der Befüllung des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Löschwasserbehälters</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Befüllen des Behälters</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3007270" RNoPart="20">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nach Fertigstellung der Anlagen ist eine </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">SV-Abnahmeprüfung für die Sprinkleranlage einzuleiten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat an der Abnahmeprüfung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">teilzunehmen und den/die Prüfer zu unterstützen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die bei dieser Prüfung festgestellten Mängel sind vom </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auftragnehmer auf eigene Kosten umgehend</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zu beheben.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vor einer Nachprüfung ist die ordnungsgemäße </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beseitigung der beanstandeten Mängel nachzuweisen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sollte eine wiederholte Nachprüfung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(2. Nachprüfung und folgende) zum Nachweis der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ordnungsgemäßen Beseitigung der beanstandeten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mängel erforderlich sein, so sind die Kosten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch den Auftragnehmer zu tragen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle erforderlichen technischen und sicherheits-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">technischen Genehmigungen, Prüfungen und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abnahmen sind durch den Auftragnehmer zu </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">veranlassen. Er hat alle hierzu erforderlichen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Unterlagen zu fertigen, einzureichen sowie das </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die Abnahme erforderliche Hilfspersonal,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material, Messgeräte usw. zu stellen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat die Prüfung seiner Anlagen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mind. 20 Werktage vor Prüfung beim</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auftraggeber schriftlich zu beantragen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">SV-Abnahme der Sprinkleranlage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_3000149" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung (KG 491)</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_3000150">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:120pt;" />
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gemäß den Allgemeinen Vorbemerkungen (Pos. 0.2.7) sind benötigte Gerüste für die Montage in die Einheitspreise einzukalkulieren. Montagehöhen sind den Positionen zu entnehmen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt />
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_3000151" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einrichten und Vorhalten der Baustelle,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß den Allgemeinen Vorbemerkungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für sämtliche in der Leistungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aufgeführten Leistungen des AN.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baucontainer müssen auch Aufenthalts-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Lagerräume enthalten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baucontaineraufstellung ca. 200 m von</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle entfernt,  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">WC- und Waschgelegenheiten werden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die gesamte Bauzeit gestellt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Es sind alle Leistungen, die über die Neben-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">leistungen hinausgehen in dieser Position zu </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">berücksichtigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Einrichten und Vorhalten der Baustelle</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000152" RNoPart="2">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Räumen der Baustelle.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die in Anspruch genommenen Flächen bei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Baustelleneinrichtung sind in den</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ursprünglichen Zustand wieder herzustellen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Räumen der Baustelle</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_3000140" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten (KG 420)</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_3000141">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verrechnungssätze für Löhne </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">In ihnen sind enthalten: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Lohn- und Gehaltskosten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Lohn- und Gehaltsnebenkosten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeiträge, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Gemeinkostenanteile, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Gewinn. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftrag- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tarif- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichen Vereinbarung vergütet. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallver- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">die Sozialkosten vergütet. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lohn-/ Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis Stundenlohnarbeiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_3000142" RNoPart="1">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Techniker/Inbetriebnahme-Ingenieur</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Techniker/Inbetriebnahme-Ingenieur</span>
                              </p>
                              <p />
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000143" RNoPart="2">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Obermonteur-Stunden</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Obermonteur-Stunden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_3000144" RNoPart="3">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Monteur-Stunden</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Monteur-Stunden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>