
Leistungsbeschreibung
für die Beschaffung von zwei UTV 


Der Landkreis Harz beabsichtigt für die 

Feuerwehrtechnische Zentrale
Bahnhofstr. 39
38855 Wernigerode

zwei Utility Task Vehicle (UTV) zur Nutzung in den Fachdiensten des Katastrophenschutzes zu beschaffen.

Leistungsverzeichnis
Beschaffung von zwei geländegängigen UTV-Einsatzfahrzeugen für die Fachdienste

1. Allgemeines
Lieferung von zwei neuen / neuwertigen, geländegängigen Utility Task Vehicle (UTV) einschließlich feuerwehrtechnischem Ausbau, Zulassung, Einweisung sowie vollständiger Dokumentation.

Das Fahrzeug dient insbesondere der 
· Vegetationsbrandbekämpfung
· Wald- und Flächenbrandeinsätzen
· Hochwasserlagen
· Rettungseinsätzen im unwegsamen Gelände
· Material- und Personaltransport
· Erkundung und Meldediensten z.B. bei Blackoutlagen
Das angebotene Fahrzeug muss den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, der StVZO sowie den gültigen DIN-, EN- und ECE-Richtlinien entsprechen.

2. Fahrgestell
Mindestanforderungen
· Neufahrzeug / neuwertiges Fahrzeug
· Allradantrieb (4x4)
· zuschaltbare Differenzialsperre
· Servolenkung
· Automatikgetriebe (CVT oder gleichwertig)
· Motorleistung mindestens 80 PS
· Hubraum mindestens 900 cm³
· Benzinmotor
· Höchstgeschwindigkeit mindestens 60 km/h
· Straßenzulassung
· Leergewicht maximal 1.000 kg
· Bodenfreiheit mindestens 300 mm
· Watfähigkeit mindestens 300 mm
· Steigfähigkeit mindestens 35°
· Bereifung AT-Geländereifen
· Reserverad oder Pannenset
Optional:
· Anhängelast mindestens 900 kg
· Nutzlast mindestens 600 kg


3. Fahrerhaus
· mindestens vier Sitzplätze
· Sicherheitsgurte
· Überrollkäfig (ROPS)
· Windschutzscheibe aus Sicherheitsglas
· Scheibenwischer mit Waschanlage
· Hardtop-Dach
· Türen links und rechts
· Heizung und Standheizung
· Lüftung
· Innenbeleuchtung
· 12-V-Steckdose
· USB-Ladeanschlüsse

4. Fahrwerk
· Einzelradaufhängung
· Geländestoßdämpfer
· verstärkte Federung
· Unterfahrschutz
· Motorschutzplatte
Optional:
· Wechselbare Kettenantrieb für Winterlagen

5. Elektrik
· 12-V-Bordnetz
· Lichtmaschine ausreichend dimensioniert
· Zusatzsicherungskasten
· Hauptbatterie mindestens 50 Ah
· Batterietrennschalter

6. Feuerwehrtechnischer Ausbau
Fahrzeugbeklebung
· RAL 3000
· Konturmarkierung nach DIN 14502
· Feuerwehr-Schriftzüge
· Landkreiswappen


Sondersignalanlage
· LED-Einzelleuchten
· Frontblitzer
· elektronisches Sondersignal
· ECE-R65 Konformität
· ECE-R10 Konformität

Arbeitsbeleuchtung
· LED-Arbeitsscheinwerfer vorne
· LED-Arbeitsscheinwerfer hinten
· seitliche Umfeldbeleuchtung
· separat schaltbar

7. Frontausrüstung
· Seilwinde elektrisch
· Mindestzugkraft 2.500 kg
· Kunststoffseil
· Funkfernbedienung
· Umlenkrolle
· Schäkel
· Bergegurt

8. Ladefläche
· Ladefläche mindestens 500 kg
· Verzurrösen
· Aluminium-Riffelblech
· Gerätesicherungssystem
· Halterungen für:
· Feuerlöscher
· Löschrucksäcke
· Motorsäge
· Werkzeug
· Kanister
· Schanzwerkzeug
· Erste-Hilfe Rucksack
· Halterung für Schleifkorbtrage längs in Fahrtrichtung
· Schleifkorbtrage

9. Funktechnik
Vorbereitung für
· Digitalfunk MRT
· HRT-Ladeschale
· Antennenhalter
· Lautsprecher
· Hersteller und Modell sind vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen




10. Stromversorgung
· Ladeerhaltung
· DEFA-Ladesteckdose
· Batterieladegerät

11. Zusatzausstattung
· Frontschutzbügel
· Heckschutz
· Dachgepäckträger
· Dachreling
· Spiegel
· Anhängerkupplung
· Kugelkopf
· Steckdose Schuko

12. Vegetationsbrandausstattung Modul (optional) 
· Löschwassertank 200–300 Liter
· Feuerlöschkreiselpumpe z.B. Valfirest
· 30 m Druckschlauch
· D-Hohlstrahlrohr
· Schaummittelzumischung FireEx 

13. Beladung Waldbrand (optional)
· 2 Löschrucksäcke
· Feuerpatschen
· Gorgui-Tool
· McLeod
· Pulaski
· D-Schläuche
· D-Strahlrohr
· Verteiler
· Handwerkzeug
· Motorsäge Einhand / 261
· Waldbrandrucksäcke

14. Sicherheit 
· Rückfahrwarner
· Feuerlöscher 6 kg
· Verbandkasten
· Warndreieck
· Warnwesten
· Fahrsicherheitstraining




[bookmark: _GoBack]15. Dokumentation
Lieferumfang:
· Bedienungsanleitung
· Ersatzteilliste
· Wartungsplan
· Schaltpläne
· Einweisung von mindestens 7 Einsatzkräften pro Fahrzeug
· TÜV-Abnahme
· Zulassung

16. Gewährleistung
· Fahrzeug mindestens 24 Monate
· Aufbau mindestens 24 Monate
· Ersatzteilversorgung mindestens 10 Jahre


Sonstige Anforderungen
Dem Angebot ist eine technische Produktbeschreibung mit Skizze beizufügen. Es können auch geeignete, dem Leistungsverzeichnis ähnliche Lagerfahrzeuge, nicht älter als zwei Jahre, angeboten werden.






Nettogesamtpreis 					__________________________ €
Mehrwertsteuer (19%)					__________________________ €
Bruttogesamtpreis 					__________________________ €

Angabe frühestmöglicher Liefertermin:		____________________________

Datum, Ort 						Unterschrift des Anbieters 
