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1. [bookmark: _Toc420917229][bookmark: _Toc422234658]Ausführungsbeschreibung 
Kauf und Lieferung eines Ferngesteuerter Raupen-Schlegelmäher mit Frontmähwerk.

2. [bookmark: _Toc420917231][bookmark: _Toc422234660]Allgemeine Anforderungen
2.1. [bookmark: _Toc420917232][bookmark: _Toc422234661] Angebotsunterlagen
Dem Angebot sind für die angebotenen Produkte folgende Unterlagen beizulegen:
· Prospektmaterial 
· Datenblatt / Maßblatt 
· Leistungsbeschreibung des Lieferumfangs 
· [bookmark: _Toc420917233][bookmark: _Toc422234662]Bestätigung über die Erfüllung der Wurfkörperprüfung

2.2. Abnahme 
Die Abnahme erfolgt durch den Auftraggeber an folgendem Standort:
Adresse: 
Landkreis Harz
Kreisstraßenbauhof 
38820 Halberstadt, Sternstraße 11
 Die Überführungskosten des Fahrzeuges zum o.g. Standort sind in den Angebotsendpreis einzukalkulieren.

2.3. [bookmark: _Toc420917234][bookmark: _Toc422234663] Einweisung
Der Auftragnehmer führt bei Übergabe des Fahrzeuges eine Einweisung am Lieferort Adresse: Landkreis Harz, Kreisstraßenbauhof, 38820 Halberstadt, Sternstraße 11   durch. Sie ist Bestandteil des Leistungsumfangs.




3. Leistungsverzeichnis Ferngesteuerter Raupen-Schlegelmäher mit Frontmähwerk
3.1. [bookmark: _Toc422234668]Technische Geräteanforderungen (alle hier Werte sind Mindestanforderungen)
	Technische Geräteanforderungen
	
	Angaben des Bieters

	· Maximale Flächenleistung
	4500-5500 m²/h
	

	· Maximale Motorleistung
	15-18 KW
	

	· Nennleistung
	12-17 KW
	

	· Drehzahl
	3600 U/min
	

	· Hubraum
	600-650 cm³
	

	· Gewicht
	< 430 kg
	

	· Mäh-Art
	Schlegelmäher
	

	· Wendekreis
	0 m
	

	· Standsicherheit (DIN EN ISO 5395)
	-
	-

	· quer zum Hang
	>=55 grad
	

	· bergauf und bergab
	>=44 grad 
	

	· Abmessungen L/B/H
	184/115/69 cm
	




	Motor
	
	Angaben des Bieters

	· 2 Zylinder Benzin-Motor horizontal
	
	

	· 4 Takt OHV-Motor
	
	

	· Motor mit Benzinpumpe
	
	

	· Motor mit Ölpumpe und Ölrückführung
	
	

	· Startsystem: Elektrostart
	
	




	Fahrantrieb 
	
	Angaben des Bieters

	· Raupenlaufwerk mit Stahleinlage
	
	

	· Kettenantrieb: Hydrostatisches Zero-Turn Getriebe (Hydro Gear)
	
	

	·  Bypass Freischaltung Hydrostaten und Bremse
	
	

	· Automatische Feststellbremse im Stillstand
	
	


[bookmark: _Toc422207401][bookmark: _Toc422234669]
	Mäheinrichtung
	
	Angaben des Bieters

	· Schnittbreite
	min. 100 cm
	

	· Aufwuchshöhe
	bis ca.150 cm
	

	· Y-Schlegel, beidseitig verwendbar
	
	

	· Messerantrieb durch Keilriemen
	
	

	· Stufenlose, elektrische Schnitthöhenverstellung per Fernbedienung
	40-110 mm
	

	· Mechanische Schnitthöhenanzeige
	
	

	· Serviceposition Schlegel per Handspindel
	
	

	· Ausgehobenes Frontmähwerk im Betrieb
	
	

	· Pendelndes Mähdeck bei Bodenkontakt
	
	

	· Geprüfter Steinschlagschutz durch DLG nach DIN EN 13524:2014 Anhang B
	
	

	· Wartungsfreie Rotorlager
	
	

	· Ferngesteuerte mechanische Messerkupplung
	
	

	· Höher liegende Nachlaufrolle
	
	

	· Einstellbarer Gleitrahmen für garantierten Bodenabstand von mind. 12 cm zum Schutz von Bodenlebewesen
	
	



	Sonstiges
	
	Angaben des Bieters

	· Verzurrösen 
	
	

	· Intuitiv bedienbare Profi-Fernsteuerung bis 300 m Reichweite
	
	

	· Integriertes Ketten-Schnellspann System
	
	

	· Werkzeugloser Zugang zu Ölstab, Luftfilter, Ölfilter, Ölablass, Kühlluftkanal Motor
	
	

	· Ölwechselsintervall des hydrostatischen Antriebs 50/400/800 Std. …
	
	

	· Einfacher Transport quer in 3,5 t Transporter
	
	

	· Insektenscheuchvorrichtung optional erhältlich
	
	

	· 12 V Buchse zum Laden der Batterie oder für Verbraucher
	
	

	· Ersatzteilgarantie > 10 Jahre nach Produktionsende
	
	

	· Erweiterte Herstellergarantie 2 Jahre Profieinsatz, bei Registrierung laut Hersteller
	
	





     Ordnungszahl	Kurztext						 	Betrag in EUR
 
     3.	                      	Raupen-Schlegelmäher							  EUR
    _______________________________________________________________________________
		            Summe LV							 	  EUR
	
 			 Zzgl. 19 % Mwst.					 	              EUR
			Gesamtpreis	         			                                                    EUR
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