Neubau eines Vereinshauses für den TSV Bemerode und die SG Bemerode mit Restaurantbetrieb
Neubau Vereinshaus TSV / SG Bemerode	Teil B1.4 Ausstattungstabelle zum Raumbuch


Teil B 1.4 Ausstattungstabelle zum Raumbuch


	 300
	Decke
	

	
	D1
	Unterdecke aus Gipskarton-/faserplatten mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, weiß oder heller Farbton in Abstimmung mit Nutzer

	 
	D1.1
	wie D1, ballwurfsicher

	 
	D2
	Decke, akustisch wirksam nach DIN 18041

	 
	D2.01
	wie D2, ballwurfsicher

	 
	D2.1
	Akustisch wirksame Unterdecke als gelochte oder geschlitzte Gipskarton-/faserplatte mit Schalldämmauflage aus Mineralfaser, eingeschlagen in PE-Folie zur Verhinderung des Übertritts von Fasern in die Raumluft

	 
	D2.1.1
	Wie D2.1, ballwurfsicher

	 
	D2.2
	Akustisch wirksame Unterdecke als gelochte oder geschlitzte Gipskarton-/faserplatte mit Schalldämmauflage aus kunstharzgebundenen Glaswolleplatten mit optisch geschlossener Oberfläche und mikroporösem Farbauftrag

	 
	D2.2.1
	wie D2.2, ballwurfsicher




	 300
	Wand
	

	
	W1
	Dispersionsfarbe, weiß oder heller Farbton (weiß abgetönt); Auswahl in Abstimmung mit Nutzer

	 
	W1.1
	Wie W1, im Bereich der Arbeitsplatten bis 1,05 über der Platte oder bis Unterschrank Fliesenbelag

	 
	W2
	Fliesenbelag, Steinzeug, Farbe in Abstimmung mit Nutzer
Höhe WC Bereich: 1,5 m, Höhe Duschbereich: 2,0 m, oberhalb Fliesen wie
W1

	 
	W2.1
	Fliesenbelag, Steinzeug, Farbe in Abstimmung mit Nutzer, Fliesenhöhe OF Türzarge, ca 2,00 m oberhalb Wandfliesen wie W1

	 
	W3
	Fliesensockel 7,5cm hoch, Material wie unter F2

	 
	W3.1
	liegender Hohlkehlsockel

	 
	W3.2
	Sockel aus Massivholzleiste mind.8cm hoch und 16mm stark, behandelt

	 
	W4
	0,7 - 1 m hohe Paneele aus Holz, incl. Prallleiste, oberhalb Paneele wie W1

	 
	W5
	1 m hohe Prallwand (Teppich auf 2cm Schaumstoff), im Bereich Kletterwand raumhoch, oberhalb Prallwand wie W1

	 
	W6
	WC-Trennwände aus kratz-, abrieb-, und schlagfester Oberfläche mit
gerundetem Kantenschutz, hohe Stabilität
Höhe der Trennwände: raumhoch; Bodenfreiheit 15cm

	 
	W6.1
	wie W6, Höhe 2.00m

	
	W6.2
	Türen wie W6, seitlich durchlaufender Klemmschutz aus Weichlippenprofil, 3-Rollen Band in Edelstahl V2A, nach außen aufschlagend. Anschlag über Ringgriffe und Türpuffer
Höhe 2.00m mit Frei-Besetzt-Rosette ausgestattet

	
	W6.3
	Türen, Höhe 2.00m sonst wie W6.2 mit Frei-Besetzt-Rosette ausgestattet
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	Fußboden


	
	F1
	Linoleum Bahnenware 2,5 mm

	 
	F1.1
	Linoleum Bahnenware 2,5 mm, auf Elastikmatte

	 
	F2
	Fliesenbelag, rutschhemmend, Steinzeug R10

	 
	F2.1
	Fliesenbelag, rutschhemmend, Steinzeug R11

	 
	F3
	Teppichboden Bahnenware, d= ca. 5,5mm als Kugelgarnteppich mit richtungsfreier Kugelstruktur

	 
	F4
	dauerhafter 2K-Anstrich, ölresistent

	 
	F4.1
	dauerhafter 2K-Anstrich, ölresistent, antistatisch

	 
	F5
	eingepasste aufrollbare Schmutzfang- und Sauberlaufzone in Edelstahlwinkelrahmen Trittflächen aus Rauhhaarrips, Mattenhöhe ca. 22mm.

	 
	F6
	außenliegender, feuerverzinkter Gitterrost MW 30/10 (Rutschsicherheit ist zu beachten), unterhalb Schmutzgrube mit Reinigungsmöglichkeit von min. 15-20 cm Tiefe, bei schwellenlosen Türen an die Größe des Öffnungsradius der Tür anpassen




	300
	Sonnenschutz/Verdunkelung/ Fenstergaze / Sichtschutz

	 
	SO1
	Fensterflächen sind abhängig von der Himmelsrichtung mit einem wirkungsvollen Sonnenschutz auszustatten, hierbei ist der passive Sonnenschutz dem aktiven vorzuziehen

	
	SO1.1
	bei südlicher, östlicher und westlicher Ausrichtung des Raumes Sonnenschutz außen, elektrisch betrieben oder stationär

	
	SO2
	Schienensystem für Vorhänge innen

	 
	SO2.1
	Verdunkelungsvorhänge

	 
	SO3
	Fliegengaze feinmaschig, vor allen Fensteröffnungsflügeln

	 
	SO4
	Verglasung mit Sichtschutz, z.B. mattierte Folie zwischen den Scheiben
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	Abwasser, Wasser

	 
	 
	Sanitärobjekte

	 
	S1
	Alle Handwaschbecken:
gerundete Form, aus Qualitäts-Sanitärporzellan EN 14688 Cl 25, mit keramischem Überlauf, extraglatte, dauerhaft gebrannte Glasur. Nachkaufgarantie: 10 Jahre, Röhrengeruchverschluss und Siebventil. Unterschiedliche Montagehöhe je nach Nutzergruppe. Alle Armaturen als Einhebel-Mischarmaturen mit Verbrühschutz. Massive Ausführung Messing verchromt ohne Kunststoffteile. Anschlussröhrchen aus Kupfer, verchromt, Geräuschklasse 1. 

	 
	S1.1
	Allgem, wie S1, Maße ca.55x45cm, Montagehöhe ca.85cm

	 
	S1.2
	Kinder, wie S1, Maße ca.55x40cm, Montagehöhe ca.65-75cm

	 
	S1.2.1
	Waschtischrinne, Qualitätsporzellan wie in S1 beschieben; Breite ca.180cm, 
Montagehöhe ca. 65-75 cm, zum Bespielen geeignet

	 
	S1.3
	U3.,wie S1, Maße ca.50x40cm, Montagehöhe ca.50-60cm,

	 
	S1.3.1
	Waschrinne, wie 1.2.1; Breite ca.120cm, Montagehöhe ca. 50-60 cm

	 
	S1.4
	Beh.- gerecht, Qualität wie S1, Abmessungen B = 600 mm, T = 490mm
´- Unterputzgeruchverschluss, mit Abdeckplatte 182 x 335 mm, weiß,
´- Einhand-Waschtischarmatur, mit Keramik-Kartusche, variabel einstellbare
Mengenbegrenzung, einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min, extralanger Metallhebel, Temperaturbegrenzer

	 
	S1.5
	wie S1.1, Maße ca.55x45cm, höhenverstellbar,

	 
	S1.6
	Ausguß, Edelstahl mit Wandarmatur

	 
	S1.7
	Urinal, automatische Spülauslösung, 0,5 l Spültechnik, extraglatte, dauerhaft gebrannte Glasur, 

	 
	S2
	Alle WC-Anlagen: Tiefspüler, extraglatte, dauerhaft gebrannte Glasur. Durchgehend glasierter Spülrand. 
Nachkaufgarantie: 10 Jahre, Wandeinbauspülkasten einstellbar 6 -9 l im Tragegestell, 
´- WC-Sitz weiß mit Deckel, mit durchgehender Scharnierwelle in CrNi-Stahl;
´- WC-Betätigungsplatte, aus Zink-Druckguss, verschraubbar, für Betätigung von vorne, für 2-Mengen-Spülung,
´- WC-Papierhalter, aus Nylon mit Stahlkern.

	 
	S2.1
	S2, Erwachsene: Sitzhöhe ca. 45 cm

	 
	S2.2
	Wie S2, Kinder: Sitzhöhe ca. 35 cm

	 
	S2.3
	Wie S2, U3: Spezial-Krabbler-WC, Sitzhöhe ca. 20 cm

	 
	S2.4
	Tiefe: 700 mm 
´- WC-Sitz ohne Deckel,
´- 2 Stück Stützklappgriff je mit E-Taster Spülen, Alarm und WC-Papierhalter, drehbar, hochklappbar mit einstellbarer Bremse mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte, blaue Taste zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste zum Auslösen, 
´- 1 Stück Rückenstütze, Spülauslösung über Stützklappgriff und über Betätigungsplatte möglich,  

	 
	S3
	Die Brauseanlage hat folgenden Anforderungen zu genügen (Angaben pro Duschplatz)
1 Thermostatwandbatterie (s.a 4.2.3.3) Gehäuse aus Rotguss, 10-50°C, Temperaturwähler mit Sicherheitssperre mit Festanschlag, mit integrierten Rückflussverhinderer und Edelstahlschmutzfangsieb, Ganzmetall-Ausführung, mit Möglichkeit zur thermischen Desinfektion (+70°C), Wandanschlusssatz mit absperrbaren S-Anschlüssen, Schlauchbrausegarnitur, Metallschlauch, Brausestange schwere Ausführung alle sichtbaren Teile verchromt, 

	 
	S3.1
	wie S3, Stahl-Brausewanne 90x90 cm

	 
	S3.2
	Beh.-ger., wie S3, Bodenablauf, Ausstattung gem. Broschüre

	 
	S 4.1
	Spiegel, Splitterschutz, verdeckte, kindersichere Befestigung.

	 
	S 4.2
	Hygieneausstattung: Papierhalter Nylon mit Stahlkern, verdeckte Befestigung.

	 
	S 4.3
	Seifenspender: Edelstahl mit Bügel, Behälterinhalt 0,6 Liter, auswechselbar, frei befüllbar ohne Markenbindung, 
Ersatzbehälter.

	 
	S 4.4
	Desinfektionsmittelspender: Edelstahl mit Bügel, Behälterinhalt 0,6 Liter, frei befüllbar ohne Markenbindung.

	 
	S 4.5
	Papierhandtuchspender, für ca. 400 Falthandtücher, frei befüllbar mit allen handelsüblichen Falt-
Papierhandtüchern, Edelstahl.

	 
	S 4.6
	Papierkorb, Metalldraht, Edelstahl oder beschichtet.

	 
	S 5
	Armaturen: 
keramisch dichtend, Messing verchromt, keine Kunststoffteile im sicht- und berührbaren Bereich, abflammbar für Trinkwasserbeprobung, robuste Ausführung, Geräuschklasse 1. Standarmaturen mit Kupferrohranschluss. Bei Mischarmaturen ist Verbrühschutz zu gewährleisten. Länge der Bedienhebel entsprechend der Nutzergruppe (Kinder, Barrierefrei, etc.).

	 
	S 5.1
	Selbstschlussarmatur, Laufzeit einstellbar, nur Kaltwasser.

	 
	S 5.2
	Selbstschlussarmatur, Laufzeit einstellbar, Kalt- und Warmwasser.

	 
	S 5.3
	Elektronische Armatur, berührungsfrei, nur Kaltwasser, mit automatischer Hygiene-Spülung.

	 
	S 5.4
	Elektronische Armatur, berührungsfrei, Kalt- und Warmwasser, mit automatischer Hygiene-Spülung.

	 
	S 5.5
	Einhebelmischarmatur.

	 
	S 5.6
	Einhebelmischarmatur mit ausziehbarer Brause.

	 
	S 5.7
	Spültischarmatur.

	 
	S 5.8
	Thermostatarmatur mit Schlauchbrause.

	 
	S 5.9
	Thermostatarmatur mit Schlauchbrause und barrierefreier Ausstattung.

	 
	S 5.10
	Thermostat-Duscharmatur, computergesteuerte Funktionen  für Hygienespülung, thermische Desinfektion, 
Datenprotokollierung.

	 
	S 5.11
	Frostfreie Außenzapfstelle, Schild "Kein Trinkwasser" (Schlauch mit Spritzdüse und Haspel für Fettabscheider).

	 
	S 5.13
	Zapfventil, Rohrbelüfter, Rückflussverhinderer (Schlauch mit Spritzdüse und Haspel in Küchen).

	 
	S 5.14
	Elektr. geregelter Kleindurchlauferhitzer 230V 25A

	 
	S 5.15
	Elektr. geregelter Durchlauferhitzer 13 Kw  400V  20A
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	 Elektro
	

	 
	E2.1
	Schukosteckdose 230V, 16A

	 
	E2.2
	Schukosteckdose 230V, 16A, mit erhöhten Berührungschutz geschaltet für Hängeschrankbeleuchtung

	 
	E2.3
	Schukosteckdose 230V, 16A, mit erhöhten Berührungsschutz

	 
	E2.4
	CEE Steckdose 3,N,PE, 400V, 16A

	 
	E 2.4.1
	CEE Steckdose 3,N, PE, 400V, 32A.

	 
	E2.5
	Lichtschaltungen

	 
	E2.5.2
	Lichtschaltungen mit Kontrolllampe

	 
	E2.5.3
	Lichtschaltungen als Tasterschaltung mit Orientierungslampe

	 
	E2.6
	Leitungsauslassdose

	 
	E2.7
	Fußbodentank mit Estrichkanal, Bestückung nach Raumbuch

	 
	E 3.1
	Fußbodentank mit Estrichkanal bestückt mit 2x E2.3 + IK2.3.

	 
	E 3.2
	Steckdosenwürfel von Decke abgependelt bestückt mit 3x E2.3

	 
	E 3.3
	Stahlblech-BR-Kanal raumhoch neben Tafel inkl. 4xE2.3 plus luK+ BR-Kanal hinter Tafel bestückt mit 3xE2.3 plus luK. Farbe nach Farbkonzept des AN.

	 
	E 3.4
	Stahlblech-Brüstungskanal, waagerecht, unter Fenster bestückt mit 4x E2.3 plus luK. Farbe nach Farbkonzept des AN.

	 
	E 3.4.1
	Stahlblech-Brüstungskanal, waagerecht, lange Wandseite bestückt mit 10x E2.3. Farbe nach Farbkonzept des AN.

	 
	E 3.4.2
	Stahlblech-Brüstungskanal, waagerecht, lange Wandseite bestückt mit 5x E2.3, jeweils separaten FI-LS. Farbe nach Farbkonzept des AN.

	 
	E 3.4.3
	Stahlblech-Brüstungskanal raumhoch bestückt mit 4x E2.3 plus luK. Farbe nach Farbkonzept des AN.

	 
	E 3.5
	Stahlblech-Brüstungskanal, waagerecht raumumlaufend
bestückt mit 88 x E2.3,
27x 3-fachSteckdose - Schüler, 2x 3-fachSteckdose - Lehrer;
1 x 3-fachSteckdose Server; separate Stromkreise, sowie FI-SS für
max. 3x 3-fachSteckdose; für Lehrer; für Server. Farbe nach
Farbkonzept des AN.

	 
	E 3.5.1
	Stahlblech-Brüstungskanal, waagerecht raumumlaufend bestückt mit 10 x E2.3 plus luK. Farbe nach Farbkonzept des AN.

	 
	E 3.5.2
	Stahlblech-Brüstungskanal, waagerecht raumumlaufend bestückt mit 26 x E2.3. Farbe nach Farbkonzept des AN.

	 
	E 6.1
	Deckenleuchte UGR 22

	 
	E 6.1.1
	Deckenleuchte UGR<=19; Einbau mit opaler Abdeckung

	 
	E 6.1.2
	Deckenleuchte dimmbar UGR <=19; Einbau mit opaler Abdeckung

	 
	E 6.2
	Deckenleuchte, UGR 25; Einbau mit opaler Abdeckung

	 
	E 6.3
	Deckenleuchten für Bildschirmarbeitsplätze UGR<=19; Einbau mit opaler Abdeckung

	 
	E 6.4
	Wannenleuchte UGR 25





	 
	E 6.4.1
	Wannenleuchte, stoß- und schlagfest. UGR 25

	 
	E 6.5
	Wannenleuchte UGR 22

	 
	E 6.6
	Spiegelleuchten

	 
	E 6.7
	Deckenleuchte Schutzart >= IP54 UGR 25

	 
	E 6.8
	Wandleuchten als Akzentbeleuchtung.

	 
	E 6.9
	Deckenstrahler.

	 
	E 6.10
	Pendelleuchte. UGR 25

	 
	E 6.11
	Deckenleuchte mit Abdeckscheibe opal. UGR 25

	 
	E 6.12
	Downlight mit Abdeckscheibe opal, UGR 25

	 
	E 6.12.1
6.12.1
	Deckenanbau-Downlight mit Abdeckscheibe UGR 25

	 
	E 6.13
	Deckenleuchte Schutzart >=IP54

	 
	E 6.14
	Deckenleuchte breitstrahlend IP50

	 
	E 6.15
	Ballwurfsicher DIN 57710-13, Beleuchtungsklasse II, EN 12193, UGR 22
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	IK1
	Telekommunikation (Sicherheitsanschlüsse)

	
	IK1.1
	TAE-NFF Anschlussdose (für BMA, EMA, ggf. Aufzugsnotruf)

	
	IK1.2
	Hauseinführung, Hauptanschluss Telekom

	
	IK2.
	Datenanschlüsse / Netzwerk

	
	IK2.1.
	Datenanschluss Cat 6 (Doppeldose, 2 Ports belegt, je Port ein separates Kabel) – Standard in allen relevanten Räumen

	
	IK2.2
	Datenanschluss Cat 6 für Access Points (Doppeldose, 2 Ports belegt, deckenhoch) – zentral oder gemäß Raumgeometrie positioniert

	
	IK2.3
	Datenanschluss Cat 6 für DECT-Repeater (Doppeldose auf UKFD 30 cm, inkl. 230 V Steckdose) 

	
	IK3.
	Gegensprechanlage

	
	IK3.1
	Gegensprechanlage außenliegen, Ruftaste, witterungsbeständig und vandalismusgeschützt (z. B. Edelstahlgehäuse, IP65)

	
	IK3.2
	Innenstellen (Sprechstellen) der Gegensprechanlage

	
	IK4.
	Fluchttürsystem 

	
	IK4.1
	Vorhaltung für Fluchttürterminals (z. B. Hohlraumunterputzdosen mit Leerrohrzuführung)

	
	IK 4.2
	Ruhestrom-Türöffner bzw. Panikschlösser mit innenliegender Klinke 

	
	IK5.
	Türklingel- und Türöffneranlage

	
	IK5.1
	Klingelknopf / Taster Haupteingang

	
	IK5.2
	Klingelläutwerk mit optisch-akustischer Signalisierung (entwurfsabhängig)

	
	IK5.3
	Umschalter „Klingel optisch“, „Klingel akustisch“ (z.B. Schießstand) entwurfsabhängig

	
	IK7.
	Lichtrufanlage (LRA)

	
	IK7.1
	LRA für barrierefreies WC nach Detailplanung, Signale der Notrufanlage vor Toilettentür Flur. 

	
	IK7.2
	LRA für barrierefreie Dusche, Signale der Notrufanlage vor Duschentür Flur.

	
	IK7.3
	Parallelanzeige LRA des BH-WC oder der BH-Dusche Ton, Lichtsignal.

	
	IK7.4
	Abgesetzte Signalisierung der Notrufanlage (vor Tür, optisch/akustisch)

	
	IK8.
	Netzwerkschränke 

	
	IK8.1
	Zentraler Netzwerkschrank 19“

	
	IK 9
	Einbruchmeldeanlage (EMA)

	
	IK 9.1
	Parallelanzeige EMA 

	
	IK 9.2
	EMZ, weitere Komponenten nicht im Raumbuch, diese sind entwurfsabhängig nach der Planungsgrundlage zu planen.

	
	IK 10
	Brandmeldesystem gemäß Brandschutzkonzept BMA o. BWA 

	
	IK 10.1
	Parallelanzeige BMA/BWA (entwurfsabhängig).

	
	IK 10.2
	BMZ-Standort gemäß Brandschutzkonzept

	
	IK 11
	Schlüsselschalter vor Windfang zum Öffnen automatischer Türen 

	
	IK 12
	Audiovisuelle Signalübertragung in Innen- und Außenbereich

	
	IK 12.1
	XLR-Anschluss (Symmetrisches, abgeschirmtes Audiokabel, 3-polig, standardmäßig für analoge Audiosignale)

	
	IK 12.2
	HDMI-Anschluss (Abgeschirmtes HDMI-Kabel nach aktuellem Standard - Übertragung von digitalen Video- und Audiosignalen.)
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