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Humboldt-Gymnasium Eberswalde - 7.BA - Dachdichtungsarbeiten
Dachdichtungsarbeiten
	OZ
	Typ
	Bezeichnung / Beschreibung
	Menge
	Einzelpreis (Netto)
in EURO
	Gesamtpreis (Netto)
in EURO

	
	Gruppe
	7.BA -  Dachdichtungsarbeiten
7.BA -  Dachdichtungsarbeiten
	 
	
	

	
	Gruppe
	Dachabdichtungsarbeiten
Am A.-v.-Humboldt-Gymnasiums soll in den Sommerferien (09.07.-21.08.2025) die Dacheindeckung des Treppenhauses am Verwaltungsgebäude inkl. Dämmung und Anschlüsse erneuert werden.  Bei den Demontage- und Montagearbeiten sind die angrenzenden Bauteile (Boden, Wände, Elektroinstallationen ...) entsprechend vor Verunreinigungen und Beschädigungen zu schützen. Dies wird nicht gesondert vergütet und ist in die Preise einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der erbrachten Leistungen. Vor Angebotsabgabe wird die Besichtigung  empfohlen. Termine mit dem Hausmeister  können telefonisch (03334/250815 od. 0173/6181913) vereinbart werden.
	 
	
	

	
	Leistung
	Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung für in nachfolgenden Positionen beschriebenen Leistungen, einschließlich Lastenaufzug und ggf. erforderliche Kranstellung,  Liefern, Vorhalten und Entfernen. Ein Fassadengerüst  als Absturzsicherung wird bauseits gestellt.
	1 psch
	
	

	
	Leistung
	Demontage Brandwandabdeckung
Demontage der vorhandenen Brandwandabdeckung, b ca 60cm, und für späteren Wiedereinbau seitlich lagern.

	8 lfdm
	
	

	
	Leistung
	Demontage Stehfalzverblechung
Vorhandene Stehfalzeindeckung abbauen und entsorgen.

	26 m²
	
	

	
	Leistung
	Demontage Unterkonstruktion
Unterkonstruktion bestehend aus Schalung und Konterlattung abbauen und entsorgen.

	26 m²
	
	

	
	Leistung
	Ausbau Wärmedämmung
Ausbau der vorhandenen Wärmedämmung aus Styropor, ca.  14cm, inkl. Attikabereich (h ca. 35-50cm).
einschließlich: Laden und Abfahren,
Entsorgung in gesonderter Position.

	26 m²
	
	

	
	Leistung
	Entsorgung Dämmung
Entsorgung der Styropordämmung

	0,5 t
	
	

	
	Leistung
	Wärmedämmung verlegen
Mineralwolldämmung,  für Dämmung zwischen den Sparren
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, aus Steinwolle, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Dicke ca. 200 mm, Gesamt-U-Wert ( Warmdach ) 0,2 W/(m2*K), liefern und entsprechend der Herstellervorgaben verlegen

angebotenes Fabrikat:.................................
(vom Bieter anzugeben)
	26 m²
	
	

	
	Leistung
	Dämmung aufgehende Bauteile
Innenseite der Brandwanderhöhung
Steinwollplatten wie vor beschrieben, Dicke 60mm, Höhe Attika bis 500mm,, liefern und als innere Wandbekleidung bzw. oberen Abschluß der Attika ausführen incl. Ansetzkleber.
Attika : 24 cm KS-Mauerwerk, Höhe 50 cm
	8 lfdm
	
	

	
	Leistung
	Unterspannbahn einschl. Konterlattung
Diffussionsoffene Unterspannbahn einschl. Konterlattung liefern und auf den Sparren montieren.

Fabrikat:..........................
(vom Bieter anzugeben)
	26 m²
	
	

	
	Leistung
	Holzschalung
Rauhspund-Dachschalung  als Unterdach, d = 24 mm liefern und verlegen.
	26 m²
	
	

	
	Leistung
	Vordeckbahn
Diffussionsoffene Vordeckbahn liefern und verlegen

Fabrikat:...................................
(Vom Bieter anzugeben)
	26 m²
	
	

	
	Leistung
	Stehfalzdeckung
Doppelstehfalzdeckung aus Zinkblech,
Dachneigung ca. 5 und 45°
Metalldicke: ca 0,70 mm
Achsmaß ca. 530 mm
liefern und entsprechend der Herstellerangaben einbauen.

	26 m²
	
	

	
	Leistung
	Anschlagpunkte
Permanenten Einzelsicherungspunkt Sekurant mit Ringöse. Durchdringungsfrei zum festklemmen auf dem Stehfalzprofil,
liefern und montieren , inkl. Einbaudokumentation für
Sachverständigenabnahme.

angebotenes Fabrikat:.................................
(vom Bieter anzugeben)
	2 St
	
	

	
	Leistung
	Montage Brandwandabdeckung
Montage der seitlich gelagerten Brandwandabdeckung, b=40-60cm, incl. aller Befestigungs- und Verbindungsmittel

	8 lfdm
	
	

	
	Leistung
	Dachrinne
Kastenrinne vorgehängt,
Material Zinkblech,  einschl. Rinnenblech, 2 Endböden und Ablaufstutzen, liefern und an vorhandenes Fallrohr anschließen.
Breite ca. 200 mm

Fabrikat:...........................
(vom Bieter anzugeben)
	3 lfdm
	
	

	
	Leistung
	Erneuerung Lichtkuppel RWA
Vorhandene Lichtkuppel einschließlich Aufsatzkranz demontieren und entsorgen. Runde Lichtkuppel mit hochwertiger 2-schaligen Durchbruchsicheren Kunststofverglasung, U-Wert max.2,7 W/(m2 * K), Nettweite dm =  150 cm, Ausführung öffenbar als RWA, einschl passendem wärmegedämmtem Aufsatzkranz, Höhe ca. 30 cm, liefern und montieren, abdichten und an vorhandene RWA-Einrichtung anschließen.
Farbton: weiß
Fabrikat: .........................................
(vom Bieter anzugeben)
	1 St
	
	

	
	Leistung
	Stundenlohn Facharbeiter
Stundenlohn Facharbeiter für Unvorhergesehenes, nur nach Anweisung des Auftraggebers
	10 h
	
	

	
	Leistung
	Stundenlohn Helfer
Stundenlohn wie vor, jedoch für Helfer
	10 h
	
	

	
	Leistung
	Stundenlohn Vorarbeiter
Stundenlohn wie vor, jedoch für Vorarbeiter
	5 h
	
	

	
	Zwischensumme
	

	
	zzgl.
	% USt.
	

	
	Zwischensumme
	

	
	abzgl.
	% Skonto
	

	
	Endsumme
	

	
	
	


Das komplette Angebot besteht aus diesem unterschriebenen Leistungsverzeichnis / Preisblatt sowie den in den Vergabeunterlagen aufgeführten Unterlagen und Nachweisen.
Es gelten die beigefügten Bewerbungs-, Vergabe- und Vertragsbedingungen.
	
	

	Unterschrift(en) / ggf. zusätzlich Firmenstempel
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