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Leistungsverzeichnis

Los 1 Unterhaltungspflege Grünzug Gewerbegebiet 

Titel 1 (pflichtig 2026)
Titel 2 (vollumfänglich / Jahr)


	


	1
	
	
	Titel 1- pflichtig 2026
	
	
	Menge
	
	
	ME  
	
	
	EP  Netto (in EUR)
	
	
	GP Netto (in EUR)
	

	
	1.1  
	
	
	Grünpflege – Gewerbegebiet 
	

	
	1.1.01
	
	Unterhaltungspflege – straßenbegleitender Hecken 
	

	1.1.01.10  
	Pflege straßenbegleitender Hecken 
Die Sträucher verschiedener Arten, meist im Zusammenhang einer Baumpflanzung entlang der Straßen, sind entsprechend in Form zu schneiden (Ästhetik und Lichtraumprofil).

Entfernung abgestorbener, pilzbefallener bzw. kranker Pflanzenteile gemäß DIN 18922 sind verpflichtend auszuführen. Sicherstellung der Verkehrssicherheit entlang der Straßen und Wege. Schnittgut ist aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.

Die gesamte rechnerische Länge (alle Umringungsmaße) aller zu schneidenden Baumunterpflanzungen beträgt somit insgesamt ca. 2.500 lfm.

Wichtig: Bei diesem Maß handelt es sich um ein ca. Maß. Vor Abgabe eines Preisangebotes wird empfohlen diese Pflanzungen deshalb vorher zu besichtigen.

Die Pflege erfolgt 2 x jährlich 

Anzahl der Arbeitsgänge: 2 AG 


	5.000
	lfm
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
  

	1.1.01.20







































	Hecke zwischen Industriestraße und Gewerbestraße
Die Hecke zwischen Industriestraße und Gewerbestraße, hinter dem Gehweg und dem Grünzug (südliche Seite der B1) sind gemäß DIN 19890 zu pflegen. Die Länge dieser Hecke beträgt 250 m.

Ein jährlicher Rückschnitt bis zum Pflaster des Gehweges sowie die andere Seite bis kurz vor der Grundstücksgrenze (Zaun) ist durchzuführen. Die Schnitthöhe hier beträgt ca. 2 m. 
Das Schnittgut ist zu entsorgen und entsprechende Nachweise zu erbringen.

Die Pflege erfolgt 2 x jährlich Frühjahr/Herbst 






















	500
	lfm
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
  
	  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.1.01.30
	Unterhaltungspflege einzelner Sträucher, Gehölze im Straßenbereich 
Entfernung abgestorbener, pilzbefallener bzw. kranker Pflanzenteile gemäß DIN 19890 sind verpflichtend auszuführen. 

Eine regelmäßige Entfernung von nicht gewünschtem Aufwuchs (Wildwuchs) wie Eschenahorn, Pappeln sowie anderen Pflanzen ist entsprechend des vorliegenden LV´s umzusetzen. 
Hier ist es teilweise nötig, diese manuell (Handarbeit) auszuführen.

Sicherung der Verkehrssicherheit entlang der Straßen und Wege. Das Schnittgut ist zu entsorgen und entsprechende Nachweise zu erbringen. 
Alternativ ist das Häckseln möglich, dabei kann das Häckselgut ordentlich in den Sträuchern verteilt werden.

Die Höhen der Strauchgruppen betragen ca. 1,5 – 3 m.


	105
	Stück
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.1.02
	Unterhaltungspflege Grünanlagen 

	 
	Hinweis:
Unterhaltungspflege Rasenfläche
Bei langer Trockenheit bzw. bei anderen ökologischen Gegebenheiten (blühwiese) ist es seitens des AG möglich, nur eine Mahd der gesamten Rasenflächen zu beauftragen.
Es besteht seitens des AN kein Anspruch auf eine 2. Mahd.
Das Mähen des Banketts ist aus Verkehrssicherungsgründen 4 x im Jahr durchzuführen.
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk228267951]1.1.02.10  
	Grünanlage Technikerstraße 
Die Grünanlage Technikerstraße erstreckt sich vom Neuen Hönower Weg bis zur Handwerkerstraße. In dem Bereich der Technikerstraße verläuft der Grünzug zwischen beiden Spuren.

Der Anteil von Grasland in diesem Bereich kann nur geschätzt werden. Es handelt sich um ca. 9000 m² Grasland, den anderen Anteil bilden Buschpflanzungen, Wege und Teiche. 

Vor den Mäharbeiten ist eventuell vorhandener Müll/Unrat (Pos. 1.1.05.20) aufzunehmen
Das Straßenbegleitgrün, ca. 1,5 m neben der Straße zwischen den Baum/Buschpflanzungen gehört nicht zu diesem Areal. 
Die Mahd kann mit einem Mulchmäher erfolgen.
Das Mähgut kann vor Ort verbleiben. 

Die Pflege erfolgt 2 x jährlich Frühjahr/Herbst 
	18.000
	m²
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.1.02.20  
	Grün parallel zur B1 
Diese Grünanlage erstreckt sich von der Ecke Neuer Hönower Weg / B1 parallel zur B1 bis zur Fläche hinter dem Gehweg von der Digitalstraße auf die B1. Auf der südlichen Seite wird diese Fläche durch den Geh/Radweg B1 und nördlich durch die Grundstücksgrenze begrenzt. 
Der Grünbereich links der Technikerstraße bis zur Handwerkerstraße ist Bestandteil dieses Areals (ggü. Amazon) 
Die Größe dieser Fläche beträgt insgesamt 8.000 m² und ist entweder zu mähen oder zu mulchen
Vor den Mäharbeiten ist eventuell vorhandener Müll/Unrat (Pos. 1.1.05.20) aufzunehmen

Die Pflege erfolgt 2 x jährlich Frühjahr/Herbst
















	16.000
	m²
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.1.02.30
	Grünanlage westlich Gewerbegebiet
Die Grünanlage befindet sich in der Nord-Südausrichtung zwischen dem Bahndamm und der B1 und in der Ost-Westausrichtung zwischen der Bebauung Gewerbegebiet und der Stadtgrenze Berlin. Die Gesamtgröße dieser Anlage beträgt ca. 9,6 ha 
Die Größe der Fläche des Graslandes innerhalb dieser Anlage kann nur geschätzt werden. Es ist von einer Grasfläche von ca. 6 ha auszugehen. Die verbleibenden 3,5 ha entfallen auf Buschpflanzungen, Wege und Teiche
Das Areal ist durch mehrere große Versickerungsbecken geprägt, die durch verschiedene Staubauwerke wie Mauern und Dämme voneinander getrennt sind. 
Die Fläche ist entweder zu mähen oder zu mulchen
Im Zuge der Mäharbeiten ist eventuell vorhandener Müll/Unrat (Pos. 1.1.05.20) aufzunehmen

Die Pflege erfolgt 2 x jährlich Frühjahr/Herbst 



	120.000
	m²
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.1.03
	Unterhaltungspflege – Grünanlagen – Rückschnitt Gehölze, Röhricht, Sumpfvegetation, Schilfschnitt, Beckenböschung mähen

	 1.1.03.10
	Beckenböschung mähen 
Mahd der Beckenböschungen
Vor Beginn der Mahdarbeiten ist die gesamte Fläche von sichtbarem Müll und Unrat zu befreien. Dazu zählen jegliche Abfälle wie Papier, Plastik, Glas, Dosen, sowie andere Gegenstände, die auf den Mahdflächen liegen und den Arbeitsablauf stören oder die Umwelt beeinträchtigen könnten.
Das eingesammelte Material ist ordnungsgemäß zu entsorgen.  
Nach dem Mähen ist das Schnittgut aufzunehmen, wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.
Böschungsränder der Becken mit Neigung bis 1:2
Fläche: ca. 700 m²
Zeitraum: Juli / August
Anzahl der Arbeitsgänge: 1 AG 

	700
	m²
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



	1.1.04
	Unterhaltungspflege – wassergebundene Wegedecken

	1.1.04.10
	Wassergebundene Wegedecken reinigen 
Die Länge des Weges im Mittelbereich der Technikerstraße beträgt 822 m, die Breite beträgt hier 2 m.
Gesamt: 1.644 m²
Die Länge aller Wege zusammen im Grünzug entlang der Berliner Grenze beträgt 2.175 m, die Breite hier 3 m. 
Gesamt: 6.525 m²

Wassergebundene Wege sind von Wildkrautaufwuchs sowie von sonstigem organischem Material zu reinigen. Sicherstellung der Nutzung und Begehbarkeit der Wege.
Die Wege sind dabei mit einer Hacke oder ähnlichem bis einschließlich der Bordsteinkante abzukratzen. 
Der Einsatz andere geeigneter Technologie ist möglich. 

	1
	m²
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.1.04.20  
	Wassergebundene Wegedecke Instandsetzen Für die Wege in der Parkanlage ist Einbaumaterial zu liefern und einzubauen. Es ist im erdfeuchten Zustand einzubauen und durch Walzen oder Rütteln zu verdichten (gemäß den geltenden technischen Vorgaben). Sicherstellung einer ebenen und stabilen Oberfläche.
Körnung 0/8 frostbeständig und geeignet für wassergebundene Wegedecken


	1
	psch.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.1.05
	Unterhaltungspflege – Regieleistung

	1.1.05.10
	Arbeiten nach Stundensätzen – Eventualposition 
Durchführung von nicht spezifischen Arbeiten auf Abruf.
Hier nicht aufgeführte Leistungen, die jedoch dem Wesen nach Arbeiten im Grünbereich zuzuordnen sind, wie Aufastungen von Bäumen, kleinere Baumfällungen, Arbeiten im Erdbereich zur Wasserführung usw.
Diese Leistungen werden auf der Basis erbrachter Stundenzettel (Dokumentation der ausgeführten Tätigkeiten) verrechnet.
	30
	h
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
	

	1.1.05.20  
	Entfernen von Müll
Im Zuge jedes Arbeitsganges beim Mähen den gesamten Müll/Unrat auf der Wiese, dem Weg und den Büschen aufsammeln und fachgerecht entsorgen. 
Falls illegale Sperrmüll / Bauschuttentsorgungen festgestellt werden, sind auch diese zu entsorgen. Die Abrechnung erfolgt hier auf der Grundlage der Entsorgungsnachweise sowie geleisteter Stunden. 
Sollten grobe Verunreinigungen im Zuge der Entleerung der Abfallbehälter festgestellt werden, sind auch diese in Absprache mit dem AG zu entsorgen. 


	1
	m³
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	
	Gesamtsumme netto Titel 1 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.






	


	2
	
	
	Titel 2- vollumfänglich ab 2027 / Jahr 
	
	
	Menge
	
	
	ME  
	
	
	EP  Netto (in EUR)
	
	
	GP Netto (in EUR)

	
	2.1  
	
	
	Grünpflege – Gewerbegebiet 

	
	2.1.01
	
	Unterhaltungspflege – straßenbegleitender Hecken 
	

	2.1.01.10  
	Pflege straßenbegleitender Hecken
Die Sträucher verschiedener Arten, meist im Zusammenhang einer Baumpflanzung entlang der Straßen, sind entsprechend in Form zu schneiden (Ästhetik und Lichtraumprofil).
Entfernung abgestorbener, pilzbefallener bzw. kranker Pflanzenteile gemäß DIN 18922 sind verpflichtend auszuführen.  Sicherstellung der Verkehrssicherheit entlang der Straßen und Wege. Schnittgut ist aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.
Die gesamte rechnerische Länge (alle Umringungsmaße) aller zu schneidenden Baumunterpflanzungen beträgt somit insgesamt ca. 2.500 lfm.
Wichtig: Bei diesem Maß handelt es sich um ein ca. Maß. Vor Abgabe eines Preisangebotes wird empfohlen diese Pflanzungen deshalb vorher zu besichtigen.
Die Pflege erfolgt 2 - 3 x jährlich 


	7.500
	lfm
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
  

	2.1.01.20







































	Die Hecke zwischen Industriestraße und Gewerbestraße, hinter dem Gehweg und dem Grünzug (südliche Seite der B1) sind gemäß DIN 19890 zu pflegen. Die Länge dieser Hecke beträgt 250 m.
Ein jährlicher Rückschnitt bis zum Pflaster des Gehweges sowie die andere Seite bis kurz vor der Grundstücksgrenze (Zaun) ist durchzuführen. Die Schnitthöhe hier beträgt ca. 2 m. 
Das Schnittgut ist zu entsorgen und entsprechende Nachweise zu erbringen.
Die Pflege erfolgt 2 x jährlich Frühjahr/Herbst 


	500
	lfm
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
  
	  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	2.1.01.30
	Unterhaltungspflege einzelner Sträucher, Gehölze im Straßenbereich 
Entfernung abgestorbener, pilzbefallener bzw. kranker Pflanzenteile gemäß DIN 19890 sind verpflichtend auszuführen. 
Sicherung der Verkehrssicherheit entlang der Straßen und Wege Eine regelmäßige Entfernung von nicht gewünschtem Aufwuchs (Wildwuchs) wie Eschenahorn, Pappeln sowie anderen Pflanzen ist entsprechend des vorliegenden LV´s umzusetzen. 
Hier ist es teilweise nötig, diese manuell (Handarbeit) auszuführen.
Das Schnittgut ist zu entsorgen und entsprechende Nachweise zu erbringen. 
Alternativ ist das Häckseln möglich, dabei kann das Häckselgut ordentlich in den Sträuchern verteilt werden.
Die Höhen der Strauchgruppen betragen ca. 1,5 – 3 m.


	105
	Stück
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	2.1.01.40
	Rückschnitt Pflanzungen entlang der Wege
Ein regelmäßiger Rückschnitt im Grünzug von Sträuchern, Bäumen (hauptsächlich Weiden) in Richtung der Gehwege „Gehwegkante“ ist durchzuführen (Pos.2.1.04.10).  Entfernung von überhängenden oder die Sicht und Bewegung einschränkenden Ästen. Einhaltung des Lichtraumprofils gemäß den geltenden Regelungen (z.B. 2,5 m über Gehwegen und 4,5 m über Straßen). Schonende Pflege im Einklang mit den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes.


Ca. 1.655 lfm 

Das Schnittgut ist zu entsorgen und entsprechende Nachweise zu erbringen.
Alternativ ist das Häckseln möglich, dabei kann das Häckselgut ordentlich in den Sträuchern verteilt werden.
Die Pflege erfolgt 2 - 3 x jährlich 

	5.994
	lfm
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	2.1.01.50
	Radikalrückschnitt von Pflanzungen – Eventualposition
Radikalerer Rückschnitt von Sträuchern in Richtung Straßenbegleitgrün (Technikerstraße) und den Wiesen (Technikerstraße, Landesgrenze Berlin)
Rückschnitt von Büschen ca. 2 - 3 m tief, teilweise „auf Stock setzen“. 

Diese Maßnahme dient zum Erhalt der Rasenflächen, die andernfalls langfristig zuwachsen würde. Rückschnitt bis auf die Basis oder in gewünschte Form, um Neuaustrieb und Verjüngung fördern. 

Vorgaben: Arbeiten nur außerhalb der Vegetations- und Brutzeiten gemäß § 39 BNatSchG (1.Oktober bis Ende Februar).

Das Schnittgut ist zu entsorgen und entsprechende Nachweise zu erbringen. 

Alternativ ist das Häckseln möglich, dabei kann das Häckselgut ordentlich in den Sträuchern verteilt werden.

Arbeitsgänge werden extra beauftragt




	105
	Stück
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	

	2.1.02
	Unterhaltungspflege Gewerbegebiet 

	 
	Hinweis:
Unterhaltungspflege Rasenfläche
Bei langer Trockenheit bzw. bei anderen ökologischen Gegebenheiten (Blühwiese) ist es seitens des AG möglich, nur eine Mahd der gesamten Rasenflächen zu beauftragen.
Es besteht seitens des AN kein Anspruch auf eine 2. Mahd.
Das Mähen des Banketts ist aus Verkehrssicherungsgründen 4 x im Jahr durchzuführen.
	
	
	
	

	2.1.02.10  
	Grünanlage Technikerstraße 
Die Grünanlage Technikerstraße erstreckt sich vom Neuen Hönower Weg bis zur Handwerkerstraße. In dem Bereich der Technikerstraße verläuft der Grünzug zwischen beiden Spuren.
Der Anteil von Grasland in diesem Bereich kann nur geschätzt werden. Es handelt sich um ca. 9000 m² Grasland, den anderen Anteil bilden Buschpflanzungen, Wege und Teiche. 
Vor den Mäharbeiten ist eventuell vorhandener Müll/Unrat (Pos.2.1.05.20) aufzunehmen
Das Straßenbegleitgrün, ca. 1,5 m neben der Straße zwischen den Baum/Buschpflanzungen gehört nicht zu diesem Areal. 
Die Mahd kann mit einem Mulchmäher erfolgen.
Das Mähgut kann vor Ort verbleiben. 

Die Pflege erfolgt 2 x jährlich Frühjahr/Herbst 
	18.000
	m²
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	2.1.02.20  
	Grün parallel zur B1 
Diese Grünanlage erstreckt sich von der Ecke Neuer Hönower Weg / B1 parallel zur B1 bis zur Fläche hinter dem Gehweg von der Digitalstraße auf die B1. Auf der südlichen Seite wird diese Fläche durch den Geh/Radweg B1 und nördlich durch die Grundstücksgrenze begrenzt. 
Der Grünbereich links der Technikerstraße bis zur Handwerkerstraße ist Bestandteil dieses Areals (ggü. Amazon) 
Die Größe dieser Fläche beträgt insgesamt 8.000 m² und ist entweder zu mähen oder zu mulchen
Vor den Mäharbeiten ist eventuell vorhandener Müll/Unrat (Pos.2.1.05.20) aufzunehmen
Die Pflege erfolgt 2 x jährlich Frühjahr/Herbst













	16.000
	m²
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	2.1.02.30
	Zusätzliches Mähen/Müll Beräumung 
Zusätzliches Mähen, einschließlich der Beräumung 2.von eventuell herumliegendem Unrat, im Bereich der Technikerstraße (ggü. Amazon) bis zur Handwerkerstraße.  Besondere Berücksichtigung von Bereichen mit hohem Publikumsverkehr.
Die Größe dieser Fläche beträgt insgesamt 2.014 m².
Hier sind zusätzlich bis zu 4 Arbeitsgänge pro Jahr möglich. 



	8.056
	m²
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	2.1.02.40
	Grünanlage westlich Gewerbegebiet
Die Grünanlage befindet sich in der Nord-Südausrichtung zwischen dem Bahndamm und der B1 und in der Ost-Westausrichtung zwischen der Bebauung Gewerbegebiet und der Stadtgrenze Berlin. Die Gesamtgröße dieser Anlage beträgt ca. 9,6 ha 
Die Größe der Fläche des Graslandes innerhalb dieser Anlage kann nur geschätzt werden. Es ist von einer Grasfläche von ca. 6 ha auszugehen. Die verbleibenden 3,5 ha entfallen auf Buschpflanzungen, Wege und Teiche
Das Areal ist durch mehrere große Versickerungsbecken geprägt, die durch verschiedene Staubauwerke wie Mauern und Dämme voneinander getrennt sind. 
Die Fläche ist entweder zu mähen oder zu mulchen
Im Zuge der Mäharbeiten ist eventuell vorhandener Müll/Unrat (Pos. 2.1.05.20) aufzunehmen.
Die Pflege erfolgt 2 x jährlich Frühjahr/Herbst 





	120.000
	m²
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



	2.1.03
	Unterhaltungspflege Grünanlagen – Rückschnitt Gehölze, Röhricht, Sumpfvegetation, Schilfschnitt, Beckenböschung mähen

	 2.1.03.10  
	Röhricht und Sumpfvegetation schneiden 
Röhricht, Sumpfvegetationsflächen außerhalb der Wasserflächen nach örtlicher und zeitlicher Anweisung der Bauleitung schneiden 
Ausräumen der trockenen Anteile 
Wuchshöhe: ca. 40 - 250 cm 
Schnitthöhe: ca. 40 cm 
Anzahl der Schnitte: 1 
Schnittfolge der Wuchshöhe und Jahreszeit 
1.Reinigungsschnitt im Dezember bis Februar / März 
Schnittgut ist aufzunehmen, wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen 
Neigung der Flächen: eben bis leicht geneigt auf der Beckensohle 
Böschungsränder der Becken mit Neigung bis 1:2 
Wassertiefen der Becken von 0 – 150 cm je nach Witterung und Niederschlägen
Abrechnung nach Bearbeitungsfläche in Abstimmung mit dem AG 
Bearbeitungsfläche wird vor Aufführung gemeinsam jährlich neu festgelegt und anteilig auf die Röhrichtfläche 2020 vergütet. 
Röhrichtfläche 2020: ca. 2.500 m² 
Anzahl der Arbeitsgänge: 1 AG 

	2.500
	m²
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	2.1.03.20  
	Schilfschnitt auf den Wasserflächen 
Wuchshöhe: ca. 40 – 250 cm 
Schnitthöhe: ca. 40 cm 
Schnittgut ist aufzunehmen, wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen 
Neigung der Flächen: eben bis leicht geneigt auf der Beckensohle 
Böschungsränder der Becken von 0 – 150 cm je nach Witterung und Niederschlägen 
Abrechnung nach Bearbeitungsfläche in Abstimmung mit dem AG 
Bearbeitungsfläche wird vor Ausführung gemeinsam jährlich neu festgelegt und anteilig auf die Wasserfläche 2020 vergütet
Wasserfläche 2020: ca. 4.000 m² 

Schnittfolge nach Wuchshöhe und Jahreszeit 
Rückschnitt im Dezember/ bis Februar/ März 

Nach örtlicher und zeitlicher Anweisung des AG 
Anzahl der Arbeitsgänge: 1 AG 

	4.000































	
	m²
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	2.1.03.30  
	Beckenböschung mähen 
Mahd der Beckenböschungen
Vor Beginn der Mahdarbeiten ist die gesamte Fläche von sichtbarem Müll und Unrat zu befreien. Dazu zählen jegliche Abfälle wie Papier, Plastik, Glas, Dosen, sowie andere Gegenstände, die auf den Mahdflächen liegen und den Arbeitsablauf stören oder die Umwelt beeinträchtigen könnten.
Das eingesammelte Material ist ordnungsgemäß zu entsorgen.  
Nach dem Mähen ist das Schnittgut aufzunehmen, wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.
Böschungsränder der Becken mit Neigung bis 1:2
Fläche: ca. 700 m²
Zeitraum: Juli / August
Anzahl der Arbeitsgänge: 1 AG 















	700
	m²
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	2.1.04
	Unterhaltungspflege – wassergebundene Wegedecken

	2.1.04.10
	Wassergebundene Wegedecken reinigen 
Die Länge des Weges im Mittelbereich der Technikerstraße beträgt 822 m, die Breite beträgt hier 2 m.
Gesamt: 1.644 m²
Die Länge aller Wege zusammen im Grünzug entlang der Berliner Grenze beträgt 2.175 m, die Breite hier 3 m. 
Gesamt: 6.525 m²
Sicherstellung der Nutzung und Begehbarkeit der Wege. Wassergebundene Wege sind von Wildkrautaufwuchs sowie von sonstigem organischem Material zu reinigen. 
Die Wege sind dabei mit einer Hacke oder ähnlichem bis einschließlich der Bordsteinkante abzukratzen. 
Der Einsatz andere geeigneter Technologie ist möglich. 

	1
	m²
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	2.1.04.20  
	Wassergebundene Wegedecke Instandsetzen Für die Wege in der Parkanlage ist Einbaumaterial zu liefern und einzubauen. Es ist im erdfeuchten Zustand einzubauen und durch Walzen oder Rütteln zu verdichten.(gemäß den geltenden technischen Vorgaben). Sicherstellung einer ebenen und stabilen Oberfläche.
Körnung 0/8 frostbeständig und geeignet für wassergebundene Wegedecken




	1
	psch.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	2.1.05
	Unterhaltungspflege – Regieleistung

	2.1.05.10
	Arbeiten nach Stundensätzen – Eventualposition 
Durchführung von nicht spezifischen Arbeiten auf Abruf.
Hier nicht aufgeführte Leistungen, die jedoch dem Wesen nach Arbeiten im Grünbereich zuzuordnen sind, wie Aufastungen von Bäumen, kleinere Baumfällungen, Arbeiten im Erdbereich zur Wasserführung usw.
Diese Leistungen werden auf der Basis erbrachter Stundenzettel (Dokumentation der ausgeführten Tätigkeiten) verrechnet. 

	30
	h
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
	

	2.1.05.20  
	Entfernen von Müll
Im Zuge jedes Arbeitsganges beim Mähen den gesamten Müll/Unrat auf der Wiese, dem Weg und den Büschen aufsammeln und fachgerecht entsorgen. 
Falls illegale Sperrmüll / Bauschuttentsorgungen festgestellt werden, sind auch diese zu entsorgen. Die Abrechnung erfolgt hier auf der Grundlage der Entsorgungsnachweise sowie geleisteter Stunden. 
Sollten grobe Verunreinigungen im Zuge der Entleerung der Abfallbehälter festgestellt werden, sind auch diese in Absprache mit dem AG zu entsorgen. 


	1
	m³
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	[bookmark: _Hlk231984657][bookmark: _Hlk231984896]
	
Gesamtsumme netto Titel 2


	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  



	
	
Gesamtsumme netto Titel 1

Gesamtsumme netto Titel 2

zzgl. 19 % MwSt.

Gesamtsumme Los 1 brutto 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
 

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
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