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Dieses Leistungsverzeichnis ist Bestandteil der Leistungsbeschreibung. Sämtliche Leistungen sind gemäß den technischen und organisatorischen Vorgaben der Leistungsbeschreibung auszuführen. Die Angaben in den Positionen dienen ausschließlich der Leistungsabgrenzung und ergänzen die Leistungsbeschreibung, ohne deren Anforderungen zu ersetzen.
1 [bookmark: _Toc228349026]Lieferung und Einbau Raddauerzählstellen 
[bookmark: _Hlk214262700]Sämtliche in der Leistungsbeschreibung und den Standortblättern geforderten Funktionen der jeweiligen Zählstelle, mit Ausnahme der gesondert ausgewiesenen Richtungserkennung, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Raddauerzählstelle ohne Richtungserkennung 
Einbau in wassergebundene Oberflächen, Pflasterflächen und Tragschichten ohne Bindemittel.
	Ifd. Nr.
	Bezeichnung der Leistung
	Menge und Einheit (St)
	Preis je Einheit/ Einzelpreis netto (EUR)
	Gesamtpreis netto (EUR)

	

	1.1
	Bis 1,5 m Breite
	1
	
	

	1.2
	Bis 2 m Breite
	1
	
	

	1.3
	Bis 3 m Breite
	1
	
	

	1.1-1.3
	Summe netto (€) Raddauerzählstelle ohne Richtungserkennung
	



Raddauerzählstelle mit Richtungserkennung 
Einbau in wassergebundene Oberflächen, Pflasterflächen und Tragschichten ohne Bindemittel.
Zusatzkosten für Einbau - Pauschale für den Mehraufwand beim Einbau, da größerer Abstand zwischen Doppelschleifen.
	[bookmark: _Hlk214274512]Ifd. Nr.
	Bezeichnung der Leistung
	Menge und Einheit (St)
	Preis je Einheit/ Einzelpreis netto (EUR)
	Gesamtpreis netto (EUR)

	

	1.4
	Lieferung: Bis 1,5 m Breite
	2
	
	

	1.5
	Lieferung: Bis 2 m Breite
	5
	
	

	1.6
	Lieferung: Bis 3 m Breite
	4
	
	

	1.7
	Lieferung: Bis 6 m Breite
	6
	
	

	1.8
	Mehraufwand 
	17
	
	

	1.4-1.8
	Summe netto (€) Raddauerzählstelle mit Richtungserkennung
	



2 [bookmark: _Toc228349027]Kabel- und Leitungsgraben
[bookmark: _Hlk214267668]Kabel-/Leitungsgraben herstellen
Abrechnungsmaß: nach Länge, gemessen in der Achse, 
Grabentiefe ca. 0,5–0,75 m, Sohlbreite ca. 0,30–0,40 m, 
Aushub seitlich lagern, wieder einbauen und lagenweise verdichten, überschüssiges Material aufnehmen und entsorgen. Straßenaufbruch oder Pflasteraufnahme wird gesondert vergütet.
	Ifd. Nr.
	Bezeichnung der Leistung
	Menge und Einheit (m)
	Preis je Einheit/ Einzelpreis netto (EUR)
	Gesamtpreis netto (EUR)

	

	2.1
	Kabel-/Leitungsgraben herstellen
	10
	
	

	2.2
	Kabel-/Leitungsgraben in Handschachtung herstellen
	10
	
	

	2
	Summe netto (€) Kabel- und Leitungsgraben
	



3 [bookmark: _Toc228349028][bookmark: _Hlk214274641]Straßenaufbruch/Aufnahme Pflasterdecke
Aufnehmen und Wiederherstellen der jeweiligen Oberfläche (Asphalt, Beton, Mosaik-, Klein-, Großpflaster, Plattenbelag) gemäß Leistungsbeschreibung.
Pflaster jeweils aufnehmen, reinigen, sortieren, Bettung durcharbeiten/ergänzen und ursprüngliches Oberflächenbild wiederherstellen.
	[bookmark: _Hlk214347983]Ifd. Nr.
	Bezeichnung der Leistung
	Menge und Einheit (m)
	Preis je Einheit/ Einzelpreis netto (EUR)
	Gesamtpreis netto (EUR)

	

	3.1
	Asphaltaufbruch
	10
	
	

	3.2
	Betonaufbruch
	10
	
	

	3.3
	Mosaikpflaster
	10
	
	

	3.4
	Kleinpflaster
	10
	
	

	3.5
	Großpflaster
	10
	
	

	3.6
	Pflasterdecke / Plattenbelag umlegen
	10
	
	

	3
	Summe netto (€) Straßenaufbruch/Aufnahme Pflasterdecke
	





4 [bookmark: _Toc228349029]Lieferung Austauschmaterialien
Lieferung von Austauschmaterialien wie Batterien, Verpackung/ Schutzmaterial und Etiketten für den Rückversand. Je aktiver Raddauerzählstelle und je Betriebsjahr ist mindestens ein Batterieaustausch vorzusehen. Die Altbatterie ist der Wiederverwertung zuzuführen. Die maximale Laufzeit der Lieferung von Austauschmaterialien korrespondiert mit dem Wartungsvertrag der jeweiligen Zählstelle.

	[bookmark: _Hlk214276002]Ifd. Nr.
	Bezeichnung de2r Leistung
	Menge und Einheit (St)
	Preis je Einheit/ Einzelpreis netto (EUR)
	Gesamtpreis netto (EUR)

	

	4.1
	Lieferung Austauschmaterial je aktiver Messstelle und Betriebsjahr
	80
	
	

	4
	Summe netto (€) Lieferung Austauschmaterial
	



5 [bookmark: _Toc228349030]Nutzungsgebühren
Jährliche Nutzungsgebühr für den Betrieb der webbasierten Auswerteplattform für bis 20 gleichzeitig betriebene Raddauerzählstellen, einschließlich sämtlicher Datenübertragungsleistungen. Die Nutzungspauschale beinhaltet ferner den Serverbetrieb, die Softwarepflege, Updates, Lizenzen sowie die Bereitstellung und den Betrieb einer offenen Datenschnittstelle. Die Daten sind mindestens im 15-Minuten-Raster bereitzustellen.

Die Auswerteplattform sowie erforderliche Konfigurationssoftware müssen die Anbindung, Nutzung sowie den Einsatz eines vom Auftraggeber bereitgestellten mobilen Client-Endgeräts des AG zur Inbetriebnahme, Kalibrierung und Parametrierung der Messstellen ermöglichen. Die hierfür erforderlichen technischen Spezifikationen sind in Abschnitt 4.3 beschrieben.

Die Abrechnung erfolgt je betriebener Messstelle und Leistungsjahr. Vergütet werden ausschließlich Messstellen, die im jeweiligen Jahr tatsächlich in Betrieb sind. Die Nutzungsgebühr umfasst auch das Vorhalten der Auswerteplattform für die angebundenen Messstellen während der Vertragslaufzeit. Die Bereitstellung, Beschaffung und der Betrieb des mobilen Endgeräts sind nicht Bestandteil der Ausschreibung.

	Ifd. Nr.
	Bezeichnung der Leistung
	Menge und Einheit (St)
	Preis je Einheit/ Einzelpreis netto (EUR)
	Gesamtpreis netto (EUR)

	

	[bookmark: _Hlk218519213]5.1
	Nutzungsgebühr Auswerteplattform je aktiver Messstelle und Nutzungsjahr
	80
	
	

	5
	Summe netto (€) Nutzungsgebühren
	





6 [bookmark: _Toc228349031]Wartung und Instandhaltung
Die Wartung beginnt mit der Abnahme der jeweiligen Messstelle für ein Jahr. Die Verpflichtung zur Wartung verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, sofern der Auftraggeber nicht spätestens drei Monate vor Ablauf eines Leistungsjahres schriftlich kündigt.
[bookmark: _Hlk223516759]Die maximale Laufzeit beträgt vier Jahre je Zählstelle ab Abnahme der jeweiligen Zählstelle.

	[bookmark: _Hlk214348262]Ifd. Nr.
	Bezeichnung der Leistung
	Menge und Einheit (St)
	Preis je Einheit/ Einzelpreis netto (EUR)
	Gesamtpreis netto (EUR)

	

	6.1
	Wartung und Instandhaltung je aktiver Messstelle und Kalenderjahr
	80
	
	

	6
	Summe netto (€) Wartung und Instandhaltung
	





7 [bookmark: _Toc228349032]Zusammenstellung
Rahmenvertrag zur Lieferung von Raddauerzählstellen und zum Aufbau einer Auswerteplattform
	Ifd. Nr.
	Bezeichnung der Leistung
	Gesamtpreis netto (EUR)

	

	1.1-1.3
	Lieferung und Einbau Raddauerzählstellen ohne Richtungserkennung
	

	1.4-1.8
	Lieferung und Einbau Raddauerzählstellen mit Richtungserkennung
	

	2
	Kabel- und Leitungsgraben
	

	3
	Straßenaufbruch/Aufnahme Pflasterdecke
	

	4
	Lieferung Austauschmaterialien
	

	5
	Nutzungsgebühren
	

	6
	Wartung und Instandhaltung
	

	1-6
	Summe netto in EUR
	

	
	- Nachlass ohne Bedingungen in EUR
	

	
	+ USt (….%) *
	

	
	Gesamtsumme brutto in EUR
	



* Als Bewertungspreis wird der Nettopreis zzgl. der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung zu zahlenden Umsatzsteuer herangezogen, es sei denn, es besteht eine Befreiung von der Steuerschuld (z.B. nach § 4 UStG oder § 19 UStG). Im Fall des Reverse-Charge-Verfahrens (gemäß § 13 UStG) wird die vom AG zu entrichtende Umsatzsteuer bei der Ermittlung des Bewertungspreises herangezogen. 
image1.png
Landeshauptstadt
Potsdam

Die Oberbulrgermeisterin




