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Leistungsbeschreibung 

Lieferung, Aufstellen und Installation eines Sicherheitslagerhauses

Gefordert wird ein Sicherheitslagerhaus als Gefahrstofflager-Container mit natürlicher Belüftung für die passive Lagerung entzündbarer Stoffe  – verzinkt mit Rampe, komplett montiert und mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung bzw. Bauartgenehmigung des DIBt Berlin Z-38.5-171 und Ü-Zeichen. Die Nutzung erfolgt im Zusammenhang mit der Ausbildung im Beruf Forstwirt.

Technische Daten

· Doppelflügeltür auf der Längsseite. 
· 2-flg. verzinkte Stahltür, abschließbar mit Sicherheitsschloss, mit Lüftungsschlitzen, inkl. Regenabweiser über die komplette Türbreite
· Türbreite (B): 		1.950 mm
· Abmaße (BxTxH):		ca. 3.000 x 2.000 x 2.500 mm
ohne Berücksichtigung von Anbauten.
· Fachmaße (BxTxH): 	ca. 2.900 x 1.900 x 2.100 mm
ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten.
· Auffangvolumen in L:	1.000
· Auffangwanne feuerverzinkt aus 3 mm Stahlblech S235 JR, flüssigkeitsdicht verschweißt und auf Dichtheit geprüft nach DIN EN ISO 3452-1
· mit herausnehmbaren feuerverzinkten Gitterrosten Maschenweite 33 x 33 mm

· Belastung in kg/ m²:	1.000
· Flächenlast in kg/ m²	1.000 
· Radlast:			150 kg bei LW 200 x 200 mm 


· Spezial-Containeraufbau mit Auffangwanne.
· Herstellung aus speziell profiliertem, verzinktem Stahlblech.
· verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
· Flüssigkeits-Einleitbleche zur verlustfreien Ableitung auslaufender Stoffe in die Auffangwannen
· vorgerichtet für Stapler- und Krantransport im Leerzustand und ohne Zuladung
· inkl. Unterfahrhöhe, inkl. Erdungsanschlusspunkte 







Belüftung: 
· natürliche Belüftung bei passiver Lagerung. 
· Geeignet zur passiven Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-3 und wassergefährdenden Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-4. 
· Gemäß TRGS 510 ist bei der passiven Lagerung von Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt bis 55 °C ein mindestens 0,4-facher Luftwechsel pro Stunde zu gewährleisten. Die Lüftung kann durch natürliche Lüftung realisiert werden und muss in Bodennähe wirksam sein. Der mind. 0,4-fache Luftwechsel erfolgt durch umlaufende Lüftungsöffnungen.

· Mit Sicherheitskennzeichnung nach Arbeitsstättenrichtlinie ASR A1.3 - Verbotszeichen P003: "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten" - Verbotszeichen P006: "Zutritt für Unbefugte verboten".

Verwendung
Der Gefahrstoffcontainer wird für das arbeitssichere und gefahrstoffsichere Aufbewahren von Öl, Kraft- und Schmierstoffen im Lehrausbildungsbetrieb des Berufes Forstwirt verwendet. 

sonstige Voraussetzungen/ Bedingungen
Lieferung, Aufbau, Montage und Installation vor Ort durch das liefernde Unternehmen.
Einweisung für die ordnungsgemäße und sichere Benutzung für die Bediensteten vor Ort durch den Lieferanten/ Hersteller. 

Liefertermin:	Schnellstmöglich nach Auftragserteilung. 
In Ihrem Angebot ist der schnellstmögliche Liefertermin anzugeben. Ausdrücklich erwünscht sind Angebote mit lieferbaren Gefahrstoffcontainern.

Rechnungs- und                                              Lieferanschrift:
Landesbetrieb Forst Brandenburg		Landesbetrieb Forst Brandenburg
Forstbetrieb Reiersdorf				Ausbildungszentrum Zehdenick
Reiersdorf Nr. 3					Altes Forsthaus 3a
16278 Templin OT Gollin				16792 Zehdenick




Nebenangebote
Nebenangebote sind zugelassen. 

Dafür gelten folgende Mindestanforderungen.
Die technischen Anforderungen sind mindestens einzuhalten. 


Zuschlagserteilung:
Das festgelegte Zuschlagskriterium ist 100 % Preis. 

Vielen Dank für das Interesse an der Zusammenarbeit mit dem Forstbetrieb Reiersdorf.
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