L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Projekt:	Neubau eines Feuerwehrdepots 

LV:	Innentüren

Bauherr(en):	Gemeinde Schönwalde-Glien
	Berliner Allee 7
	14621 Schönwalde-Glien

Projektdaten:	Flur:	2
	Flurstück:	Teilstück aus 232/16
	Gemarkung:	Schönwald

Planung/ Bauleitung:	SEW Architekten und Ingenieure
	Bergstraße 6
	14770 Brandenburg an der Havel

Leistungsverzeichnis:	Ausführungsbeginn Datum:	26.11.2026 (Einbau Zargen)
	Ausführungsende Datum:	06.04.2027 (Einbau Türblätter)
	Ort Angebotsabgabe:	online über den Vergabemarkt

Sachbearbeiter:	Romano John
	Tel:	03381 320816
	Mail	john@sew-architekten.de

Angebotssumme (Netto):	_______________________€

Datum: 	________________________

	______________________________________________
Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift

Leistungsverzeichnis Innentüren
.
Allgemeine Baubeschreibung

Aufgabe 
Die Gemeinde Schönwalde-Glien plant den Neubau eines Feuerwehrdepots auf einem noch zu entwickelnden Baufeld im Kreuzungsbereich der Bötzower Landstraße und Bötzower Straße.
Das Feuerwehrdepot soll von der Freiwilligen Feuerwehr Schönwalde-Dorf genutzt werden. Die Wache ist unregelmäßig besetzt 
Die geplante Feuerwehr soll als Spezialisierung die Rettung aus Höhen und Tiefen übernehmen und als Hauptstandort der Truppmann-Ausbildung fungieren.
Ziel des Neubaus sollen primär neben dem Neubau einer Fahrzeughalle mit 3 Stellplätzen für Feuerwehreinsatzwagen und der Möglichkeit einer Erweiterung für 2 weitere Stellplätze die Schaffung eines Schulungs- und Sozialgebäudes sein sowie im Außenbereich der Bau von PkW-Stellplätzen, eines Außenwaschplatzes und einer Übungsfläche von ca. 500m² mit der Möglichkeit der späteren Errichtung eines Feuerwehrübungsturmes.

Gebäudenutzung
Der Gebäudekomplex mit beherbergt 2 Nutzungseinheiten mit den Gebäudeteile Schulungs- und Sozial- sowie Fahrzeughalle mit Technikbereich. Das Schulungs- und Sozialgebäude wird in massiver Bauart aus Mauerwerk mit einer Wärmedämmung und partiellen Fassadenverkleidung errichtet werden. Die Fahrzeughalle soll aus Stahlbetonstützen mit Holzbindern als Tragsystem und einer Verkleidung aus Sandwichpaneelen hergestellt werden.
Diese steht in direkter Verbindung mit dem Schulungsgebäude und kann zum einen über die Damen- und Herren- Umkleiden und zum anderen über die Schleuse durch T30-Türen begangen werden. 
Es stehen Umkleideräume für Damen und Herren zur Verfügung. Den Umkleiden angeschlossen sind jeweils Dusch- und Waschplätze sowie WC-Räume. Zusätzlich gibt es einen Umkleideraum für Mädchen und  für Junge.
Zum Trocknen der Einsatzkleidung wurde ein Wäsche- und Trockenraum geplant. 
Des Weiteren sind direkt neben dem Eingangsbereich 2 Büros vorgesehen, welche von insgesamt 5 Mitarbeitern genutzt werden können. Neben zwei weiteren WCs (1x Behinderten-WC) und einem Putzmittelraum sind in diesem Gebäudeteil ein Hausanschluss- und ein zusätzlicher Lagerraum angeordnet.
Im Technikbereich sind die Heizungstechnik und ein Kompressor untergebracht.
Zur Deckung des Strombedarfes ist eine PV-Anlage auf den Dächern geplant.
In der Fahrzeughalle, sind neben den 3 Stellplätzen für die Einsatzwagen der Feuerwehr auch eine Stiefelwäsche, eine Waschrinne, eine Werkbank und Gitterboxen für verschmutzte und kontaminierte Kleidung vorgesehen.
Der Zugang zur Halle erfolgt von außen über 3 Tore in den Abmessungen 4,00*4,50m sowie 3 weiteren Türen jeweils an der Nord-, West- und Südseite in den Abmessungen ca. 1,135*2,26m.

Anordnung auf Grundstück
Das Gebäude befindet sich im Kreuzungsbereich der beiden Straßen Bötzower Straße und Bötzower Landstraße (L20) und ist von allen Seiten einsehbar. Die Zufahrten zur Fahrzeughalle und zum Schulungsgebäude erfolgen beide von der Bötzower Straße aus.
Im Zufahrtsbereich zum Schulungsgebäude befinden sich 15 PKW-Stellplätze, welche so angeordnet sind, dass ein schnelles Einparken während einer Alarmierung ermöglicht wird. Zusätzlich kann man über eine Pforte auf einem Gehweg zum Gebäudeeingang gelangen, bei dem seitlich auch Fahrradstellplätze angeordnet sind.

Im Zufahrtsbereich zur Fahrzeughalle sind weitere 10 PKW-Stellplätze geplant. Es befindet sich direkt daran anschließend eine Übungsfläche für die Feuerwehr von ca. 526m² mit der Möglichkeit der Errichtung eines Feuerwehrübungsturmes zu einem späteren Zeitpunkt. Diese Übungsfläche befindet sich an der Grundstückgrenze zum angedachten Kita-Neubau.
Neben einem Außenwaschplatz in den Abmessungen von ca. 5*15m ist auch die Möglichkeit einer Erweiterung der Fahrzeughalle um 2 weitere Stellplätze gegeben.
Die Zufahrt zum hinter der Fahrzeughalle gelegenen Technikgebäude erfolgt entlang der westlichen Giebelwand der Fahrzeughalle.
An der Westseite des Sozialgebäudes ist vor dem Schulungsraum eine Terrasse angeordnet, die auch unabhängig vom Schulungsraum genutzt werden kann. Dies wird durch die Anordnung von 2 Ausgängen ins Freie möglich.
Angaben zur Bauart
Die Abmessungen für das Sozial- und Schulungsgebäude betragen ~27m x ~20m, die der Fahrzeughalle ~19m x ~15m und die des Technikgebäudes ~3m x ~5m. 
Hierbei sollen das Sozial- und Schulungs- sowie das Technikgebäude als massiver Baukörper mit Stahlbetonbodenplatte, Kalksandsteinwänden sowie Stahlbetondach mit entsprechenden Unterzügen im Bereich des Schulungsraumes errichtet werden. Aufgrund der schweren Dachdecke hat dies auch den Vorteil, dass der sommerliche Wärmeschutz besser umzusetzen ist. 

Die Höhe des Gebäudes (OK Attika) beträgt ~4,50m.
Die Raumhöhe von Oberkante Fußboden bis Unterkante Rohdecke beträgt ~3,50m. Abgehängte Decken werden in allen Bereichen vorgesehen. Diese werden in den akustisch stark beanspruchten Bereichen als Schallschutzdecken ausgeführt.
Die Fahrzeughalle schließt sich direkt an dieses Gebäude an und hat eine Höhe von ~7,00m (OK Traufe).

Brandschutz:
Brandschutztechnisch wurde das Gebäude in drei Nutzungsbereiche unterteilt, welche durch Wände und Türen mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten getrennt werden.
Rettungswege werden durch den Flur und den Ausgängen aus dem Schulungsraum sowie mittels   Rettungsfenster aus dem jeweiligen Büro realisiert.
Eine interne Alarmierung wird mittels Rauchwarnmelder vorgesehen.

Wärmeschutz:
Im Rahmen der Vorplanung wurde ein GEG-Nachweis erstellt, der mögliche Wand-, Decken- und Fußbodenaufbauten aufführt, die die Anforderungen nach diesem Gesetz erfüllen würden. Beim sommerlichen Wärmeschutz wurden zwei unterschiedliche Räume untersucht, wobei sowohl im Büro- wie auch im Schulungsraum zur Einhaltung des sommerlichen Wärmeschutzes keine Vorkehrungen zu treffen sind. 

Heizung/ Lüftung/ Sanitär:
Gemäß Entwurfsplanung der HLS- Planung wird das Gebäude mit einer 
Luft/Wasser-Wärmepumpe (Typ WWB L40 A-2) beheizt. 

In der Entwurfsplanung wird von einer Lüftungsanlage ausgegangen, welche sich auf dem Gebäude befinden.
Folgende Bereiche werde be- und entlüftet:
-	alle WCs und Duschen (E.02, 03, 04, E.18, 19, 20, 21)
-	alle Umkleiden (E.12, 13; E.22, 24)
-	PuMi, Wäsche-u. Trockenraum, Teeküche (E.10, E.15; E.17)
Die Fahrzeughalle erhält eine Fahrzeugabgasabsauganlage als Druckluftinstallation.

Elektro:
Die Stromerzeugung für das Gebäude soll primär über die Anordnung einer PV-Anlage auf den Dachflächen der Gebäude gesichert werden. Die im Grundriss dargestellte Größe des HA-Raumes wurde vom Fachplaner als ausreichend bewertet. Das Gebäude wird mit einer Blitzschutzanlage ausgestattet. Teile der Anlage müssen zur Ableitung in die Fundamente / den Erdbau integriert werde. 

Angaben zur Baustellensituation
Verkehrssicherung
Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer während der Dauer der Erfüllung
seines Auftrages. Der Auftragnehmer hat einen Verantwortlichen mit Angabe der Eignung
und Qualifikation für die Verkehrssicherung zu benennen.
Die Verkehrssicherung auf öffentlichem Grund Lager-, Stellflächen und Zufahrten ist auch 
im Bereich von angrenzenden Nachbargrundstücken zu beachten.
Die zur Verfügung gestellten Flächen für Baustraßen, Lagerflächen, Zuwegungen etc. auch
Im öffentlichen Bereich sind bei Nutzung vor unnötigen Beschädigungen zu schützen und
nach Beendigung der Arbeiten in den vor den Arbeiten vorhandenen Zustand zu versetzen. Diesbezüglich sollte vor Beginn der Arbeiten eine gemeinsame Begehung mit der Bauleitung stattfinden, wobei der jeweilige Zustand protokolliert und evtl. erforderliche Maßnahmen zum Schutz festgelegt werden.

Zufahrtsmöglichkeiten
Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Straße Bötzower Str. .
Der Anschluss der Baustelle an die öffentliche Straße wird bauseits erstellt.
Die notwendige Beschilderung im öffentlichen Bereich ist ausgeschrieben
Bau-WC
soweit nicht gesondert ausgeschrieben, bauseitig bereitgestellt, Nutzung durch alle Gewerke;

Bauzaun
soweit nicht gesondert ausgeschrieben, bauseitig bereitgestellt;

Baustellenbeleuchtung
soweit nicht gesondert ausgeschrieben, bauseitig bereitgestellt;

Baustrom u. Bauwasser
soweit nicht gesondert ausgeschrieben, bauseitig bereitgestellt;
Die Verteilung der Medien auf der Baustelle obliegt den Firmen, diese Leistungen sind bei 
der Kalkulation der Einzelpreise mit zu berücksichtigen;

Baugrund/ Grundwasser
Das Baugrundgutachten kann bei Bedarf eingesehen werden.

Lärm, Erschütterungen etc.
Naheliegende Gebäude sind bewohnt. Sämtliche mit den Baumaßnahmen in Zusammenhang
stehenden Emissionen (Lärm, Erschütterungen, Abgase, Dämpfe, Feuchtigkeit, Funkenflug
etc.) sind auf ein erforderliches Mindestmaß zu beschränken.
Die entsprechenden Lärmschutzverordnungen (z. B. BImSchV) sind zu beachten.
Die Aufbereitung von Betonabbruchmaterial zu Betonrecyclingmaterial vor Ort ist
ausgeschlossen.

Baustellenunterkünfte und Lagerflächen
Flächen für Baustellenunterkünfte und Lagerflächen stehen auf dem Grundstück nur
in begrenztem Umfang zur Verfügung. Die entsprechenden Vorbemerkungen und
Hinweistexte zu Lagerflächen sind zu beachten. Tagesunterkünfte und Lagercontainer sind,
wenn erforderlich, durch den AN entsprechend seinem eigenen Bedarf bereitzustellen.
Die möglichen Stellflächen sind im Vorfeld mit der örtlichen Bauleitung und den Bauherrn
abzustimmen. Ggf. erforderliche behördliche Genehmigungen sind durch den AN einzuholen.

Bauablauf
Ein Bauablaufplan kann bei Bedarf eingesehen werden.

Schäden 	 
Der AN haftet für Schäden, die infolge seiner Arbeiten entstehen, gleich welcher Art. 

Schutzmaßnahmen 
Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung oder Verschmutzung an angrenzenden Gebäuden oder Bauteilen sind durch den Auftragnehmer rechtzeitig und eigenverantwortlich vor Aufnahme der Arbeiten zu treffen. Hierzu gehören auch die entsprechenden Bausicherungsmaßnahmen. 
Meterriss (betrifft Rohbaugewerk)
Zur dauerhaften Sicherung des Meterrisses bis zur Gebäudefertigstellung ist eine Meterriss-Plakette pro Etage auf 1 Meter über FFB zu montieren und zu fixieren.

SiGeKo
Dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan bzw. den Anordnungen des Sicherheits- und Gesundheitskoordinators (SiGeKo) sind zwingend Folge zu leisten.
Bautagesberichte sind wöchentlich zu führen.
Die Baustelle ist täglich zum Arbeitsschluss aufzuräumen und aufgeräumt zu verlassen. Verschmutzungen oder Verunreinigungen auf der Zufahrt zum Baufeld sind täglich nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen

Technische Vorschriften
Für die Ausführung gelten die Bestimmungen dieses Leistungsverzeichnisses, die 
allgemeinen technischen Vorschriften der VOB, der einschlägigen Normen soweit sie die
Leistungen betreffen, bauaufsichtlich eingeführte Richtlinien, behördliche Vorschriften, Verbandsrichtlinien und Verarbeitungsrichtlinien der Bauteil- bzw. Werkstoffhersteller in der
jeweils gültigen Fassung. Verwiesen wird insbesondere auf:
VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)
DIN 18202 Maßtoleranzen im Hochbau
DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18300 Erdarbeiten
DIN 18330 Mauerarbeiten
DIN 18331 Betonarbeiten
DIN 18334 Zimmer- und Holzarbeiten
DIN 18335 Stahlbauarbeiten
DIN 18336 Abdichtungsarbeiten
DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten
DIN 18353 Estricharbeiten
DIN 18365 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten
DIN  4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN  4123 Gebäudesicherung im Bereich von Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen  
Unfallverhütungsvorschriften - Bauberufsgenossenschaft
Technische Vorschriften für Abbrucharbeiten (Deutsche Abbruchverband e.V.)   

Angebot
Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszeck zu überprüfen.
Sinnvolle oder notwendig erscheinende Änderungen oder Ergänzungen sind mit einer 
entsprechenden Begründung dem Angebot beizufügen. 
Eventuell auftretende Unstimmigkeiten im Textverständnis sind vor der Angebotsabgabe zu 
klären. Mit Angebotsabgabe erklärt der Auftragnehmer (AN), dass Klarheit über den 
kompletten LV-Text besteht.

Mit Abgabe des Angebotes erklärt der Unternehmer, dass die zur Durchführung der Arbeiten
benötigten Maschinen, Geräte, usw. vorhanden sind bzw. ihre fristgemäße Bereitstellung 
gesichert ist. Vom Bieter sind im Rahmen der Angebotsdokumentation Angaben zur geplanten Technologie, Einsatz Technik, Personaleinsatz, Ablauf und Baustelleneinrichtungsplan in 
geeigneter Form zu übergeben.

Der Bieter hat sich zur Angebotserstellung über die derzeitige Situation der Baustelle eigenständig zu informieren. Nachforderungen auf Grund fehlender Ortskenntnis und/ oder zusätzlicher Leistungen sind ausgeschlossen.      

Werden bei den Arbeiten von der Leistungsbeschreibung abweichende Verhältnisse angetroffen, oder treten Umstände ein, durch die die vorgeschriebenen Arbeiten nicht durchgeführt werden können, sind mit dem Auftraggeber umgehend gesonderte Vereinbarungen zu treffen. 

Nebenangebote 	       
Dem Bieter wird freigestellt, zusätzlich zu den ausgeschriebenen Leistungen Alternativvorschläge in Form eines Nebenangebotes auszuarbeiten. Dabei ist die Gleichwertigkeit der angebotenen mit der vorgegebenen Leistung durch geeignete 
Unterlagen nachzuweisen. Die Unterlagen müssen zum Eröffnungstermin vorliegen.

Sonstiges 
Sämtliche Arbeiten sind mit äußerster Sorgfalt auszuführen. Die erbrachten Leistungen sind für die Zeit der Bauarbeiten bis zur Abnahme durch den Bauherrn zu schützen.      

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass zu jedem Zeitpunkt ein Vorarbeiter mit Deutschkenntnissen (Sprachniveau mindestens C1) auf der Baustelle zugegen ist.   

Ausführung, Aufmaß und Abrechnung gem. VOB. 
Für alle Gewerke gelten die ATV DIN 18299.   
Alle Positionen des Leistungsverzeichnisses beziehen sich stets auf komplette Leistungen, einschließlich sämtlicher hierfür erforderlicher Materialien, d.h. herstellen, liefern, anfahren, abladen, fachgerecht und sicher montieren, vorhalten, Schutz der Leistung, Reinigung, Funktionsprüfung, ggf. Nachjustierung, Inbetriebnahme und funktionstüchtige Übergabe sowie einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel und Kosten für:  
-diebstahlsichere Lagerung des Materials und aller Einbauteile,  
-Verschnitt, wenn im LVZ nicht anders erwähnt
-Schutz gegen schädigende Witterungseinflüsse

Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den 
Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, 
die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören
und nicht selbstständig vergütet werden.
Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen
Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.

Ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 2, gilt:  
Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken u. dgl. sind vom Auftragnehmer vor Arbeitsbeginn zu sichern.  

Unterlagen
A011_BE-Plan_M1-250
A020_Grundriss Erdgeschoss
A050_Ansichten
Türliste / Übersichtszeichnung

1	Titel Innentüren HPL
.
1.1	Innentür komplett, einflügelig, 885/2135 mm; MW 27cm
Innentürelement komplett einbaufertig, einflügelig, inkl. aller Bänder (Objektbänder) und Stahl - Umfassungszarge inkl. Hinterfüllung/ Verguss. Türblatt beidseitig glatte Ausführung, farblich endbehandelt, Oberfläche: beidseitig HPL-Schichtstoffplatten-Auflage nach DIN 16926, Dicke 0,8mm 
Farbe: Seidengrau RAL 7044
Einlage Röhrenspanplatte, Absperrung Hartfaserdeckplatten
Einschlag stumpf, mit umlaufenden Anleimer Multiplex als Sichtkante,
nachhobelbar, Holzart wie Oberfläche mit umlaufender Falzdichtung,
Klimaklasse : II   Mechan. Beanspr. : M
Türblattdicke : 40 mm 
lichtes Öffnungsmaß: 885/2135 mm
Schloss- und Bandsitz nach DIN 18101 / 18268,
Schloss vorgerichtet für den Einbau PZ
inkl. Montage der Drückergarnitur; einschl. kostenlose Bemusterung;

Angeb. Fabrikat: .....................................
(vom Bieter auszufüllen)

Zarge: Stahlumfassungszarge nach DIN 18111, aus Feinblech, gewalzt, verzinkt und grundiert für späteren Anstrich, Gehrung durchgehend verschweißt und sauber geschliffen, für stumpf einschlagende Holztür mit Hohlkammerdichtung, dauerhaft rückstellfähig. Distanzwinkel im Schwellenbereich sind nach der Montage zu entfernen;
Zargentyp		Rundformzarge C
Gewändeanschluss:	KS-Mauerwerk
Zargenspiegel:		30 mm
Blechdicke:		1,5 mm;
Maulweite:		ca. 27 cm (inkl. 2 x 15 mm Putz)

Angeb. Fabrikat: .............................................
(vom Bieter auszufüllen)

komplett liefern und fachgerecht, lot- fluchtrecht und rechtwinklig einbauen;
Der Einbau erfolgt zeitversetzt. Die Zarge muss im Zuge der Rohbauarbeiten eingebaut werden, die Blätter und Dichtungen werden erst kurz vor Übergabe des Objektes montiert
Einbauort: IT.E.01/02/03/04/06/08/09/13/16

	9,000 St	_____________ €	_____________ €
.
1.2	Zulage Feuchtraumtür
Zulage zu v. g. Innentürblättern für Ausführung als Feuchtraumtür;
Einbauort:  IT.E. 16

	1,000 St	_____________ €	_____________ €
.

1.3	Zulage Nassraumtür
Zulage zu v.g. Innentürblättern für Ausführung als Nassraumtür;
Zarge in Edelstahl
Einbauort: 	IT.E.13

	1,000 St	_____________ €	_____________ €
.
1.4	Innentür komplett, einflügelig, 885/2135 mm; MW 14,5cm
Innentürelement einschl. Stahlzarge inkl. Hinterfüllung/ Verguss wie Pos. vor jedoch;
Maulweite:		ca. 14.5 cm inkl. 2 x 15 mm Putz
lichtes Öffnungsmaß: 	885/2135 mm
Gewändeanschluss: 	KS Mauerwerk
Schloss vorgerichtet für den Einbau eines PZ
inkl. Montage der Drückergarnitur

Angeb. Fabrikat: .....................................
(vom Bieter auszufüllen)

komplett liefern und fachgerecht, lot- fluchtrecht und rechtwinklig einbauen
Der Einbau erfolgt zeitversetzt zu den Innentüren im Mauerwerk, die Blätter und Dichtungen werden erst kurz vor Übergabe des Objektes montiert.
Einbauort: IT.E.05 

	1,000 St	_____________ €	_____________ €
.
1.5	Innentür komplett, einflügelig, 1010/2260 mm; MW 27cm
Innentürelement einschl. Stahlzarge inkl. Hinterfüllung / Verguss wie Pos. vor jedoch;
Maulweite:		ca. 24 cm inkl. 2 x 15 mm Putz
lichtes Öffnungsmaß: 1010/2260 mm
Gewändeanschluss: 	KS Mauerwerk
Schloss vorgerichtet für den Einbau eines PZ
inkl. Montage der Drückergarnitur

Angeb. Fabrikat: .....................................
(vom Bieter auszufüllen)

komplett liefern und fachgerecht, lot- fluchtrecht und rechtwinklig einbauen
Der Einbau erfolgt zeitversetzt zu den Innentüren im Mauerwerk., die Blätter und Dichtungen werden erst kurz vor Übergabe des Objektes montiert.
Einbauort: IT.E.07/ 15

	2,000 St	_____________ €	_____________ €
.

1.6	erhöhter Schallschutz als Zulage zu v.g. Positionen
Innentür als Schallschutztür als Zulage zu v.g. Positionen;
Schalldämmwert: 	Rw,P mind. 37 dB
eischl. liefern und fachgerechtem Einbau absenkbaren Bodendichtung, für umlaufende Türdichtung, inkl. einpassen in vorhandene Türöffnungen und aller vorbereitenden Maßnahmen am vorhandenen Fußboden;
Angeb. Fabrikat: .....................................
(vom Bieter auszufüllen)
Ort: IT.E.07

	1,000 St	_____________ €	_____________ €
.
1.7	Innentür komplett, einflügelig, 1010//2135 mm; MW 27cm
Innentürelement einschl. Stahlzarge inkl. Hinterfüllung / Verguss wie Pos. vor jedoch;
Maulweite:		ca. 27 cm inkl. 2 x 15 mm Putz
lichtes Öffnungsmaß: 1010/2135 mm
Gewändeanschluss: 	KS Mauerwerk
Schloss vorgerichtet für den Einbau eines PZ
inkl. Montage der Drückergarnitur
Angeb. Fabrikat: .....................................
(vom Bieter auszufüllen)

komplett liefern und fachgerecht, lot- fluchtrecht und rechtwinklig einbauen
Der Einbau erfolgt zeitversetzt zu den Innentüren im Mauerwerk., die Blätter und Dichtungen werden erst kurz vor Übergabe des Objektes montiert.
Einbauort: IT.E.27

	1,000 St	_____________ €	_____________ €
.

1.8	Innentür komplett, einflügelig, 760/2135 mm; MW 27cm
Innentürelement einschl. Stahlzarge inkl. Hinterfüllung/ Verguss wie Pos. vor jedoch;
Maulweite:		ca. 27 cm inkl. 2 x 15 mm Putz
lichtes Öffnungsmaß: 	760/2135 mm
Gewändeanschluss: 	KS Mauerwerk
Sickentiefe		mind. 15 mm für den Einbau der Fliesen
Schloss ohne, Tür nicht abschließbar
inkl. Montage der Drückergarnitur

Angeb. Fabrikat: .....................................
(vom Bieter auszufüllen)

komplett liefern und fachgerecht, lot- fluchtrecht und rechtwinklig einbauen
Der Einbau erfolgt zeitversetzt zu den Innentüren im Mauerwerk. Einbau der Zarge erfolgt nach Abschluss der Trockenbauarbeiten, die Blätter und Dichtungen werden erst kurz vor Übergabe des Objektes montiert.
Einbauort: IT.E.10 

	1,000 St	_____________ €	_____________ €
.
1.9	Innentür komplett, einflügelig, 760/2135 mm; MW 14cm
Innentürelement einschl. Stahlzarge inkl. Hinterfüllung/ Verguss wie Pos. vor jedoch;
Maulweite:		ca. 14 cm inkl. 2 x 15 mm Putz
lichtes Öffnungsmaß: 	760/2135 mm
Gewändeanschluss: 	KS Mauerwerk
Sickentiefe		mind. 15 mm für den Einbau der Fliesen
Schloss ohne, Tür nicht abschließbar
inkl. Montage der Drückergarnitur

Angeb. Fabrikat: .....................................
(vom Bieter auszufüllen)

komplett liefern und fachgerecht, lot- fluchtrecht und rechtwinklig einbauen
Der Einbau erfolgt zeitversetzt zu den Innentüren im Mauerwerk. Einbau der Zarge erfolgt nach Abschluss der Trockenbauarbeiten, die Blätter und Dichtungen werden erst kurz vor Übergabe des Objektes montiert.
Einbauort: IT.E.11 

	1,000 St	_____________ €	_____________ €
.
1.10	Zulage Feuchtraumtür
Zulage zu v. g. Innentürblättern für Ausführung als Feuchtraumtür;
Einbauort:  IT.E. 10/11

	2,000 St	_____________ €	_____________ €
.
1.12	Innentür komplett, einflügelig, 760/2630 mm; MW 27cm
Innentürelement einschl. Stahlzarge inkl. Hinterfüllung / Verguss wie Pos. vor jedoch;
Maulweite:		ca. 11,5 cm inkl. 2 x 15 mm Putz
lichtes Öffnungsmaß: 	760/2630 mm mit Oberlicht 500 mm
Gewändeanschluss: 	KS Mauerwerk
Sickentiefe		mind. 15 mm für den Einbau der Fliesen
Schloss ohne, nicht abschließbar
inkl. Montage der Drückergarnitur

Angeb. Fabrikat: .....................................
(vom Bieter auszufüllen)

komplett liefern und fachgerecht, lot- fluchtrecht und rechtwinklig einbauen
Der Einbau erfolgt zeitversetzt zu den Innentüren im Mauerwerk. Einbau der Zarge erfolgt nach Abschluss der Trockenbauarbeiten, die Blätter und Dichtungen werden erst kurz vor Übergabe des Objektes montiert.
Einbauort: IT.E.12 

	1,000 St	_____________ €	_____________ €
.
1.13	Zulage Nassraumtür
Zulage zu v.g. Innentürblättern für Ausführung als Nassraumtür;
Zarge in Edelstahl
Einbauort: 	IT.E.12

	1,000 St	_____________ €	_____________ €
.
1.14	Innentür komplett, einflügelig, 885/2630 mm; MW 27cm
Innentürelement einschl. Stahlzarge inkl. Hinterfüllung / Verguss wie Pos. vor jedoch;
Maulweite:		ca. 27 cm inkl. 2 x 15 mm Putz
lichtes Öffnungsmaß: 	885/2630 mm 
Gewändeanschluss: 	KS Mauerwerk
Sickentiefe		mind. 15 mm für den Einbau der Fliesen
inkl. Montage der Drückergarnitur

Angeb. Fabrikat: .....................................
(vom Bieter auszufüllen)

komplett liefern und fachgerecht, lot- fluchtrecht und rechtwinklig einbauen
Der Einbau erfolgt zeitversetzt zu den Innentüren im Mauerwerk die Blätter und Dichtungen werden erst kurz vor Übergabe des Objektes montiert.
Einbauort: IT.E.18/19/ 20

	3,000 St	_____________ €	_____________ €
.
1.15	Zulage Feuchtraumtür
Zulage zu v. g. Innentürblättern für Ausführung als Feuchtraumtür;
Einbauort:  IT.E. 18/19

	2,000 St	_____________ €	_____________ €
.
1.16	Zulage Nassraumtür
Zulage zu v.g. Innentürblättern für Ausführung als Nassraumtür;
Zarge in Edelstahl
Einbauort: 	IT.E.20

	1,000 St	_____________ €	_____________ €
.
1.17	Innentür komplett, einflügelig, 1010/2630 mm; MW 27cm
Innentürelement einschl. Stahlzarge inkl. Hinterfüllung / Verguss wie Pos. vor jedoch;
Maulweite:		ca. 27 cm inkl. 2 x 15 mm Putz
lichtes Öffnungsmaß: 	1010/2630 mm mit Oberlicht 500 mm
Gewändeanschluss: 	KS Mauerwerk
inkl. Montage der Drückergarnitur

Angeb. Fabrikat: .....................................
(vom Bieter auszufüllen)

komplett liefern und fachgerecht, lot- fluchtrecht und rechtwinklig einbauen
Der Einbau erfolgt zeitversetzt zu den Innentüren im Mauerwerk., die Blätter und Dichtungen werden erst kurz vor Übergabe des Objektes montiert.
Einbauort: IT.E.14/17/21

	3,000 St	_____________ €	_____________ €

1	Summe Titel Innentüren HPL	___________ €

2	Titel Innentüren Zubehör
.
2.1	Glasausschnitt, 660/1420 mm
Glasausschnitt, einschl. Verglasung, Dichtungsband und Glasleiste in passender Farbe zu der Türoberfläche.
Glasart: Klarglas 6mm VSG (Kalkulationsgrundlage)
Glasausschnitt: ca. 660/1420 mm (als Normlichtöffnung)
als Zulage zur Innentür 885/2260 mm 
Einbauort : IT.E.15

	1,000 St	_____________ €	_____________ €
.
2.2	Glasausschnitt, 185/1585 mm
Glasausschnitt, einschl. Verglasung, Dichtungsband und Glasleiste in passender Farbe zu der Türoberfläche.
Glasart: Klarglas 6mm VSG (Kalkulationsgrundlage)
Glasausschnitt: ca. 185/1585 mm (als Normlichtöffnung)
als Zulage zur Innentür 885/2135 mm 
Einbauort : IT.E.01/02/06/07

	4,000 St	_____________ €	_____________ €
.
2.3	Türschließer mit Gleitschiene
Obenliegender Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154. 
Schließablauf, Endschlag und Öffnungsdämpfung hydraulisch kontrolliert und einstellbar, Schließkraft stufenlos einstellbar.
Schließergröße: 2 - 6, entsprechend der Türflügelbreite.
Einbauort :   IT.E:15
liefern und montieren;
Angeb. Fabrikat: .....................................
(vom Bieter auszufüllen)

	1,000 St	_____________ €	_____________ €
.
2.4	Drückergarnitur, Edelstahl, liefern D/D
Drücker/Drücker Garnitur, Edelstahl, Rosetten, nicht abschließbar, zu den beschriebenen Innentüren;
Gestaltungsmuster: Hoppe Baden Edelstahl matt oder gleichwertig
nur Lieferung ! ; Einbau in Türposition enthalten.
Angeb. Fabrikat: .....................................
(vom Bieter auszufüllen)
Ort: IT.E.10/11/12/15/19/20/

	6,000 St	_____________ €	_____________ €
.

2.5	Drückergarnitur, Edelstahl, liefern D/D PZ
Drücker/Drücker Garnitur, Edelstahl, Rosetten, für PZ-Bohrung zu den beschriebenen Innentüren;
Gestaltungsmuster: Hoppe Baden Edelstahl matt oder gleichwertig
nur Lieferung ! ; Einbau in Türposition enthalten.
Angeb. Fabrikat: .....................................
(vom Bieter auszufüllen9
Ort: IT.E.01/02/05/07/08/09/13/14/17/27

	10,000 St	_____________ €	_____________ €
.
2.6	Drückergarnitur, Edelstahl, liefern D/K
Drücker/Knauf Garnitur, Edelstahl, Rosetten, für PZ-Bohrung zu den beschriebenen Innentüren;
Gestaltungsmuster Hoppe Baden Edelstahl matt oder gleichwertig
nur Lieferung ! ; Einbau in Türposition enthalten.

Angeb. Fabrikat: .....................................
(vom Bieter auszufüllen)
Ort: IT.E.03/04/06/18

	4,000 St	_____________ €	_____________ €
.
2.7	WC Drückergarnitur
Drückergarnitur, Edelstahl, wie Pos. vor jedoch als WC Drückergarnitur mit Besetztanzeige und Notöffnung.
nur Lieferung ! ; Einbau in gesonderter Position.
Ort: IT.E. 16/21
angeb. Fabrikat:  .....................

	2,000 St	_____________ €	_____________ €
.
2.8	Zuluftöffnung 350 cm² mit Edelstahlgitter
Zuluftöffnung in Türen mit einer effektiven Öffnungsgröße von 350 cm² herstellen und beidseitig durch ein Edelstahlgitter abdecken.

angeb. Fabrikat: ...............
(vom Bieter auszufüllen)
Einbauort:   IT.E.11/13/13/19/20

	5,000 St	_____________ €	_____________ €
.
2.9	Türstopper Wand
Türstopper Wand als Kunstoffscheibe selbstklebend
liefern und montieren;

	18,000 St	_____________ €	_____________ €

2	Summe Titel Innentüren Zubehör	___________ €

3	Titel Stahltüren EG
.
3.1	Stahltür T90-1 Dünnfalz
Stahltür T90-1 Dünnfalz (EI2 90-C5-SA)
T 90-1-FSA Stahl-Feuerschutztür geprüft nach EN 1634-1,
zugelassen nach DIN 4102 für den Einbau in innere Wände.
Einflügeliges Türelement
Flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung, verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)
Türblattdicke: 62 mm, 3-seitig gefälzt, Dünnfalz
Blechdicke: 1,0 mm
Blockzarge ähnlich Teckentrup 4.1. verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), 1,5 mm dick, mit 3-seitiger Dichtung
Befestigung der Zarge Stahlbeton Laibung
Schloss und Beschläge:
Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250, PZ-vorgerichtet
festdrehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
Edestahl Drückergarnitur Kalkulationsgrundlage Hoppe Baden
Bänder und Zubehör:
FE/KO-Bandgarnitur mit Kugellager
Ausgleichsringe zur Höhenregulierung

Baurichtmaß 1180 mm Breite / 2200 mm Höhe
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Tür Normgrößen (mm):( ) 1000 x 2125

Verglasungsfeld eckig mit Alu-Glashalteleisten Brandschutzglas F90
Normverglasung Lichte Durchsicht (mm):
Rechteck 2 B x H 565 x 880

Sonderausstattung:
Drückergarnituren/Wechselgarnituren:Edelstahl
mit Rosette

Schlösser:
vorgerichtet für Profilzylinder
(Panikschlösser
Obertürschließer DIN EN 1154 Kopfmontage Badseite mit Gleitschiene 
Bodendichtungen

Ort IT.E.24/25/26

	3,0 St.	_____________ €	_____________ €
.

3.2	Zulage für den Einbau von blickreduzierendem Glas in den Umkleiden.
Zulage für den Einbau von blickreduzierendem Glas in den Umkleiden.
Ein menschlicher Körper sollte in den Umrissen erkennbar sein.
Milchglas / Satiniertes Glas
IT.E.24/26

	2,0 St.	_____________ €	_____________ €
.
3.3	Stahltür T30-1 Dünnfalz
Stahltür T30-1 Dünnfalz (EI2 30-C5-SA)
T 30-1-FSA Stahl-Feuerschutztür geprüft nach EN 1634-1,
zugelassen nach DIN 4102 für den Einbau in innere Wände.
Einflügeliges Türelement
Flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung, verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)
Türblattdicke: 42 mm, 3-seitig gefälzt, Dünnfalz
Blechdicke: 1,0 mm
Umfassungszarge. verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), 1,5 mm dick, mit 3-seitiger Dichtung
Befestigung der Zarge MW KS Laibung
Schloss und Beschläge:
Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250, PZ-vorgerichtet
festdrehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
Edestahl Drückergarnitur Kalkulationsgrundlage Hoppe Baden
Bänder und Zubehör:
FE/KO-Bandgarnitur mit Kugellager
Ausgleichsringe zur Höhenregulierung

Baurichtmaß 1135 mm Breite / 2260 mm Höhe
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Tür Normgrößen (mm):( ) 1000 x 2125

Sonderausstattung:
Drückergarnituren/Wechselgarnituren: Edelstahl
mit Rosette

Schlösser:
vorgerichtet für Profilzylinder
Obertürschließer DIN EN 1154 Kopfmontage Bandseite mit Gleitschiene 
Bodendichtungen

Ort IT.E.23

	1,0 St.	_____________ €	_____________ €
.

3.4	Zargenblende  Stahlblech
Zargenblende aus Stahlblech grundiert für späteren Anstrich
Blechdicke 1.5 mm
3 Türen 1180/2200 mm mit je 4 Gehrungen pro Tür
Wandstärke der Tür 420 mm
Sichtbare Blende 40 mm
Tiefe bis zur Zarge 
Innenseite 80 mm
Außenseite 180 mm
Zargentiefe 160 mm (Typ 4.1)
Liefern und montieren
Abrechnungsgrundlage 1 Stck Tür

	3,0 St.	_____________ €	_____________ €

3	Summe Titel Stahltüren EG	___________ €

4	Titel Stundenlohnarbeiten
.
*** Stundenlohnarbeiten
4.1	Stundensatz Fachwerker
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker

	5,000 h	_____________ €	_____________ €
.
*** Stundenlohnarbeiten
4.2	Stundensatz Helfer
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Helfer

	5,000 h	_____________ €	_____________ €

4	Summe Titel Stundenlohnarbeiten	___________ €

	Summe Innentüren	___________ €

ZUSAMMENSTELLUNG

Pos.Nr.	Beschreibung	GB	

1	Innentüren HPL	_______________ €

2	Innentüren Zubehör	_______________ €

3	Stahltüren EG	_______________ €

4	Stundenlohnarbeiten	_______________ €

	Summe Innentüren	_______________ €

Innentüren
LV-Nettosumme	_______________ €

19 % Umsatzsteuer	_______________ €

LV-Bruttosumme	_______________ €

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

___________________________   __________________________________ 
Ort / Datum		Stempel und rechtsgültige Unterschrift