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Leistungsverzeichnis 
Modernisierung der Ganzkuppelprojektoren im Planetarium Cottbus	
Vorbemerkungen
Die nachfolgenden Positionen sind vollständig anzubieten. Alle zur betriebsbereiten Lieferung, Montage, Installation, Integration, Inbetriebnahme und Dokumentation erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, auch wenn sie nicht gesondert aufgeführt sind.
	

Leistungsbeschreibung/ Leistungsverzeichnis

	Position
	Leistung
	Beschreibung
	Details zur Beschreibung
	Anzahl/ Menge
	Netto-Einzelpreis Euro
	Netto-Gesamtpreis Euro

	1
	Allgemein
	Das System muss geeignet sein für:
- Fulldome‑Projektion in einer Planetariumskuppel
- Mindestauflösung 4K
- Betrieb mit moderner Laserprojektionstechnologie
- Integration in vorhandene Planetariums‑ und Steuerungssysteme
- Lieferung der Hardware
- Installation und Montage
- Systemintegration
- Kalibrierung und Testbetrieb
- Schulung des Personals
- Übergabe und Dokumentation
	
	
	
	

	  2

	Projektionstechnik
	2.1 Laserprojektoren
Lieferung von drei digitalen Laserprojektoren für Fulldome‑Projektion (Zwei Projektoren zum Austausch/Ein Projektor Reserve).
Mindestanforderungen:
- native 4K‑Auflösung
- Laserlichtquelle
- hohe Farbtiefe und Bildhelligkeit
- geeignet für Planetariumskuppeln
- kompatibel mit vorhandener Planetariumssoftware
Menge: 3 (1 Reserve)

2.2 Spezialoptiken für Ganzkuppelprojektion
Lieferung von Speziallinsen zur Projektion auf eine Planetariumskuppel.
Anforderungen:
- geeignet für Fulldomeprojektion
- Anpassung an Kuppelgeometrie
- abschattungsfreie Darstellung
- kompatibel mit den gelieferten Projektoren
Menge: 2




2.3 Projektorhalterungen
Lieferung und Montage mechanischer Projektorhalterungen zur exakten Ausrichtung der Projektoren.
Menge: 2

2.4 Signalübertragung
Lieferung geeigneter Hochleistungs‑Signalverbindungen zur Übertragung der Bildsignale zwischen Rechnern und Projektoren.
Menge: 4

	
	
	
	

	3
	Kalibrierungssystem
	Lieferung und Installation eines Systems zur automatischen Kalibrierung der Projektion.
Bestandteile:
- Kalibrierkamera
- Kameralinse
- Kamerahalterung
- Laserpointer zur Kalibrierung
- Kalibrierungssoftware (Autocalibration Manager oder gleichwertig)
- Softwarelizenzen für die Projektionskanäle
Das System muss in der Lage sein:
- geometrische Anpassung der Projektion an die Kuppel automatisch vorzunehmen
- Farb‑ und Helligkeitsabgleich der Projektoren zu ermöglichen
- eine schnelle Rekalibrierung bei Wartungsarbeiten zu unterstützen
	
	
	
	

	4
	Installation und Inbetriebnahme
	Der Auftragnehmer übernimmt:
- Lieferung der gesamten Systemkomponenten
- Transport zum Planetarium Cottbus
- Rückbau der alten Projektoren
- Montage der Projektoren und Zubehörkomponenten
- Integration in bestehende Planetariumssysteme
- Durchführung der Systemkalibrierung
- Testbetrieb
- Übergabe an den Betreiber
Die Installation erfolgt vor Ort im Planetarium Cottbus.
	
	
	
	

	5
	Schulungen
	Der Auftragnehmer führt eine Schulung für die Mitarbeitenden des Planetariums durch. (mind. 3 Mitarbeitende)
Schulungsinhalte:
- Bedienung des Projektionssystems
- Nutzung der Kalibrierungssoftware
- Wartung und Pflege der Hardware
- Fehlerdiagnose und grundlegende Problembehebung
Die Schulung erfolgt vor Ort im Planetarium Cottbus.
	
	
	
	

	6
	Dokumentation
	Der Auftragnehmer stellt folgende Unterlagen zur Verfügung:
- technische Systemdokumentation
- Bedienungsanleitungen
- Installationsdokumentation
- Kontaktinformationen für technischen Support
	
	
	
	

	
	
	Nettobetrag:
	

	
	
	zzgl. 19% MwSt:
	

	
	
	Gesamtbetrag:
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