Anlage 5 
Validierte Aufbereitungsverfahren von OP-Instrumentarium der AEMP MUL-CT

1. Reinigung nach DIN EN ISO 15883
1. ohne Ultraschall
	Phase
	Schritt
	T [°C]
	T [min]
	Wasserqualität
	Bemerkung

	I
	Vorspülung
	<25
	3
	
	

	II
	Reinigung
	55
	10
	VE-W
	Medi Clean forte

	III
	Zwischenspülung
	>10
	1
	VE-W
	

	IV
	Thermodesinfektion
	90
	5
	VE-W
	

	V
	Trocknung
	
	
	
	




2. [bookmark: _GoBack]Sterilisationsverfahren 
1. Dampfsterilisation im fraktionierten Vakuumverfahren
2. Dampfsterilisation gemäß DIN EN 285 und validiert gemäß DIN EN ISO 17665
3. Sterilisation im fraktionierten Vakuumverfahren bei 134°C, Haltezeit 5min

