Leistungsbeschreibung – Mobile Powerstations
Anzahl: 2 Stück
1. Beschaffungsgegenstand
Beschafft werden sollen zwei mobile Powerstations für den Einsatz in Forschungs-, Entwicklungs- und Testumgebungen besonders für den Outdoor-Bereich. Die Powerstations müssen für den Dauerbetrieb geeignet sein und eine hohe Energiekapazität sowie vielfältige Anschlüsse für verschiedene Geräte bereitstellen.
Anbieter, welche die Mindestanforderungen nicht erfüllen, werden von der Vergabe ausgeschlossen.

2. Mindestanforderungen
Das angebotene System muss folgende Anforderungen erfüllen:
· Energiekapazität: Mindestens 2.000 Wh (Wattstunden)
· Ausgangsleistung (Dauerleistung): Mindestens 2.000 Watt (AC)
· Batterietyp: Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) mit hoher Lebensdauer (min. 80% nach 3000 Ladezyklen)
· Anschlüsse:
· Mindestens 3 × AC-Steckdosen (230V, 50Hz, Sinuswelle)
· Mindestens 2 × USB-C-Anschlüsse (mind. 100W Power Delivery)
· Mindestens 1 × USB-A-Anschluss
· Mindestens 1 × 12V KFZ-DC-Ausgang
· Mindestens 1 x AC-Ladeanschluss (230V, 50Hz)
· Gewicht unter 30 kg
· Überladungsschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz,
Tiefentladungsschutz
· Betriebstemperaturbereich: -10°C bis 40°C

3. Vergleichsstandard und Gleichwertigkeit
· Als Referenzsysteme dienen: Jackery Explorer 2000 Plus, Anker Solix C2000 oder EcoFlow Delta 2 Max.
· Die Referenzsysteme dienen ausschließlich der funktionalen und leistungsbezogenen Orientierung. Angebote anderer Hersteller sind ausdrücklich zulässig, sofern diese die in Abschnitt 2 definierten Mindestanforderungen vollständig erfüllen.
· Die Gleichwertigkeit ist durch geeignete technische Unterlagen, insbesondere Datenblätter oder Herstellerinformationen, nachzuweisen.

4. Lieferumfang
· Mobile Powerstations (Hauptgeräte)
· Netzkabel für AC-Ladung (EU-Stecker)
· Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)
· Vollständige technische Dokumentation
