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Leistungsbeschreibung / Fragebogen:
Los 2 - Fahrzeugausbau
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausfüllhinweise: 
Bitte ergänzen Sie die Tabelle durch Ausfüllen oder Ankreuzen der Felder (Doppelklick auf Feld, dann „Aktiviert“ auswählen) in der Spalte Angaben des Bieters. Zusätzliche Angaben zur Bewertung sind am Ende der Tabelle einzufügen. Umfangreiche Angaben können auch zusätzlich mit Bezug zum Punkt der Leistungsanforderungen auf einem gesonderten Blatt getätigt werden. Die Anforderungen beziehen sich auf ein Fahrzeugausbau.


	Pos.
	Funktions- oder 
Leistungsanforderung
	Angaben des Bieters

	2.1
	wasserführendes Rohrsystem
	Das Rohrsystem sollte in der Nähe der seitlichen Schiebetür sein, um das abgehende Wasser über die offene Tür zu entsorgen oder in einem Kanister aufzufangen.
Unter Beachtung des angegebenen Zwecks, der Aufbaubeschreibung und der Funktionsbeschreibung.

	|_|ja          |_|nein

	
	
	Material:  darf die Probe nicht verändern 

	|_|ja          |_|nein


	2.2
	Technische Ausstattung und Stromversorgung
	Für die Installation des Bordnetzes sind zwei galvanisch unabhängige Stromkreise vorzusehen, zum einen für die Stromversorgung von Pumpentechnik für die Grundwasserprobenahme und Kühlschrank und zum anderen für die Netzsteckdosen im Laborarbeitsraum.
Unter Beachtung der notwendigen Baugruppen.

	|_|ja          |_|nein


	2.3
	Unterbringung Geräte
	Geräte und Equipment gemäß der LB Punkt 2.3 müssen zusätzlich zu Punkt 2.2 entsprechend unterzubringen sein, Abmaße und Fotos siehe Anlage_Equipment.

	|_|ja          |_|nein


	2.4
	Arbeitsflächen
	Benötigt wird eine Arbeitsfläche inkl. integrierter Spüle von ca. 50 cm Tiefe und ca. 150 cm Länge mit folgenden Merkmalen. Die Arbeitsfläche muss nicht linear gestaltet sein.

	|_|ja          |_|nein

	2.5
	Trittstufe
	Mechanische Trittstufe für die Schiebetür inklusive Montage.

	|_|ja          |_|nein


	2.6
	Fahrwerkhöherlegung 
(Bedarfsposition)
	Höherlegung des Fahrwerks um 45-50mm an Vorderachse und Hinterachse mittels Suspension-Distance-Kit. Abnahme des Umbaus und Eintragung in die Fahrzeugpapiere durch den TÜV.
	|_|ja          |_|nein


	3.1
	Nachweise (Prüfzertifikate)

	TÜV-Bescheinigungen werden bei entsprechender Notwendigkeit zur Verfügung gestellt.

	|_|ja          |_|nein

	3.2
	Nachweise (Dokumentationen zum Umbau)
	Entsprechende Dokumentationen werden zur 
Verfügung gestellt.

	|_|ja          |_|nein


	4.
	Sonstiges (Leistungszeitraum)
	Die vorgegebenen Leistungszeiträume werden eingehalten.
 
	|_|ja          |_|nein


	
	Sonstiges (gesetzliche Grundlagen)
	Die Anforderungen und Vorgaben werden eingehalten.
	|_|ja          |_|nein


	
	Sonstiges (Gewährleistung)
	Die Vorgaben werden eingehalten.
	|_|ja          |_|nein

	
	Sonstiges (Zwischenabnahme)
	Die Vorgaben werden eingehalten.
	|_|ja          |_|nein

	
	Sonstiges (Endabnahme/Einweisung)
	Die Vorgaben werden eingehalten.
	|_|ja          |_|nein

	


	
Alle Anforderungen sind A-Kriterien (Ausschlusskriterien).

	
	
Zusätzliche Erläuterungen durch die Bieter:
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