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Am Vögenteich 16-18		                                                    Strangsanierung Sanitär
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  
 
Bieterangebenverzeichnis
 

1.2.2.1.3	Flexibler Rohrschalldämpfer wie vor, 
	jedoch Rohraußendurchmesser:  200,0 mm - DN 200
	
	.................................................................................................	

 
1.2.2.1.4	Rauchschutzgehäuse, jedoch RSG T-Stück 200/100 Eck	

	.................................................................................................	

 
1.2.2.1.5	Deckenschott, jedoch Rohraußendurchmesser:  200,0 mm - DN 200	

	.................................................................................................	

 
1.2.2.1.8	feuchtegeführtes Abluftventil - Bad	

	.................................................................................................	

 
1.2.2.1.9	konstantes Abluftventil - Küche	

	.................................................................................................	

 
1.2.2.1.10	Fettfilter für Abluftventil - Küche	

	.................................................................................................	

 
1.2.2.1.11	Konstantvolumenstromregler DN 100 mm, 15 bis 90 m³/h	

	.................................................................................................	

 
1.2.2.2.1	Abluft-Dacheinheit	
 	Hersteller:	

	.................................................................................................	
 

	Typ:
	
	.................................................................................................	

 
1.2.2.2.2	Schaltschrank für 4 Ventilatoren	
	Fabrikat:

	.................................................................................................	
	Typ:

	.................................................................................................	

 
1.2.2.2.3	Schaltschrank für 3 Ventilatoren	
	Fabrikat:

	.................................................................................................	
	Typ:

	.................................................................................................	
	
 
1.2.3.1	Abwasserleitungen - RW	
 	Fabrikat:	

	.................................................................................................	
 
1.2.3.1.19	Abwasserleitungen - SW

	.................................................................................................	
 

1.2.3.1.56	Wie vor, jedoch für Rohraußendurchmesser: 110,0 mm - DN100	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.1.57	Wie vor, jedoch für Rohraußendurchmesser: 90,0 mm - DN90	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.1.58	Wie vor, jedoch für Rohraußendurchmesser: 50,0 mm - DN50
	
	.................................................................................................	
 

1.2.3.1.59	Dachhaube für SW-Fallstrangbelüftung	

	.................................................................................................


	

1.2.3.2	Edelstahl Rohrleitungssystem in den Abmessungen d12 bis	d108
 
	.................................................................................................	



1.2.3.2.8	Edelstahl Rohrleitungssystem – Formstücke
	
	.................................................................................................	
 
      
1.2.3.2.49	Rückspülbarer Schutzfilter	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.50	Absperrventile, jedoch Rohraußendurchmesser:  54,0 mm - DN 50	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.51	Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser:  28,0 mm - DN 25	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.52	Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser:  35,0 mm - DN 32	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.53	Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser:  28,0 mm - DN 25	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.54	Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser:  18,0 mm - DN 15	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.55	Anschluss-Set für innenliegende Zirkulation	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.56	Rohr PE-Xc für Inliner, Nennweite: DN 10	

	.................................................................................................	
 




1.2.3.2.63	Systemrohr rund, vorgedämmt 13mm, Rollenware d16, L:50m	
	
	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.64	Systemrohr rund, vorgedämmt 13mm, Rollenware d20, L:50m	
	
	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.65	Systemrohr rund, vorgedämmt 13mm, Rollenware d25, L:50m	
	
	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.66	Übergangswinkel 90Gr mit PPSU d16-MF20	
	
	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.67	T-Stück egal PPSU, d16	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.68	Verteilerabgang für Eurokonus d16-EuG3/4	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.69	Anschlusswinkel 90Gr Rg+ d16-Rp1/2-d16 L:36mm	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.70	Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90°	
	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.71	Anschlusswinkel für 1/2" x 1/2"	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.72	Doppelanschlusswinkel 90Gr Rg+ d16-Rp1/2-d16 L:52mm	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.73	Anschlussset gerade für 1/2" x 1/2"	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.74	Übergangs-T-Stück mit PPSU d16-d16-MF20	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.75	Verteiler Rotguss 3/4", 3fach	
   
	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.76	Kappe mit Innengewinde	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.78	Reduktion PPSU, d20, d1=16mm	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.79	T-Stück egal PPSU, d20	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.80	T-Stück reduziert PPSU d20-16-16	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.81	T-Stück reduziert PPSU d25-20-20	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.82	T-Stück reduziert PPSU d20-16-20	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.83	T-Stück reduziert PPSU d25-16-25	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.84	T-Stück reduziert PPSU d16-20-16	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.85	T-Stück reduziert PPSU d25-20-25	

	.................................................................................................	
 
1.2.3.2.86	T-Stück reduziert PPSU d20-20-16	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.87	T-Stück reduziert PPSU d25-25-20	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.88	Übergang, DN 12/20, Ø 16 mm, G 1/2, 6,4 cm	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.89	Übergang, DN 15/20, Ø 20 mm, G 1, 6,3 cm	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.90	Bogen 90°, DN 12, Ø 16 mm	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.91	Bogen 90°, DN 15, Ø 20 mm	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.92	Übergang mit Aussengewinde SiBr d16-R1/2	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.93	Übergang mit Aussengewinde SiBr d20-R1/2	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.94	Übergangswinkel 90Gr mit MasterFix PPSU d16-MF20	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.95	Übergangswinkel 90Gr mit MasterFix PPSU d20-MF20	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.96	Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d16-d15	

	.................................................................................................	
 
    
1.2.3.2.97	Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d20-d15	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.98	Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d20-d22	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.99	Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d25-d22	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.100	Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d20-d18	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.2.101	Anschlussset gerade für 1/2" x 1/2"	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.3	WC / NEU Stand-WC	
	Hersteller/Typ:	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.4	WC / NEU Stand-WC Spülkasten	
 	Fabrikat:	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.5	WC / NEU Stand-WC Eck-Spülkasten	
 	Fabrikat:	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.6	WC / NEU - 55cm - Tiefspüler	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.7	WC / NEU - 55cm - Flachspüler	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.8	WC / NEU - 48cm - Tiefspüler	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.13	Betätigungsplatte - UP Spülkasten	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.14	WT / NEU - 55cm	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.15	WT / NEU - 60cm	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.19	WT-EHM / NEU	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.22	BW / NEU - 160/70 - Stahl Email	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.25	BW - Ab- und Überlaufgarnitur	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.29	BW-EHM / NEU	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.31	BW-Brausegarnitur / NEU	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.33	Zulage zur Abdichtung der Badewanne gem. DIN 18534	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.35	DU / NEU 90/75	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.36	DU / NEU 90/90	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.40	DU - Ablaufset	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.45	DU-EHM / NEU	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.47	DU-Brausegarnitur / NEU	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.49	Zulage zur Abdichtung der Duschwanne gem. DIN 18534	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.51	KüS-EHM / NEU	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.62	WM-Anschluss / Ablaufanschluss	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.63	WM-Anschluss / Zu-Ablauf-Kombi	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.64	Baustopfen 1/2" mit Metallgewinde	

	.................................................................................................	
 

1.2.3.3.65	Dichthülse für Baustopfen 1/2"	

	.................................................................................................	




1.2.3.4	Dämmung einzeln verlegter Rohrleitungen, Armaturen und	
 
	.................................................................................................	

vor
1.2.3.4.15	Brandschutzschale / Rohrdurchgang Wand-Decke	
 
	.................................................................................................	

vor
1.2.3.4.22	Dämmung an Regen- und Schmutzwasserleitungen	
 
	.................................................................................................	
 

1.2.4.6.6	Gerätedose (Hohlwanddose)	

	.................................................................................................	
 

1.2.5.1.1	Vorwandinstallation, jedoch als Sanitärschacht 260/140-40	
 	Fabrikat:	

	.................................................................................................	
 

1.2.5.1.2	Montageelement für Waschtisch	

	.................................................................................................	
 

1.2.5.1.3	Montageelement für Wand-WC	

	.................................................................................................	
 

1.2.5.1.4	Universaltraverse 300 x 625 x 30 mm	

	.................................................................................................	
 

1.2.6.1.12	Deckenverschluss pro Deckendurchbruch, jedoch DD | 100/30-25	

	.................................................................................................	
 

1.2.6.1.13	Wie vor, jedoch DD | Ø 230-25	
   
	.................................................................................................	
 

2.2.2.1.3	Rohrschalldämpfer- Rohraußendurchmesser:  200,0 mm - DN 200	

	.................................................................................................	
 

2.2.2.1.4	Rauchschutzgehäuse- RSG T-Stück 200/100 Eck	

	.................................................................................................	
 

2.2.2.1.5	Deckenschott- Rohraußendurchmesser:  200,0 mm - DN 200	

	.................................................................................................	
 

2.2.2.1.8	feuchtegeführtes Abluftventil - Bad	

	.................................................................................................	
 

2.2.2.1.9	konstantes Abluftventil - Küche	

	.................................................................................................	
 

2.2.2.1.10	Fettfilter für Abluftventil - Küche	
	
	.................................................................................................	
 

2.2.2.1.11	Konstantvolumenstromregler DN 100 mm, 15 bis 90 m³/h	

	.................................................................................................	
 

2.2.2.2.1	Abluft-Dacheinheit	
 
	Hersteller:	
	.................................................................................................	
 
	Typ:
	.................................................................................................	
 

2.2.2.2.2	Schaltschrank für 4 Ventilatoren	

                     Fabrikat:
	.................................................................................................	
	Typ:
                     .............................................................................................	
 
2.2.2.2.3	Schaltschrank für 3 Ventilatoren

                      Fabrikat:	
	.................................................................................................	
	Typ:
                     .................................................................................................	
 
2.2.3.1	Abwasserleitungen - RW	
 
	Fabrikat:	
	.................................................................................................	
 
2.2.3.1.18	Abwasserleitungen – SW

                      Fabrikat
	.................................................................................................	
 

2.2.3.1.56	Wie vor, jedoch für Rohraußendurchmesser: 110,0 mm - DN100	
	
                      .................................................................................................	
 

2.2.3.1.57	Wie vor, jedoch für Rohraußendurchmesser: 90,0 mm - DN90
	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.1.58      Wie vor, jedoch für Rohraußendurchmesser: 50,0 mm - DN50
	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.1.59      Dachhaube für SW-Fallstrangbelüftung	

	.................................................................................................	
	
2.2.3.2          Edelstahl Rohrleitungssystem Rohr- Abmessungen d12 bis	d 108
 
	.................................................................................................	
	
2.2.3.2.8        Edelstahl Rohrleitungssystem - Formstücke	
 
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.49	Rückspülbarer Schutzfilter	
   
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.50	Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser:  54,0 mm - DN 50	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.51	Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser:  28,0 mm - DN 25
	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.52	Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser:  35,0 mm - DN 32	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.53	Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser:  28,0 mm - DN 25
	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.54	Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser:  18,0 mm - DN 15	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.55	Anschluss-Set für innenliegende Zirkulation
	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.56	Rohr PE-Xc für Inliner, Nennweite: DN 10
	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.63	Systemrohr rund, vorgedämmt 13mm, Rollenware d16, L:50m
	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.64	Systemrohr rund, vorgedämmt 13mm, Rollenware d20, L:50m
	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.65	Systemrohr rund, vorgedämmt 13mm, Rollenware d25, L:50m
	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.66	Übergangswinkel 90Gr mit PPSU d16-MF20	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.67	T-Stück egal PPSU, d16	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.68	Verteilerabgang für Eurokonus d16-EuG3/4	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.69	Anschlusswinkel 90Gr Rg+ d16-Rp1/2-d16 L:36mm	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.70	Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90°	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.71	Anschlusswinkel für 1/2" x 1/2"	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.72	Doppelanschlusswinkel 90Gr Rg+ d16-Rp1/2-d16 L:52mm	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.73	Anschlussset gerade für 1/2" x 1/2"	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.74	Übergangs-T-Stück mit PPSU d16-d16-MF20	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.75	Verteiler Rotguss 3/4", 3fach	

	.................................................................................................	
 
   
2.2.3.2.76	Kappe mit Innengewinde	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.78	Reduktion PPSU, d20, d1=16mm	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.79	T-Stück egal PPSU, d20	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.80	T-Stück reduziert PPSU d20-16-16	

	...............................................................................................	
 

2.2.3.2.81	T-Stück reduziert PPSU d25-20-20
	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.82	T-Stück reduziert PPSU d20-16-20	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.83	T-Stück reduziert PPSU d25-16-25
	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.84	T-Stück reduziert PPSU d16-20-16	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.85	T-Stück reduziert PPSU d25-20-25
	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.86	T-Stück reduziert PPSU d20-20-16
	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.87	T-Stück reduziert PPSU d25-25-20	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.88	Übergang, DN 12/20, Ø 16 mm, G 1/2, 6,4 cm	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.89	Übergang, DN 15/20, Ø 20 mm, G 1, 6,3 cm	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.90	Bogen 90°, DN 12, Ø 16 mm	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.91	Bogen 90°, DN 15, Ø 20 mm	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.92	Übergang mit Aussengewinde SiBr d16-R1/2	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.93	Übergang mit Aussengewinde SiBr d20-R1/2	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.94	Übergangswinkel 90Gr mit MasterFix PPSU d16-MF20
	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.95	Übergangswinkel 90Gr mit MasterFix PPSU d20-MF20	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.96	Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d16-d15	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.97	Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d20-d15	
    
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.98	Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d20-d22	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.99	Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d25-d22	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.100	Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d20-d18	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.2.101	Anschlussset gerade für 1/2" x 1/2"	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.3	WC / NEU Stand-WC	
 
	Hersteller / Typ:
	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.4	WC / NEU Stand-WC Spülkasten	
 
	Hersteller / Typ	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.5	WC / NEU Stand-WC Eck-Spülkasten	
 
	Hersteller / Typ	
	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.6	WC / NEU - 55cm - Tiefspüler	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.7	WC / NEU - 55cm - Flachspüler	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.8	WC / NEU - 48cm - Tiefspüler	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.13	Betätigungsplatte - UP Spülkasten	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.14      WT / NEU - 55cm	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.15	WT / NEU - 60cm	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.19	WT-EHM / NEU	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.22	BW / NEU - 160/70 – Stahl- Email	

	.................................................................................................	

 
2.2.3.3.25	BW - Ab- und Überlaufgarnitur	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.29	BW-EHM / NEU	

	.................................................................................................	

 
2.2.3.3.31	BW-Brausegarnitur / NEU	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.33	Zulage zur Abdichtung der Badewanne gem. DIN 18534	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.35	DU / NEU 90/75	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.36	DU / NEU 90/90	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.40	DU - Ablaufset	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.45	DU-EHM / NEU	

	.................................................................................................	

 
2.2.3.3.47	DU-Brausegarnitur / NEU	

	.................................................................................................	

 
2.2.3.3.49	Zulage zur Abdichtung der Duschwanne gem. DIN 18534	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.51	Kü-Spültisch- EHM / NEU	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.62	WM-Anschluss / Ablaufanschluss	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.63	WM-Anschluss / Zu-Ablauf-Kombi	

	.................................................................................................	
 

2.2.3.3.64	Baustopfen 1/2" mit Metallgewinde	

	.................................................................................................	

 
2.2.3.3.65	Dichthülse für Baustopfen 1/2"	

	.................................................................................................	
	
 
2.2.3.4           Dämmung einzeln verlegter Rohrleitungen, Armaturen und	
 
	.................................................................................................	
	
vor
2.2.3.4.15      Brandschutzschale / Rohrdurchgang Wand-Decke	
 
	.................................................................................................	
	

vor                 Dämmung an Regen- und Schmutzwasserleitungen	
2.2.3.4.22 
	.................................................................................................	
 

2.2.4.6.6	Gerätedose (Hohlwanddose)	

	.................................................................................................	
 

2.2.5.1.1	Vorwandinstallation, jedoch als Sanitärschacht 260/140-40	
 
	Fabrikat:	

	.................................................................................................	

 
2.2.5.1.2	Montageelement für Waschtisch	

	.................................................................................................	

 
2.2.5.1.4	Universaltraverse 300 x 625 x 30 mm	

	.................................................................................................	

 
2.2.6.1.12	Wie vor, jedoch DD | 100/30-25	

	.................................................................................................	

 
2.2.6.1.13	Wie vor, jedoch DD | Ø 230-25	

	.................................................................................................	
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