	Vergabetitel:
	Lieferung eines Grüftebaggers für die Hanse- und Universitätsstadt
Rostock

	Leistung:
	Lieferleistung

	Vergabenummer: 
	19/30/26



Leistungsverzeichnis 

Motor:
· mind. 2.900 ccm-Hubraum						 ccm
· mind. 128 KW (175 PS)							 kW
· Wassergekühlt
· Motorsteuerung über Kette oder Stirnräder
· Abgasnorm EURO 6 mit DPF selbstreinigendem Partikelfilter und SCR-Filter

Fahrantrieb: 
· Axialkolben Fahrpumpe
· Vollhydrostatischer Fahrantrieb, automative Steuerung
· Allradantrieb permanent
· wegeabhängige Geschwindigkeitsregelung
· Fahrgeschwindigkeit: 0 – 20 km/h und 0 -40 km/h
· 4 Vielzweckreifen (MPT- Multi Purpose Tyres) Größe 315/55 R16

Fahrzeugbreite: 
· Außenspur: max. 1.350 mm						 mm
· Außenbreite Oberwagen: max. 1.400 mm 				 mm

Lenkung:
· Allrad- Vorderrad- und Hundeganglenkung
· Lenkrad höhen- und neigungsverstellbar

Bremsen:
· Hydr. Zweikreisbremsanlage mit automatischer lastabhängiger Bremskraftregelung (ALB)
· hydraulischer Federspeicher - Feststellbremse
· je 2 Scheibenbremsen vorne und hinten

Kabine:
· Rundumsicherheitsverglasung
· Ein-/Ausstieg durch Schiebetür
· luftgefederter Komfortsitz mit Stoffbezug, Sitzheizung und Kopfstütze nach EU-Richtlinien
· 2-Stufen- Gebläseheizung,
· Frontscheibe aufstellbar
· 2 Außen- und 1 Weit-Winkel-Innenspiegel
· Scheibenwisch- und waschanlage
· große Ablage im Heck der Kabine
· Betriebsstundenzähler
· Warnanlage für Überschreitung der Temperatur bei Wasser und Hydrauliköl
· Kabine hydraulisch kippbar zur Durchführung von Servicearbeiten
· je 2 LED-Gerätescheinwerfer vorne und hinten
· 1 LED-Arbeitsscheinwerfer seitlich
· 1 Rundumkennleuchte flach
· Radio mit Bluetooth
· Totwinkelassistent mit Darstellung im TFT-Display 
· 360-Grad-Rundumsicht-Kamerasystem
· Laubschutzgitter
Hydraulik:
· Load-Sensing-Anlage, 2-Hebel-Kreuzsteuerung über vorgesteuerte Ventile nach EURO-Norm, ohne Elektronik oder gleichwertig

Federung:
· Parabelfedern an Vorder- und Hinterachse mit zusätzlichen 4 Hydraulikzylindern als Federsperre und Niveauausgleich

Baggeraufbau:
· Gesamtausladung mind. 7.000 mm ab Drehkranzmitte			 mm
· hydraulischer Teleskopausleger mit innenliegendem Verstellzylinder
· Schottverschraubung ohne Schraubkupplung für Greiferanbindung 
· Lehnhoff-Schnellwechselplatte MS03 oder gleichwertig
· Hub- und Knickzylinder mit mind. 110 mm Durchmesser,
· Rohrbruch-Sicherungen und Dämpfungsspeicher
· Erdgreifer mit verstärktem Greiferkorb 760 x 900 mm mit Zähnen
· Greiferbolzen geschraubt
· Anschweißhaken am Greiferkorb
· Drehservo 360 Grad endlos drehbar
· Schmiernippel für Hauptlagerbolzen und Hubzylinder (Hauptarm) beidseitig

Abstützungen:
· 2 kurze hydraulische Klappabstützungen vorne, stufenlos hydraulisch seitlich schwenkbar
· 1 hydraulische Klappabstützung hinten links, stufenlos hydraulisch seitlich schwenkbar und mech. ausziehbar
· 1 hydraulische Klappabstützung hinten rechts, stufenlos hydraulisch seitlich schwenkbar und hydraulisch stufenlos bis 3.600 mm ausfahrbar
· 4 Abstützplatten (Bodenplatten) 400 x 400 mm mit Vulkollan der gleichwertig

Hydraulischer Anschluss:
· 2 Schraubkupplungen für Handhammer
· 1 Schraubkupplung für Kippanhänger am Unterwagen montiert

Allgemein:
· 12 Volt nach StVZO, Batterie mind. 100 AH
· Fahrzeugbeleuchtung gem. StVZO
· Straßenzulassung
· geschlossener Drehkranz mit Innenverzahnung mind. 950 mm Durchmesser
· Planetengetriebe mit Bremsventil im Schwenkwerk, Schwenkbereich 360 Grad, endlos drehbar
· Zentralschmieranlage
· 4 Kotflügel über Bereifung
· Maulkupplung autom. 3.500 kg gebremst Anhängelast
· Kugelkopfkupplung 3.500 kg gebremst Anhängelast
· Greiferzahnschutz mit Schnellverschluss
· Kraftstofftank mit mind. 80 I Inhalt am Unterwagen montiert und Tankdeckel abschließbar
· Fahrzeugfarbe RAL 9017 verkehrsschwarz
· Verbandkasten, Warndreieck und -weste

Optionale Zusatzausstattung (Preise sind gesondert anzuführen):
· beheizbarer linker Bedien-Joystick für Ausleger

angebotenes Modell: ______________________________________________

Fahrzeugpreis netto:						    	 EUR	

Überführungs-/Frachtkosten (netto):				    	 EUR

Einweisung Mitarbeiter (netto):					    	 EUR/Stunde

Mehrwertsteuer ____ %						    	 EUR	

Fahrzeugpreis brutto: 						    	 EUR

optional: 

Preis beheizbarer Joystick netto:					    	 EUR	

Garantieverlängerung (netto):						 Euro/Jahr


Lieferzeit:									 KW 2026

Garantie:									 Monate


mobiler Werkstattservice oder fest im Umkreis 50 km:		ja / nein


optional Ankauf Altfahrzeug:
	
· Grüftebagger Hansa APZ 531
· Baujahr 2005/ Erstzulassung 12.07.2006
· ca. 7.250 Betriebsstunden
· Motor Iveco-Turbodiesel 2.800 ccm/102 PS
· 40 km/h
· hydr. teleskopierbare Abstützung rechts
· 2-Stufen-Hydrostat
· Hydraulikanschluss Hammer und Kipper
· Kugelkopf- und Maulkupplung
· Sitzheizung
· TÜV 09/2026

Das Gerät kann nach Terminabsprache vor Ort besichtigt werden. Für Fotos oder Kopien der Zulassung bitte unter heiko.lustig@rostock.de melden. 
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