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Bieterangabenverzeichnis
 


3.10	Sanierung der neuen Betonschnittkanten	
 	Angeb. Fabrikat:	

[bookmark: _Hlk223501877][bookmark: Text1]	     
 

3.20	Untergrundvorbereitung	
 	Angeb. Verfahren:	

	     
 

3.30	Bewehrung bis 1m Einzellänge vorbereiten	
 	Angeb. Fabrikat:	

	     
 

3.40	Korrosionsschutz, mineralisch	
 	Angeb. Fabrikat:	

	     	
 

3.50	Reprofilierung, Fläche bis 0,04m², Schichtdicke bis 3cm	
 	Angeb. Fabrikat:	

	     	
 

3.100	Korrosionsschutz Epoxidharz	
 	Angeb. Fabrikat:	

	     	
 

3.110	Bewehrungsüberdeckung	
 
	Angeb. Fabrikat:	

	     
 
	Angeb. Fabrikat:	

	      

3.140	Schwellenausbildung Balkonaustritt	
 
	Angeb. Fabrikat:	

	     
 
	Angeb. Fabrikat:	

	     
 

3.160	Randabdichtung	
 
	Angeb. Fabrikat:	

	     	
 
	Angeb. Fabrikat:	

	     	
 

3.170	Reprofilierung Transportösen	
 
	Angeb. Fabrikat:	

	     	
 
	Angeb. Fabrikat:	

	     	
 

3.180	Acrylatspachtel, zweilagig, 1-K	
 	Angeb. Fabrikat:	

	     	
 
   
3.190	Risssanierung	
 	Angeb. Fabrikat:	

	     	
 

4.20	Grundierung	
 	Angeb. Fabrikat:	

	     	
 

4.30	Kratzspachtelung  bis 1 mm	
 	Angeb. Fabrikat:	

	     	
 

4.50	Dickbeschichtung	
 	Angeb. Fabrikat:	

	     	
 

4.60	Acralat-Chips (3mm)	
 	Angeb. Fabrikat:	

	     	
 

4.70	Matte PUR Versiegelung	
 	Angeb. Fabrikat:	

	     	
 

4.80	Hohlkehle standfest	
 	Angeb. Fabrikat:	

	     
 

4.100	Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen, 1-k PU-Dichtstoff	
 	Angeb. Fabrikat:	

	     	
 

5.40	Untergrundvorbereitung nach Wahl AN	
 	Angeb. Verfahren:	

	     	
 

5.50	Reprofilierung der geschützten Bewehrung	
 	Angeb. Fabrikat:	

	     
 

5.60	Kratz- und Ausgleichsspachtelung PCC	
 	Angeb. Fabrikat:	

	     	
 

5.70	Algen/Pilzbefall-Desinfektion-2fach	
 	Angeb. Fabrikat:	

	     
 

5.80	Hydrophobierende Grundierung, hoch verfestigend	
 	Angeb. Fabrikat:	

	     	
 

5.90	Siliconharz- Fassadenfarbe mit Filmkonservierung/2x	
 	Angeb. Fabrikat:	
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