Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
Endnoten
	WHG-Beschichtung
	
	
	
	
	
	

	Auf Dichtheit prüfen 
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	Visuelle Kontrolle
	
	
	x
	
	
	





Arbeitskarte für WHG-Beschichtung
	Inspektions- und Wartungsarbeiten
	Fristen
	Bemerkungen

	
	3-monatl.
	6-monatl.
	12-mo-natl.
	24-mo-natl.
	bei Bedarf
	


	hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte
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