Arbeitskarte für KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
Endnoten
	Tür druckdicht
	
	
	
	
	
	

	Visuelle Kontrolle auf Zustand, Dichtheit 
	
	
	x
	
	
	

	Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen
	 
	 
	x
	 
	 
	 





Arbeitskarte für Tür, druckdicht bis 10 m Wassersäule
	Inspektions- und Wartungsarbeiten
	Fristen
	Bemerkungen

	
	3-monatl.
	6-monatl.
	12-mo-natl.
	24-mo-natl.
	bei Bedarf
	


	hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte
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