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Vorbemerkungen

Die Entsorgungs- und Baubetrieb Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Worms (ebwo AöR) benötigt zum Betrieb der Bauschuttdeponie (BSD) einen Kompaktradlader mit Niederhalterschaufel. Zudem wird als weiteres Anbaugerät eine Kehrmaschine benötigt.

Mit der Baumaschine werden überwiegend folgende Arbeiten durchgeführt:
· Umschlagen von Abfällen und Wertstoffen
· Reinigung von Verkehrsflächen
· Arbeiten im operativen Bereich der DKI-Deponie und Grünabfallkompostanlage

Angeboten werden können Neufahrzeuge oder Ausstellungs-/ Vorführfahrzeuge bis max. 400 Betriebsstunden und einem Alter von max. einem Jahr.

Die Baumaschine muss mit einer Schnellwechselvorrichtung (Volvo kompatibel) ausgestattet sein um verschiedene Anbaugeräte zu Nutzen. 
Für den Umschlag der Abfälle soll eine Niederhalterschaufel zum Einsatz kommen.
Für die Reinigung der Verkehrsflächen soll eine Kehrmaschine eingesetzt werden.

Bedienung weiterer Anbaugeräte (ohne Adapter):
· Palettengabel 
· Niederhalterschaufel 

Die durchschnittliche Einsatzzeit beträgt ca. 500 Betriebsstunden pro Jahr. Bei ordnungsgemäßer Nutzung soll die Baumaschine 8 Jahre genutzt werden.

Die angebotenen Produkte müssen allen relevanten europäischen und nationalen Gesetzen, Vorschriften, Normen und Richtlinien, in der zum Zeitpunkt der Auslieferung jeweils gültigen Fassung, entsprechen. Die vorgegebenen Angaben des Leistungsverzeichnisses und die von Ihnen zu präzisierenden Anforderungen werden Vertragsbestandteil und Liefer- und Leistungsumfang des Auftragnehmers (AN). 

Der angebotene Radlader muss als Mindestforderung die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Angaben erfüllen. Angebote, die nicht alle Kriterien des Leistungsverzeichnisses erfüllen, werden von der Wertung ausgeschlossen. Es können Angebote für ein oder mehrere Lose abgegeben werden.

Neben dem vollständig ausgefüllten Leistungsverzeichnis ist ein Angebot für das jeweilige Los einzureichen. Im Falle einer Auftragsvergabe behält sich der Auftraggeber vor, Preise einzelner Positionen zur Vorlage bei der Versicherung nachzufordern.

Bei Reparatur- und Wartungsarbeiten im Rahmen der Gewährleistungsphase, die nicht in der angegebenen Kundendienstwerkstatt erledigt werden können, hat der Auftragnehmer die Kosten für die Überführung in die ausführende Werkstatt zu tragen oder diese zeitnah selbst durchzuführen. Alternativ können Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten auch in der ebwo AöR eigenen Kfz-Werkstatt durchgeführt werden. 

Bei Überschreitung des vom Auftragnehmer angegebenen Liefertermins reduziert sich der Auftragswert automatisch um die in der Bewertungsmatrix angegebenen Werte je Woche und wird von der Rechnung in Abzug gebracht.  

Die Anweisung des Rechnungsbetrags von Los 1 erfolgt nach mängelfreier Abnahme des ausgelieferten Radladers samt Niederhalterschaufel und von Los 2 nach mängelfreier Abnahme der ausgelieferten Kehrmaschine. Die Rechnung ist an die folgende Rechnungsadresse zu richten:

Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR
Hohenstaufenring 2
67547 Worms

Bei digitalem Rechnungsversand ist die Rechnung als PDF an die Mailadresse „rechnungen@ebwo.de“ zu richten. 

Alle Felder in der Spalte „Angaben des Bieters“ sind auszufüllen. In den unterstrichenen Feldern ____ sind die geforderten Informationen einzutragen. Bei „Ja □ Nein □“ Feldern ist ein "Haken" oder "x" bei der zutreffenden Antwort zu setzen. In den restlichen Feldern genügt ein “Haken“ oder „Ja“, wenn die geforderte Leistung erfüllt wird. Nicht ausgefüllte Felder führen zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren!

Neben dem reinen Angebotspreis werden die Angaben im Leistungsverzeichnis grau unterlegten Felder mit in die Bewertung einbezogen (siehe Bewertungsmatrix), die in einen Wertungspreis resultieren. Das Vergabeverfahren erfolgt ausschließlich nach dem Zuschlagskriterium niedrigster Preis. Da technisch oder konzeptionell abweichende Angebote bei einer reinen Preiswertung nicht transparent, diskriminierungsfrei und vergleichbar bewertet werden können, ist die Abgabe von Nebenangeboten ausgeschlossen. 

Die Bewertungsmatrix dient lediglich zur Information der Bieter und wird von der ebwo AöR im Rahmen der Angebotsprüfung ausgefüllt und dient der Ermittlung der Rangfolge.

Bewertungsmatrix: siehe Anlage

	LOS 1

	Pos.
	Radlader für die Bauschuttdeponie
	Angaben des Bieters

	(1) 
	Neuer Radlader oder neuwertiger Radlader (Fabrikat / Typ)
	
                                    

	(2) 
	Angaben: (2.1) Neuer Radlader oder (2.2) gebrauchter Radlader
	

	(2.1)
	Neuer Radlader
	Ja ☐     Nein ☐

	(2.2)
	Betriebsstunden (max. 400 Bh – nur wenn (2.1) „nein“ ausgefüllt wurde)
	           [Bh]

	(3) 
	Betriebsgewicht 8 bis 11 t
	            [Tonnen]

	(4) 
	Leistung mind. 70 kW
	          [kW]

	(5) 
	Hubraum mind. 3,5l
	          [Liter]

	(6) 
	Abgasnorm EU-Stufe V
	

	(7) 
	Anbaugeräte
	

	(7.1)
	Schnellwechselsystem für Anbaugeräte (Volvo kompatibel)
	☐
	(7.2)
	Anbaugerät Ladeschaufel mit Niederhalter
· Inhaltsvolumen 1,4 m³ - 1,5 m³
· Niederhalter gewölbt 
· Niederhalter mit Zackenleiste an der Unterkante
· Schneidespitze: Wendemesser dreiteilig verschraubt 
Weitere Informationen sind aus der Anlage 1 zu entnehmen
	☐
	(7.3)
	Preis (brutto) für Niederhalterschaufel (ist im Angebotspreis von LOS 1 einzukalkulieren)
	          [€]

	(8) 
	Parallelkinematik
	☐
	(9) 
	Abschließbarer Tank mind. 110l
	          [Liter]

	(10) 
	24 V Betriebsspannung
	☐
	(11) 
	Fahrgeschwindigkeit max. 20 km/h
	☐
	(12) 
	Hydrostatisches Getriebe
	☐
	(13) 
	Differentialsperre 100% zuschaltbar 
	☐
	(14) 
	Vollhydraulische Servolenkung
	☐
	(15) 
	Knicklenkung
	☐
	(16) 
	Notlenkeinrichtung
	☐
	(17) 
	Hydraulik 3. Steuerkreis
	☐
	(18) 
	Lenkeinschlag nach jeder Seite mind. 40° 
	         [Grad]

	(19) 
	Zentralschmierung
	☐
	(20) 
	Bereifung: Größe 15.5 R25
	☐
	(21) 
	Kühlerlüfter mit Umkehrfunktion
	☐
	(22) 
	Luftvorfilter: Zyklon
	☐
	(23) 
	Schütthöhe mind. 3600 mm
	          [mm]

	(24) 
	Hubgerüstdämpfung
	☐
	(25) 
	Automatische Motorabschaltung
	☐
	(26) 
	Überrollschutz
	☐
	(27) 
	Sondersitz; Fahrersitz beheizbar, luftgefedert und höhenverstellbar in ergonomischer Ausführung, mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt, Armlehnen und einer Tragfähigkeit von mind. 120 kg
	☐
	(28) 
	Klimaanlage und Heizung
	☐
	(29) 
	Joystick oder Mehrhebelsteuerung der Hydraulikanlage
	☐
	(30) 
	Radio mit Bluetooth
	☐
	(31) 
	LED-Arbeitsscheinwerfer (zwei vorne, zwei hinten)
	☐
	(32) 
	Schutzgitter für Frontscheinwerfer und Heckleuchten
	☐
	(33) 
	Geräuschgedämpfte Kabine
	☐
	(34) 
	Geräuschpegel in der Kabine nach ISO-Norm 6396
	          [dB]

	(35) 
	Lenkrad mit Lenkradknopf
	☐
	(36) 
	Verstellbare Lenksäule
	☐
	(37) 
	Verstellbare, beheizbare Außenspiegel
	☐
	(38) 
	Akustisches, abschaltbares Rückfahrsignal
	☐
	(39) 
	Rückfahrkamera mit Display
	☐
	(40) 
	Scheibenwaschanlage für Front- und Heckscheibe
	☐
	(41) 
	Gelbe Rundumkennleuchte
	☐
	(42) 
	Sicherheitsverglasung und Sonnenblende
	☐
	(43) 
	Zwei codierte Fahrzeugschlüssel
	☐
	(44) 
	Betriebsanleitung einmal in Papierausführung und einmal Digital
	☐
	(45) 
	CE-Zertifikat
	☐
	(46) 
	Straßenzulassung als Selbstfahrende Arbeitsmaschine
	☐
	(47) 
	Lieferung frei Haus, Hohenstaufenring 2, 67547 Worms
	☐
	(48) 
	Fahrzeugeinweisung: 4 Std. für Fahrer und Werkstatt im Rahmen der Auslieferung und Wiederholung in mind. gleichen Umfang auf einer vom ebwo AöR vorgegebenen Fläche
	☐
	(49) 
	Erste Inspektion komplett mit Anfahrt und Material im Angebotspreis enthalten (außer Verschleißmaterial)
	☐
	(50) 
	Gewährleistung mind. 24 Monate
	          [Monate]

	(51) 
	Anzahl der nach Herstellerangaben vorgeschriebenen Wartungen innerhalb der ersten 4.000 Bh
	          [Anzahl]

	(52) 
	Summe der Wartungskosten inkl. Betriebsmittel und Arbeitsleistung der nach Herstellerangaben vorgeschriebenen Wartungen in der ersten 4.000 Bh
	          [€]

	(53) 
	Sollte im Rahmen der Gewährleistungsphase Reparaturen am Fahrzeug nötig sein, die nicht innerhalb von 48 h behoben werden können 
à siehe (53.1) oder (53.2)
	

	(53.1)
	Der AN stellt kostenlos ein vergleichbares voll funktionsfähiges Fahrzeug binnen 48 h (inkl. Hol- und Bringservice) für die Dauer der Reparaturarbeiten zur Verfügung.
	Ja ☐     Nein ☐

	(53.2)
	Der AN übernimmt die Kosten für ein Leihfahrzeug für die Dauer der Reparaturarbeiten.
	Ja ☐     Nein ☐

	(54) 
	Hol- und Bringservice des AN für Reparaturarbeiten im Rahmen der Gewährleistung in der Servicewerkstatt
	☐

	(55) 
	Verbindlicher Liefertermin in Wochen nennen (inkl. Anbaugerät Niederhalterschaufel)
	          [Wochen]

	(56) 
	Bei Bedarf; Besichtigung eines Referenzfahrzeuges im Umkreis von 100km vor der Auftragsvergabe innerhalb von 7 Tagen nach der Submission
	☐
	Angebotspreis

	(57) 
	Angebotspreis exkl. MwSt.
	          [€]

	(58) 
	Mehrwertsteuer
	          [€]

	(59) 
	Angebotspreis inkl. MwSt.
	          [€]

	Adresse der Kundendienstwerkstatt und zusätzliche Anmerkungen des Bieters (ggfs. weiteres Blatt beilegen)




	LOS 2

	Pos.
	Anbaugerät Kehrmaschine mit Schmutzaufnahme
	Angaben des Bieters

	(1) 
	Neue Kehrmaschine (Bezeichnung)
	                                    

	(2) 
	Arbeitsbreite 2300 mm - 2500 mm
	          [mm]

	(3) 
	Schmutzsammelbehälter mit Gummileiste, hydraulisch entleerbar
	☐
	(4) 
	Schwenkeinrichtung
	☐
	(5) 
	Mechanisch nachstellbare Kehreinheit
	☐
	(6) 
	Kehrbürstendurchmesser mind. 600 mm
	          [mm]

	(7) 
	Kehrbürste Poly-/Stahlmischbesatz
	☐
	(8) 
	Wassersprüheinrichtung 24 V
	☐
	(9) 
	Wassertank mind. 200 l
	          [l]

	(10) 
	Mind. 4 Schwerlasträder
	☐
	(11) 
	3D-Niveauausgleich
	☐
	(12) 
	Seitenbesen rechts
	☐
	(13) 
	Seitenbesen Durchmesser mind. 600 mm
	          [mm]

	(14) 
	Seitenbesenbesatz Poly-/Stahlmischbesatz
	☐
	(15) 
	Schnellwechsleraufnahme (Volvo kompatibel)
	☐
	(16) 
	Lieferung frei Haus, Hohenstaufenring 2, 67547 Worms
	☐
	(17) 
	Verbindlicher Liefertermin in Wochen nennen 
	          [Wochen]

	Angebotspreis 

	(18) 
	Angebotspreis exkl. MwSt. 
	          [€]

	(19) 
	Mehrwertsteuer
	          [€]

	(20) 
	Angebotspreis inkl. MwSt.
	          [€]





















Anlage 1 – Beschreibung der Niederhalterschaufel
Anbaugerät Ladeschaufel mit Niederhalter
· Inhaltsvolumen 1,4 m³ - 1,5 m³
· Niederhalter gewölbt 
· Niederhalter mit Zackenleiste an der Unterkante
· Schneidespitze: Wendemesser dreiteilig verschraubt 
Räumliche Position der Niederhalterschaufel zwischen Wand und Boden:
Die Niederschaufelhalter soll so ausgelegt sein, dass im geschlossenen Zustand der Niederhalter nicht über die Schneidespitze herausragt, sodass ein bündiges Anstehen der Schneidespitze mit der Wand möglich ist.
Niederhalterschaufel im geschlossenen Zustand:
Im geschlossenen Zustand soll der Niederhalter nicht über die Schneidespitze hinwegschauen.
Niederhalterschaufel im offenen Zustand:
Im geöffneten Zustand soll der Niederhalter hinter der Schneidespitze stehen.

Veranschaulichung der Niederhalterschaufel:
Die beigefügten Bilder dienen zur Veranschaulichung der Anforderungen an die Niederhalterschaufel. 
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Maßgeblich für die Leistungserbringung sind ausschließlich die textlichen Angaben im Leistungsverzeichnis und in der Anlage 1
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