
Vorbemerkungen

Die Entsorgungs- und Baubetrieb AöR der Stadt Worms (ebwo AöR) benötigt zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben zeitnah einen neuen Absetzkipper. Es wird beabsichtigt, einen Absetzkipper - Fahrgestell mit elektrischem Antrieb, Aufbau und Winterdienstausstattung - in Auftrag zu geben. Das komplette Fahrzeug soll eine Reichweite von mindestens 250 km erreichen und in der Lage sein, pro Tour bis zu 10 Container zu transportieren. Da der Absetzkipper im Winterdienst mit Schneepflug und Streuer zum Einsatz kommt, muss das Fahrgestell über eine Kommunalhydraulik und Frontanbauplatte verfügen.

Der Einsatz des Fahrzeugs erfolgt im Einschichtbetrieb an rund 250 d/a. Die Nutzungsdauer im Volleinsatz beträgt mindestens 8 Jahre, darüber hinaus werden die Fahrzeuge üblicherweise noch 2-3 Jahre als Ersatzfahrzeuge genutzt. 

Die angebotenen Produkte müssen allen relevanten europäischen und nationalen Gesetzen, Vorschriften, Normen und Richtlinien, in der zum Zeitpunkt der Auslieferung jeweils gültigen Fassung, entsprechen.

Neben dem vollständig ausgefüllten Leistungsverzeichnis ist ein Angebot für das Fahrgestell, den Aufbau und der Winterdienstausstattung einzureichen. Im Falle einer Auftragsvergabe behält sich der Auftraggeber vor, Preise einzelner Positionen zur Vorlage bei der Versicherung nachzufordern.

Die Bauteile – Fahrgestell, Aufbau und Winterdienstausstattung - werden als ein Los ausgeschrieben. Das komplette Fahrzeug muss mindestens die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Ausstattungsmerkmale erfüllen. Die vorgegebenen Angaben des Leistungsverzeichnisses und die von Ihnen zu präzisierenden Anforderungen werden Vertragsbestandteil und Liefer- und Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Bei Reparatur- und Wartungsarbeiten, die nicht in der angegebenen Kundendienstwerkstatt erledigt werden können, hat der Auftragnehmer die Kosten für die Überführung in die ausführende Werkstatt zu tragen oder diese zeitnah selbst durchzuführen. Alternativ können Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten auch in der ebwo AöR eigenen Kfz-Werkstatt durchgeführt werden.

Bei Überschreitung des vom Auftragnehmer angegebenen Liefertermins reduziert sich der Auftragswert automatisch um die in der Bewertungsmatrix angegebenen Werte je Woche und wird von der Rechnung in Abzug gebracht.  

Die Anweisung des Rechnungsbetrags erfolgt nach mängelfreier Abnahme des komplett ausgelieferten Fahrzeugs.

Alle Felder in der Spalte „Angaben des Bieters“ sind auszufüllen. In den unterstrichenen Feldern ____ sind die geforderten Informationen einzutragen. Bei „Ja □ Nein □“ Feldern ist ein "Haken" oder "x" bei der zutreffenden Antwort zu setzen. In den restlichen Feldern genügt ein “Haken“ oder „x“, wenn die geforderte Leistung erfüllt wird. Nicht ausgefüllte Felder führen zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren!

Neben dem reinen Angebotspreis werden die Angaben im Leistungsverzeichnis grau unterlegten Felder mit in die Bewertung einbezogen (siehe Bewertungsmatrix), die in einen Wertungspreis resultieren. Das Vergabeverfahren erfolgt ausschließlich nach dem Zuschlagskriterium niedrigster Preis. Da technisch oder konzeptionell abweichende Angebote bei einer reinen Preiswertung nicht transparent, diskriminierungsfrei und vergleichbar bewertet werden können, ist die Abgabe von Nebenangeboten ausgeschlossen. 

Die Bewertungsmatrix dient lediglich zur Information der Bieter und wird von der ebwo AöR zur Ermittlung der Rangfolge im Rahmen der Angebotsprüfung ausgefüllt.

Bewertungsmatrix:
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Pkt. 42	Als weitere Schutzmaßnahme der Mitarbeiter, neben Fahrer- und Beifahrerairbag, verringern Airbags am Fahrer- und Beifahrerfenster den gewerteten Angebotspreis um 1.500,00 EUR.

Pkt. 52	Gewährleistung: Angebotspreis (AP) reduziert sich in der Wertung um 6.000,00 EUR je zusätzliches Jahr.

Pkt. 53	Gewährleistung der Antriebsbatterie über die 24 Monate Gewährleistung hinaus: Angebotspreis (AP) reduziert sich in der Wertung um 1.000,00 EUR je zusätzliches Jahr.

Pkt. 90	Gewährleistung für den Aufbau: Angebotspreis (AP) reduziert sich in der Wertung um 4.000,00 EUR je zusätzliches Jahr.

Pkt. 98	Um Winterdienst Komponenten am Frontaufbau von äußeren Einwirkungen außersaisonal zu schützen, verringert eine Frontanbauplatte mit seitlichen Schutzabdeckungen den gewerteten Angebotspreis um 1.500,00 EUR.

Pkt. 103	Gewährleistung Winterdienst: Angebotspreis (AP) reduziert sich in der Wertung um 3.000,00 EUR je zusätzliches Jahr.

Pkt. 106	Anfahrtskosten: Angebotspreis (AP) erhöht sich um (10 Jahre – Zeitraum Gewährleistung) x Preisangabe x 3

Pkt. 112 	Angabe des Liefertermins: Der Angebotspreis erhöht sich in der Wertung um 1.000,00 EUR je zusätzliche Woche ab 5 Monaten nach dem Submissionstermin.
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	Ein kompletter elektrischer Absetzkipper
Fahrgestell mit Elektroantrieb, geeignet für den Aufbau des beschriebenen Absetzkippers und Winterdienstausstattung
	Angaben des Bieters

	Anforderungen Fahrgestell

	(1) 
	Ein Fahrgestell (Dreiachser) mit gelenkter Nachlaufachse (Fabrikat, Typ)
	
      


	(2) 
	Fahrerhaus mit max. zwei Stufen
	☐
	(3) 
	Dachluke
	☐
	(4) 
	Lenker links
	☐
	(5) 
	Radstand max. 3.700 mm 
	       [mm]

	(6) 
	Fahrzeughöhe unbeladen max. 3.300 mm 
	       [mm]

	(7) 
	Zulässiges Gesamtgewicht mind. 26.000 kg 
	       [kg]

	(8) 
	Geräuschemission nach UN-R51.03
	☐
	(9) 
	Elektromotorleistung > 300 kW 
	        [kW]

	(10) 
	Kapazität der Antriebsbatterie > 400 kWh
	       [kWh]

	(11) 
	Reichweite > 250 km
	       [km]

	(12) 
	Ladeschnittstelle (CCS2)
	☐
	(13) 
	Max. Ladeleistung
	       [kW]

	(14) 
	Nebenantrieb – E-PTOs (Electric Power Take Offs für Absetzkipper und Winterdienst)
	☐
	(15) 
	Geschwindigkeitsbegrenzung auf 90 km/h
	☐
	(16) 
	Automatikgetriebe
	☐
	(17) 
	Erstparametrierung
	☐
	(18) 
	Böschungswinkel vorne ≥ 17°
	       [°]

	(19) 
	Vorderachse mind. 10.000 kg
	       [kg]

	(20) 
	Hinter- und Vorderachse luftgefedert
	☐
	(21) 
	Hebe- und Senkeinrichtung
	☐
	(22) 
	Achslastmesseinrichtung mit Anzeige
	☐
	(23) 
	Achslastmesseinrichtung geeicht;
Belastungsanzeige: Warnung bei 75% der max. Zuladung
	Ja  ☐           Nein ☐

	(24) 
	Achsenstabilisierung
	☐
	(25) 
	Differenzialsperre
	☐
	(26) 
	Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse
	☐
	(27) 
	Fahrgestell entspricht den Anforderungen der General Safety Regulation (GSR II) 2024
	☐
	(28) 
	Rückfahrkamera mit Shutter
	☐
	(29) 
	ABS
	☐
	(30) 
	Tempomat
	☐
	(31) 
	Fahrgestellbeleuchtung vollständig in LED-Ausführung
	☐
	(32) 
	Zwei Rundumkennleuchten in LED-Ausführung
	☐
	(33) 
	Vorrüstung und Einbau Mautgerät
	☐
	(34) 
	Digitaler Fahrtenschreiber (geeicht)
	☐
	(35) 
	Radio mit Bluetooth und Freisprechanlage
	☐
	(36) 
	Elektrohydraulische Servolenkung
	☐
	(37) 
	Farbe „kommunal Orange“
	☐

	(38) 
	Außenspiegel heiz- und elektrisch verstellbar
	☐
	(39) 
	Fahrer- und Beifahrersitz mit Kopfstützen und Sicherheitsgurten
	☐
	(40) 
	Luftgefederter Fahrersitz in orthopädischer Ausführung. Sitzbelüftung. Verstellbar: Höhe, Sitzlänge, Rückenlänge, Lendenstütze, Neigung, Seitenwangen
	☐
	(41) 
	Fahrer- und Beifahrerairbag
	☐
	(42) 
	Fensterairbags
	Ja  ☐           Nein ☐

	(43) 
	Verstellbare Lenksäule
	☐
	(44) 
	Staumöglichkeiten im Fahrerhaus
	☐
	(45) 
	Kühlbox
	☐
	(46) 
	Feuerlöscher
	☐
	(47) 
	Automatische Klimaanlage
	☐
	(48) 
	Bereifung (Angabe VA/HA/NA)
	            /          /                                                

	(49) 
	Mind. drei Fahrzeugschlüssel
	☐
	(50) 
	Bedienungsanleitung, Ersatzteilkatalog sowie Artikelliste der Ersatzteile in deutscher Sprache (digital oder in gedruckter Form)
	☐
	(51) 
	Vorbereitung der Zulassungsbescheinigung
	☐
	(52) 
	Gewährleistung mind. 24 Monate für das Fahrgestell
	       [Monate]

	(53) 
	Gewährleistung der Antriebsbatterie über die 24 Monate Gewährleistung hinaus
	       [Monate]

	(54) 
	Abstimmung der technischen Anforderungen mit dem Aufbauhersteller
	☐
	(55) 
	Bereitstellung Diagnosegerät für das Fahrgestell (falls noch nicht vorhanden)
Preis (brutto) Diagnosegerät
	Ja  ☐           Nein ☐

        [€]

	(56) 
	Bereitstellung Diagnosesoftware für das Fahrgestell (falls noch nicht vorhanden)
Preis (brutto) Diagnosesoftware
	Ja  ☐           Nein ☐

       [€]

	Anforderungen Absetzkipper-Aufbau

	(57) 
	Betriebsfertiger Aufbau des Absetzkippers (Typ, Fabrikat) auf das Fahrgestell inkl. aller Nebenarbeiten
	      

	(58) 
	Hubkraft 18 t
	       [t]

	(59) 
	Länge max. 4800 mm
	       [mm]

	(60) 
	Aufbaugewicht
	       [kg]

	(61) 
	Hubarmausführung Teleskop
	☐
	(62) 
	4 Ketten (zwei pro Seite) mit Sicherheitsösen und mechanisch gesicherter Verkürzungen, ausgelegt für die Aufnahme von Containerbolzen
	☐
	(63) 
	Unterrahmen vorbereitet für den Aufbau auf das Fahrgestell
	☐
	(64) 
	Ladungssicherung: 
Heckseitig und seitlich (links und rechts) hydraulisch verriegelbar
Stirnseitig mechanisch verstellbarer Anschlag
	☐
	(65) 
	Steuerschieber
	☐
	(66) 
	Abstützen hydraulisch einzeln und zusammen ansteuerbar 
	☐
	(67) 
	Mehrere Geschwindigkeitsstufen
	☐
	(68) 
	Eilgang
	☐
	(69) 
	Hydraulische Überlastsicherung der Hauptzylinder mit Anzeige
	☐
	(70) 
	Drei pneumatisch angetriebene Kipphaken mit Sicherung
	☐
	(71) 
	24 V Versorgungsspannung
	☐
	(72) 
	Aufbausteuerung am Aufbauäußeren und über Funk mit Not-Aus Einrichtung
	☐
	(73) 
	Verkabelung ausgelegt an die Anforderungen des Fahrgestells
	☐
	(74) 
	Fahrerkabine Rückwandschutz aus Stahl
	☐
	(75) 
	Frontzutritt rechts ausfahrbarer Leiter und Haltebügel nach DIN 30723
	☐
	(76) 
	Heckzutritt links und rechts über Stufen mit Handlauf
	☐
	(77) 
	Begehbarer Boden aus Stahlblech mit rutschhemmender Oberfläche
	☐
	(78) 
	Zurrösen mind. 3 jeweils links und rechts am Rahmen verteilt
	☐
	(79) 
	Kettenschutz
	☐
	(80) 
	Unterfahrschutz
	☐
	(81) 
	Rückspiegel heckseitig angebracht
	☐
	(82) 
	Warneinrichtung akustisch
	☐
	(83) 
	Warnmarkierung rot/weiß nach DIN
	☐
	(84) 
	Blitzleuchte am Heck
	☐
	(85) 
	Grundrahmen Farbe „kommunal Orange“
	☐
	(86) 
	Betriebsanleitung in deutscher Sprache (digital oder in gedruckter Form)
	☐
	(87) 
	Bedienungsanleitung in deutscher Sprache (digital oder in gedruckter Form)
	☐
	(88) 
	Ersatzteilliste in deutscher Sprache (digital oder in gedruckter Form)
	☐
	(89) 
	CE-Zertifikat
	☐
	(90) 
	Mind. 24 Monate Gewährleistung für den Aufbau
	       [Monate]

	(91) 
	Mind. 24 Monate Gewährleistung für Ersatzteile
	       [Monate]

	(92) 
	Detailabstimmung der technischen Anforderungen mit dem Fahrgestellhersteller (Elektro-Fahrgestell)
	☐
	(93) 
	Fahrgestell nach Aufbau parametriert
	☐
	Anforderungen Winterdienstausstattung

	(94) 
	Betriebsfertiger Aufbau der Winterdienstausstattung (Typ, Fabrikat) auf das Fahrgestell inkl. aller Nebenarbeiten
	      

	(95) 
	Kommunalhydraulik
	☐
	(96) 
	Load Sensing 4-Kreis-Hydraulikanlage
	☐
	(97) 
	Frontanbauplatte geeignet für den Einsatz mit Schneepflug (s. Anlage 1)
	☐
	(98) 
	Frontanbauplatte mit seitlichen Schutzabdeckungen
	Ja  ☐           Nein ☐

	(99) 
	Display zur Anzeige von wichtigen Daten
	☐
	(100) 
	Joystick zur Bedienung 
	☐
	(101) 
	Automatische Schleuderketten
	☐
	(102) 
	Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste in deutscher Sprache (digital oder in gedruckter Form)
	☐
	(103) 
	Mind. 24 Monate Gewährleistung für die Winterdienstausstattung
	       [Monate]

	Rahmenbedingungen

	(104) 
	Im Falle von Reparaturen - Fahrgestell, Aufbau oder Winterdienstausstattung - im Rahmen der Gewährleistung/Garantie kostenloses Zurverfügungstellen eines vergleichbaren, voll funktionsfähigen Absetzkippers binnen 72 h (inkl. Hol- und Bringservice), für die Dauer der Reparaturarbeiten, sofern die Reparatur nicht in diesem Zeitraum (72 h) behoben werden kann und das Fahrzeug dem ebwo AöR nicht zur Verfügung steht. 
Alternativ die Übernahme der Kosten für ein Leihfahrzeug während der Gewährleistung und Dauer der Reparatur
	☐

	(105) 
	Kundendienstwerkstatt im Umkreis von max. 30 min (Lkw) im Umkreis unseres Betriebsstandortes (Google Maps, Standort Hohenstaufenring 2)
	☐
	(106) 
	Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten in der ebwo AöR eigenen Werkstatt. Anfahrtskosten für Arbeiten außerhalb des Garantieanspruchs. Pauschalpreis (Brutto) je Anfahrt:
	       [€/Anfahrt]

	(107) 
	Gängige Ersatzteile – Lieferung innerhalb von 24 Stunden an die Kfz-Werkstatt der ebwo AöR, Hohenstaufenring 2, 67547 Worms
	☐
	(108) 
	Ausführliche Einweisung des Personals (Fahrer und Werkstattpersonal) bei der ebwo AöR am Standort Hohenstaufenring 2 zu Fahrgestell, Aufbau und Winterdienstausstattung im Rahmen eines gemeinsamen vereinbarten Termins
	☐
	(109) 
	Auf Anfrage des AG theoretisches und praktisches Fahrtraining im Rahmen der Begleitung einer Sammeltour der ebwo AöR
	☐
	(110) 
	Zulassungsbescheinigung nach Anbau des Absetzkippers und der Winterdienstausstattung
	☐
	(111) 
	Lieferung des einsatzbereiten Fahrzeuges zur ebwo AöR (Standort Worms, Hohenstaufenring 2)
	☐
	(112) 
	Angabe des Liefertermins
Bei Nichteinhaltung des Termins erfolgt ein Abschlag auf den Kaufpreis in Höhe von 1000,00 EUR pro Woche nach dem angegebenen Liefertermin oder Bereitstellung eines kostenlosen Leihfahrzeugs.
	       [Wochen]

	Angebotspreis

	(113) 
	Angebotspreis exkl. MwSt.
	       [€]

	(114) 
	Mehrwertsteuer
	       [€]

	(115) 
	Angebotspreis inkl. MwSt.
	       [€]

	Adresse der Kundendienstwerkstatt und zusätzliche Anmerkungen des Bieters (ggfs. weiteres Blatt beilegen)
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Ausschreibung eines Absetzkippers mit elektrischem Antrieb

	Aktz.:	70 51 00 
Datum:	05.08.26
Seite:	2



[bookmark: _Hlk100649414]
















Anlage 1 – Beschreibung des Schneepflugs
Die Frontanbauplatte muss mit dem bereits vorhandenen Schneepflug kompatibel sein. 
· Typ: Schmidt MF3.3
· Gewicht: 870 kg ohne Zubehör
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