Vergabenummer	Datum	 	
	2026-0491-66	07.07.2026	 	
Baumaßnahme	 	
Kanalsanierungsarbeiten  - Schlauchlinersanierung - Wilhelm-Spieker-Straße, Meesenstiege, Sternkamp	 	
Leistung	 	
In der Wilhelm-Spieker-Straße, Meesenstiege und Sternkamp (Münster Hiltrup) müssen Teile der bestehenden Schmutzwasserkanäle aufgrund von baulichen Schäden saniert werden. Die Sanierung erfolgt im Schlauchliner-Verfahren.
	 	
Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe	
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)	
		
	Vom Unternehmen einzureichende Unterlagen	
	Mit dem Angebot vorzulegende Unterlagen	
		Bedingung an die Auftragsausführung	

ausgefülltes Leistungsverzeichnis: Wir bitten um die Abgabe des Angebotsleistungsverzeichnisses im PDF und im GAEB Format. Falls Sie noch kein Kalkulationsprogramm nutzen, können Sie gerne das kostenfreie Programm Offerte_L verwenden. Den Link zur Installationsdatei finden Sie in den Vergabeunterlagen.	

Bieterangaben - Schlauchliningtechnik (Angebotsbestandteil) (mittels Eigenerklärung vorzulegen): Hinweise:

- Allgemeine Randbedingungen und Vorgaben sind dem LV zu entnehmen.

- Anzugeben ist die Materialkenngruppe gemäß DWA-M 144-3 Tabelle 2 und Anhang C

- Anzugeben ist die angebotene, statisch relevante Verbunddicke, ohne Verschleißschicht (gemäß DWA-M 144-3 Anhang C)

- Bei abweichenden Angaben zum Einbau bzw. zum System, ist dieses Datenblatt für jeden Einbauabschnitt separat auszufüllen.

Gütesicherung der Ausführung nach RAL-GZ 961 (Gütezeichen Kanalbau) (mittels Eigenerklärung vorzulegen): Bieter müssen mit Angebotsabgabe die fachliche Qualifikation (Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit der technischen Vertragserfüllung) nachweisen. Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 9611) sind für die anzuwendende(n) Beurteilungsgruppe(n) zu erfüllen und mit Angebotsabgabe nachzuweisen:

Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen und die Gütesicherung des Unternehmens mit dem Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau für die anzuwendende(n) Beurteilungsgruppe(n) nachweist.
Der Nachweis gilt als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen durch eine Prüfung, welche inhaltlich den Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 Abschnitt 4.1 für die anzuwendende(n) Beurteilungsgruppe(n) entspricht, mit einem Prüfbericht nachweist. Der Prüfbericht muss die Erfüllung der gestellten Anforderungen nachvollziehbar belegen. Mit dem Prüfbericht sind vorzulegen: Angaben zur Personalausstattung mit Aus- und Weiterbildungsnachweisen / Angaben zur Betriebs- und Geräteausstattung / Angaben zu den in den letzten drei Jahren durchgeführten vergleichbaren Projekten / Muster der Dokumentation der Eigenüberwachung. Die Bestätigung der durchführenden Zertifizierungsstelle, dass im Auftragsfall für die Dauer der Werkleistung die vorgenannte Gütesicherung über die entsprechenden Beurteilungsgruppe(n) erfolgt, ist vorzulegen.

1) Die Anforderungen sind aufrufbar unter:
http://kanalbau.com/de/bietereignung/guete-pruefbestimmungen.html

Der Nachweis der Einhaltung der vorgenannten Bedingungen erfolgt mit dem Angebot per Eigenerklärung. Auf Anforderung durch die Vergabestelle ist die Eignung mittels Dritterklärung
nachweisen.

Verantwortlicher für die Verkehrssicherung (MVAS), 01_12_2015 (mittels Eigenerklärung vorzulegen): Verantwortlicher für die Verkehrssicherung (MVAS 1999):
Der AN hat dem AG für die hier ausgeschriebenen Arbeiten einen Verantwortlichen für die Verkehrssicherung zu benennen. Die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen ist gemäß dem “Merkblatt über die Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 1999)” nachzuweisen. Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis anerkannt. Diese Bescheinigungen dürfen nicht älter als drei Jahre alt sein.

Der den Zuschlag erhaltende Bieter muss bis zum Baubeginn seine Eignung mittels Dritterklärung (Bescheinigung gem. MVAS 1999) nachweisen.