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[bookmark: _Toc53660016][bookmark: _Toc236639314]Hinweise / 
Anleitung zum Ausfüllen des Leistungskatalogs

· Ergänzende Unterlagen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der angebotenen Geräte sowie Unterlagen über Zubehörartikel sind dem Angebot beizulegen. 
· Die folgenden Fragenkataloge sind vollständig auszufüllen. Sollte in der Spalte „Angebotswert“ zu wenig Platz vorhanden sein, so können die gewünschten Informationen auf einer separaten Anlage dargestellt werden. Alle Anlagen sind mit dem entsprechenden Gliederungspunkt des Leistungskatalogs zu kennzeichnen. Das Fehlen von Angaben kann zum Ausschluss von der weiteren Bewertung führen.
· Die einzelnen Kriterien des Leistungskataloges sind durch folgende Wertung gekennzeichnet:
A:	Ausschluss-Kriterien:
Die Nichterfüllung eines A-Kriteriums (Ausschlusskriterium) führt zum Ausschluss des Angebots von der weiteren Bewertung (so genannte Mindestanforderung).
B:	Bewertungskriterien:
Die B-Kriterien (Bewertungskriterien) werden - neben dem Preis - zur vergleichenden Bewertung der Angebote herangezogen. Die maximal zu erreichende Punktezahl für das entsprechende Kriterium ist im Fragenkatalog angegeben. Die Gewichtung der einzelnen Kriterien ergibt sich aus der Zusammenstellung in der Tabelle. Die Nichterfüllung von B-Kriterien bzw. die Bewertung eines B-Kriteriums mit 0 Punkten führt nicht zum Ausschluss des Angebotes. 
[bookmark: _Toc53660017][bookmark: _Toc236639315]
A.	Allgemeine Regelungen und Anforderungen

Die folgenden Anforderungen müssen für alle Detachables erfüllt und durch Unterschrift bestätigt werden:

1. Alle angebotenen Geräte sind mit dem vom Hersteller angebotenen Zubehör auszuliefern. Dazu zählt auch der Originallieferumfang der Einzelkomponenten.
2. Die angebotenen Geräte inkl. aller Optionen müssen auf der gleichen Plattform beruhen. Die Geräte müssen mit dem gleichen Treibersatz lauffähig sein. (Kein Mix aus Intel und AMD)
3. Zu allen angebotenen Geräten sind Bilder und ausführliche, individuell auf die angebotenen Geräte angepassten Datenblätter, denen die detaillierten Spezifikationen entnommen werden können, beizulegen. Allgemeine Datenblätter der Hersteller oder Verweise auf die Herstellerwebseite sind nicht ausreichend. Die Bilder müssen im .jpg-Format in einer Größe von mindestens 250x250 Pixeln vorliegen. Als Datenblatt ist die in der Anlage befindliche Datenblattvorlage zu verwenden.
4. Der Lieferant muss autorisierter Vertragspartner des jeweiligen Herstellers sein. Ein Nachweis ist dem Angebot beizufügen.
5. Alle Systeme müssen PXE bootfähig sein (min. PXE Version 2.1).
6. Die Displays aller angebotenen Geräte müssen der ISO 9241 – 307 – Pixelfehlerklasse 2 entsprechen.
7. Die Werte „model“ und „manufacturer“ in der WMI Klasse win32_computersystem sowie „manufacturer“ und „product“ in der WMI Klasse win32_baseboard müssen eindeutige Werte beinhalten.
8. Änderungen BIOS/UEFI-Einstellungen 
BIOS/UEFI-Einstellungen müssen via kommandozeilenbasiertes Tool (Powershell oder Herstellertool) geändert werden können. Dazu gehört u.a.:

· Ändern der Bootreihenfolge der Geräte
· Aktivieren und Deaktivieren der Bootfähigkeit einer Komponente
· Aktivieren des TPM-Moduls
· Aktivieren von Wake on LAN
· Aktivieren der Virtualisierungsfunktion
· Ein BIOS-Update muss durch eine in Windows und Windows PE lauffähige ausführbare Datei möglich sein.
· Die Tools sind unter Microsoft Windows 11 und unter Windows PE 11.x (32- und 64-Bit) lauffähig
· Das Tool kann innerhalb eines Skripts automatisiert gestartet und unbeaufsichtigt ausgeführt werden
· Das oder die Werkzeuge sind inkl. Dokumentation für alle entsprechenden Plattformen bereits zur Teststellung bereitzustellen.
9. Alle Systeme sind mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 11 Professional OEM zu liefern.
10. Die Systeme müssen über ein TPM-Modul mit mindestens der Version 2.0 verfügen.
11. Die Geräte müssen im LAN sowohl über die interne LAN-Schnittstelle (ggf. über den Adapter) als auch über die Dockingstation mit der gleichen MAC-Adresse erreichbar sein. Dies gilt auch für den Imageprozess, im PXE Boot und unter Windows PE.
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B.	Leistung
1. [bookmark: _Toc53660019][bookmark: _Toc236639317]12“ – 14“ Detachable
[bookmark: _Toc503768936][bookmark: _Toc503768976][bookmark: _Toc503771131][bookmark: _Toc236639318]1.1 Ausschlusskriterien / Mindestanforderungen

Merkmale: Gefordert wird ein hybrides Notebook, auch 2-in-1 Gerät genannt, dessen Bildschirmeinheit vollständig von der Tastatur getrennt werden und eigenständig als Tablet-PC genutzt werden kann. Die Bildschirmeinheit muss auch ohne angedockte Tastatur freistehen können.

Anforderungen im Detail:
(Die Nichterfüllung eines Ausschlusskriteriums / einer Mindestanforderung des Angebots führt zum Ausschluss des Angebotes von der weiteren Bewertung)

	Komponente
	Mindestanforderung / A Kriterien
	Angebotswert

	Gewicht
	2,5 kg inkl. Akku
	Wert (kg)

	Prozessor
	Intel i5, AMD Ryzen 5 oder vergleichbar
	Erfüllt: ja / nein

	Arbeitsspeicher
	16 GB RAM
	Erfüllt: ja / nein

	Speicherkapazität
	512 GB SSD SATA 6.0 Gb/s
	Erfüllt: ja / nein

	Display
	Bildschirmdiagonale:
Touch Display 12”
	Wert (Zoll)

	
	Native Auflösung:
1920 x 1280 Bildpunkte
	Wert (Bildpunkte)

	
	Sonstige Merkmale:
Entspiegelt, reflexionsarm, kratzfeste Oberfläche, blickwinkelunabhängig, auf der Rückseite eine integrierte Standhalterung, inkl. Eingabestift
	Erfüllt: ja / nein

	Grafikschnittstelle
	1x Displayport oder HDMI, ggf. auch über USB-C
	Erfüllt: ja / nein

	
	
	

	Weitere 
Schnittstellen
	1 Gbit/s LAN, WOL fähig, PXE, RJ45, ggf. über Adapter
	Erfüllt: ja / nein

	
	1 x USB-C 
	Erfüllt: ja / nein

	[bookmark: _Hlk217029378]
	Wireless LAN 6 IEEE 802.11ax
	Erfüllt: ja / nein

	
	Slot SIM Karte oder CHIP für eSIM mind 4G 
	Erfüllt: ja / nein

	
	Mind. Bluetooth 5
	Erfüllt: ja / nein

	Tastatur
	Windows-Taste, QWERTZ-Tastaturlayout, spritzwassergeschützt, abnehmbare Tastatur (detachable Keyboard)
	Erfüllt: ja / nein

	Eingabegeräte
	Touchpad
	Erfüllt: ja / nein

	Audioausgabe
	Integrierte Lautsprecher
	Erfüllt: ja / nein

	Diebstahlsicherung
	Es muss ein Drahtseilschloss verwendet werden, das sowohl die Sicherung des Notebooks als auch der Dockingstation ermöglicht.
	Erfüllt: ja / nein

	Weitere Gerätemerkmale
	Front- und Rückseitenkamera mit Full-HD Qualität 
	Erfüllt: ja / nein

	
	separater Stromanschluss USB-C
	Erfüllt: ja / nein

	Akkukapazität
	Min. 38 Wh
	Wert (Wh)
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Anforderungen Dockingstation
	Komponente
	Mindestanforderung / A Kriterien
	Angebotswert

	Gerätespezifische Docking Station / Port Replicator
	2x USB-C, 4x USB-A
	Erfüllt: ja / nein

	
	1x RJ45 (min. 1 GB/s Ethernet)
	Erfüllt: ja / nein

	
	2x digitale Bildausgabe, DP oder HDMI
Dualmonitorbetrieb mit Auflösung 2x 2560 x 1440

	Erfüllt: ja / nein

	Wechselstromadapter
	Original Wechselstromadapter inkl. Netzkabel
	Typ

	Eingabestift
	[bookmark: _Hlk220315853]Eingabestift mit stiftähnlichem Formfaktor in etwa Kugelschreiber Größe. Drucksensitive Spitze (4096 Druckempfindlichkeitsstufen), Neigungserkennung, wiederaufladbarer Akku. Volle Kompatibilität mit gängigen Windows‑Pen‑Protokollen.
	Erfüllt: ja / nein
Druckempfindlichkeitsstufen




Optionale Anforderungen
	Schutzhülle
	Tragevorrichtung (z. B. Schultergurt) zur sicheren Handhabung auf Baustellen
Robust Heavy Duty Hybrid Schutzhülle
	Typ




Anforderungen zur Teststellung

Die Geräte für die Teststellung müssen mit der neuesten Windows 11 Version ausgestattet sein und alle notwendigen Treiber in der aktuellen Version enthalten. 
Bei der Anlieferung der Geräte zur Teststellung muss die Teststellung eindeutig beschriftet und identifizierbar sein. Es müssen sowohl die Produkte als auch die Umverpackungen gekennzeichnet werden. Jeder Aufkleber muss folgende Daten enthalten:

· Name des Bieters
· Angebotsnummer bei mehreren Angeboten 
· Modellbezeichnung des angebotenen Geräts

Die Aufkleber müssen auf folgenden Komponenten / Verpackungen angebracht sein:

	Karton des Gerätes

	Detachable

	Netzteil des Detachables

	Karton der Dockingstation

	Dockingstation

	Netzteil der Dockingstation

	




Die Teststellung wird voraussichtlich im Zeitraum vom 16.10.-27.11.2026 durchgeführt (sechs Wochen).

Die Anlieferung der Teststellung muss spätestens vier Wochen nach Aufforderung erfolgen.

[bookmark: _Toc503768940][bookmark: _Toc503768979][bookmark: _Toc503771134][bookmark: _Toc236639319]C. Prüfungen und Zulassungen (Mindestanforderungen)
[bookmark: _Toc261342531][bookmark: _Toc503768941][bookmark: _Toc503768980][bookmark: _Toc503771135][bookmark: _Toc236639320]1.1 Ergonomie, Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz
Die Geräte entsprechen hinsichtlich Ergonomie, Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz den gültigen Normen, den Regeln und dem heutigen Stand der Technik sowie den Sicherheitsregeln im Bürobereich.
Die Komponenten dürfen weder während des Betriebs noch im abgeschalteten Zustand gesundheitsgefährdende Stoffe freisetzen.
Für die Artikel sowie deren Verpackung werden möglichst umweltfreundliche, ressourcenschonende und recyclingfähige Materialien verwendet.

[bookmark: _Toc503768942][bookmark: _Toc503768981][bookmark: _Toc503771136][bookmark: _Toc236639321]1.2 Geräuschemission
Die angebotenen Geräte dürfen Werte nach DIN EN ISO 11690-1 nicht überschreiten.

[bookmark: _Toc503768943][bookmark: _Toc503768982][bookmark: _Toc503771137][bookmark: _Toc236639322]1.3 Energy Star 5.0
Alle angebotenen Geräte müssen mindestens das Energy Star 5.0 Gütezeichen besitzen.
Ist kein Siegel vorhanden, muss der Hersteller schriftlich versichern, dass die Kriterien des Siegels erfüllt sind.

[bookmark: _Toc236639323]D. Bewertung
Wir verweisen auf die Anlage „Auswertschema“.
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E. Kostenlose Herstellergarantien

(vgl. hierzu auch Anlage 1 zum Rahmenvertrag „Leistungsbeschreibung“)

	Produkt / Hersteller
	Art der Garantieleistung
	Anzahl Monate*

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



* hier ist die Gesamtdauer der Garantie in Monaten inkl. der 36 Monate Mindestgarantiezeit einzutragen.

Sollte der hier vorgesehene Platz für die Angabe von kostenlosen Herstellergarantien nicht ausreichen, dürfen die Angaben in einer gesonderten Anlage aufgeführt werden. 
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