<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2025-07-10</Date>
    <Time>18:46:07</Time>
    <ProgSystem>G&amp;W CALIFORNIA PRO</ProgSystem>
    <ProgName>CALIFORNIA PRO V13.1.06</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>1001160</NamePrj>
    <LblPrj>Kanalreinigung/-inspektion öffentliches Kanalnetz Marialinden</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:center;line-height:101%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:101%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:101%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:101%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:101%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:101%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:101%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Auftraggeber: </span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Stadtwerke Overath</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;line-height:105%;">
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Balkener Straße 1a </span>
        </p>
        <p style="text-align:center;line-height:105%;">
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">51491 Overath</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;line-height:99%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:99%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:99%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:99%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:99%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:99%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:99%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:99%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:99%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:99%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:99%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:99%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:99%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:105%;">
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;line-height:105%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:105%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">für die Reinigung und Inspektion</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;line-height:105%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">der öffentlichen Kanäle</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;line-height:105%;" />
        <p style="text-align:center;line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">des Teilnetzes Marialinden der Stadt Overath</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1. Allgemeines</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">1. </span>
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Allgemeines</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Erfassung des baulichen Zustands des Kanalnetzes der Stadt Overath erfolgt ortslagenweise, aufgeteilt auf 9 Teilnetze. Die erste Erfassung des baulichen Zustands der Kanäle im Stadtgebiet Overath wurde im Jahr 2006 abgeschlossen. Im Anschluss daran wurde die Wiederholungsprüfung („Zweitbefahrung“) bis zum 31.12.2020 durchgeführt, bei der neben den Kanälen auch der Zustand der Anschlussleitungen von Grundstücken und Straßenabläufen überprüft worden ist, die in der Stadt Overath Bestandteil der öffentlichen Kanalisation sind.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Nach den Vorgaben der „Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW (SüwVO Abw. NRW)“ muss für die öffentlichen Kanäle ab dem 01.01.2021 mit der erneuten Prüfung des baulichen Zustands („Drittbefahrung“) begonnen werden. Diese ist für das gesamte Kanalnetz innerhalb von 15 Jahren bis zum 31.12.2035 abzuschließen. Unverändert bleibt dabei die Reihenfolge, in der die 9 Teilnetze untersucht werden.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2. Gegenstand der Ausschreibung</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2. Gegenstand der Ausschreibung</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Diese Ausschreibung beinhaltet die Arbeiten zur Reinigung und TV- Inspektion der Mischwasser-, Schmutzwasser- und Regenwasserkanälen im Teilnetz Marialinden als Wiederholungsuntersuchung nach SüwVO Abw. Einzelheiten über die Lage des Kanalnetzes und Angaben zu Art, Tiefe, Material, etc. sind den als Anlage beigefügten Kanalbestandsplänen (Lagepläne i.M. 1 : 1.000) zu entnehmen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die dazu zu erbringenden Leistungen sind:</span>
        </p>
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-top:11pt;margin-left:18pt;margin-right:3pt;line-height:150%;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Arbeitsvorbereitung und Überwachung einschließlich EDV-mäßige Erfassung der Stammdaten gemäß DWA M 149-5 und beigefügter ZTV-Optische Inspektion nach DWA M 149-8</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;line-height:150%;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Kanalreinigung, Schachtreinigung</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-top:11pt;margin-left:18pt;line-height:150%;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Optische Inspektion und EDV-mäßige Erfassung bzw. Zustandsbeschreibung von Kanälen und Schächten gemäß DWA M 149-5 und beigefügter ZTV-OI nach DWA M 149-8</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-top:11pt;margin-left:18pt;margin-right:3pt;line-height:150%;">
              <span style="background:#FFFFFF;">EDV-mäßige Dokumentation der optischen Inspektion (Untersuchungsprotokolle, Schachtprotokolle, usw.) und Übergabe der Dateien im xml-Format gemäß beigefügter ZTV-Optische Inspektion nach DWA M 149-8</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;line-height:150%;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Inspektionsberichte im pdf-Format</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Gesamtlänge der zu untersuchenden Kanäle im Teilnetz Marialinden beträgt 31,20 km. Davon entfallen 7,40 km auf Mischwasserkanäle, 16,10 km auf Schmutzwasserkanäle und 7,70 km auf Regenwasserkanäle. Im Teilnetz sind </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">ca. 970 Schächte vorhanden.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die öffentlichen Anschlussleitungen sind nicht Teil dieser Ausschreibung</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Haltungen und Schächte sind entweder mit entsprechenden Längen für Kabel und Schläuche oder durch mobile Geräte mit elektrischem Antrieb zu reinigen und zu untersuchen. Entsprechende Längen für Schläuche und Kabel sind vorzuhalten.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Stammdaten der Schächte und Kanäle sind zu kontrollieren und im Untersuchungsbericht festzuhalten. Genauere Angaben über die geforderten Leistungen der TV-Inspektion sind der beigefügten ZTV Optische Inspektion nach DWA M 149-8 zu entnehmen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Abweichungen zum Kanalbestand sind in den zur Untersuchung zur Verfügung gestellten Kanalbestandsplänen einzutragen und zu dokumentieren. Die bearbeiteten Lagepläne sind nach Inspektionsende dem AG zu übergeben.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p style="margin-top:24pt;line-height:96%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">3. Termine</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">3. Termine</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführung der Reinigungs- und TV- Inspektionsarbeiten sind wie folgt zu erbringen:</span>
        </p>
        <p style="line-height:150%;" />
        <p style="line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Beginn:	Oktober 2025</span>
        </p>
        <p style="line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungszeit:	6 Monate</span>
        </p>
        <p style="line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Fertigstellung:	März 2026</span>
        </p>
        <p style="line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">In einigen Bereichen sind die Arbeiten ggf. nachts oder am Wochenende auszuführen. Die genauen Angaben zu diesen Bereichen können erst im Laufe des Projektes mit dem AG abgestimmt und festgelegt werden. Eine Vergütung der Nacht- oder Wochenendarbeit erfolgt über entsprechende Positionen.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p style="margin-top:24pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">4. Besonderheiten und Erschwernisse</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:justify;line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">4. Besonderheiten und Erschwernisse</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:105%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Kanäle liegen überwiegend in oder an öffentlichen Straßen und sind zugänglich.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Teilnetz sind verschiedene Transportsammler vorhanden, die über private Grünflächen / unbefestigte Bereiche verlaufen. Die Schächte dieser Kanalabschnitte können zumeist nicht direkt angefahren werden. Vor Beginn der Arbeiten in diesen Kanalabschnitten sind die Möglichkeiten der Anfahrbarkeit frühzeitig in der Örtlichkeit zu erkunden. Der AG und dessen BL sind in den Baustellenbesprechungen zu informieren, damit der AG die Voraussetzungen (Zustimmung Grundstückseigentümer, Anfahrbarkeit) zur Reinigung und Inspektion schaffen kann. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Allgemeines:</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Steigeisengänge in den vorhandenen Schächten sind teilweise nicht mehr vollständig.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Angebotskalkulation ist unbedingt zu beachten, dass alle Arbeiten an in Betrieb befindlichen Kanälen und Anschlussleitungen durchgeführt werden müssen. Das Betreten von/sowie das Arbeiten in bestehenden Entwässerungsleitungen darf nur unter strikter Einhaltung der DGUV Vorschrift 21 "Abwassertechnische Anlagen" und der DGUV Regel 103-003 "Sicherheitsregeln für Arbeiten in umschlossenen Räumen von abwassertechnischen Anlagen" erfolgen. Dies schließt das Vorhalten und Benutzen von sicherheitstechnischen Ausrüstungsgegenständen, wie z.B. Dreibock, Rettungsgeschirr und Gaswarngerät ein.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat alle Angaben des AG, die zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten notwendig sind, in der Örtlichkeit zu überprüfen. Hierzu zählt die Daten, wie z.B. Nennweite, Länge, Nennweitenänderungen, Abwinklungen, Anzahl der Zuläufe etc. Der AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der gemachten Angaben.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle sich aus den örtlichen Baustellenbedingungen ergebenden Schwierigkeiten wie erforderliche Zwischenlagerungen und -transporte von Material und Geräten hat der AN bei der Angebotskalkulation zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Ausgenommen hiervon sind die Bereiche, für die durch entsprechende Positionen Erschwernisse besonders vergütet werden.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Kosten für An- und Abfahrten, Baustelleneinrichtung und Unfallschutz sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Dies gilt auch für die regelmäßigen Baustellenbesprechungen bei den Stadtwerken Overath (alle 2 Wochen) mit dem AG und der BL, bei denen der AN über Stand der Arbeiten berichtet.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sofern sich vor oder während der Untersuchung der Kanalisationsanlage herausstellt, dass ein Betreten auch unter Einhaltung der Schutzvorschriften eine Gefahr darstellt, muss die Untersuchung abgebrochen und an anderer Stelle fortgesetzt werden. Der AG ist hiervon umgehend schriftlich zu benachrichtigen. Der AG und die BL ist ebenfalls unverzüglich zu unterrichten, wenn bei der Reinigung oder Inspektion Rohreinbrüche festgestellt werden, die ein sofortiges Handeln erfordern.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Es erfolgt keine Prüfung der Schlussrechnung, solange nicht alle in der Leistungsbeschreibung geforderten Nachweise der Bauüberwachung zur Prüfung der Schlussrechnung vorliegen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Prüfungen des AG</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Unabhängig von der Eigen- und Fremdüberwachung des AN werden folgende Prüfungen baubegleitend durch vom AG beauftragte Fachingenieure durchgeführt: </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;" />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;line-height:150%;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Stichproben zu durchgeführten TV-Inspektionen</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;line-height:150%;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Kontrolle der eingesetzten Werkszeuge und Fahrzeuge</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p style="margin-top:24pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">5. Anschlussmöglichkeit für Wasser</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">5. Anschlussmöglichkeit für Wasser</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussmöglichkeiten für Wasser werden vom AG kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Erstellung notwendiger Anschlüsse und die Verteilung für die Durchführung der Arbeiten (Wasserschläuche) werden nicht gesondert vergütet. </span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p style="text-align:justify;margin-top:28pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">6. Abrechnung</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:justify;line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">6. Abrechnung</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:105%;" />
        <p style="text-align:justify;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ergänzend zur ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt 5 gilt:</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;text-indent:-28pt;margin-top:11pt;margin-left:28pt;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">6.1	Bei der Abrechnung von Leistungen der Reinigung und Inspektion nach Längenmaß werden i. d. R. die in der Dokumentation zur optischen Inspektion dargestellten Inspektionslängen zu Grunde gelegt.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;text-indent:-28pt;margin-top:11pt;margin-left:28pt;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">6.2	Bei der Abrechnung von Leistungen der Reinigung und Inspektion nach Anzahl wird i. d. R. die in der Dokumentation zur optischen Inspektion dargestellte Anzahl zu Grunde gelegt.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;text-indent:-28pt;margin-top:11pt;margin-left:28pt;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">6.3	Hierin jeweils nicht darstellbare Leistungen (z.B. zusätzliche Reinigungsarbeiten, sonstige Leistungen) werden auf Basis einer nachvollziehbaren Dokumentation des Auftragnehmers abgerechnet, soweit in der Leistungsbeschreibung keine entsprechende Regelung dokumentiert ist.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p style="margin-top:24pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">7. Abnahme, Mängel</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:justify;line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">7. Abnahme, Mängel</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;text-indent:-28pt;margin-top:11pt;margin-left:28pt;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">7.1	Die Abnahme der Leistungen erfolgt förmlich innerhalb von 4 Wochen nach Übergabe sämtlicher vertraglich vereinbarter Dokumentationsunterlagen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;text-indent:-28pt;margin-top:11pt;margin-left:28pt;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">7.2	Sofern Kontrollprüfungen im Zuge der Abnahme mehrfach durchgeführt werden müssen, wenn sich Leistungen bei der ersten Kontrolle zur Abnahme als vertragswidrig erwiesen haben und die Kontrollen wiederholt erbracht werden müssen, sind die dem Auftraggeber wiederholt entstehenden Kosten vom Auftragnehmer zu erstatten.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p style="margin-top:24pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">8. Anlagen</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">8. Anlagen</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">TV-Untersuchung Teilnetz Marialinden - Lageplan 1</span>
        </p>
        <p style="line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">TV-Untersuchung Teilnetz Marialinden - Lageplan 2</span>
        </p>
        <p style="line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">TV-Untersuchung Teilnetz Marialinden - Lageplan 3</span>
        </p>
        <p style="line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">TV-Untersuchung Teilnetz Marialinden - Lageplan 4</span>
        </p>
        <p style="line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">TV-Untersuchung Teilnetz Marialinden - Lageplan 5</span>
        </p>
        <p style="line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">TV-Untersuchung Teilnetz Marialinden - Lageplan 6</span>
        </p>
        <p style="line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">TV-Untersuchung Teilnetz Marialinden - Lageplan 7</span>
        </p>
        <p style="line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">TV-Untersuchung Teilnetz Marialinden - Lageplan 8</span>
        </p>
        <p style="line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">TV-Untersuchung Teilnetz Marialinden - Lageplan 9</span>
        </p>
        <p style="line-height:150%;" />
        <p style="line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">ZTV Optische Inspektion nach DWA M 149-8</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_2021000">
      <BoQInfo>
        <Name>1001160</Name>
        <LblBoQ>Kanalreinigung/-inspektion öffentliches Kanalnetz Marialinden</LblBoQ>
        <Date>2025-07-10</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_2021003" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Arbeitsvorbereitung und Koordination</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_2021004" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Vorbereitende Arbeiten und Koordinierung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2021023" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="439eab39-425a-427c-813e-9a74e949be5a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorbereitung und Koordinierung der durchzuführenden Arbeiten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Überprüfung der vorgegebenen Leistungen im Arbeitszeitplan.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einzurechnen sind die erforderlichen sowie regelmäßigen </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstimmungen mit dem AG und dessen Fachingenieure.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wird während der Kanalreinigungs- oder -inspektionsarbeiten</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">festgestellt, dass die vorgegebene Arbeitszeit nicht eingehalten wird</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. nicht eingehalten werden kann, so ist der AG unverzüglich</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">schriftlich zu informieren und die Verzögerung der Arbeiten zu begründen. </span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nicht inspizierbare Teilstücke sind mit Angabe des Grundes farbig in den zur Verfügung gestellten Kanalbestandsplänen zu kennzeichnen. </span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;margin-bottom:11pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zur Koordination zählt u.a. die Zusammenarbeit mit den beteiligten </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Behörden. Alle erforderlichen Leistungen, z.B. für die Verkehrsregelung,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die Benutzung von öffentlichen und privaten Flächen, sind rechtzeitig</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">und für den AG nachweisbar durchzuführen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für die Dauer der Arbeiten ist eine verkehrsrechtliche Genehmigung erforderlich. Diese ist beim Ordnungsamt der Stadt Overath zu beantragen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Koordinierung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021024" RNoPart="2">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="eb01d181-217f-4728-bad5-7ca5105c7494">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übernahme und Prüfung der Bestandsdaten der Kanäle,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schächte und Bauwerke für die Durchführung </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Dokumentation der Reinigungs- und Inspektionsarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;line-height:98%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Festgestellte Lücken, Unplausibilitäten und Abweichungen </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Bestand sind dem AG umgehend mitzuteilen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Datenübernahme</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021025" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="7d480e67-5741-4fb1-be9a-77dd08f8f46d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation des Fortschritts der Reinigungs- und der Inspektionsarbeiten</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">in den vom AG zur Verfügung gestellten Planunterlagen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Pläne sind mit Abschluss der Arbeiten dem AG zu übergeben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation Arbeitsfortschritt</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2021005" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Absperrmaßnahmen und Wasserüberleitung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2021026" RNoPart="1">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="b4af196b-5798-4c9f-80ea-5e3f64a0c2fe">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Absperrung der zu inspizierenden Kanalhaltung bis einschl. DN 300 </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">für den Zeitraum der Inspektion mit pneumatischen Absperrblasen, </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Auf- und Abbau.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;line-height:98%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Einsatz erfolgt auf Anweisung des AG. Ein schädlicher Rückstau in die oberhalb liegenden Kanäle und Leitungen ist AN-seitig auszuschließen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Absperrung Kreisprofil bis einschl. DN 300</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021027" RNoPart="2">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="e8cf2f1a-78af-4cea-b65c-e73c2b8d86e9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Absperrung des zu inspizierenden Kanalabschnitts &gt; DN 300 </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">bis einschl. DN 500 für den Zeitraum der Inspektion mit </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">pneumatischen Absperrblasen, einschl. Auf- und Abbau.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Einsatz erfolgt auf Anweisung des AG. Ein schädlicher Rückstau in die oberhalb liegenden Kanäle und Leitungen ist AN-seitig auszuschließen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Absperrung Kreisprofil &gt; DN 300 bis DN 500</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021028" RNoPart="3">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="a3f7ac0c-ceff-4e17-88c6-675d0bc65fc0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überleitung des anfallendes Abwassers bis einschl. 50 m</span>
                              <span style="vertical-align:super;background:#FFFFFF;">3</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">/h auf einer </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge bis zu 150 m für den Zeitraum der Inspektion durch Pumpen </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">in eine unterhalb liegende Kanalhaltung, einschl. Auf- und Abbau.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Einsatz erfolgt auf Anweisung des AG. Ein schädlicher Rückstau in die oberhalb liegenden Kanäle und Leitungen ist AN-seitig auszuschließen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abwasserüberleitung bis einschl. 50 m3/h</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_2021006" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Reinigungsarbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_2021009" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Kanalreinigung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2021029" RNoPart="1">
                    <Qty>750.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="987457fa-7189-450e-ac80-c94b15394c8f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanalrohr DN 100 bis DN 150, SW, MW und RW</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Hochdruckspül- und Saugkombination reinigen,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Räumgut absaugen, aufnehmen, abfahren und entleeren.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einzurechnen ist ein Verschmutzungsgrad von bis zu 10 % des </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Querschnitts im Mittel über die jeweilige Kanalhaltung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hochdruckreinigung Kanal DN 100 bis DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021030" RNoPart="2">
                    <Qty>14555.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="704e3c18-5c77-44f2-8857-a8748ee39199">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanalrohr DN 200 bis DN 250, SW, MW und RW</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Hochdruckspül- und Saugkombination reinigen,</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Räumgut absaugen, aufnehmen, abfahren und entleeren.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einzurechnen ist ein Verschmutzungsgrad von bis zu 10 % des </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Querschnitts im Mittel über die jeweilige Kanalhaltung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hochdruckreinigung Kanal DN 200 bis DN 250</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021031" RNoPart="3">
                    <Qty>12120.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="6d3b84c5-4450-4f84-82f2-cb38b28fee91">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanalrohr DN 300 bis DN 400, SW, MW und RW</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:98%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Hochdruckspül- und Saugkombination reinigen,</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Räumgut absaugen, aufnehmen, abfahren und entleeren.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;line-height:98%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einzurechnen ist ein Verschmutzungsgrad von bis zu 10 % des </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Querschnitts im Mittel über die jeweilige Kanalhaltung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hochdruckreinigung Kanal DN 300 bis DN 400</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021032" RNoPart="4">
                    <Qty>2500.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="9ab58ed2-2f58-4b37-a42a-2be6125a7a4c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanalrohr DN 500 bis DN 600, MW und RW</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:98%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Hochdruckspül- und Saugkombination reinigen,</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Räumgut absaugen, aufnehmen, abfahren und entleeren.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;line-height:98%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einzurechnen ist ein Verschmutzungsgrad von bis zu 10 % des </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Querschnitts im Mittel über die jeweilige Kanalhaltung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hochdruckreinigung Kanal DN 500 bis DN 600</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021033" RNoPart="5">
                    <Qty>940.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="69fa0f25-f08c-40a4-8b71-979838c1ec97">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanalrohr DN 700 bis DN 800, MW und RW</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:98%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Hochdruckspül- und Saugkombination reinigen,</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Räumgut absaugen, aufnehmen, abfahren und entleeren.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;line-height:98%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einzurechnen ist ein Verschmutzungsgrad von bis zu 5 % des </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Querschnitts im Mittel über die jeweilige Kanalhaltung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hochdruckreinigung Kanal DN 700 bis DN 800</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021083" RNoPart="6">
                    <Qty>70.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="99c19c6f-c926-42f0-8392-ffe021796c2b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanalrohr DN 1400, MW</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:98%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Hochdruckspül- und Saugkombination reinigen,</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Räumgut absaugen, aufnehmen, abfahren und entleeren.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;" />
                            <p style="line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einzurechnen ist ein Verschmutzungsgrad von bis zu 5 % des </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Querschnitts im Mittel über die jeweilige Kanalhaltung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hochdruckreinigung Kanal DN 1400</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021036" RNoPart="7">
                    <Qty>180.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="cacf707a-07b4-4a56-b785-fcf925b6b588">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanalrohr DN 1600, MW</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:98%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Hochdruckspül- und Saugkombination reinigen,</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Räumgut absaugen, aufnehmen, abfahren und entleeren.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;" />
                            <p style="line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einzurechnen ist ein Verschmutzungsgrad von bis zu 5 % des </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Querschnitts im Mittel über die jeweilige Kanalhaltung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hochdruckreinigung Kanal DN 1600</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021071" RNoPart="8">
                    <Qty>75.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="c2c3e8c4-2e38-44d0-bc03-c111aa31fb17">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für die Hochdruckreinigung Kanalrohr DN 125 bis DN 150, SW und MW</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:98%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei einem Verschmutzungsgrad &gt; 10 % bis einschl. 30 % des Querschnitts</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Mittel über die jeweilige Kanalhaltung.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;line-height:101%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Vergütung erfolgt nur nach vorheriger Anmeldung und Beurteilung </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch den AG vor Ort.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Verschmutzung 10 - 30 % für Hochdruckreinigung DN 100 bis DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021072" RNoPart="9">
                    <Qty>1450.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="dc3cc410-300c-4069-a0e9-c40618e9e665">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für die Hochdruckreinigung Kanalrohr DN 200 bis DN 250, SW, MW und RW bei einem Verschmutzungsgrad &gt; 10 % bis einschl. 30 % des Querschnitts</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Mittel über die jeweilige Kanalhaltung.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;line-height:101%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Vergütung erfolgt nur nach vorheriger Anmeldung und Beurteilung </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch den AG vor Ort.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Verschmutzung 10 - 30 % für Hochdruckreinigung DN 200 bis DN 250</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021073" RNoPart="10">
                    <Qty>1200.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="14a55719-d671-4382-a7a8-0f9670d94f9a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für die Hochdruckreinigung Kanalrohr DN 300 bis DN 400, SW, MW und RW bei einem Verschmutzungsgrad &gt; 10 % bis einschl. 30 % des Querschnitts</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Mittel über die jeweilige Kanalhaltung.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;line-height:101%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Vergütung erfolgt nur nach vorheriger Anmeldung und Beurteilung </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch den AG vor Ort.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Verschmutzung 10 - 30 % für Hochdruckreinigung DN 300 bis DN 400</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021074" RNoPart="11">
                    <Qty>250.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="7dc34350-d5c4-4d2e-9787-d5cbbd9ddb1a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für die Hochdruckreinigung Kanalrohr DN 500 bis DN 600, MW und RW bei einem Verschmutzungsgrad &gt; 10 % bis einschl. 30 % des Querschnitts</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Mittel über die jeweilige Kanalhaltung.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;line-height:101%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Vergütung erfolgt nur nach vorheriger Anmeldung und Beurteilung </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch den AG vor Ort.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Verschmutzung 10 - 30 % für Hochdruckreinigung DN 500 bis DN 600</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021075" RNoPart="12">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="6d037757-7fcd-4498-8e0a-cdbd6f1ba1ce">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für die Hochdruckreinigung Kanalrohr DN 700 bis DN 800, MW und RW</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:98%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei einem Verschmutzungsgrad &gt; 5 % bis einschl. 20 % des Querschnitts</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Mittel über die jeweilige Kanalhaltung.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;line-height:101%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Vergütung erfolgt nur nach vorheriger Anmeldung und Beurteilung </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch den AG vor Ort.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Verschmutzung 5 - 20 % für Hochdruckreinigung DN 700 bis DN 800</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021078" RNoPart="13">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="9a9f6579-5367-40c4-a9c4-7b00ff34e964">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für die Hochdruckreinigung Kanalrohr DN 1400, MW</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei einem Verschmutzungsgrad &gt; 5 % bis einschl. 20 % des Querschnitts</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Mittel über die jeweilige Kanalhaltung.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;line-height:101%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Vergütung erfolgt nur nach vorheriger Anmeldung und Beurteilung </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch den AG vor Ort.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Verschmutzung 5 - 20 % für Hochdruckreinigung DN 1400</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021093" RNoPart="14">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="c6583cf9-270b-4f4a-8e57-b1a36266eded">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für die Hochdruckreinigung Kanalrohr DN 1600, MW</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei einem Verschmutzungsgrad &gt; 5 % bis einschl. 20 % des Querschnitts</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Mittel über die jeweilige Kanalhaltung.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;line-height:101%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Vergütung erfolgt nur nach vorheriger Anmeldung und Beurteilung </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch den AG vor Ort.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Verschmutzung 5 - 20 % für Hochdruckreinigung DN 1600</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021088" RNoPart="15">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="d6192081-f1f2-4a70-9f6f-449a35a28cdc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verlegung und Einführung von Spül- und Saugschlauch bei nicht </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">anfahrbaren Schächten, bis 50 m, als Zulage zur Kanalreinigung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erschwerniszulage bei nicht anfahrbaren Schächten, bis 50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021089" RNoPart="16">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="d5283a35-76a5-4f4f-97b2-9e080de75068">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachtabdeckung freilegen bei Lage unter Flur (unbefestigt bzw. Grünfläche), bis Tiefe 0,30 m unter Geländeoberkante.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Freilegen in Handarbeit, einschl. Wiederherstellung der angrenzenden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schachtabdeckung freilegen bei Lage unter Flur, Tiefe bis 0,30 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021090" RNoPart="17">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="7dcc5a24-a961-4cf0-ae16-5b1eff4b4ebc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnen und Verschließen von verschraubten, verschlossenen, tagwasserdichten Schachtdeckeln mit einem Bedien- bzw. Aushebeschlüssel als Erschwerniszulage.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erschwerniszulage für verschraubte Deckel</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2021010" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Schachtreinigung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2021037" RNoPart="1">
                    <Qty>920.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="82f1b68e-d718-466a-9547-00a5b1f3557d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schacht, Durchmesser 0,80 - 1,50 m, Tiefe bis einschl. 5 m </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Schmutzfänger mit Hochdruck-Spül- und -Saugkombination reinigen, </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Räumgut absaugen, aufnehmen, abfahren und entleeren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hochdruckreinigung Schacht bis 5 m Tiefe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021038" RNoPart="2">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="33d99298-f72e-4eef-95a8-4b547db40bde">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:96%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schacht, Durchmesser 0,80 - 1,50 m, Tiefe über 5 m</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:97%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Schmutzfänger mit Hochdruck-Spül- und -Saugkombination reinigen,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:97%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Räumgut absaugen, aufnehmen, abfahren und entleeren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hochdruckreinigung Schacht über 5 m Tiefe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021091" RNoPart="3">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="d6192081-f1f2-4a70-9f6f-449a35a28cdc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verlegung und Einführung von Spül- und Saugschlauch bei nicht </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">anfahrbaren Schächten, bis 50 m, als Zulage zur Kanalreinigung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erschwerniszulage bei nicht anfahrbaren Schächten, bis 50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2021011" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Reinigungsarbeiten auf Nachweis</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_2021080">
                    <Description ID="2ee9c350-c808-49e3-b84a-d607fc71c5bd">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Hinweise zum Titel "Reinigungsarbeiten auf Nachweis"!</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung der BL ausgeführt werden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die nachstehend aufgeführten Stundensätze beinhalten alle Kosten für evtl. Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge sowie anteilige Auslösung. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die angebotenen Einheitspreise sind Festpreise bis zur Fertigstellung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundensätze für Geräte und Maschinen beinhalten ebenfalls die Bedienung, Betriebsstoffe und alle Nebenkosten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hinweise zum Titel "Reinigungsarbeiten auf Nachweis"!</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2021082" RNoPart="1">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="40c4a1dd-6c9e-4b81-a829-1aaadc020431">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einsatz eines kombinierten Hochdruck-Spül-/Saugfahrzeugs, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. 2 Mann Besatzung, Betriebsstoffen und aller </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nebenleistungen Mo-Fr von 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Einsatz erfolgt auf Anweisung des AG. Die Dokumentation </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wird gesondert vergütet. Die An- und Abfahrt ist einzurechnen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und wird nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Einsatz kombiniertes HD-Spül-/Saugfahrzeug</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021094" RNoPart="2">
                    <Qty>24.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="12faebd9-b429-4dfc-a466-5703877f206a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für den Einsatz eines HD-Spül-/Saugfahrzeugs an Samstagen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Einsatz Spülfahrzeug samstags</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021095" RNoPart="3">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="8e840fcc-8eea-44fa-9f65-d19f364d5a6e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für den Einsatz eines HD-Spül-/Saugfahrzeugs an Sonntagen und Feiertagen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Einsatz Spülfahrzeug sonntags und Feiertage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021096" RNoPart="4">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="71ef9027-9569-4fa8-bcfc-0467b4fc746a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:14pt;margin-right:86pt;line-height:103%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für den Einsatz eines HD-Spül-/Saugfahrzeugs in der Zeit von 21:00-06:00 Uhr.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Einsatz Spülfahrzeug nachts</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_2021007" RNoPart="3">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Entsorgung Räumgut</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_2021012" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Räumgut aus Reinigung abtransportieren</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2021063" RNoPart="1">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description ID="1046ec1a-9433-4e9e-a36e-700b74230e02">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das anfallende Räumgut, Abfallschlüssel 200306 (Abfälle aus der Kanalreinigung) ist zu einer zugelassenen, vom AN angegebenen Verwertungsanlage zu transportieren und zu entladen.  </span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:11pt;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Nachweisführung/Dokumentation </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferschein der Verwertungsanlage</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:13pt;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Abrechnungshinweis</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:98%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Kosten der Entsorgung trägt der AG.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Transport von Räumgut aus Kanalreinigung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_2021008" RNoPart="4">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Inspektionsarbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_2021013" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Kanalinspektion</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2021053" RNoPart="1">
                    <Qty>75.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="da688022-5ee9-4dfa-a427-6937fc9a953a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanalrohr DN 100 bis DN 150 mit einem ferngesteuerten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dreh- und schwenkbaren Farbkamerasystem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit EDV-gestützter Kodierung optisch inspizieren und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">den vorgefundenen Bestand und Zustand erfassen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">TV-Inspektion Kanal DN 100 bis DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021054" RNoPart="2">
                    <Qty>14555.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="cddbb076-0d3d-4470-81af-201d7b13492f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanalrohr DN 200 bis DN 250 mit einem ferngesteuerten,</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:98%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">dreh- und schwenkbaren Farbkamerasystem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit EDV-gestützter Kodierung optisch inspizieren und</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">den vorgefundenen Bestand und Zustand erfassen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">TV-Inspektion Kanal DN 200 bis DN 250</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021055" RNoPart="3">
                    <Qty>12120.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="8399fd14-f6c2-4523-ba8d-e5fc8c033e49">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanalrohr DN 300 bis DN 400 mit einem ferngesteuerten,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">dreh- und schwenkbaren Farbkamerasystem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit EDV-gestützter Kodierung optisch inspizieren und</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">den vorgefundenen Bestand und Zustand erfassen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">TV-Inspektion Kanal DN 300 bis DN 400</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021056" RNoPart="4">
                    <Qty>2500.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="cd13b748-14f2-4c04-a0d2-a39916a4d7dc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanalrohr DN 500 bis DN 600 mit einem ferngesteuerten,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">dreh- und schwenkbaren Farbkamerasystem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit EDV-gestützter Kodierung optisch inspizieren und</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">den vorgefundenen Bestand und Zustand erfassen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">TV-Inspektion Kanal DN 500 bis DN 600</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021057" RNoPart="5">
                    <Qty>940.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="b0c67863-7355-49ad-bde9-d04fbdf8e6f6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanalrohr DN 700 bis DN 800 mit einem ferngesteuerten,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">dreh- und schwenkbaren Farbkamerasystem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit EDV-gestützter Kodierung optisch inspizieren und</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">den vorgefundenen Bestand und Zustand erfassen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">TV-Inspektion Kanal DN 700 bis DN 800</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021060" RNoPart="6">
                    <Qty>70.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="24e76909-6bdb-4fbc-bec4-721e9675ea50">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanalrohr DN 1400 mit einem ferngesteuerten,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">dreh- und schwenkbaren Farbkamerasystem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit EDV-gestützter Kodierung optisch inspizieren und</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">den vorgefundenen Bestand und Zustand erfassen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">TV-Inspektion Kanal DN 1400</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021061" RNoPart="7">
                    <Qty>180.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="f1d15ecd-e1c0-443e-814d-8057de0f6b9b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanalrohr DN 1600 mit einem ferngesteuerten,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">dreh- und schwenkbaren Farbkamerasystem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit EDV-gestützter Kodierung optisch inspizieren und</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">den vorgefundenen Bestand und Zustand erfassen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">TV-Inspektion Kanal DN 1600</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021085" RNoPart="8">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="b6c282e5-a488-4553-b2c1-eb0553cc7854">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Transport und Einsetzen der Kamera bei nicht </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">anfahrbaren Schächten, bis 50 m, per Hand, als Zulage zur Kanaluntersuchung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erschwerniszulage bei nicht anfahrbaren Schächten, bis 50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021086" RNoPart="9">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="5182895b-faef-4585-a842-5a4e7d90d26e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachtabdeckung freilegen bei Lage unter Flur (unbefestigt bzw. Grünfläche), bis Tiefe 0,30 m unter Geländeoberkante.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Freilegen in Handarbeit, einschl. Wiederherstellung der angrenzenden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schachtabdeckung freilegen bei Lage unter Flur, Tiefe bis 0,30 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021087" RNoPart="10">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="1e0d37af-1163-45ab-898f-cd2839ac55c0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnen und Verschließen von verschraubten, verschlossenen, tagwasserdichten Schachtdeckeln mit einem Bedien- bzw. Aushebeschlüssel als Erschwerniszulage.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erschwerniszulage für verschraubte Deckel</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2021039" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Schachtinspektion</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2021040" RNoPart="1">
                    <Qty>920.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="ab53c6c9-d21b-4926-bea5-8ed5e9f65d45">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:10pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schacht, Durchmesser 0,80 - 1,50 m, Tiefe bis einschl. 5 m, </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Schachtinspektionssystem mit Scanner inspizieren und den </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">vorgefundenen Zustand mit EDV-gestützter Kodierung erfassen, </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Darstellung als Schachtinnenflächenabwicklung </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit nachträglicher Zoom-, Vermessungs- und Ansteuerungsmöglichkeit.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Inspektion Schacht bis 5 m Tiefe mit Inspektionssystem</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021041" RNoPart="2">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="22088da9-b941-4343-847f-2f41ac2d6aaa">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schacht, Durchmesser 0,80 - 1,50 m, Tiefe über 5 m,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Schachtinspektionssystem mit Scanner inspizieren und den</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">vorgefundenen Zustand mit EDV-gestützter Kodierung erfassen,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Darstellung als Schachtinnenflächenabwicklung</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit nachträglicher Zoom-, Vermessungs- und Ansteuerungsmöglichkeit.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Inspektion Schacht über 5 m Tiefe mit Inspektionssystem</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021092" RNoPart="3">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="3b2ec88f-15a4-4bbb-802a-c9534a55468f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Transport und Einsetzen der Kamera bei nicht </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">anfahrbaren Schächten, bis 50 m, per Hand, als Zulage zur Kanalinspektion.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erschwerniszulage bei nicht anfahrbaren Schächten, bis 50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2021043" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Inspektionsarbeiten auf Nachweis</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_2021081">
                    <Description ID="ae4488ca-3c3c-4f81-ad1a-7591349d10da">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Hinweise zum Titel "Inspektionsarbeiten auf Nachweis"!</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung der BL ausgeführt werden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die nachstehend aufgeführten Stundensätze beinhalten alle Kosten für evtl. Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge sowie anteilige Auslösung. Die angebotenen Einheitspreise sind Festpreise bis zur Fertigstellung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundensätze für Geräte und Maschinen beinhalten ebenfalls die Bedienung, Betriebsstoffe und alle Nebenkosten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hinweise zum Titel "Inspektionsarbeiten auf Nachweis"!</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2021084" RNoPart="1">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="21657baa-e825-4922-91de-c71cfb6d6ee9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einsatz eines Inspektionsfahrzeugs zur optischen Inspektion der Kanäle </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit einem ferngesteuerten, dreh- und schwenkbaren Farbkamerasystem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit EDV-gestützter Kodierung, einschl. 2 Mann Besatzung, Betriebsstoffen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und aller Nebenleistungen Mo-Fr von 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Einsatz erfolgt auf Anweisung des AG. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Dokumentation wird gesondert vergütet. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die An- und Abfahrt ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Einsatz Kanal-Inspektionsfahrzeug</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021097" RNoPart="2">
                    <Qty>24.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="4b5c848d-d607-4e5f-9ed2-949ced4982de">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für den Einsatz eines Inspektionsfahrzeugs an Samstagen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Einsatz Inspektionsfahrzeug samstags</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021098" RNoPart="3">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="e9bf2f28-44a6-4278-aece-39a4e05e25ea">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für den Einsatz eines Inspektionsfahrzeugs an Sonntagen</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">und an Feiertagen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Einsatz Inspektionsfahrzeug sonntags und Feiertage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021099" RNoPart="4">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="4071c7ca-0180-4f5b-8704-6b4e7228e28f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für den Einsatz eines Inspektionsfahrzeugs </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in der Zeit von 21:00 - 06:00 Uhr.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Einsatz Inspektionsfahrzeug nachts</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2021044" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2021045" RNoPart="1">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="b8ae49a6-c52c-422f-ac1d-7cc4f709a5b5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellung der Dokumentation der durchgeführten TV-Inspektion</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">der letzten 40 Werktage gemäß ZTV Optische Inspektion,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bearbeitung und Prüfung aller Daten, Prüfung der XML-Austauschdatei</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Zusammenstellung der Dokumentation auf einem Wechseldatenträger.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation Inspektion</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2021046" RNoPart="2">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="d7681f5b-29e7-4772-865a-6e5197da0694">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top:0pt;line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellung von projektbezogenen Wechselfestplatten</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:99%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ergänzend zur Dokumentation der Inspektion oder eines Einzelprojekts,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:0pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Weitergabe an Dritte.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erstellung Wechselfestplatte zur Weitergabe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>