{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Tabelle1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":70,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tabelle1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":69,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["OZ","Typ","Beschreibung","Langtext","Menge","Einheit","EP [EUR]","GP [EUR]","TB Anzahl","TB1 Ansprache","TB1 Bietertext","TB1 Absprache","TB2 Ansprache","TB2 Bietertext","TB2 Absprache","TB3 Ansprache","TB3 Bietertext","TB3 Absprache","TB4 Ansprache","TB4 Bietertext","TB4 Absprache","TB5 Ansprache","TB5 Bietertext","TB5 Absprache","TB6 Ansprache","TB6 Bietertext","TB6 Absprache","TB7 Ansprache","TB7 Bietertext","TB7 Absprache","TB8 Ansprache","TB8 Bietertext","TB8 Absprache","TB9 Ansprache","TB9 Bietertext","TB9 Absprache","TB10 Ansprache","TB10 Bietertext","TB10 Absprache","TB11 Ansprache","TB11 Bietertext","TB11 Absprache","TB12 Ansprache","TB12 Bietertext","TB12 Absprache","TB13 Ansprache","TB13 Bietertext","TB13 Absprache","TB14 Ansprache","TB14 Bietertext","TB14 Absprache","TB15 Ansprache","TB15 Bietertext","TB15 Absprache","TB16 Ansprache","TB16 Bietertext","TB16 Absprache","TB17 Ansprache","TB17 Bietertext","TB17 Absprache","TB18 Ansprache","TB18 Bietertext","TB18 Absprache","TB19 Ansprache","TB19 Bietertext","TB19 Absprache","TB20 Ansprache","TB20 Bietertext","TB20 Absprache"]
[null,null,"Pflegearbeiten",null,null,null,null,{"$f":"H4","v":0}]
[null,"I","Vorbemerkung","Vorbemerkung\n\nBei den auszuführenden Arbeiten handelt es sich um die \ngärtnerische Jahrespflege des Friedhofs Überruhr, Holthuser \nTal 20, 45277 Essen, für die Pflegeperiode 2026-2028.\nEs soll ein 3-jähriger Pflegevertrag abgeschlossen werden, d.h. \nbei zufriedenstellender Durchführung der Pflegeleistung im Jahr \n2026, erfolgt eine Folgebeauftragung für das Jahr 2027 ohne \nerneutes Ausschreibungsverfahren. Gleiches gilt für das dritte \nVertragsjahr.\nEs besteht jedoch ein beidseitiges Kündigungsrecht bis zum \n01.11. des jeweiligen Pflegejahres.\nKündigungen müssen schriftlich erfolgen und spätestens zum \no.g. Datum bei dem zuständigen Sachbearbeiter eingehen. Eine \nKopie ist per Mail / Fax an die Vergabestelle zu übermitteln \n(z.Hd. Frau Losch, \nMail: nadine.losch@gge.essen.de\nFax: 0201/88-67058).\nDie Fristen für die Pflegegänge verschieben sich für die \nfolgenden Jahre um jeweils einen Tag nach vorne und sind \nebenso wie die Fristen des Erstbeauftragungsjahres verbindlich \nvereinbart.\n\nDie angebotenen Einheitspreise gelten über die gesamte \nLaufzeit von drei Jahren. \n\nJeder durchgeführte Arbeitsvorgang ist spätestens am \nfolgenden Arbeitstag dem zuständigen Bauführer zu melden \nund in das vorgesehene Formular einzutragen\n(Formulare werden von Grün und Gruga kostenlos zur \nVerfügung gestellt.)\nAndernfalls kann die Arbeitsleistung nicht anerkannt werden.\n\nZusätzliche Vertragsbedingungen für Arbeiten auf Friedhöfen: \nIm Bereich von Grabstellen ist besondere Sorgfalt erforderlich. \nFür Verunreinigungen durch Schnittgut oder ähnliches, sowie \nfür Beschädigungen an Grabstellen und Friedhofseinrichtungen \nhaftet der Auftragnehmer und hat diese unverzüglich zu \nbeseitigen.\n\nWährend Beisetzungsfeierlichkeiten sind \ngeräuschverursachende Tätigkeiten vorübergehend \neinzustellen.\n\nDer Friedhof ist nur mit kleineren Fahrzeugen und Maschinen \nbefahrbar.\nBei den zu pflegenden Flächen handelt es sich ausschließlich \num Kleinflächen, die entsprechend nur mit Kleingeräten \nbearbeitet werden können.\n\nAnsprechpartner ist:\nHerr Kröck\nFon: 0201/88-67605\nFax: 0201/88-67615\nMobil: 016092018635\nMail: stefan.kroeck@gge.essen.de \n\nVom Auftragnehmer verursachte Schäden an Wegen, \nvegetationstechnischen oder sonstigen Einrichtungs- oder \nAusstattungsgegenständen sind von diesem auf eigene Kosten \nwieder instandzusetzen.\nAllgemeine Hinweise\n\nAlle Leistungen umfassen die Lieferung der dazugehörigen \nStoffe und Bauteile einschließlich abladen und lagern auf der \nBaustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes \nvorgeschrieben ist, sowie die Verwertung bzw. Deponierung \nunter Anwendung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Bei der \nAngabe \"entsorgen\" oder \"zur Deponie transportieren\" in \neinem Leistungstext ist immer die Entrichtung der \nDeponiegebühren bzw. der Verwertungskosten \nLeistungsbestandteil und bei der Kalkulation der \nEinheitspreise zu berücksichtigen.\nAuf abweichende Regelungen wird im Text ausdrücklich \nhingewiesen.\n\nDer Auftragnehmer hat die Leistung im eigenen Betrieb \nauszuführen. Mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers \ndarf er sie an Nachunternehmer übertragen. Die Zustimmung ist \nnicht notwendig bei Leistungen, auf die der Betrieb des \nAuftragnehmers nicht eingerichtet ist (VOB/B § 4 Abs. 8)."]
["09","1","Pflege",null,null,null,null,{"$f":"SUM(H8:H11)+SUM(H15:H19)+SUM(H22:H25)","v":0}]
["09.01","2","Unterhaltungspflege",null,null,null,null,{"$f":"SUM(H8:H11)","v":0}]
["09.01.0000","I","Unterhaltungspflege","Unterhaltungspflege\nAnmerkung\nUnterhaltungspflege gem. DIN 18919 durchführen.\nDer Auftragnehmer erkennt die bei Grün und Gruga Essen vorliegenden Aufmaße an. Ergeben sich bei evtl. Nachprüfungen Differenzen von mehr als 5% je Objekt, so wird dies bei der Endabrechnung entsprechend berücksichtigt.\nWichtiger Hinweis: Die Pflegegänge müssen arbeitstäglich am Morgen der Durchführung mit Benennung der örtlichen Pflegestellen per Fax oder E-Mail der benannten Bauleitung des Auftraggebers gemeldet werden. Jeder durchgeführte Arbeitsvorgang ist spätestens am folgenden Arbeitstag dem zuständigen Bauleiter durch Tagesberichte zu belegen. Andernfalls kann die Arbeitsleistung nicht anerkannt werden.\n\nBei der Pflegebearbeitung anfallende Abfallmengen (gemischte Siedlungsabfälle), die über 1 m³ hinausgehen, können auf den Betriebshöfen der Pflegebetriebe in Containern des Auftraggebers entsorgt werden.\n\nEs wird besonders darauf hingewiesen, dass bei Nichteinhaltung jeder Einzelfrist der Pflegegänge unverzüglich ein Mahnverfahren mit Fristsetzung gem.\n§ 5 Nr. 4 VOB/B eingeleitet wird.\nNach fruchtlosem Ablauf der Frist wird gem. § 8 Nr. 3 VOB/B der Auftrag durch Grün und Gruga Essen entzogen und zu Lasten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausgeführt.\nEine nachteilige Auswirkung auf zukünftige Auftragsvergaben kann in diesem Falle nicht ausgeschlossen werden.\n\nAlle vom Auftragnehmer eingesetzten Maschinen müssen den technischen Vorschriften der Hersteller entsprechen. Die Handhabung der Maschinen ist dahingehend zu optimieren, dass Personen- und Sachschäden vermieden werden. Der Auftraggeber haftet nicht für Schäden, die der Auftragnehmer verursacht. Es gelten die Unfallverhütungsvorschriften.",null,null,null,null,0]
["09.01.1000","I","Pflegearbeiten Gehölz-, Stauden-, Rosen- und Sommerblumenflächen","Pflegearbeiten Gehölz-, Stauden-, Sommerblumen- und Rosenflächen \nAnmerkung\nUnterhaltungsarbeiten als einmalige oder wiederkehrende Leistung/en gem. DIN 18919 und nach zeitlichen Vorgaben an Gehölz-, Stauden- Sommerblumen- und Rosenflächen wie folgt durchführen:\nFlächen unter Schonung des Wurzelwerkes 3 cm tief lockern. Bei der Lockerung die oberirdischen Teile von Wildkräutern abtrennen. (Lockerung entfällt, wenn in der Leistungsposition nur Ausmähen verlangt wird)\nLaub, Steine ab 5 cm Durchmesser, Unrat, Papier, Plastikmaterial, Scherben, Flaschen, Dosen, Fixerbesteck u.a. von den Flächen räumen.\nTrockene, beschädigte und abgestorbene Pflanzenteile und Blüten sind mit scharfer Rosenschere glatt abzuschneiden. Bei Veredlungen Wildtriebe entfernen. Ebenso sind Stockaustriebe an Wurzelausläufern von Gehölzen zu entfernen.\n\nAlle Gehölze bzw. Gehölzflächen sind 2 mal in der Vegetationsperiode (bei 5 Pflegegängen und mehr), zeitgleich mit dem 2. und 4. Pflegegang, um den Jahreszuwachs zurückzuschneiden, so dass ein einheitlich gepflegter Gesamteindruck entsteht. Bei höheren Gehölzen Rückschnitt des jährlichen Zuwachses bis 450 cm Höhe, (Lichtraumprofil) nur wenn dieser in den Verkehrsraum ragt. Diese Schnittarbeiten werden in einer gesonderten Leistungsposition erfasst. Wenn nur einmal Rückschnitt ausgeschrieben wird, so ist dieser Arbeitsgang in Absprache mit der Bauleitung in der Mitte der Vegetationsperiode durchzuführen.\nDabei muss der Schnitt beim Straßenbegleitgrün an den Rändern bis hinter den Bord-/Kantenstein bzw. die weißen Leitplatten geführt werden. Ebenso ist bei Gehölzflächen in Grünanlagen zu verfahren.\nBei Stauden entfällt der zweimalige Schnitt, vielmehr sind sie mit dem letzten Pflegegang einmal fachgerecht zurückzuschneiden. Laub ist gegebenenfalls vollständig zu entfernen.\nSchnitt- und Räumungsgut geht in das Eigentum des Auftragnehmers über und ist sofort zu entsorgen.\n\nVerkehrssicherheit \n\nDie Verkehrsicherungsmaßnahmen sind gemäß\nden \"Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)\" durchzuführen.\nHierfür notwendige Vorrichtungen (Absperrungen, Schutzgerüste, Beleuchtungen, Blenden, Schilder) sind zu erstellen, vorzuhalten und nach Abschluss der Arbeiten zu beseitigen.\n\nDie Flussrinnen, Bordsteine inkl. Bordsteinfugen und Leitplatten inkl. Fugen sind bei jedem Pflegegang von Wildkraut freizuhalten. Schnitt- und Säuberungsgut geht in das Eigentum des Auftragnehmers über und ist sofort zu beseitigen.\n\nDie Verwendung von chemischen Wildkräuterbekämpfungsmitteln wird ausdrücklich untersagt.\n\nPflegezeitpunkte bei '5' Pflegegängen:\n'1. Pflegegang 23.03.-02.04.26\u000b  2. Pflegegang 11.05.-22.05.26\u000b  3. Pflegegang 13.07.-24.07.26\u000b  4. Pflegegang 07.09.-18.09.26\u000b  5. Pflegegang 19.10.-30.10.26' ",null,null,null,null,0]
["09.01.1120"," ","Rückschnitt jährlicher Zuwachs bei Gehölzen 2 x.","Flächiger Rückschnitt des jährlichen Zuwachses \nbei bodendeckenden Gehölzen im Rahmen der Gehölzpflegegänge der Unterhaltungspflege. Der Rückschnitt hat zeitgleich mit dem 2. und 4. Gehölzpflegegang zu erfolgen. Bei höheren Gehölzen Rückschnitt des jährlichen Zuwachses bis 450 cm Höhe, wenn dieser in den Verkehrsraum ragt.\nAnzahl der Arbeitsgänge: 2 mal\nDas Schnittgut ist sofort zu beseitigen und zu entsorgen.\nBei weniger als 5 Pflegegängen sind die Schnittzeitpunkte mit der Bauleitung abzustimmen.",3577.06,"m²",null,{"$f":"ROUND(E8*G8,2)","v":0},0]
["09.01.2000","I","Gehölzschnitt-Gehölzflächen auslichten","Gehölzschnitt-Gehölzflächen auslichten\nAnmerkung\nSchnittmaßnahmen an Gehölzen jeglicher Art und Größe, der öffentlichen Grünanlagen (Friedhöfe, Sportanlagen, Straßenbegleitgrün o. a.) nach Angaben des AG gem.\nDIN 18919 durchführen, so dass die natürlichen Wuchsformen der Pflanzen erhalten bleiben.\nZu den Schnittmaßnahmen zählen: Auslichtungs-, Verjüngungs-, Form-, Hecken- und Lichtraumprofilschnitt, sowie das Aufasten und das Schneiden von Wurzel- und Stammaustrieben.\nLaden und Abtransport des Schnittgutes am Schnittag durchführen, wenn nichts anderes im Leistungsverzeichnis angegeben ist.\nFormhecken mit gleichmäßiger, mindestens 15 %iger Verjüngung nach oben schneiden, ansonsten nach Angabe. In Hecken wachsende, rankende und windende Unkräuter entfernen und abtransportieren. Den Heckenfuß von Unrat säubern.\nErschwernisse durch Hanglage, Straßenverkehr, Freileitungen, Zäune oder andere Hindernisse werden nicht gesondert vergütet, wenn auf die Erschwernisse in dem Leistungs- bzw. Hinweistext, der Vorbemerkung oder den beigefügten Objektlisten ausdrücklich hingewiesen wird.\n\nPflegezeitpunkte bei 2 Bodendecker:\n'1. Pflegeschnitt 15.06.-26.06.26\u000b  2. Pflegeschnitt 19.10.-30.10.26' ",null,null,null,null,0]
["09.01.2051"," ","Sträucher und Heister verjüngen, Höhe: bis 400 cm.","In der Grünfläche befindlichen\nSträucher und Heister, sollen verjüngt werden.\nRückschnitt auf Stockmaß.\nSäuberung der Gehölzstreifen nach Rückschnitt. \n(entfernen von Wildkräuter, Wildlingen, Laub und \nAbfällen)\nDas anfallende Schnittgut und der bei der Säuberung der \nGehölzstreifen anfallende Grün- und Siedlungsabfall\nsind zu entsorgen.\nHöhe der Pflanzung: bis bis 400 cm",600,"m²",null,{"$f":"ROUND(E10*G10,2)","v":0},0]
["09.01.2080"," ","Fläche mit Bodendeckern zurückschneiden.","Vegetationsflächen mit bodendeckendem Pflanzenbestand pflegen, dass heißt alle vorkommenden Gehölze fachgerecht zurückschneiden.\nGehölzhöhe: 100-150 cm\nRückschnitt bis auf 15/20 cm.",817.62,"m²",null,{"$f":"ROUND(E11*G11,2)","v":0},0]
["09.03","2","Mäharbeiten",null,null,null,null,{"$f":"SUM(H15:H19)","v":0}]
["09.03.0000","I","Mäharbeiten","Mäharbeiten\nAnmerkung\nRasenpflegearbeiten gem. DIN 18919 \"Unterhaltungspflege von Grünflächen\" durchführen.\nDer Auftragnehmer erkennt die bei Grün und Gruga Essen vorliegenden Aufmaße an. Ergeben sich bei evtl. Nachprüfungen Differenzen von mehr als 5% je Objekt, so wird dies bei der Endabrechnung entsprechend berücksichtigt.\nWichtiger Hinweis: Die Pflegegänge müssen arbeitstäglich am Morgen der Durchführung mit Benennung der örtlichen Pflegestellen per Fax oder E-Mail gemeldet werden. Jeder durchgeführte Arbeitsvorgang ist spätestens am folgenden Arbeitstag dem zuständigen Bauleiter durch Tagesberichte zu belegen. Andernfalls kann die Arbeitsleistung nicht anerkannt werden.\n\nBei der Pflegebearbeitung anfallende Abfallmengen (gemischte Siedlungsabfälle), die über 1 m³ hinausgehen, können auf den Betriebshöfen der Pflegebetriebe in Containern des Auftraggebers entsorgt werden.\n\nEs wird besonders darauf hingewiesen, dass bei Nichteinhaltung jeder Einzelfrist der Pflegegänge unverzüglich ein Mahnverfahren mit Fristsetzung gem.\n§ 5 Nr. 4 VOB/B eingeleitet wird.\nNach fruchtlosem Ablauf der Frist wird gem. § 8 Nr. 3 VOB/B der Auftrag durch Grün und Gruga Essen entzogen und zu Lasten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausgeführt.\nEine nachteilige Auswirkung auf zukünftige Auftragsvergaben kann in diesem Falle nicht ausgeschlossen werden.\n\nRasen/Wiese mähen\nAnmerkung\nRasen- oder Wiesenflächen nach Angabe des Auftraggebers mähen und dabei nachstehende Festlegungen nach\nDIN 18919 beachten.\n\nWiesen-/Öko- und/oder Trockenrasenflächen:\nWuchshöhe: ca. 60-100 cm\nSchnitthöhe: 5-7 cm\nGebrauchs- und Spielrasen:\nMindestwuchshöhe: 6 cm\nMax. Wuchshöhe: 12 cm\nSchnitthöhe: 3 cm\nParkplatzrasen:\nMindestwuchshöhe: 6 cm\nMax. Wuchshöhe: 12 cm\nSchnitthöhe: 4 cm\nZierrasen:\nMindestwuchshöhe: 4 cm\nMax. Wuchshöhe: 7 cm\nSchnitthöhe: 1-2 cm\n\nBei jedem Rasenschnitt sind die Flächen von Unrat wie Papier, Glas, Flaschen, Dosen, Fixerbesteck, Plastik- und Holzmaterialien sowie Laub und Steinen zu säubern.\nDie angrenzenden Bord- und Randsteine, Plattenbänder, Pflasterkanten, Fließrinnen, Traufplatten an Gebäuden usw. sind einschließlich Fugen bei jedem Schnitt mit zu mähen und abzufegen.\nStockaustriebe an Wurzelausläufern von Gehölzen sind mit geeignetem Arbeitsgerät zu entfernen.\n\nBereiche, die durch das gewählte Mähgerät (z. B. Großflächenmäher) nicht bearbeitet werden können, weil sie schwer zugänglich sind (z. B. an Baumstämmen, unter Einfriedungen, in ungünstig geschnittenen Geländewinkeln, Versickerungsanlagen) müssen bei jedem Mähgang mit geeignetem Gerät (Handmäher, Freischneider etc.) nachgeschnitten werden. \n\nDabei sind baumschonende Verfahren anzuwenden, insbesondere bei der Verwendung von Freischneidern. Diese sollen nur mit weichem, flexiblem Faden ausgerüstet sein. Stammfußverletzungen können zum Totalverlust führen bzw. den Baum in seiner Gesundheit dauerhaft beeinträchtigen. In solchen Fällen wird der AN in Regress genommen.\n\nBestände von Zwiebelgewächsen sind bis zum vollständigen Abreifen zu umfahren und erst danach abzumähen. \n\nDas gesamte Schnitt- und Säuberungsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist sofort zu entsorgen, wenn in den Leistungspositionen nichts anderes gefordert ist.\n\nBeschädigungen der Mähflächen durch Befahren mit ungeeigneten Geräten bzw. Fahrzeugen, insbesondere bei ungünstigen Wetterlagen, (z. B. deutliche Fahrspuren, aufgewühlte Erde) sind durch den AN unverzüglich fachgerecht in den Ausgangszustand zurück zu versetzen.\n\nAlle vom Auftragnehmer eingesetzten Maschinen müssen den technischen Vorschriften der Hersteller entsprechen. Die Handhabung der Maschinen ist dahingehend zu optimieren, dass Personen- und Sachschäden vermieden werden. Der Auftraggeber haftet nicht für Schäden, die der Auftragnehmer verursacht. Es gelten die Unfallverhütungsvorschriften.",null,null,null,null,0]
["09.03.1000","I","Extensivrasenflächen","Extensivrasenflächen\nAnmerkung\nExtensivrasenflächen und Wildwiesen pflegen.\n\nInsbesondere ist in der Zeit des Laubfalles\n(ab Oktober) darauf zu achten:\n\n-dass Laub vor dem Mähgang abzufegen und arbeitstäglich  zu entsorgen ist\n-dass mit dem letzten Pflegegang das gesamte Laub aus \t\t der zu bearbeitenden Fläche entfernt und entsorgt wird\n\nPflegezeitpunkte bei '3' Pflegegängen: \n'1. Pflegegang 04.05.-13.05.26\u000b  2. Pflegegang 27.07.-07.08.26\u000b  3. Pflegegang 16.11.-27.11.26' ",null,null,null,null,0]
["09.03.1040"," ","Wiesenflächen 3 x mähen.","Wiesenflächen, Wuchshöhe 50-100 cm, mähen.\nMähgut wird Eigentum des AN und ist umgehend zu entfernen.\nAnzahl der Arbeitsgänge: 3 mal",3312.53,"m²",null,{"$f":"ROUND(E15*G15,2)","v":0},0]
["09.03.2000","I","Intensivrasenflächen","Intensivrasenflächen\nAnmerkung\nRasenflächen durch mehrmaligen Schnitt pflegen.\n\nInsbesondere ist in der Zeit des Laubfalles\n(ab Oktober) darauf zu achten:\n\n-dass Laub vor dem Mähgang abzufegen und arbeitstäglich  zu entsorgen ist\n-dass mit dem letzten Pflegegang das gesamte Laub aus \t\t der zu bearbeitenden Fläche entfernt und entsorgt wird\n\nPflegezeitpunkte bei '14' Pflegegängen:\n'1. Pflegegang nach Absprache mit der zuständigen Bauleitung\u000b  2. Pflegegang 07.04.-17.04.26\u000b  3. Pflegegang 04.05.-13.05.26\u000b  4. Pflegegang 26.05.-03.06.26\u000b  5. Pflegegang 15.06.-26.06.26\u000b  6. Pflegegang 06.07.-17.07.26\u000b  7. Pflegegang 27.07.-07.08.26\u000b  8. Pflegegang 17.08.-28.08.26\u000b  9. Pflegegang 07.09.-18.09.26\u000b10. Pflegegang 28.09.-09.10.26\u000b11. Pflegegang 19.10.-30.10.26\u000b12. Pflegegang 23.11.-04.11.26\u000bDie zwei nicht terminierten Pflegegänge, sind mit der zuständigen Bauleitung abzustimmen' ",null,null,null,null,0]
["09.03.2070"," ","Rasenflächen 14 x mähen.","Rasenflächen nach DIN 18919 mähen.\nAnzahl der Arbeitsgänge: 14 mal\nDas Schnittgut ist nach jedem Schnitt sofort zu entfernen.",32622.03,"m²",null,{"$f":"ROUND(E17*G17,2)","v":0},0]
["09.03.8000","I","Grabsteine auf Wiesengrabfeldern freischneiden.","Grabsteine auf Wiesengrabfeldern freischneiden.\nPflegezeitpunkte bei '3' Pflegegängen: \n'1. Pflegetermin mit dem 3. Pflegegang Rasen\u000b  2. Pflegetermin mit dem 6. Pflegegang Rasen\u000b  3. Pflegetermin mit dem 9. Pflegegang Rasen' ",null,null,null,null,0]
["09.03.8010"," ","Freischneiden der Grabsteine von Wiesengrabfeldern","Freischneiden der im Rasen eingelassenen \nGrabsteine auf Wiesengrabfeldern mittels Freischneider.\nAnzahl der Arbeitsgänge: 3 mal",1302,"lfm",null,{"$f":"ROUND(E19*G19,2)","v":0},0]
["09.05","2","Reinigungsarbeiten",null,null,null,null,{"$f":"SUM(H22:H25)","v":0}]
["09.05.1000","I","Platz-, Wege-, Treppen-, Fallschutz-, Sandspielflächen o.a. säubern","Platz-, Wege-, Treppen-, Fallschutz-, Sandspielflächen o.a. säubern\nAnmerkung\nGenerell sind in den nachfolgenden Leistungspositionen die Flächen immer von Unrat wie Papier, Glas, Flaschen, Dosen, Fixerbesteck, Plastik- und Holzmaterialien o.ä. sowie Laub und Steinen zu säubern.\n\nPflegezeitpunkte bei 'je 5' Pflegegängen:\n'Säuberung Pos. 09.05.1050\u000b 1. Pflegegang 07.04.-17.04. \u000b 2. Pflegegang 04.05.-13.05. \u000b 3. Pflegegang 15.06.-26.06. \u000b 4. Pflegegang 27.07.-07.08. \u000b 5. Pflegegang 07.09.-18.09.\u000b  \u000bLaub Pos. 09.05.1090\u000b 1. Pflegegang 28.09.-09.10. \u000b 2. Pflegegang 26.10.-06.11. \u000b 3. Pflegegang 09.11.-20.11. \u000b 4. Pflegegang 23.11.-04.12. \u000b 5. Pflegegang 07.12.-18.12.' ",null,null,null,null,0]
["09.05.1050"," ","Platz-/Wege-/Fallschutz-/Sandspielflächen jeglicher Art 5 x säubern.","Platz, Wege-, Fallschutz-, Treppen-, Kies-oder Sandspielflächen jeglicher Art von Unkraut, Laub, Unrat o. a. säubern.\nDas Säuberungsgut wird Eigentum des AN und ist unverzüglich zu entsorgen.\nAnzahl der Arbeitsgänge: 5 mal\nFlächenart: '3970,82 m² Asphalt; 3345,62 m² Pflaster; \u000b3982,69 m² Platten; 26,81 m² Mauer; 31,69 m² Treppe\u000b3,59 m²; sonstige befestigte Flächen\u000bbei wassergebundenen Wegen ist der Einsatz eines \u000bFreischneiders zur Unkrautbeseitigung untersagt!' ",11361.21,"m²",null,{"$f":"ROUND(E22*G22,2)","v":0},0]
["09.05.1090"," ","Platz-/Wege-/Fallschutz-/Sandspielflächen 5 x von Laub befreien.","Platz-, Wege-, Fallschutz-, Treppen-, Kies- oder Sandspielflächenflächen vollständig von Laub befreien. Laub laden und entsorgen. \nAnzahl der Arbeitsgänge: 5 mal\nDie Zeitpunkte werden von der zuständigen Bauleitung bekanntgegeben.\nFlächenart: '3970,82 m² Asphalt; 3345,62 m² Pflaster; \u000b3982,69 m² Platten; 26,81 m² Mauer; 31,69 m² Treppe\u000b3,59 m²; sonstige befestigte Flächen' ",11361.21,"m²",null,{"$f":"ROUND(E23*G23,2)","v":0},0]
["09.05.1180"," ","Entwässerungsrinne 6 x reinigen.","Entwässerungsrinne jeglicher Art von Unkraut, Laub, Unrat o. a. säubern und anschließend inkl. des Kanalisationsanschlusses mit Wasser durchspülen.\nVorhandene Sinkkästen leeren. \nDas Säuberungsgut wird Eigentum des AN und ist unverzüglich zu entsorgen.\nAnzahl der Pflegegänge: 6 mal\nAnzahl der Sinkkästen: '1' \n   ",43.55,"m",null,{"$f":"ROUND(E24*G24,2)","v":0},0]
["09.05.1210"," ","Straßenabläufe 6 x reinigen.","Straßenablauf jeglicher Art von Unkraut, Laub, Unrat o.a. säubern inkl. Leerung des Schlammfangeimers.\nDas Säuberungsgut wird Eigentum des AN und ist unverzüglich zu entsorgen.\nAnzahl der Pflegegänge: 6 mal",28,"St",null,{"$f":"ROUND(E25*G25,2)","v":0},0]