Anlage 9:	Verwertungskonzept
Allgemeine Hinweise zur Erstellung der Verwertungs- und Ausfallkonzepte
Bitte beachten Sie folgendes Beispiel:   
Der Grünabfall wird in einer Vorbehandlungsanlage geschreddert, gesiebt und in verschiedene Teilströme aufgeteilt. Der Feinanteil (1.000 Mg) wird kompostiert, der Siebüberlauf (450 Mg) in einem Biomassekraftwerk energetisch verwertet. Der ausgesiebte Störstoffanteil (50 Mg) wird in einer Verbrennungsanlage verwertet.
	Abfallart
	Behandlungsstufe
	Teil-strom
	Art des Teilstroms
	Art der Anlage
	Name und Anschrift der 
Anlage
	Bietereigene Anlage 
ja / nein
	geplante 
Menge [t/a]
	Anlagen-kapazität 
[t/a]

	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)
	(F)
	(G)
	(H)
	(I)

	Grünab-fall
	1
	
	
	Vorbehandlung
(R 12)
	Behandlungsanlage 1
Musterstraße 1
12345 Musterstadt
	Ja
	1.500
	20.000
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	2
	A
	2: Feinanteil mit ≤ 40mm Durchmesser
	Kompostierung
(R 3)
	Kompostierungsanlage 1
Musterstraße 2
23456 Musterstadt
	Nein
	1.000
	18.000

	
	2
	B
	2: Siebüberlauf mit > 40 mm Durchmesser
	Verbrennung
(R 1)
	Biomassekraftwerk 1
Musterstraße 3
34567 Musterstadt
	Ja
	450
	25.000

	
	2
	C
	2: Störstoffe
	Verbrennung
(R 1)
	Verbrennungsanlage 1
Musterstraße 4
45678 Musterstadt
	Nein
	50
	60.000




Anlage 10:	Verwertungskonzept
Verwertungskonzept für 
· Los 1 – Leistungsteil „Verwertung von Bioabfall“ und 
· Los 2 – Leistungsteil „Verwertung von Altholz“										

	Abfallart
	Behandlungsstufe
	Teil-strom
	Art des Teilstroms
	Art der Anlage
	Name und Anschrift der 
Anlage
	Bietereigene Anlage 
ja / nein
	geplante 
Menge [ t/a]
	Anlagen-kapazität [t/a]

	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)
	(F)
	(G)
	(H)
	(I)
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