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[bookmark: _Toc221537839]Allgemeines
[bookmark: _Hlk219107411]Es werden aufstockbare Feldbetten zur Ausstattung von Unterkünften für Bedienstete der Bundesverwaltung benötigt. Die Feldbetten dienen dort als Ruhe- und Schlafmöbel und sind für eine langfristige Nutzung durch die Bediensteten der Bundesverwaltung vorgesehen. 
Zur Deckung dieses Bedarfes wird in diesem Vergabeverfahren eine, für die Bundesverwaltung flexibel nutzbare, Rahmenvereinbarung ausgeschrieben. Die Abrufe gehen der Auftragnehmerin über das Kaufhaus des Bundes zu. Es ist von einer Vielzahl an Bestellungen mit jeweils geringen Stückzahlen und einer Lieferung in das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland auszugehen.
Die Nutzung der Feldbetten zur Ausstattung von Unterkünften zur Beherbergung dritter, außerhalb der Bundesverwaltung stehender Personen bzw. der Lageraufstockung zu diesem Zweck ist nicht Gegenstand der hier ausgeschriebenen Leistung.

[bookmark: _Toc221537840]Dauer der Rahmenvereinbarung
Die Laufzeit der Rahmenvereinbarung endet mit Ausschöpfung der Höchstmenge an Feldbetten, spätestens jedoch 4 Jahre nach Zuschlagserteilung.
[bookmark: _Toc221537841]Mengen der Rahmenvereinbarung
[bookmark: _Hlk219107519]Die Rahmenvereinbarung wird mit einer geschätzten Bedarfsmenge (Höchstmenge) von 4.600 Stück Feldbetten sowie über Ersatzteile mit einem Höchstwert von 100.000 € netto ausgeschrieben. Eine Abnahmeverpflichtung besteht für die Auftraggeberin nicht.
[bookmark: _Toc221537842]Leistungsanforderungen
Die Leistungsanforderungen unterteilen sich in A-Kriterien (Ausschlusskriterien bzw. Mindestanforderungen, gekennzeichnet durch ein „A“), deren Nichterfüllung zum Ausschluss des Angebotes führt, und B-Kriterien (Bewertungskriterien, gekennzeichnet durch ein „B“), die zu einer besseren Bewertung des Angebotes führen, sofern diese erfüllt sind.
Erläuternde Angaben zu A-Kriterien sowie etwaig erfüllten B-Kriterien tragen Sie bitte in die Spalte „Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters“ ein (siehe farblich hinterlegte Felder). Bitte tragen sie bezüglich der Bewertungskriterien ausschließlich Angaben ein, welche die entsprechende Erfüllung der Bewertung betrifft, jedoch keine Bewertungspunkte (BP). Die Vergabe der Bewertungspunkte nimmt die Vergabestelle im Zuge der Auswertung der Angebote vor. 
Erfüllt das angebotene Produkt ein Kriterium, ist in die Spalte "Wird die Anforderung erfüllt" ein "Ja" einzutragen. Erfüllt das angebotene Produkt ein Kriterium nicht, ist in diese Spalte ein "Nein" einzutragen. Bitte beachten Sie, dass ein "Nein" als Antwort auf ein A-Kriterium (Ausschlusskriterium bzw. Mindestanforderung), den Ausschluss Ihres Angebotes zur Folge hat.
Die Leistungskriterien unter Punkt 2.7 werden im Rahmen der Bemusterung von mindestens fünf im Umgang mit Feldbetten erfahrenen Mitarbeitern der bestellberechtigten Behörden bewertet. Unter diesem Punkt sind keine Eintragungen ihrerseits notwendig.
Nachfolgend sind die Leistungsanforderungen beschrieben.
[bookmark: _Toc221537843]Allgemeine Leistungsanforderungen
Es sind Feldbetten gemäß den anerkannten Regeln der Technik in guter, fachlicher Ausführung zu liefern, die für die hohen Beanspruchungen bei der Nutzung durch eine Behörde geeignet sind.
Bitte tätigen Sie im Folgenden Ihre Eintragungen zu Ihrem Angebot:
Bieter: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


[bookmark: _Toc221537844]Allgemeine Leistungsanforderungen an das gesamte Feldbett
[bookmark: _Hlk213152831]Tabelle 1 Allgemeine Leistungsanforderungen an das gesamte Feldbett
	[bookmark: _Hlk219787673]Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	[bookmark: _Hlk202423815]Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Das Feldbett muss aus einem zerlegbaren oder zusammenfaltbaren Gestell und einer im Gestell eingespannten Stoffbahn als Liegefläche (Bezug) bestehen. 
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Das Feldbett muss in einer Packtasche geliefert werden. 
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Das Feldbett ist so auszuführen, dass weder beim Auf- und Abbau noch in der Nutzung Klemm- oder Quetschgefahren für den Nutzer bestehen.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




	Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Das Feldbett muss sowohl einzeln als auch als eines von 2 Betten in 2 Etagen aufgestockt aufgebaut werden können. Hierbei müssen beide Betten baugleich sein. Das bedeutet, dass etwaige Bauteile, die nur für die Aufstockung benötigt werden, jedem Bett beigefügt werden müssen.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Beim Aufbau als Etagenbett müssen sich beide Betten miteinander verbinden lassen und das obere Bett muss gegen Herabstürzen gesichert sein.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Wie erfolgt die Verbindung der beiden Betten beim Aufbau als Etagenbett?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Sofern für die Montage und Demontage des Feldbettes Werkzeug benötigt wird, ist dieses jedem Feldbett beizufügen.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Sofern für die Montage Werkzeug notwendig ist, welches Werkzeug wird benötigt?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



[bookmark: _Hlk219787766]

	Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Feldbetten, die sich ohne Werkzeug montieren und demontieren lassen, werden bevorzugt.
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 1 gewichtet und wie folgt bewertet:
nein = 0 Punkte
ja = 10 Punkte
	B
	Dieses Feld muss nicht befüllt werden!
	Lässt sich das Feldbett ohne Werkzeug montieren und demontieren?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Das Feldbett ist am Gestell mit dem Eigentumskennzeichen „BUND“ nach VG95055 in Großschreibung der Schriftart DIN 1451 Teil 4 dauerhaft (z.B. Gravur oder nicht ablösbarer Aufkleber) an einer geeigneten Stelle zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung muss im aufgebauten Zustand sichtbar sein. Die Schrifthöhe ist an den Beschriftungsgegenstand anzupassen.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Mit welcher Technologie wird die Kennzeichnung ausgeführt?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.





	[bookmark: _Hlk219787823]Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Feldbetten, bei denen neben dem Gestell auch der Bezug und/oder die Packtasche mit dem Eigentumskennzeichen "BUND" versehen sind, werden bevorzugt.
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 1 gewichtet und wie folgt bewertet:
nur das Gestell = 0 Punkte 
neben dem Gestell nur der Bezug = 5 Punkte 
neben dem Gestell nur die Packtasche = 5 Punkte 
Gestell, Bezug und Packtasche = 10 Punkte
	B
	Dieses Feld muss nicht befüllt werden!
	Welche Bestandteile des Feldbettes, neben dem Gestell, sind mit dem Eigentumskennzeichen "BUND" gekennzeichnet?
Gestell: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Bezug: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Packtasche: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




	Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Jedem Feldbett ist eine Pflege- und Aufbauanleitung in deutscher Sprache auf folienkaschiertem Papier (oder gleichwertig ausgeführt) beizufügen. In der Anleitung müssen alle Informationen enthalten sein, die für Aufbau und Pflege der Feldbetten erforderlich sind.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Mit welchem Material ist die Pflege- und Aufbauanleitung ausgeführt?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Über die Laufzeit der Rahmenvereinbarung müssen mind. der Bezug und die Packtasche als Ersatzteile einzeln bestellbar angeboten werden (siehe Anlage "04 Preisliste Lfd. Nr. 5 und 6).
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.






[bookmark: _Hlk213152866][bookmark: _Toc221537845]Leistungsanforderungen an die Abmessungen und die Belastbarkeit des Feldbettes
Tabelle 2 Leistungsanforderungen an die Abmessungen und die Belastbarkeit des Feldbettes
	Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Die Länge der Liegefläche (lichtes Maß zwischen den Querholmen) muss mind. 210 cm betragen.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Feldbetten, bei denen die Liegefläche länger als 210 cm (lichtes Maß zwischen den Querholmen) ist, werden bevorzugt.
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 2 gewichtet und wie folgt bewertet:
210 cm Länge = 0 Punkte 
>210 cm bis 220 cm Länge: 

≥220 cm Länge = 10 Punkte
	B
	Dieses Feld muss nicht befüllt werden!
	Wie lang ist die Liegefläche (lichtes Maß zwischen den Querholmen) des Feldbettes?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	[bookmark: _Hlk219787936]Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Die Breite der Liegefläche (lichtes Maß zwischen den Längsholmen) muss mind. 80 cm betragen.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Feldbetten, bei denen die Liegefläche breiter als 80 cm (lichtes Maß zwischen den Längsholmen) ist, werden bevorzugt.
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 2 gewichtet und wie folgt bewertet:
80 cm Breite = 0 Punkte 
>80 cm bis 90 cm Breite: 

≥90 cm Breite = 10 Punkte
	B
	Dieses Feld muss nicht befüllt werden!
	Wie breit ist die Liegefläche (lichtes Maß zwischen den Querholmen) des Feldbettes?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Die Liegehöhe (Abstand zwischen Fußboden und Oberkante Längsholm) muss mind. 45 cm betragen.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Feldbetten, bei denen die Liegehöhe größer als 45 cm (Abstand zwischen Fußboden und Oberkante Längsholm) ist, werden bevorzugt.
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 1 gewichtet und wie folgt bewertet:
45 cm Höhe = 0 Punkte 
>45 cm bis 50 cm Höhe: 

≥50 cm Breite = 10 Punkte
	B
	Dieses Feld muss nicht befüllt werden!
	Wie groß ist die Liegehöhe (Abstand zwischen Fußboden und Oberkante Längsholm) des Feldbettes?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Die lichte Höhe (Kopffreiheit) zwischen der unteren und der oberen Liegefläche (gemessen zwischen den Längsholmen) muss mind. 60 cm betragen.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.





	[bookmark: _Hlk219788193]Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Feldbetten, bei denen die lichte Höhe (Kopffreiheit) zwischen der unteren und der oberen Liegefläche (gemessen zwischen den Längsholmen) größer als 60 cm ist, werden bevorzugt.
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 2 gewichtet und wie folgt bewertet:
60 cm Länge = 0 Punkte 
>60 cm bis 70 cm Länge: 

≥70 cm Länge = 10 Punkte
	B
	Dieses Feld muss nicht befüllt werden!
	Wie groß ist die lichte Höhe (Kopffreiheit) zwischen der unteren und der oberen Liegefläche (gemessen zwischen den Längsholmen) des Etagenbettes?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Das Feldbett muss sowohl in der 1. als auch in der 2. Etage für eine Belastung von mind.150 kg Körpergewicht ausgelegt sein.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.





	[bookmark: _Hlk219788211]Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Feldbetten, die sowohl in der 1. als auch in der 2. Etage für eine Belastung von mehr als 150 kg Körpergewicht ausgelegt sind, werden bevorzugt.
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 2 gewichtet und wie folgt bewertet:
150 kg Körpergewicht = 0 Punkte 
>150 kg bis 180 kg Körpergewicht:

≥180 kg Körpergewicht = 10 Punkte
Sofern unterschiedliche Gewichte angegeben werden, geht nur das geringere Gewicht in die Berechnung ein.
	B
	Dieses Feld muss nicht befüllt werden!
	Für welche Belastung (Körpergewicht) ist das Feldbett sowohl in der 1. als auch in der 2. Etage ausgelegt?
Belastung (Körpergewicht für 1. Etage): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Belastung (Körpergewicht für 2. Etage): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



[bookmark: _Hlk219788262]

	Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Das komplette Etagenbett (1. und 2. Etage) muss für eine Gesamtbelastung von mind. 300 kg Körpergewicht ausgelegt sein.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Komplette Etagenbett (1. und 2. Etage) die für eine Gesamtbelastung von mehr als 300 kg Körpergewicht ausgelegt sind, werden bevorzugt.
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 2 gewichtet und wie folgt bewertet:
300 kg Körpergewicht = 0 Punkte
>300 kg bis 360 kg Körpergewicht: 

≥360 kg Körpergewicht = 10 Punkte
	B
	Dieses Feld muss nicht befüllt werden!
	Für welche Gesamtbelastung (Körpergewicht) ist das komplette Etagenbett (1. und 2. Etage) ausgelegt?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.





	Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Das Eigengewicht eines kompletten Feldbettes (eine Liegefläche für eine Etage) inkl. Packtasche darf max. 25 kg betragen.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Feldbetten, bei denen das Eigengewicht eines kompletten Feldbettes (eine Liegefläche für eine Etage) inkl. Packtasche geringer als 25 kg ist, werden bevorzugt.
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 1 gewichtet und wie folgt bewertet:
25 kg Gewicht = 0 Punkte 
<25 kg bis 20 kg Eigengewicht: 

≤20 Gewicht = 10 Punkte
	B
	Dieses Feld muss nicht befüllt werden!
	Wie groß ist das Eigengewicht eines kompletten Feldbettes (eine Liegefläche für eine Etage) inkl. Packtasche?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.





	Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Die Abmessungen der befüllten Packtasche (ein Feldbett für eine Liegefläche) dürfen eine Länge von max. 110 cm und eine Breite von max. 70 cm nicht überschreiten.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Welche Abmessungen hat die befüllte Packtasche?
Länge Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Breite Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



[bookmark: _Hlk213154846]

[bookmark: _Toc221537846]Leistungsanforderungen an das Gestell des Feldbettes

Tabelle 3 Leistungsanforderungen an das Gestell des Feldbettes
	[bookmark: _Hlk219788459]Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Das Gestell ist als zerlegbares oder faltbares Metallgestell mit umlaufendem Rahmen und mind. 4 Füßen auszuführen.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Wie ist das Gestell ausgeführt, zerlegbar oder faltbar und mit wie vielen Füßen ist es ausgestattet?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Die Füße des Feldbettes sind mit rutschfesten Standflächen auszustatten, die für die Nutzung auf Zeltböden geeignet sind. Die Standflächen sind so zu befestigen, dass sie sich beim Gebrauch (z. B. Umstellen der Feldbetten) nicht unbeabsichtigt lösen.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Wie wird diese Forderung an die Standflächen der Füße umgesetzt?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.





	Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Die Oberflächen aller Metallteile inkl. der Schnittflächen müssen mit einem dauerhaften Korrosionsschutz versehen sein.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Welches Korrosionsschutzverfahren wird angewendet?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Alle offenen Rohrenden am aufgebauten Gestell müssen mit Stopfen aus schlagfestem Kunststoff oder einem gleichwertigen Material verschlossen sein.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.






[bookmark: _Hlk214001206][bookmark: _Toc221537847]Leistungsanforderungen an den Bezug des Feldbettes
Tabelle 4 Leistungsanforderungen an den Bezug des Feldbettes
	[bookmark: _Hlk219788544]Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Der Bezug muss aus Polyester- oder Polyamidgewebe bestehen und folgende Mindestanforderungen erfüllen:
Höchstzugkraft nach DIN EN ISO 13934-1
Kette ≥ 3.100 N
Schuss ≥ 2.900 N
Höchstzugkraftdehnung nach DIN EN ISO 13934-1
Kette ≥ 30%
Schuss ≥ 25%
Flächengewicht nach DIN EN 12127
≥ 220 g/m²
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Welche Höchstzugkraft nach DIN EN ISO 13934-1 hat der Bezug?
Kette Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Schuss Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Welche Höchstzugkraftdehnung nach DIN EN ISO 13934-1hat der Bezug?
Kette Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Schuss Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Welches Flächengewicht nach DIN EN 12127 hat der Bezugsstoff?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Feldbetten, deren Bezugsstoff die Anforderungen der Anhänge XVII und XIV der REACH-Verordnung, der Vorgaben des CPSIA sowie der ECHA-SVHC-Kandidatenliste erfüllen und bei denen dies durch ein von befugten Dritten ausgestelltes Prüfzeichen („ÖKO-TEX Standard 100“ oder ein gleichwertiges Prüfzeichen) belegt wird, werden bevorzugt. Die Gleichwertigkeit muss der Bieter durch geeignete Mittel (z. B. Prüfbericht einer anerkannten Stelle) mit seinem Angebot nachweisen.
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 2 gewichtet und wie folgt bewertet:
Nein = 0 Punkte
Ja = 10 Punkte
	B
	Dieses Feld muss nicht befüllt werden!
	Erfüllt der Bezugsstoff die Anforderungen der Anhänge XVII und XIV der REACH-Verordnung, der Vorgaben des CPSIA sowie der ECHA-SVHC-Kandidatenliste? Mit welchem Zertifikat wird dies nachgewiesen? Um die entsprechenden Leistungspunkte bei der Bewertung zu erhalten, müssen Sie Ihrem Angebot das jeweils aktuell gültige Zertifikat zum Prüfzeichen beifügen. Das Nachfordern des Zertifikats ist nicht möglich.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Der Bezug muss dauerhaft am Gestell befestigt sein.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Wie ist der Bezug am Gestell befestigt?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Der Bezug des Feldbettes muss in einer gedeckten Farbe z. B. schwarz, dunkelblau o. ä. ausgeführt sein.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	In welcher Farbe wird der Bezugsstoff angeboten?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Der Bezug muss austauschbar, desinfizier- und bei mind. 30 °C waschbar sein.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Bis zu welcher max. Temperatur ist der Bezug waschbar?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Der Bezug muss über ein Pflegeetikett verfügen, auf dem dessen zulässige Behandlung durch Piktogramme gemäß DIN EN ISO 3758:2013-12 dargestellt ist.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.






[bookmark: _Toc221537848]Leistungsanforderungen an die Packtasche des Feldbettes
Tabelle 5 Leistungsanforderungen an die Packtasche des Feldbettes
	Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Die Packtasche muss aus strapazierfähigem Gewebe bestehen, welches farblich an den Bezug des Feldbettes angepasst ist.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.





	Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Packtaschen, deren Gewebe die Anforderungen der Anhänge XVII und XIV der REACH-Verordnung, der Vorgaben des CPSIA sowie der ECHA-SVHC-Kandidatenliste erfüllen und bei denen dies durch ein von befugten Dritten ausgestelltes Prüfzeichen („ÖKO-TEX Standard 100“ oder ein gleichwertiges Prüfzeichen) belegt ist, werden bevorzugt. Die Gleichwertigkeit muss der Bieter durch geeignete Mittel (z. B. Prüfbericht einer anerkannten Stelle) mit seinem Angebot nachweisen.
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 2 gewichtet und wie folgt bewertet:
Nein = 0 Punkte
Ja = 10 Punkte
	B
	Dieses Feld muss nicht befüllt werden!
	Erfüllt das Gewebe der Packtasche die Anforderungen der Anhänge XVII und XIV der REACH-Verordnung, der Vorgaben des CPSIA sowie der ECHA-SVHC-Kandidatenliste? Mit welchem Zertifikat wird dies nachgewiesen? Um die entsprechenden Leistungspunkte bei der Bewertung zu erhalten, müssen Sie Ihrem Angebot das jeweils aktuell gültige Zertifikat zum Prüfzeichen beifügen. Das Nachfordern des Zertifikats ist nicht möglich.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.





	Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 
	Wird die Anforderung erfüllt (Ja/Nein)
	Frage der Vergabestelle und Erläuterung des Bieters

	
	Alle Nähte und Verbindungen müssen dauerhaft und für langfristige Nutzung ausgeführt sein.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Die Packtasche muss das komplette demontierte Feldbett und die Pflege- und Aufbauanleitung aufnehmen.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Die Packtasche muss mit mind. 2 Handtragegurten ausgestattet sein.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Über wie viele Tragegurte verfügt die Packtasche?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	Die Packtasche muss über 3 Seiten mittels eines Reißverschluss zu öffnen  sein.
	A
	Wählen Sie ein Element aus.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



[bookmark: _Toc221537849]Leistungsanforderungen, die im Rahmen der Bemusterung bewertet werden
Die Einzelheiten zur Bemusterung werden in der Anlage "02_Besondere Bewerbungsbedingungen unter den Punkten 3.7.4 und 3.8.2 erläutert.
Tabelle 6 Leistungsanforderungen an das Feldbett, die in Rahmen der Bemusterung bewertet werden
	[bookmark: _Hlk219788854]Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 

	
	Ist die Handhabung des Feldbettes in der Pflege- und Aufbauanleitung anschaulich und leicht nachvollziehbar dargestellt? (Die Anweisungen der Pflege- und Aufbauanleitung sind vollumfänglich bebildert und interpretationsfrei.) 
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 1 gewichtet und wie folgt bewertet:
Kriterium nicht erfüllt = 0 Punkte 
Kriterium mit erheblichen Einschränkungen erfüllt = 5 Punkte 
Kriterium mit leichten Einschränkungen erfüllt = 10 Punkte 
Kriterium voll erfüllt= 15 Punkte 
	B

	
	Ist das Feldbett mit geringem Kraftaufwand durch eine Person leicht auf- und abzubauen? (Montieren und Demontieren mit max. 2 Händen möglich, notwendige Kraft kann durch eine Person aufgebracht werden.)
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 2 gewichtet und wie folgt bewertet:
Kriterium nicht erfüllt = 0 Punkte 
Kriterium mit erheblichen Einschränkungen erfüllt = 5 Punkte 
Kriterium mit leichten Einschränkungen erfüllt = 10 Punkte 
Kriterium voll erfüllt= 15 Punkte
	B

	Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 

	
	Vermittelt das Feldbett dem Nutzer bzw. der Nutzerin ein angenehmes Liegegefühl? (Körper und Wirbelsäule werden im Liegen unterstützt und es kommt zu keinen Druckstellen.). Bewertet wird das unmittelbare Liegegefühl.
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 2 gewichtet und wie folgt bewertet:
Kriterium nicht erfüllt = 0 Punkte 
Kriterium mit erheblichen Einschränkungen erfüllt = 5 Punkte 
Kriterium mit leichten Einschränkungen erfüllt = 10 Punkte 
Kriterium voll erfüllt= 15 Punkte
	B

	
	Ist das Feldbett so ausgeführt, dass Geräusche beim Bewegen im Bett verhindert werden? (Beim Drehen des Nutzers bzw. der Nutzerin kommt es zu keinen Geräuschen (z.B. "Knarzen") in den Gelenken und Anschlussstellen im Gestell oder an den Auflagestellen des Bezugsstoffes am Gestell.)?
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 2 gewichtet und wie folgt bewertet:
Kriterium nicht erfüllt = 0 Punkte 
Kriterium mit erheblichen Einschränkungen erfüllt = 5 Punkte 
Kriterium mit leichten Einschränkungen erfüllt = 10 Punkte 
Kriterium voll erfüllt= 15 Punkte
	B




	Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 

	
	Ist der Bezug einfach durch eine Person austauschbar? (Austauschen mit max. 2 Händen ohne Werkzeug möglich, notwendige Kraft kann durch eine Person aufgebracht werden.)
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 1 gewichtet und wie folgt bewertet:
Kriterium nicht erfüllt = 0 Punkte 
Kriterium mit erheblichen Einschränkungen erfüllt = 5 Punkte 
Kriterium mit leichten Einschränkungen erfüllt = 10 Punkte 
Kriterium voll erfüllt= 15 Punkte
	B

	
	Ist der Reißverschluss der Packtasche leichtgängig und handhabungsfreundlich? (Reißverschluss klemmt nicht und hat ein ergonomisch ausgeführtes Griffelement) 
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 1 gewichtet und wie folgt bewertet:
Kriterium nicht erfüllt = 0 Punkte 
Kriterium mit erheblichen Einschränkungen erfüllt = 5 Punkte 
Kriterium mit leichten Einschränkungen erfüllt = 10 Punkte 
Kriterium voll erfüllt= 15 Punkte 


	B




	Lfd. Nr.
	Leistungsanforderungen
	Art des Krite- riums 

	
	Ist die Packtasche so bemessen und ausgeführt, dass der Inhalt von einer Person leicht ein- und ausgepackt werden kann? (Die für das Ein- und Auspacken erforderlichen Handgriffe und notwendigen Kräfte können von einer Person ohne fremde Hilfe durchgeführt und aufgebracht werden.) 
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 2 gewichtet und wie folgt bewertet:
Kriterium nicht erfüllt = 0 Punkte 
Kriterium mit erheblichen Einschränkungen erfüllt = 5 Punkte 
Kriterium mit leichten Einschränkungen erfüllt = 10 Punkte 
Kriterium voll erfüllt= 15 Punkte 
	B

	
	Vermitteln die Handtragegurte an der Packtasche ein angenehmes Tragegefühl? (Handtragegurt erzeugt in der Handfläche keine Druckstellen). Bewertet wird das unmittelbare Tragegefühl.
Dieses Kriterium wird mit dem Faktor 1 gewichtet und wie folgt bewertet:
Kriterium nicht erfüllt = 0 Punkte 
Kriterium voll erfüllt= 15 Punkte 
	B




[bookmark: _Toc221537850]Qualitätssicherung 
Alle Teile sind fachgerecht und einwandfrei zu verarbeiten. Sämtliche eingesetzten Materialien müssen physiologisch einwandfrei und gesundheitlich unbedenklich sein. Die Produkte sind unter Verwendung von Werkstoffen, die der ChemVerbotsV genügen, herzustellen. Die Produkte müssen den geltenden Bestimmungen für den unter Punkt 1 und 2 beschriebenen Anwendungsbereich entsprechen.
[bookmark: _Toc221537851]Dokumentation 
Jedem Abrufberechtigten ist, nach Aufforderung, ein Exemplar der Pflege- und Aufbauanleitung in elektronischer Form als PDF-Datei für Schulungs- und Ausbildungszwecke zur Verfügung zu stellen. Mit Abgabe des Angebotes stimmt der Anbieter zu, dass die Dokumentation im Intranet der Abrufberechtigten kostenlos veröffentlicht werden darf.
[bookmark: _Toc221537852]Lieferung/Transport 
Die Lieferung erfolgt gemäß DAP Incoterms 2020 an die benannten Einsatzorte zuzüglich Entladung am Lieferort. Die Lieferadressen können im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland liegen. Die Lieferadresse wird der Auftragnehmerin mit der jeweiligen Bestellung übermittelt.
Die Lieferung soll möglichst schnell erfolgen. Eine Lieferzeit von 4 Wochen nach Auftragserteilung darf für Ersatzteile und bei Bestellungen von bis zu 49 Stück Feldbetten nicht überschritten werden. Für Bestellungen ab 50 Feldbetten darf eine Lieferzeit von 6 Wochen nicht überschritten werden.
Hinweis: Ist bereits bei der Angebotserstellung absehbar, dass die o. g. Lieferfristen nicht eingehalten werden können, so sind die Gründe hierfür sowie die möglichen Lieferfristen rechtzeitig vor Ablauf der Angebotsfrist als Bieterfrage über die e-Vergabeplattform zu formulieren. Die Möglichkeit der Anpassung der Lieferfrist in den Vergabeunterlagen für alle Bieter vor Ablauf der Angebotsfrist wird vom Beschaffungsamt des BMI daraufhin nach pflichtgemäßem Ermessen geprüft und die Entscheidung darüber mitgeteilt.
[bookmark: _Toc221537853]Service und Gewährleistung
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche muss mindestens 24 Monate betragen. Längere Verjährungsfristen sind zulässig, führen aber nicht zu einer besseren Bewertung des Angebots. 
Die Auftragnehmerin muss über eine Servicestelle verfügen, über die Reparaturaufträge in deutscher Sprache ausgelöst werden können. Unmittelbar nach der Zuschlagserteilung ist ein entsprechendes Servicebüro (Adresse, elektronische und telefonische Erreichbarkeit) zu benennen.
Die Reparaturaufträge selbst sind nicht Gegenstand des hiesigen Vergabeverfahrens und werden durch die bestellberechtigte Behörde jeweils separat beauftragt.
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