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[bookmark: _Toc222749361]Allgemeines
[bookmark: _Hlk221784728]Für erkennungsdienstliche Maßnahmen (Feststellung und Sicherung der Identität von Personen) benötigt die Bundespolizei Fotokameras (inkl. Zubehör) und Stative sowie Kabel mit USB-C / USB-C Steckern mit 1 m und mit 4 m Länge, welche im stationären sowie im teilstationären Einsatz verwendet werden. Die zu liefernden Kameras müssen mit dem Canon EOS Digital Software Development Kit kompatibel sein, um eine Anbindung an die aktuell verwendete Softwareumgebung bei der Bundespolizei zu gewährleisten.
Für die Produkte soll eine Rahmenvereinbarung geschlossen werden, deren Abrufe über das Kaufhaus des Bundes (KdB) erfolgen sollen (s. Dokument „Rahmenvereinbarung“).
[bookmark: _Toc222749362]Dauer der Rahmenvereinbarung
Die Rahmenvereinbarung wird für eine Dauer von 4 Jahren abgeschlossen.
[bookmark: _Toc222749363]Mengen der Rahmenvereinbarung
Es werden 98 Kameras als Mindestabnahmemenge sowie weitere 402 Kameras ohne Abnahmeverpflichtung ausgeschrieben. Jede Kamera ist mit folgendem Zubehör zu liefern: Gleichstromkuppler, Netzteil und Kabel (siehe 2.1).
Weiterhin werden 48 Stative als Mindestabnahmemenge sowie weitere 452 Stative ohne Abnahmeverpflichtung ausgeschrieben. 
Ferner werden insgesamt 500 Kabel mit USB-C / USB-C Steckern (mind. USB 3.1) mit 1m bzw. mit 4 m Länge ausgeschrieben, für die jedoch keine Abnahmeverpflichtung besteht.
[bookmark: _Toc222749364]Leistungsanforderungen
Die im Nachfolgenden beschriebenen Leistungsanforderungen sind Mindestanforderungen. Mindestanforderungen müssen zwingend erfüllt werden. Es kommen nur solche Angebote für den Zuschlag in Frage, die alle Mindestanforderungen erfüllen. Angebote, die eine oder mehrere Mindestanforderungen nicht erfüllen, werden vom Vergabeverfahren ausgeschlossen.
Sollten einzelne Anforderungen unklar sein oder ist für Sie bereits bei der Erstellung des Angebots absehbar, dass einzelne geforderte Mindestanforderungen nicht eingehalten werden können, stellen Sie bitte vor Ablauf der Angebotsfrist eine entsprechende Bieterfrage über die e-Vergabeplattform des Bundes. Über eine Anpassung der Leistungsbeschreibung für alle Bieter entscheidet die Vergabestelle nach pflichtgemäßem Ermessen und nach Rücksprache mit dem Anwender.
Zur Verifizierung der Einhaltung der Mindestanforderungen führt das Beschaffungsamt des BMI  mit dem Bieter, dessen Angebot nach Prüfung der mit dem Angebot eingereichten Unterlagen bei Erfüllung der in den Vertragsunterlagen inkl. der Leistungsbeschreibung gestellten Mindestanforderungen das Wirtschaftlichste ist, eine verifizierende Teststellung durch (siehe Besondere Bewerbungsbedingungen, Abs. 3.7.3).
Für alle in der Leistungsbeschreibung genannten nationalen oder EU-Normen wird bezüglich der Anforderungen auch die gleichwertige Art zugelassen, sofern die Gleichwertigkeit durch geeignete Mittel (z. B. technische Beschreibung des Herstellers oder Prüfbericht einer anerkannten Stelle) nachgewiesen wird.
[bookmark: _Toc222749365][bookmark: _Ref222749423]Kamera
	Anforderung
	Frage
	Antwort des Bieters

	Es muss eine spiegellose Systemkamera zur Verwendung mit wechselbaren Objektiven geliefert werden.
	1. Wird diese Anforderung erfüllt?
2. Welches Kameramodell wird angeboten?
	Wählen Sie ein Element aus.
	
	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Die Kamera muss mit dem Canon EOS Software Development Kit kompatibel sein.
	Wird diese Anforderung erfüllt?
	Wählen Sie ein Element aus.
	Die Kamera muss einen APS-C CMOS-Sensor mit einer Auflösung von mind. 24 Megapixel (effektiv) und einer Sensorgröße von mind. 22,3 mm x 14,9 mm besitzen.
	1. Wird diese Anforderung erfüllt?
2. Welche effektive Auflösung besitzt der Sensor?
3. Welche Abmessungen besitzt der Sensor?
	Wählen Sie ein Element aus.
	
	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Mit jeder Kamera muss ein Zoom-Objektiv mit einem Brennweitenbereich von 18 mm bis 45 mm und einem Blendenzahlbereich von f4,5 bis f6,3 mitgeliefert werden. (Ein größerer Bereich für Brennweite und Blendenzahl ist nicht zulässig und führt zum Ausschluss.)
	1. Wird diese Anforderung erfüllt?
	Wählen Sie ein Element aus.
	Die Kamera muss einen integrierten Sucher mit einer Auflösung von mind. 2.000.000 Pixeln besitzen.
	1. Wird diese Anforderung erfüllt?
2. Wie ist die Auflösung des integrierten Suchers?
	Wählen Sie ein Element aus.
	
	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Die Kamera muss einen integrierten LCD-Monitor mit einer Bilddiagonale von mind. 2,95 Zoll und einer Auflösung von mind. 1.000.000 Pixel besitzen.
	1. Wird diese Anforderung erfüllt?
2. Wie ist die Abmessung der Bilddiagonale (Zoll)? 
3. Wie ist die Auflösung des integrierten LCD-Monitors?
	Wählen Sie ein Element aus.
	
	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Die Kamera muss einen integrierten Blitz mit einer Leitzahl von mind. 6 (bei ISO 100) besitzen.
	1. Wird diese Anforderung erfüllt?
2. Wie ist die Leitzahl des integrierten Blitzes?
	Wählen Sie ein Element aus.
	
	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Die Kamera muss Fokussierung, Belichtung, Verschlusszeit, ISO-Empfindlichkeit sowie Weißabgleich automatisch einstellen können. Diese Aufnahmeparameter müssen neben der automatischen Einstellung auch vom Nutzer manuell einstellbar sein.
	1. Kann die Kamera die Fokussierung, Belichtung, Verschlusszeit, ISO-Empfindlichkeit sowie Weißabgleich automatisch einstellen?
2. Sind diese Ausnahmeparameter auch vom Nutzer manuell einstellbar?
	Wählen Sie ein Element aus.
Wählen Sie ein Element aus.

	Es ist mit jeder Kamera folgendes Zubehör mitzuliefern: Gleichstromkuppler (zum Einsetzen in das Akkufach der Kamera), ein Netzteil und ein Kabel von mind. 4 m Länge
	Wird das hier genannte Zubehör mitgeliefert?

	Wählen Sie ein Element aus.
	Mit diesem vorstehend genannten Zubehör muss der dauerhafte Betrieb der Kamera über eine 230 V / 50 Hz Steckdose mit Typ-C oder Typ-F Stecker ohne Verwendung des Kameraakkus ermöglicht werden.
	Wird diese Anforderung erfüllt?
	Wählen Sie ein Element aus.
	Die Kamera muss über eine USB-C Schnittstelle (mind. USB 2.0) für die Übertragung von Fotodaten zu einem PC verfügen. 
Dafür sind im Preisblatt entsprechende Kabel mit USB-C / USB-C Steckern mit 1 m sowie 4 m Länge anzubieten. Die Kabel werden nur bei Bedarf bestellt. Eine Verpflichtung zur Abnahme einer Mindestabnahmemenge besteht hierfür nicht.
	Wird diese Anforderung erfüllt?
	Wählen Sie ein Element aus.

[bookmark: _Toc222749366]Stativ
	Anforderung
	Frage
	Antwort des Bieters

	Es ist ein stabiles Kamerastativ mit Schwenk/-neigekopf in kompakter Bauweise zur professionellen Anfertigung von Portraitaufnahmen im Innenbereich (z. B. Fotostudios oder ähnlichen Umgebungen) zu liefern. 
Das Stativ muss die zuverlässige Befestigung und präzise Ausrichtung der unter 2.1 beschriebenen Fotokamera gewährleisten. 
Dies wird in einer Teststellung verifiziert werden.
	Wird diese Anforderung erfüllt?
	Wählen Sie ein Element aus.
	Das Stativ muss für Kameras von bis zu 1,5 kg Gewicht geeignet sein.
	Wird diese Anforderung erfüllt?
	Wählen Sie ein Element aus.
	Das Stativ muss über einen 1/4-Zoll Gewindeanschluss zur Kamera verfügen.
	Wird diese Anforderung erfüllt?
	Wählen Sie ein Element aus.
	Das Stativ muss eine Möglichkeit zur schnellen und werkzeuglosen Befestigung und Lösung der Kamera bieten.
	1. Wird diese Anforderung erfüllt?
2. Wie ist die Schnellverbindung umgesetzt?
	Wählen Sie ein Element aus.
	
	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Die Kamera muss auf dem Stativ mit einem Handgriff um 90° kippbar sein (für Quer- und Hochformataufnahmen).
	Wird diese Anforderung erfüllt?
	Wählen Sie ein Element aus.
	Eine stufenlose vertikale Höhenverstellung der Kamera auf dem Stativ muss in einem Bereich von 60 cm bis 180 cm Arbeitshöhe möglich sein.
(Ein größerer Arbeitshöhenbereich, der den angegebenen Bereich beinhaltet, ist bedingungsgemäß.)
	1. Wird diese Anforderung erfüllt?
2. Welchen Arbeitshöhenbereich weist das Stativ auf?
	Wählen Sie ein Element aus.
	
	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Das Stativ muss robust und verwindungssteif sein. Es muss ohne Bodenverankerung ein sicherer Stand auf ebenen Böden in geschlossenen Räumen gewährleistet sein. 
(Hinweis: Es werden keine Rollen gefordert. Sofern das Stativ über Rollen verfügt, sind diese mit Stoppern zu versehen und dürfen den sicheren Stand nicht beeinträchtigen.)
Dies wird in einer Teststellung verifiziert.
	Wird diese Anforderung erfüllt?
	Wählen Sie ein Element aus.
	Alle Komponenten des Stativs, die für eine wackelfreie und positionsstabile Fixierung der Kamera sowie für wiederholte Handhabungsschritte und Einstellungen erforderlich sind, müssen aus langlebigen Materialien, beispielsweise aus Aluminium, Stahl oder Carbonfaser gefertigt sein. 
Dies wird in einer Teststellung verifiziert.
	Wird diese Anforderung erfüllt?
	Wählen Sie ein Element aus.
	Das Stativ muss ein gültiges GS-Prüfzertifikat aufweisen. Bitte fügen Sie Ihrem Angebot den entsprechenden Nachweis bei.
	Wird diese Anforderung erfüllt?
	


[bookmark: _Toc222749367]Dokumentation
Es ist jeder Lieferung eine gedruckte, bebilderte Bedienungsanleitung in deutscher Sprache beizulegen, welche die Bedienung sowie die Montage von Kamera und Stativ beschreibt. Darüber hinaus ist die Bedienungsanleitung als les- und druckbare PDF-Datei zuzusenden oder als Download-Link zu übergeben.
Es sind, sofern vorhanden, Listen für verfügbare Ersatz- und Zubehörteile mitzuliefern. Diese Ersatz- und Zubehörteile sind nicht Gegenstand des hier in Rede stehenden Vergabeverfahrens und müssen daher, sofern es sich um einen Reparaturfall außerhalb der Verjährungsfrist für Mängelansprüche handelt, durch den jeweiligen Bedarfsträger separat und gegen eine gesondert zu vereinbarende Vergütung beauftragt werden.
[bookmark: _Ref174354446][bookmark: _Toc198885669][bookmark: _Toc222749368]Beschriftung
Die Kameras und Stative sind mit dem Schriftzug "BUND" in Großschreibung der Schriftart DIN 1451, Teil 4 (oder vergleichbar) zu beschriften. Art und Farbe der Beschriftung dürfen die Funktionalität und den Gesamteindruck der Produkte nicht negativ beeinflussen. Die Beschriftung ist am Produkt angemessen dauerhaft aufzubringen, das heißt, die Haltbarkeit muss der Lebensdauer des Artikels entsprechen. Einwirkende Beanspruchungen durch Handhabung, Umwelteinflüsse und Reinigung (insbesondere alkoholhaltige Reinigungsmittel) dürfen die Les- und Haltbarkeit nicht beeinträchtigen.
[bookmark: _Toc222749369]Lieferungen
Die abzuschließende Rahmenvereinbarung wird in das Kaufhaus des Bundes (KdB) eingestellt. Die Beauftragung der Abrufe wird durch eine Vielzahl von Abrufen mit jeweils geringen Stückzahlen sowie durch Lieferungen an verschiedene Standorte im gesamten Bundesgebiet gekennzeichnet sein. Eine Mindestbestellmenge pro Abruf existiert nicht.
Die Lieferungen der Abrufe haben jeweils innerhalb von 6 Wochen nach den jeweiligen Abrufen nach DAP Incoterms 2020 inkl. Entladen am Lieferort zu den Standorten der jeweiligen Bedarfsträger zu erfolgen.
[bookmark: _Toc222749370]Ersatzteilversorgung und Instandsetzung
Die Ersatzteilversorgung muss für einen Zeitraum von mind. 5 Jahren ab Lieferung der jeweils abgerufenen Geräte sichergestellt sein.
Der Auftragnehmer muss über eine Servicestelle verfügen, über die Reparaturaufträge in deutscher Sprache abgewickelt werden können. 
Diese Aufträge sowie die Versorgung mit Ersatzteilen sind nicht Gegenstand des hier in Rede stehenden Vergabeverfahrens und müssen daher, sofern diese außerhalb der Verjährungsfrist für Mängelansprüche anfallen, separat und gegen eine gesondert zu vereinbarende Vergütung beauftragt werden. 
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