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Honorarermittlung Ingenieurvermessung

Grundleistungen

	Kriterium
	Bewertung
	Angebot

	1. Qualität der vorhandenen Daten und Kartengrundlagen
	1 bis 5
	1

	2. Qualität des vorhandenen geodätischen Raumbezugs
	1 bis 5
	4

	3. Anforderungen an die Genauigkeit

	1 bis 5
	3

	4. Beeinträchtigungen durch die Geländebeschaffenheit und der Begehbarkeit
	7 bis 10
	8

	5. Behinderung durch Bebauung und Bewuchs
	10 bis 15
	11

	6. Behinderung durch Verkehr

	1 bis 15
	1

	
Summe

	[bookmark: Text1]28

	Zuordnung Honorarzone

	I bis V
	III

	Verrechnungseinheiten

	VE
	3250



Gemäß Tabelle Pkt. 1.4.8 Abs (1) der Anlage 1 HOAI ergibt sich ein Berechnungshonorar von
0,00 €




Besondere Leistungen

	Besondere Leistung zur HOAI
	Honorar in Euro

	Abstimmung mit Grundstückseigentümern bezüglich möglicher Zuwegungen (50 Stück)
	0,00 €

	Analysieren der Grundlagen gemäß der Vorplanung
	0,00 €

	Abstimmen mit dem AG & Generalplanungsdienstleister als Koordinierungsleistungen
	0,00 €

	Beraten zum zusätzlichen vermessungstechnischen Leistungsbedarf
	0,00 €

	Während der Objektplanung (planungsbegleitend): Erstellung von Querprofilen mit Eintragung von Wasserständen gemäß Gewässerhydraulik, Leitungen, Kabeln, Kanälen und unterirdischen Bauwerken je 50m im Bereich der Gewässerprofilaufweitung (L=1200m)    (optional)
	0,00 €

	Während der Objektplanung (planungsbegleitend): Erstellung von Querprofilen mit Eintragung von Wasserständen gemäß Gewässerhydraulik, Leitungen, Kabeln, Kanälen und unterirdischen Bauwerken je 100 m im Bereich Verwallungs-Trassen (L=800m), des Freigrabens (L=200m), der Alten Ehle Gommern (L=1250m) und der Ehle ohne Profilaufweitung (L=620m)   (optional)
	0,00 €

	Während der Objektplanung (planungsbegleitend): Erstellung von Querprofilen mit Eintragung von Wasserständen gemäß Gewässerhydraulik für die hydraulische Nachweisrechnung (L1400m) mit 1 Wiederholung der Leistung   (optional)
	0,00 €

	Einmessung Bäume/Sträucher nach Art & Stammdurchmesser >10 cm in 1m über GOK mit Darstellung in Lageplänen inkl. Erfassung von Bäumen im Baumkataster (100 Stück) (optional)
	0,00 €

	Markierung zur Fällung vorgesehener Bäume pro 100 Stück (optional)
	0,00 €

	Detaillierte Aufnahme technischer Anlagen, Bauwerke und Brücken inkl. Erstellung einer Fotodokumentation je Bauwerk (8 Stück)
	0,00 €

	Herstellen eines Festpunktfeldes (für 20 Festpunkte)   (optional)
	0,00 €

	Absteckung des Baufeldes auf Anforderung des AG L= 5000m       (optional)
	0,00 €

	Summe
	0,00 €


Eintragungen mit Negativpreisen oder 0,00 € sind unzulässig.



Zusammenfassung

	Leistung
	Betrag in Euro

	
Grundleistungen

	0,00 €

	Zu-/Abschlag auf Grundleistungen
	0,00 €

	
Besondere Leistungen

	0,00 €

	
Summe Leistungen

	0,00 €

	
Nebenkosten

	Prozentsatz oder Pauschal
(nicht zutreffendes streichen)
	0,00 €

	
	Prozent: 0,00%
	

	
Summe Netto

	0,00 €

	
Mehrwertsteuer

	
19 %
	0,00 €

	
Summe Brutto

	0,00 €





Stundensätze

	Mitarbeiter
	Stundensatz in €-Netto

	Auftragnehmer/Geschäftsführer/Prokurist
	0,00 €

	Projektleiter
	0,00 €

	Projektbearbeiter/Projektingenieur
	0,00 €

	Zeichner/ techn. Mitarbeiter
	0,00 €

	sonst. Mitarbeiter/ Hilfskraft
	0,00 €

	Messtrupp ganztägig
	0,00 €

	Messtrupp halbtägig
	0,00 €
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