result_TREMOD-AV

Spaltenname | Datentyp | Beschreibung | Datengültigkeit
--- | --- | --- | ---
idscenario | integer | Identifikationsnummer Szenario | 3: Realjahre; 13: Szenario
yearref | integer | Bezugsjahr | /
operation type | integer | Betriebsart des Flugbetriebs | 1: Gewerbliche Flüge von Hauptverkehrsflughäfen; 2: Gewerbliche Flüge von sonstigen Flugplätzen; 3: Nicht-gewerblicher Starts
idtr_relation | integer | Lokalisierung des Landeflughafens | 1: Landung auf nationalen Flughäfen; 2: Landung auf ausländischen Flughäfen
continent | integer | Kontinent des Zielflughafens | 1: Europa; 2: Afrika; 3: Amerika; 4: Asien; 5: Australien/Ozeanien; 0: Unbekannt
idenergy | integer | Eingesetzte Kraftstoffart | 4: Kerosin; 209: Flugbenzin
id_distance_class | integer | Einordnung der Flugdistanz | 1: >0-500km; 2: >500-1000km; 3: >1000-1500km; 4: >1500-2000km; 5: >2000-2500km; 6: >2500-3000km; 7: >3000-3500km; 8: >3500-4000km; 9: >4000-4500km; 10: >4500-5000km; 11: >5000-10000km; 12: >10000km
phase | integer | Flugphase | 14: CCD; 102: LTO; 101: Kompletter Flug (nicht relevant für Emissionen; über ID=101 werden nur die verkehrlichen Größen hinterlegt)
id_size_class | integer | Maximales Startsgewicht in Tonnen | 1: MTOW <7t; 2: MTOW 7t-<20t; 3: MTOW 20t-<136t; 4: MTOW >=136t
com_freighter | boolean | Verwendungszweck des Luftfahrzeugs | false: Passagiermaschine; true: Frachtmaschine
id_ac_drive | integer | Antriebsart des Flugzeugs | 1: Propellermaschine; 2: Turbopropellerflugzeug; 3: Strahlturbinenflugzeug; 4: Drehflügler und sonstige Luftfahrzeuge
transport_type | integer | Transportart | 1: Personenverkehr; 2: Güterverkehr
idss | integer | Identifikationsnummer für (Schad-)stoffe und verkehrliche Größe | SIEHE TABELLE UNTEN
Value | double precision | Wert des (Schad-)stoffs oder der verkehrlichen Größe | /
res_unit | text | Einheit des Werts (Spalte Value) | SIEHE TABELLE UNTEN

Werte in result_TREMOD-AV

Größe | Typ | Einheit | idss
--- | --- | --- | ---
Anzahl Starts | Verkehrliche Größe (wird phase=101 zugeordnet) | # | 207
Flug-km nach Großkreisdistanz | Verkehrliche Größe (wird phase=101 zugeordnet) | km | 201
Passagieraufkommen | Verkehrliche Größe (wird phase=101 zugeordnet) | passengers | 205
Frachtaufkommen | Verkehrliche Größe (wird phase=101 zugeordnet) | t | 206
Verkehrsleistung-PV | Verkehrliche Größe (wird phase=101 zugeordnet) | Pkm | 203
Verkehrsleistung-GV | Verkehrliche Größe (wird phase=101 zugeordnet) | tkm | 204
Treibhausgase nach IPCC AR5 GWP100 | Klimawirkung/THG | t CO2eq | 88
Klimawirkung inkl. Nicht-CO2-Effekte | Klimawirkung/THG | t CO2eq | 77
CH4 | Klimawirkung/THG | t | 8
N2O | Klimawirkung/THG | t | 12
CO2 | Klimawirkung/THG | t | 7
Energiemenge | Kraftstoffverbrauch | MJ | 5
Kraftstoffmasse | Kraftstoffverbrauch | kg | 55
Kraftstoffvolumen | Kraftstoffverbrauch | Liter | 56
HC | Schadstoff | t | 1
CO | Schadstoff | t | 2
NOx | Schadstoff | t | 3
Partikel | Schadstoff | t | 6
NMHC | Schadstoff | t | 7
Blei | Schadstoff | t | 10
SO2 | Schadstoff | t | 11
NH3 | Schadstoff | t | 13
Benzol | Schadstoff | t | 17
Black Carbon | Schadstoff | t | 18
Toluol | Schadstoff | t | 19
Xylol | Schadstoff | t | 20