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Anlage zur Leistungsbeschreibung

Die nachfolgende Tabelle mit den Anforderungen an das System ist entsprechend der folgenden Erläuterungen auszufüllen und mit dem Angebot vorzulegen.
Forderungen, die mit A (Ausschlusskriterium) gekennzeichnet sind, sind Ausschlusskriterien und stellen somit Mindestforderungen dar. Ihre Erfüllung ist zwingend sicherzustellen. Angebote, die eines oder mehrere dieser Kriterien nicht erfüllen, werden unmittelbar von der Wertung ausgeschlossen. Die erfüllten Ausschlusskriterien müssen in der Spalte „Erfüllt“ jeweils per Ankreuzen (X) gekennzeichnet werden.

Erfüllung der Anforderungen an das Gerät gemäß Leistungsbeschreibung
Hersteller / Typenbezeichnung:      
	
	Anforderung
	Kriterium
	Erfüllt
	Bemerkung

	a)
	Das Gerät erlaubt die automatische Entwicklung von TLC-Platten der Maße 20 x 10 cm
	A
	|_|
	

	b)
	Die Anzahl der programmierbaren Entwicklungsschritte für die Mehrfachentwicklung bzw. Gradientenelution muss mindestens 30 betragen
	A
	|_|
	

	c)
	Die Laufweite dieser Entwicklungsschritte muss flexibel programmierbar sein. 
	A
	|_|
	

	d)
	Die Schwankung der automatischen Detektion der Lauffront darf maximal +/- 1 mm betragen.
	A
	|_|
	

	e)
	Es muss der Anschluss von mindestens vier verschiedenen organischen Lösemitteln möglich sein
	A
	|_|
	

	f)
	Diese Lösemittel müssen durch das Gerät in frei wählbaren Verhältnissen automatisch gemischt, in die Entwicklungskammer überführt und nach Abschluss des Entwicklungsschrittes wieder automatisch entfernt werden können.
	A
	|_|
	

	g)
	Das Gerät muss mit einem vorhandenen Arbeitsplatz-PC der BfG verbunden und durch diesen gesteuert werden können. 
	A
	|_|
	

	h)
	Die Software und Gerätesteuerung insgesamt müssen unter Windows 11 und Windows 10 – deutsche Version – lauffähig sein.
	A
	|_|
	



Lieferung / Anwernderschulung
	
	Spezifikation
	Kriterium
	Erfüllt
	Bemerkung

	
	Die Lieferung des Geräts erfolgt spätestens innerhalb von acht Wochen nach Auftragserteilung
	
A
	|_|
	

	
	[bookmark: _Hlk239172005]Bedarfsposition a: Installation und Inbetriebnahme vor Ort in Koblenz
	A
	|_|
	

	
	[bookmark: _Hlk239172050]Bedarfsposition b: Anwenderschulung für bis zu 3 Personen vor Ort in Koblenz
	A
	|_|
	



Sonstige Angaben
	
	Spezifikation
	Kriterium
	Erfüllt
	Bemerkung

	
	Die Verpackung des Geräts muss recyclebar sein. Der Auftragnehmer nimmt die Verpackung zurück und stellt sicher, dass diese umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet wird.

	A
	|_|
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