Arbeitskarte für KG 451 aktive Komponenten
	Leistungskennziffer
	Inspektions- und 
Wartungsarbeiten
	Fristen
	Bemerkungen

	
	
	1-monatl.
	3-mo-natl.
	6-mo-natl.
	12-mo-natl
	24-mo-natl
	bei Be-darf
	



	1
	
	
	0
	aktive Komponenten (Switche, W-LAN Access-Points, usw.)
	
	
	
	
	
	
	Nach spezifischen Herstellerangaben

	1
	
	
	1
	Inspektion mit optischer Begutachtung des Gerätezustandes, Prüfung auf Beschädigungen. Reinigung des Gehäuses.
	
	
	X
	
	
	
	

	1
	
	
	2
	Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, ggf. Nachziehen der Anschlüsse. 
	
	
	X
	
	
	
	

	1
	
	
	3
	Funktionstest aller Bedien- und Anzeigeelemente
	
	
	X
	
	
	
	

	1
	
	
	4
	Überprüfung der Energieversorgung (Einhalten von Kennwerten)
	
	
	X
	
	
	
	

	1
	
	
	5
	Prüfen und Auswechseln von Bauelementen mit begrenzter Lebensdauer (z. B. Batterien) bei Bedarf
	
	
	
	X
	
	
	

	1
	
	
	6
	Neueinstellung und Abgleichen von Bauteilen und Geräte
	
	
	
	X
	
	
	

	1
	
	
	7
	Pflege und Reinigen von Anlagenteilen, Reinigung von Lüftungsschlitzen
	
	
	
	X
	
	
	

	2
	
	
	0
	Softwareupdates, soweit sinnvoll und zur Fehlerbeseitigung
	
	
	
	X
	
	
	

	2
	
	
	1
	Ausführen von Hersteller empfohlenen Updates
	
	
	
	X
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