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(Aufgabenbeschreibung)
	

	
	Vergabenummer
	Datum

	
	26-077975
	05.08.2026

	Maßnahme:

	B42H.D065700003 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Wunsiedel
KBM ADBV Energetische Sanierung

	

	Leistung:

	Objektplanung Gebäude 

	

	[bookmark: Text7]Anlagen: Lageplan; EP Hochbau (UG - DG), EP Elektro (UG - DG)


	Aufgabenbeschreibung:

	

	Ausführungsfrist: Lph. 5-7 bis Juli 2027; Lph. 8 bis Ende September 2028


	Ort der Ausführung: Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Wunsiedel, Von-Kotzau-Straße 4, 95632 Wunsiedel

	

	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:
(z. B. Leistungsphasen - Neubau, Sanierung, Umbau o.ä. - BGF, BRI, Abschnittsgröße o.ä - Besonderheiten) 



	Bei dem Gebäude des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Wunsiedel, handelt es sich um ein Bestandsgebäude aus dem Jahr 1958. Das Verwaltungsgebäude der Gebäudeklasse 5 verfügt über ein Untergeschoss, Erdgeschoss, 2 Obergeschosse und ein Dachgeschoss.

Im Rahmen des Bauunterhalts wurde, auf Grund der Obsoleszenz der Gebäudehülle und Heizungsanlage, die energetische Sanierung des Gebäudes beschlossen. Diese umfasst das Ertüchtigen der Außenhaut inkl. Dämmung der obersten Geschossdecke als WDVS und den Austausch der Verbundfenster und Außentüren.
Die Gasheizung wird durch Anbindung an das von der Stadt Wunsiedel geplante Fernwärmenetz ersetzt und ist kein Bestandteil dieser Baumaßnahme. Die Anbindung ist für 2027/2028 vorgesehen.

Die Sanierung erfolgt in Anlehnung an das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Hierzu ist ein Bauphysiker bzw. eine fachlich qualifizierte Person einzubinden.

Im Rahmen der aktuell geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften wurde des Weiteren der Austausch der Aufzugsanlage sowie das Errichten einer PV-Anlage auf dem Hauptdach in die Maßnahme aufgenommen. Die Leistungen der Kostengruppe 400 wurden gesondert an einen Elektrofachplaner vergeben.

Zusammenfassend handelt es sich um folgende Leistungen/Schnittstellen:
· Erneuerung der Fenster (ca. 150 Stk.) einschließlich Jalousien (ca. 70 Stk.) und Außentüren
· Fassadensanierung durch Wärmedämmverbundsystem (ca. 1.400 m²) inkl. Dachdämmung 
· Austausch bzw. Erneuerung der Aufzugsanlage
· Errichtung einer PV-Anlage auf dem Hauptdach inkl. Anpassung Blitzschutzanlage

Leistungsumfang:
Die Objektplanung Gebäude umfasst die Leistungen der Leistungsstufen 2 bis 4 gemäß beiliegender Honorarangebotsdatei. Nebenkosten sind prozentual v. H. auszuweisen. Fahrtkosten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Besondere Leistungen:
Die Einarbeitung in die zugrundeliegende Bauunterlage wird in Leistungsstufe 2 gesondert vergütet.

Baukosten:
Die Summe der anrechenbaren Kosten beläuft sich auf 2.101.000,- € netto.
Darin enthalten sind: 
KG 300 mit   1.868.000,- € netto
KG 400 mit   233.000,- € netto

Besondere Hinweise:
Die Baumaßnahmen erfolgen im laufenden Betrieb.


Aufgestellt:
StBA Bayreuth im August 2026
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