

	
Landesbetrieb Forst Brandenburg 			                                       Vergabenummer: LFB-2026-026300-04
Forstbetrieb Peitz
August-Bebel-Straße 27
03185 Peitz


Leistungsbeschreibung für die Lieferung von Jagdlichen Einrichtungen Los 2 - Offene Kanzeln	
	

1.1	Allgemeines

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg (LFB), Forstbetrieb Peitz beabsichtigt 73 offene Kanzeln zu beschaffen.

· KWF-Zertifikat für Drückjagdsitze erforderlich
· Konstriktion und Aufbau gemäß den Bestimmungen der UVV Jagd (VSG 4.4) und SVLFG für sichere Hochsitzkonstruktionen von November 2021
· Die in den Positionen 1 – Kanzel 3,00 Fußbodenhöhe – und 2 – Kanzel 4,00 m Fußbodenhöhe – genannten Maße einhalten, so dass KWF-konforme Einrichtungen gebaut werden.

1.2 Aufgabenstellung, Funktionsbeschreibung

Pos. 1	Offene Kanzel 47 Stück mit 3,00m Fußbodenhöhe

· Lärche, Douglasie unbehandelt, keine Halblinge, keine Baumkante
· Fußbodenhöhe 3,00 m; Schussauflage 1,00 m; kein Podest 
· Kanzeluntergestell (Holme u. Querverbinder) sollen fertig montiert sein
· Seitenteile, Fußboden und Dach vormoniert (Fertigteile)
· Innenmaß min. 1,10 m x 1,10 m; vom Fußboden bis Dachunterkante (ca.) 1,90 m
· Sitzbrettleisten an allen vier Seiten anbringen, Oberkante Sitzbrett 47 cm
· Sitzbrett muss mind. 30 cm breit sein
· Sprossenabstand 28 cm mit Sprossensicherung, Leiteranstellwinkel ca. 75 Grad
· Kanzelverkleidung, Bretter sägerau und besäumt nur bis Höhe Schussauflage, senkrecht angebracht
· Schussauflage10-15 cm breit, umlaufend; außer am direkten Einstieg
· Bedachung Trapezblech mit Vlies, mit einseitigem Gefälle nicht in Richtung der Leiter  und ausreichend Dachüberstand von 30 cm
· Sicherung gegen Umsturz, mittels Erdanker oder Metallpfähle Z-Profil (Zaunbau)


Pos. 2	Offene Kanzel 26 Stück mit 4,00m Fußbodenhöhe

· Lärche, Douglasie unbehandelt, keine Halblinge, keine Baumkante
· Fußbodenhöhe 4,00 m; Schussauflage 1,00 m; kein Podest 
· Kanzeluntergestell (Holme u. Querverbinder) sollen fertig montiert sein
· Seitenteile, Fußboden und Dach vormoniert (Fertigteile)
· Innenmaß min. 1,10 m x 1,10 m; vom Fußboden bis Dachunterkante (ca.) 1,90 m
· Sitzbrettleisten an alle vier Seiten anbringen, Oberkante Sitzbrett 47 cm
· Sitzbrett muss mind. 30 cm breit sein
· Sprossenabstand 28 cm mit Sprossensicherung, Leiteranstellwinkel ca. 75 Grad
· Kanzelverkleidung, Bretter sägerau und besäumt nur bis Höhe Schussauflage, senkrecht angebracht
· Schussauflage10-15 cm breit, umlaufend; außer am direkten Einstieg
· Bedachung Trapezblech mit Vlies, mit einseitigem Gefälle nicht in Richtung der Leiter   und ausreichend Dachüberstand von 30 cm
· Sicherung gegen Umsturz, mittels Erdanker oder Metallpfähle Z-Profil (Zaunbau)






1.3 Anlieferung

	Lieferadresse

	Bausatz / 
Offene Kanzel
	Bausatz/ 
Offene Kanzel

	
	3 m Fußbodenhöhe
	4 m Fußbodenhöhe

	1. Forsthof Tauer
	19
	5

	2. Forsthof Kathlow
	3
	

	3. Forsthof Illmersdorf
	
	10

	3. Forsthof Fehrow
	25
	11

	Summe
	47
	26



1. Forsthof Tauer, Forstbaumschule 2, 03197 Jänschwalde
2. Forsthof Kathlow, Forsthaus 1, 03058 Neuhausen-Spree OT Kathlow
3. Forsthof Illmersdorf, Illmersdorfer Dorfstraße 1 Scheune, 03116 Drebkau OT Illmersdorf
4. Forsthof Fehrow, Alte Frankfurter Straße 3, 03096 Schmogrow-Fehrow OT Fehrow

1.4 Endmontage und Aufstellen von Jagdlichen Einrichtungen im Wald

· Endmontage und Transport Bausatz Halbkanzeln (65 Stück) von entsprechenden Forsthof ins Revier, Aufstellen auf (Beton) Gehwegplatten 30x30cm und Ausrichten, Standort kann am Waldweg / Schneise oder auch im Waldbestand liegen, Untergestell und Leiter sind fertig montiert, Seitenteile sind vorgefertigt 
· Einweisung Standort der jagdlichen Einrichtung durch Revierförster und Forstkarte
· Einbau Umsturzsicherung
· Gehwegplatten 30x30cm unter jedem Holm bzw. Leiterholm verlegen
· Orientierungshilfe: https://www.brandenburg-forst.de/geoportal 

	Revier
	 Halbkanzel
	Lieferadresse

	Fußbodenhöhe
	3m
	4m
	 

	Kathlow
	3
	
	Kathlow

	Casel
	 
	10
	Illmersdorf

	Tannenwald
	 
	4
	Fehrow

	Preilack
	6
	2
	Fehrow

	Großsee
	3
	 
	Tauer

	Kleinsee
	 3
	
	Tauer

	Eichenhöhe
	5
	5
	Tauer

	Staakow
	8
	 
	Tauer

	Schwanheide
	17
	 
	Fehrow

	Hollbrunn
	 2
	5
	Fehrow

	Summe
	47
	26
	 



               Tabelle: Verteilung der Offenen Kanzeln auf die Reviere im FoB Peitz


1.5 Freischneiden Schussschneisen 

· Schussschneisen am Standort der jagdlichen Einrichtung im Wald freischneiden
· Individuell Aufasten von Wegen und Schneisen bzw. mittels Motorsäge Baumgehölz entfernen
· Schussschneisen können Waldwege, Waldschneisen oder „Krähenfüße“ sein
· Umfang der Freistellung wird durch Revierförster individuell vorgegeben
· Durchschnittlicher Arbeitsaufwand ca. 30 Minuten je jagdliche Einrichtung




1.6	Leistungszeitraum

sofort nach Auftragserteilung, im Angebot ist die Lieferzeit, auch für Teillieferungen, anzugeben– spätestens bis 01.08.2026



Allgemeine Bedingungen  
· Angebotsabgabe mit aussagefähigen Fotos oder Skizzen zu den einzelnen Positionen und einen Bauplan. 
· Angebotspreis übersichtlich und vollständig abbilden zu den einzelnen Positionen.





Das Preisangebot erfolgt über das Formular Bietererklärung Los 2.



Zuschlagskriterium:	niedrigster Preis
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