Anlage 


Bezeichnung:
Erweiterung und Modernisierung des Industriegebietes Süd II in




Guben




Teilabbruch und Entsorgungsleistungen ehemalige Spinnerei 
§ 6a EU VOB/A Eignungsnachweise

Bieter müssen mit Angebotsabgabe die fachliche Qualifikation (Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit der technischen Vertragserfüllung) nachweisen. Als Anforderungen an die Teilnahme gem. §6a EU VOB/A sind nachfolgend genannte Nachweise (Eignungskriterien) mit der Angebotsabgabe einzureichen.
1

Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. herausgegebenen Gütesicherung RAL-GZ 509 RAL Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V. in den Güteklassen Hochbau-Abbruch HA3 und Abbruch in kontaminierten Bereichen AK oder gleichwertig sind zu erfüllen und mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen und die

Gütesicherung des Unternehmens mit dem Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Abbrucharbeiten für die geforderten Güteklassen nachweist.

Der Nachweis gilt als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen durch

eine Prüfung, welche inhaltlich den Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 509 Gütezeichen Abbrucharbeiten für die geforderten Güteklassen und den Anforderungen an den Prüfer/Fremdüberwacher entspricht, mit einem Prüfbericht nachweist. Der Prüfbericht muss die Erfüllung der gestellten Anforderungen nachvollziehbar belegen. Mit dem Prüfbericht sind vorzulegen: Angaben zur Personalausstattung mit Aus- und Weiterbildungsnachweisen / Angaben zur Betriebs- und Geräteausstattung / Angaben zu den in den letzten drei Jahren durchgeführten vergleichbaren Projekten / Muster der Dokumentation der Eigenüberwachung.

2

Zulassung als Fachbetrieb nach Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), Anhang I Nr. 2.4.2 Absatz 4 für Abbruch- und Sanierungsarbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten
3
Erklärung zur Beschäftigung und zum Einsatz geschulten Personals nach TRGS 519, TRGS 521 und DGUV-Regel 101-004
4
Sachkundenachweis TRGS 519 Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten
5
Fachkundenachweis nach TRGS 521 Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle
7

Sachkundenachweis gemäß DGUV-Regel 101-004 Kontaminierte Bereiche Anhang 6A und 6B
8

Nachweis Entsorgungsfachbetrieb gemäß nach Verordnung über Entsorgungsfachbetriebe, technische Überwachungsorganisationen und Entsorgergemeinschaften (Entsorgungsfachbetriebeverordnung - EfbV) und Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG)
9

Nachweis der Teilnahme am elektronischen Abfallnachweisverfahren (eANV) gemäß Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen (Nachweisverordnung - NachwV) 
