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Winterdienst auf Geh-/Radwegen und an Bushaltestellen
Stadt Altlandsberg · Los 2B
	Auftraggeber
	Stadt Altlandsberg, Berliner Allee 6, 15345 Altlandsberg

	Ausführungsort
	15345 Stadt Altlandsberg, gesamte Ortslage

	Ausführungszeitraum
	01.11.2026 bis 31.03.2027

	Leistungsgegenstand
	Räumen und Streuen der aufgeführten Geh-/Radwege und zugewiesenen Bushaltestellen

	Preisstand
	Einheitspreise netto; Umsatzsteuer gemäß Angebot




1. Vorbemerkungen
Dieses Leistungsverzeichnis ist aus dem vorhandenen „Los 2 – Winterdienst Kat. 1, 2 und 3“ herausgelöst. Es umfasst ausschließlich Geh- und Radwege.
Zusätzlich zu den dort ausdrücklich als Geh-/Radweg bezeichneten Abschnitten werden sämtliche im Ausgangs-LV aufgeführten Straßen der Winterdienstkategorie 1 als zugeordnete Geh-/Radwegabschnitte berücksichtigt. Diese Abschnitte sind in den Tabellen entsprechend gekennzeichnet.
Die Wege sind in der vorhandenen nutzbaren Breite verkehrssicher zu räumen und/oder zu streuen. Gehwege mit Baumbestand, angrenzender Begrünung, Baumscheiben oder Straßengrün dürfen nicht mit Salz oder anderen auftauenden Mitteln behandelt werden. Es sind geeignete abstumpfende Mittel zu verwenden.
Die Anfahrt, das notwendige Personal, Maschinen, Geräte, Streugut, Handnacharbeit sowie die Dokumentation der Einsätze sind in die Einheitspreise einzurechnen. Abgerechnet wird nur die nachgewiesene, tatsächlich ausgeführte Leistung.
Die Längen wurden aus dem Ausgangs-LV übernommen. Die als Kategorie 1 geführten Straßenlängen werden für dieses eigenständige Wege-LV als zugeordnete Wege-Längen angesetzt.
2. Preispositionen
Für jeden nachfolgend aufgeführten Abschnitt ist ein Einheitspreis je laufendem Meter und Einsatz einzutragen. Kalkulationsansatz: 50 Einsätze. Zuschläge und Winterendreinigung werden in den nachstehenden Sammelpositionen angeboten.
Ortsteil Altlandsberg
	Position
	Geh-/Radweg bzw. zugeordneter Abschnitt
	Länge
	Einh.
	EP netto

	02.01.001
	Am Röthsee 90 (Zufahrt Kita)
zugeordnet aus Kat. 1
	88
	m
	........ €

	02.01.002
	Bernauer Straße
zugeordnet aus Kat. 1
	226
	m
	........ €

	02.01.003
	Buchholzer Allee
zugeordnet aus Kat. 1
	515
	m
	........ €

	02.01.004
	Fredersdorfer Chaussee
zugeordnet aus Kat. 1
	214
	m
	........ €

	02.01.005
	Hönower Chaussee (Neuenhagener Chaussee bis Heidestraße)
zugeordnet aus Kat. 1
	1.086
	m
	........ €

	02.01.006
	Karl-Liebknecht-Straße
zugeordnet aus Kat. 1
	413
	m
	........ €

	02.01.007
	Krummenseestraße
zugeordnet aus Kat. 1
	245
	m
	........ €

	02.01.008
	Neuenhagener Chaussee
zugeordnet aus Kat. 1
	1.030
	m
	........ €

	02.01.009
	Strausberger Straße
zugeordnet aus Kat. 1
	732
	m
	........ €

	02.01.010
	Werneuchener Weg (Buchholzer Allee bis Ende Bebauung)
zugeordnet aus Kat. 1
	146
	m
	........ €

	02.01.011
	Hönower Chaussee (Heidestraße bis Ampel L33n)
ausdrücklicher Geh-/Radweg
	362
	m
	........ €

	02.01.012
	Neuenhagener Chaussee (Hönower Chaussee bis Bebauung)
ausdrücklicher Geh-/Radweg
	584
	m
	........ €

	02.01.013
	Radweg Altlandsberg–Radebrück
ausdrücklicher Radweg
	2.260
	m
	........ €

	02.01.014
	Seeberger Straße (Ortsausgang bis Ampel L33n)
ausdrücklicher Geh-/Radweg
	371
	m
	........ €

	02.01.015
	Werneuchener Weg (Ende Bebauung bis Feldstraße)
ausdrücklicher Geh-/Radweg
	858
	m
	........ €

	
	Gesamtlänge Ortsteil Altlandsberg
	9.130
	m
	



Ortsteil Bruchmühle
	Position
	Geh-/Radweg bzw. zugeordneter Abschnitt
	Länge
	Einh.
	EP netto

	02.02.001
	Am Gewerbepark
zugeordnet aus Kat. 1
	560
	m
	........ €

	02.02.002
	Eggersdorfer Straße (kommunale Stichstraße)
zugeordnet aus Kat. 1
	477
	m
	........ €

	02.02.003
	Landsberger Straße
zugeordnet aus Kat. 1
	1.270
	m
	........ €

	02.02.004
	Radebrück
zugeordnet aus Kat. 1
	638
	m
	........ €

	02.02.005
	Landsberger Straße (Wohngebiet Wiesengrund bis Wohngebiet Mühlenfließ)
ausdrücklicher Geh-/Radweg
	355
	m
	........ €

	
	Gesamtlänge Ortsteil Bruchmühle
	3.300
	m
	



Ortsteil Gielsdorf
	Position
	Geh-/Radweg bzw. zugeordneter Abschnitt
	Länge
	Einh.
	EP netto

	02.03.001
	Alt-Gielsdorf – Landesstraße
zugeordnet aus Kat. 1
	1.202
	m
	........ €

	02.03.002
	Wesendahler Chaussee
zugeordnet aus Kat. 1
	829
	m
	........ €

	
	Gesamtlänge Ortsteil Gielsdorf
	2.031
	m
	



Ortsteil Wegendorf
	Position
	Geh-/Radweg bzw. zugeordneter Abschnitt
	Länge
	Einh.
	EP netto

	02.04.001
	Alte Dorfstraße
zugeordnet aus Kat. 1
	690
	m
	........ €

	02.04.002
	Alte Schulstraße (Landesstraße)
zugeordnet aus Kat. 1
	282
	m
	........ €

	
	Gesamtlänge Ortsteil Wegendorf
	972
	m
	



Ortsteil Wesendahl
	Position
	Geh-/Radweg bzw. zugeordneter Abschnitt
	Länge
	Einh.
	EP netto

	02.05.001
	Dorfstraße
zugeordnet aus Kat. 1
	1.353
	m
	........ €

	
	Gesamtlänge Ortsteil Wesendahl
	1.353
	m
	



Zusätzliche Geh- und Radwege gemäß Zusatzliste
	Position
	Geh-/Radweg bzw. zugeordneter Abschnitt
	Länge
	Einh.
	EP netto

	02.06.001
	An der Promenade 1-4 (Berliner Allee bis Altenheim)
Zusatzliste 2022
	100
	m
	........ €

	02.06.002
	Bahnhofstraße - Ecke Marienplatz
Zusatzliste 2022
	95
	m
	........ €

	02.06.003
	Bahnhofstraße - Höhe Herderstraße 7b
Zusatzliste 2022
	30
	m
	........ €

	02.06.004
	Bahnhofstraße, linke Seite unbebaut, Herderstraße bis Leutnigerring
Zusatzliste 2022
	120
	m
	........ €

	02.06.005
	Berliner Allee 6 - Rathaus, Schwerinstraße bis Ende Friedhof
Zusatzliste 2022
	240
	m
	........ €

	02.06.006
	Berliner Allee - Höhe Nobelpreisträger einschließlich Berliner Straße 1 (Heimatverein)
Zusatzliste 2022
	80
	m
	........ €

	02.06.007
	Berliner Allee - Brücke bis erste Bebauung (Zugang An der Bleiche)
Zusatzliste 2022
	35
	m
	........ €

	02.06.008
	Berliner Allee - Hausnummer 39 über Gärtnerweg bis Weststraße
Zusatzliste 2022
	290
	m
	........ €

	02.06.009
	Gärtnerweg 2 - auf der Fahrbahn
Zusatzliste 2022
	48
	m
	........ €

	02.06.010
	Hirtengasse / Klosterstraße vor Hortgelände
Zusatzliste 2022
	80
	m
	........ €

	02.06.011
	Karl-Liebknecht-Straße - KITA Storchenvilla, Gehweg und Parkbucht
Zusatzliste 2022
	50
	m
	........ €

	02.06.012
	Krummenseer Weg / Ecke Karl-Liebknecht-Straße - Gehweg bis Spielplatz
Zusatzliste 2022
	113
	m
	........ €

	02.06.013
	Klosterstraße 2-10 gegenüber Stadtschule
Zusatzliste 2022
	140
	m
	........ €

	02.06.014
	Klosterstraße 12 bis Torbogen Wallgraben / Gehweg Neue Grundschule
Zusatzliste 2022
	90
	m
	........ €

	02.06.015
	Marktplatz - Gehwegring
Zusatzliste 2022
	260
	m
	........ €

	02.06.016
	Schwerinstraße von Berliner Allee bis August-Schmidt-Straße, links
Zusatzliste 2022
	180
	m
	........ €

	02.06.017
	Zum Erlengrund - Rettungsweg hinter der Halle
Zusatzliste 2022
	100
	m
	........ €

	02.06.018
	Buchholzer Straße 57/58 - KITA Zwergenstübchen und Parkbuchten
Zusatzliste 2022, Ortsteil Bruchmühle
	40
	m
	........ €

	02.06.019
	Alte Schulstraße - Am Teich bis einschließlich Parkfläche Neue Lindenallee
Zusatzliste 2022, Ortsteil Wegendorf
	195
	m
	........ €

	02.06.020
	Neue Lindenallee - Gehweg Rückseite Parkfläche Robinienweg
Zusatzliste 2022, Ortsteil Wegendorf
	35
	m
	........ €

	02.06.021
	Neue Lindenallee - Rondell Gehweg
Zusatzliste 2022, Ortsteil Wegendorf
	120
	m
	........ €

	02.06.022
	Waldstraße - Geh-Gasse an den Grünflächen
Zusatzliste 2022, Ortsteil Wesendahl
	260
	m
	........ €

	
	Gesamtlänge Zusätzliche Geh- und Radwege gemäß Zusatzliste
	2.701
	m
	





3. Bushaltestellen
Der Winterdienst an sämtlichen vom Auftraggeber zugewiesenen kommunalen Bushaltestellen wird diesem Leistungsverzeichnis zugeordnet. Er umfasst Warte-, Einstiegs-, Aufstell- und Zugangsflächen sowie die sichere Verbindung zum angrenzenden Geh- und Radwegenetz. Nach 20:00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind in diesen Bereichen bis 04:30 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.
Die Anzahl und genaue Lage der einzubeziehenden Bushaltestellen werden durch den Auftraggeber im Haltestellenverzeichnis bzw. bei Auftragserteilung festgelegt. Bis zur Vorlage dieses Verzeichnisses wird keine nicht belegte Haltestellenzahl als Menge angesetzt.
	Position
	Leistung
	Menge
	Einh.
	EP netto

	03.001
	Räumen und Streuen der zugewiesenen Bushaltestellen einschließlich Warte-, Einstiegs-, Aufstell- und Zugangsflächen
	gemäß Haltestellenverzeichnis
	St
	........ €

	03.002
	Handnacharbeit in nicht maschinell erreichbaren Bereichen; einschließlich Freihalten der Verbindung zum Geh-/Radweg
	gemäß Nachweis
	St
	........ €

	03.003
	Winterendreinigung der zugewiesenen Bushaltestellen einschließlich Aufnahme und fachgerechter Entsorgung des Streugutes
	1
	psch
	........ €




4. Sammel- und Zuschlagspositionen
	Position
	Leistung
	Menge
	Einh.
	EP netto

	04.001
	Bereitschaft für den unverzüglichen Einsatz der gesamten Winterdiensttechnik und des Personals
	88
	d
	........ €

	04.002
	Zuschlag Nachtarbeit (21:00 bis 06:00 Uhr)
	13
	St
	........ €

	04.003
	Zuschlag Sonn- oder Feiertag
	13
	St
	........ €

	04.004
	Winterendreinigung aller aufgeführten Geh-/Radwege einschließlich Aufnahme und fachgerechter Entsorgung des Streugutes
	1
	psch
	........ €


Gesamtlänge der in diesem LV erfassten Geh- und Radwege: 19.487 m (19.487 km).
5. Angebotssumme
	Nettosumme
	................................ €

	Umsatzsteuer
	................................ €

	Bruttosumme
	................................ €

	Datum / Unterschrift / Stempel
	................................................................................
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