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Angaben zur Qualität
	
	Zugriff und Auswertungsmöglichkeiten für folgende Satellitendaten:
	ja
	nein

	1.
	- zeitliche Auflösung: Datenverfügbarkeit täglich (wetterabhängig)
	☐	☐
	2.
	- Erkennung und Abgrenzung von Bäumen ggü. anderen Vegetations-formen
	☐	☐
	3.
	- Prozessierung und Ausgabe der Daten für Reports mind. monatlich, bei Bedarf 14-tägig
	☐	☐
	4.
	- Erzeugung, Ausgabe und Integration der Daten in shape-Datei Baum (Vektor)
	☐	☐
	5.
	- Ausgabe der Daten über Webzugriff UND per Einzeldokumente in gängigen Formaten, u.a. in Vitalitätskurven (keine einfachen Balkendiagramme mit Auszugswerten, sondern komplette Darstellung des Vitalitätsverlaufes als Kurve)
	☐	☐


Bitte die 5 Kriterien zur Qualität mit ja oder nein ankreuzen.
Für jedes Kriterium, das mit ja beantwortet wird, erhält der Bieter 1 Punkt. Insgesamt können 5 Punkte erreicht werden.

	
	ja
	nein

	Auswertung der Vitalität mittels Multispektralanalyse (NDVI-Wert) UND 
baumartenabhängiger Referenzwerte
	☐	☐

	
Wird diese Frage mit ja beantwortet, erhält der Bieter an dieser Stelle 5 Punkte.

Der Bieter kann somit insgesamt 10 Punkte erreichen. Das Zuschlagskriterium Qualität geht zu 30 % in die Gesamtgewichtung ein.	 
