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Bieterangabenverzeichnis
 

	02.0016
	
	Chloridsperre, ECC, 3K
	


 
	
	Angebotenes Produkt:

	

	
	[bookmark: Text1]     
	


 
	02.0020
	
	PCC-Haftmörtel, 1-K unter PCCI/II (RM) (Sika MonoTop-910 N)
	


 
	
	Angebotenes Produkt:

	

	
	     
	


 
	02.0022
	
	Reprofilieren RM/RC Handauftrag/Betonierverfahren  Bodenplatte D bis 10mm
	


 
	
	Hersteller und Typ

	

	
	     
	


 
	02.0023
	
	Reprofilieren RM/RC Handauftrag/Betonierverfahren Treppenlaufplatte Stufen D 20-30mm
	


 
	
	Hersteller und Typ

	

	
	     
	


 
	02.0025
	
	Besch OS4 Treppenlauf Ausgleichsspachtelung Spachtel kunststoffmodif. D 2-3mm 2xOberfl-sch D 80mym
	


 
	
	Hersteller und Typ

	

	
	     
	


 
	02.0026
	
	Erstbesch Treppenuntersicht Beton Acrylatdispersionsfarbe  Acrylatdispersionsfarbe Acrylatdispersionsfarbe
	


 
	
	Hersteller und Typ
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