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Bieterangabenverzeichnis

 
	1.2.1.1
	
	Edelstahl Systemrohr CrNiMo d15x1 L:6m
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	[bookmark: Text1]     
	


 
	1.2.1.28
	
	Freistrom-Absperrventil DN 15
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	
	Technische Vorschriften für die Wärmedämmung
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.2.2.1
	
	Mehrschichtverbundrohr d16, DN12, Stangenware 5 m
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.2.3.1
	
	Einhand-Wannenbatterie Wandmontage mit Brauseset
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.2.3.2
	
	Badewanne Acryl one 170x75cm weiss
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.2.3.3
	
	Wannenträger f.Badewanne one 170x75cm Höhe 57cm
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.2.3.7
	
	Montageelement für Wand-WC, Bauhöhe 112 cm
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.2.3.10
	
	Wand-Tiefspül-WC, waagerechter Abgang, Zulauf hinten, weiß
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.2.3.12
	
	Betätigungsplatte, 2-Mengen-Spülung, eckig
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.2.3.13
	
	Montageelement für Waschtisch, Bauhöhe 112 cm
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.2.3.15
	
	Waschtisch 55x44cm m. Hl. m. Ül. weiss beschichtet
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
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	1.2.3.17
	
	Eckventil 1/2" × 10 mm, verchromt
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.2.3.18
	
	Einhand-Waschtischbatterie M-Size, 1/2", mit Ablaufgarnitur
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.2.3.23
	
	Kombi-Eckventil 1/2
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.2.3.24
	
	Wasserzähler-Vormontageblock Duo DN20, für Leichtbauwand
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.2.3.25
	
	Duschwanne Acryl one 90x90x6.5cm weiss
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.2.3.30
	
	Duschabtrennung Eckeinstieg, Pendeltür mit Fixteil, links,
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.2.3.35
	
	Thermostat-Brausebatterie 1/2", Aufputz, inkl. Brausegarnitur
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.2.3.37
	
	Duschwannen-Ablaufgarnitur für Duschwannen 90mm
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.2.3.38
	
	Wannenabdichtband-Set 3,4 m Nass-/Trockenanbindung  entspr. DIN 18534
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	1.3.1.9
	
	Brandschutzgerechter Verschluss Holzdecke, ca. 53 x 29
	


 
	
	Gewählte Fabrikate:
	

	
	     
	


 
	2.1.1.1
	
	Kupferrohr 15 x 1,0 mm, halbhart, Stangenware
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
	

	
	     
	


 
	2.2.1.1
	
	Bad- und Designheizkörper, Mittenanschluss, 1764 x 600 mm
	


 
	
	gewähltes Fabrikat:
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