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Stadt Frankenthal (Pfalz)
Feuerwehr 

Ausschreibung 
Über: 

Beschaffung von einem neuen Wechselladerfahrzeug
für die Feuerwehr der Stadt Frankenthal (Pfalz)
Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung ist die Lieferung eines Wechselladerfahrzeug 26t (WLF) nach DIN 14505 – WLF – 26/6900 – 1570 als Feuerwehrfahrzeug einschließlich Fahrgestell, feuerwehrtechnischem Aufbau, Beladung sowie aller zur bestimmungsgemäßen Nutzung erforderlichen Ausstattungen und Leistungen.

Das Angebot muss hinsichtlich seines Leistungsumfangs vollständig sein. Sämtliche für die ordnungsgemäße Funktion, den sicheren Betrieb und die Einsatzbereitschaft des Fahrzeugs erforderlichen Lieferungen, Leistungen, Bauteile, Einrichtungen und Nebenleistungen sind anzubieten und in die Angebotspreise einzukalkulieren, auch wenn diese in den nachfolgenden Leistungsbeschreibungen nicht ausdrücklich genannt sind.

Das Fahrzeug muss den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen gesetzlichen Bestimmungen, Vorschriften, Richtlinien und Normen entsprechen.

Insbesondere sind die Anforderungen nach DIN 14505 – WLF – 26/6900 – 1570, der Technischen Richtlinien des Landes Rheinland-Pfalz für Feuerwehrfahrzeuge sowie die Anforderungen an die Förderung von Feuerwehrfahrzeugen in Rheinland-Pfalz zu beachten. Darüber hinaus muss das Fahrzeug den Anforderungen der DIN EN 1846-1, DIN EN 1846-2 und DIN EN 1846-3 in der jeweils gültigen Fassung entsprechen.

LOS 1 A Fahrgestell:
Gegenstand der Lieferung ist ein serienmäßiges Diesel-Frontlenker-Fahrgestell in Linkslenker-Ausführung für den Aufbau eines Wechselladerfahrzeugs (WLF) gemäß DIN 14505:2015-01 in Verbindung mit DIN EN 1846 (alle Teile). Das Fahrgestell muss mit einer Servolenkung, einer gelenkten und liftbaren Nachlaufachse sowie einer Differentialsperre für die Hinterachse ausgestattet sein. Es muss für den feuerwehrtechnischen Aufbau geeignet sein und sämtliche technischen Voraussetzungen zur Aufnahme der im Beladeplan festgelegten feuerwehrtechnischen Beladung erfüllen. Das fertiggestellte Fahrzeug wird als Wechselladerfahrzeug 26 t (WLF 26) im Feuerwehrdienst eingesetzt und muss die hierfür geltenden normativen Anforderungen vollständig erfüllen.
LOS 1 B Aufbau:
Gegenstand dieses Loses ist die Lieferung eines feuerwehrtechnischen Aufbaus für ein Wechselladerfahrzeugs (WLF) gemäß DIN 14505:2015-01 in Verbindung mit DIN EN 1846 (alle Teile) einschließlich der Aufnahme und Unterbringung der gemäß Beladeplan (Los 2) vorgesehenen Beladung.
LOS 2 Beladung/Beladeplan:
Gegenstand dieses Loses ist die Lieferung der Beladung und Zusatzbeladung für ein Wechselladerfahrzeugs (WLF). Art, Umfang und technische Anforderungen der Geräte und Ausrüstungsgegenstände sind dem Los 2 „Beladung/Beladeplan“ zu entnehmen.
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