Warnschutz-Kleidung, Schutznorm EN ISO 20471
Laufzeit 2026 /2027

Vermerk:
Eine Auflistung bezüglich Stoffgewichte für die einzelnen Bereiche der Warnschutzkleidung erfolgt bei der jeweiligen Produktbezeichnung.
Bestandteil der Ausschreibung ist neben der Testkleidung für den Tragetest ebenso eine Anprobe-Kollektion in den Standard-, Kurz- und Langgrößen.
Die Lieferung der Anprobe-Kollektion erfolgt auf Anforderung der Stadtbildpflege Kaiserslautern; die Berechnung der Musterbekleidung erfolgt zu den in der Ausschreibung angegebenen Preisen.
Die Lieferung der Arbeitskleidung erfolgt auf ABFRUF durch die Stadtbildpflege-Kaiserslautern.
Der Nachkauf aller Produkte muss für den Vertragszeitraum jederzeit gewährleistet sein, auch über die vorab angegebene Anzahl der Bestellmengen.

Vertragsdauer:
Die Vertragsdauer umfasst folgenden Lieferzeitraum:
Lieferung ab Zugang des Auftragsschreibens im Jahr 2026 bis zum 31.12.2027

Preisänderung:
Für den Lieferzeitraum bleiben die Preise ohne Änderung.
Das Angebot ist mit Festpreisen bis 31.12.2027 zu versehen.
1. Warnschutz-Kleidung Schutznorm EN ISO 20471 in Schutzklasse 3 (2+2) – fabrikneu
Für jedes Kleidungsstück ist ein Prüfzeugnis und eine Baumusterprüfung vorzulegen.
Für die Mitarbeiter der Stadtbildpflege Kaiserslautern soll fabrikneue Warnschutzkleidung nach EN 20471 (neuste Fassung), warnorange mit Reflexstreifen und farblicher Applikation Anthrazit geordert werden.
Die Warnkleidung muss in Kombination den festgelegten Anforderungen der EN 20471 (neuste Fassung) entsprechen.
Zusammensetzung:
ca. 260 Mitarbeiter (245 Herren und 15 Damen) in verschiedenen Größen
Die auf dem Etikett oder auf der Kleidung aufgebrachte Kennzeichnung muss folgende Informationen enthalten:
a) Name, Warenzeichen oder andere Angaben zur Identifizierung/Hersteller oder seines autorisierten Vertreters
b) Bezeichnung der Art des Produktes, Handelsname oder Code
c) Größenbezeichnung entsprechend EN 340
d) Nummer der Norm (EN 20471)
e) Piktogramm und Leistungsniveau

2. Umweltverträglichkeit
Die angebotenen Kleidungsstücke müssen aus schadstofffreien Materialien bestehen.
Alle verwendeten Materialien müssen zum Nachweis der Umweltverträglichkeit die Anforderungen gemäß Kriterienkatalog des OEKO-TEX R Standards 100 oder eines gleichwertigen Zertifikates erfüllen. Die Gleichwertigkeit eines Zertifikates ist vom Bieter nachzuweisen.
Gleichwertige Zertifikate:
Made in Green by Öko Tex R
Naturtextil IVN zertifiziert BEST
Naturland Textilien
Blauer Engel
EU Ecolabel Textilien
GOTS
Bluesign R Product
Cradle to Cradle

3. Bekleidungsteile Kaufteile für Mitarbeiter in Gesamtsumme

a) Warnschutz T-Shirt Kurz-Arm	300 Stück	Größe S bis 4XL
b) Arbeitshosen Bund oder Latzhose Sommer	260 Stück	Größe <40 bis 66
c) Arbeitshosen Bund oder Latzhose Winter	260 Stück	Größe <40 bis 66
d) Sweatshirt ohne Mütze 	250 Stück	Größe 48 bis 64 (S bis 4 XL)
e) Winterjacke mit Fleece	75 Stück	Größe S bis 66 (S bis 4 XL)
f) Leichte Regenjacke 	75 Stück	Größe S bis 66 (S bis 4 XL)
g) Kleidergrößen im 5XL müssen lieferbar sein und werden gesondert nach Einzelstückzahl geordert

Mit der Abgabe des Hauptangebotes stellt der Bieter folgende fabrikneue Musterteile gegen Berechnung für den Tragetest (laut Bewertungsmatrix) zur Verfügung:
Der Tragetest erfolgt über den Zeitraum von 2 Arbeitswochen.
Die Qualität, Verarbeitung und Tragekomfort werden innerhalb der Testphase SK-intern bewertet laut Bewertungsbogen Tragetest für Arbeitskleidung.
8 Stück	Sweatshirt (keine Arbeitsjacke)
8 Stück	Bundhose 
8 Stück	Latzhose
8 Stück	T-Shirt Kurzarm
8 Stück	Leichte Regenjacken
Je 1 Teil nur zur Ansicht (kein Tragetest) in Größe L und XL-Winterjacke mit Fleece
Auf Aufforderung der Stadtbildpflege können weitere Mustersätze angefordert werden. Für alle angebotenen Teile ist die Warnschutzklasse anzugeben und nachzuweisen.


	Nr.
	Artikel - Bezeichnung                                           
	

	
	
Warnschutz Sweatshirt/Longsleeve ohne Mütze gemäß DIN EN 20471 mit folgenden Anforderungen:

· Orange DIN EN 20471 von Größe S bis 4 XL mit farblicher 
Applikation Anthrazit
· Warnschutzklasse 3
· Material mind. 35% Baumwolle mit strapazierfähigem Stretchmaterial
· Tauglich für mindestens 52 Industriewaschungen
· Tauglich für Belabelung und beständig bei Industriewaschungen
· Trocknergeeignet

Anforderung Label:

Auf dem Rücken der Sweatshirts sind gestickte Embleme oder Aufdrucke
Stadtbildpflege Kaiserslautern – Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern (SK)
unter aller Normen aufzubringen (Anlage 1)
Größe ca. 120 x 210 mm



	


	
	
Fragebogen:
	
Antwort:

	1.
	Genaue Produktbezeichnung
mit Datenblatt:

	

	2.
	Hersteller:


	

	3.
	Ansprechpartner bei
Auftragserteilung:
	

	4.
	Pflege und Waschanleitung:
Bitte fügen Sie eine Pflege und 
Waschanleitung bei.
	

	5.
	Warnschutz Sweatshirt/Longsleeve ohne Mütze in Damenkollektion
	







Einzelaufstellung Preis / Menge


	Nr.
	Bezeichnung Warnschutzkleidung
	Mengen/ Preisangaben
	Gesamtbetrag
Euro / Netto

	2.1
	Sweatshirt Größe S bis 4XL
	
Bestellmenge……250……….

Liefermenge……………

Preis je Stück………….

	





	Nr.
	Artikel - Bezeichnung                                           
	

	
	
Warnschutz Bundhose gemäß DIN EN 20471 mit
folgenden Anforderungen

· Orange DIN EN 20471 mit farblicher Applikation Anthrazit
von Größe <40 bis 66
· Warnschutzklasse mind. 2
· Material mind. 40% Baumwolle mit strapazierfähigem Stretchmaterial, ergonomischer Schnitt, Dreifachnähte
· Tauglich für mindestens 52 Industriewaschungen
· Tauglich für Belabelung und beständig bei Industriewaschungen
· 2 Gesäßtaschen
· 2 Schubtaschen / Schenkeltaschen
· Trocknergeeignet
· Stoffgewicht max. 230gr/m² Sommerhose
· Stoffgewicht größer. 230gr/m² Winterhose


	

	
	
Fragebogen:
	
Antwort:

	1.
	Genaue Produktbezeichnung
mit Datenblatt:

	

	2.
	Hersteller:


	

	3.
	Ansprechpartner bei
Auftragserteilung:
	

	4.
	Pflege und Waschanleitung:
Bitte fügen Sie eine Pflege und 
Waschanleitung bei.
	

	5.
	Gibt es Kurz-Langgrößen für Hosen
Im Sortiment:
	

	6.
	Gibt es Kurz-Langgrößen in einer Damenkollektion
	







Einzelaufstellung Preis / Menge


	Nr.
	Bezeichnung Warnschutzkleidung
	Mengen/ Preisangaben
	Gesamtbetrag
Euro / Netto

	3.1
	Bundhose Größe < 44 - 64
	Bestellmenge…320……….
Davon:
Sommerhose……160……….
Winterhose………160………

Preis je Stück
Sommerhose…………….
Winterhose………………


	





	Nr.
	Artikel - Bezeichnung                                           
	

	
	
Warnschutz Latzhose gemäß DIN EN 20471 mit
folgenden Anforderungen

· Orange DIN EN 20471 mit farblicher Applikation Anthrazit
               von Größe <40 bis 66
· Warnschutzklasse mind. 2
· Material mind. 35% Baumwolle mit strapazierfähigem Stretchmaterial, ergonomischer Schnitt, Dreifachnähte
· Tauglich für mindestens 52 Industriewaschungen
· Tauglich für Belabelung und beständig bei Industriewaschungen
· Träger mit elastischem Gummiband/Gummibandeinsatz mit verstellbaren Sicherheitsschnallen
· Brusttasche am Latz
· 2 Gesäß und 2 Vordertaschen
· Verstellbarer elastischer oder teilelastischer Bund
· 2 Schubtaschen / Schenkeltaschen
· Trocknergeeignet
· Stoffgewicht max. 230gr/m² Sommerhose
· Stoffgewicht größer. 230gr/m² Winterhose

Anforderung Label:
Auf der Brusttasche der Latzhose ist das gestickte Emblem oder Aufdruck 
Stadtbildpflege Kaiserslautern – Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern (SK) 
unter Einhaltung aller Normen aufzubringen (Anlage2)
Größe ca. 60 x 100 mm

	

	
	
Fragebogen:
	
Antwort:

	1.
	Genaue Produktbezeichnung
mit Datenblatt:

	

	2.
	Hersteller:

	

	3.
	Ansprechpartner bei
Auftragserteilung:
	

	4.
	Pflege und Waschanleitung:
Bitte fügen Sie eine Pflege und 
Waschanleitung bei.
	

	5.
	Gibt es Kurz-Langgrößen für Hosen
Im Sortiment:
	

	6.
	Gibt es Kurz-Langgrößen für Hosen in einer Damenkollektion

	







Einzelaufstellung Preis / Menge


	Nr.
	Bezeichnung Warnschutzkleidung
	Mengen/ Preisangaben
	Gesamtbetrag
Euro / Netto

	4.1
	Latzhose Größe < 44 bis 64
	
Bestellmenge……200…….
Davon:
Sommerhose……100……….
Winterhose………100………

Preis je Stück
Sommerhose…………….
Winterhose………………

	





	Nr.
	Artikel - Bezeichnung                                           
	

	
	
Warnschutz T-Shirt (Kurz-Arm) ohne Mütze gemäß DIN EN 20471 mit folgenden Anforderungen:

· Orange DIN EN 20471von Größe S bis 4 XL
· Warnschutzklasse 2
· Material mind. 35% Baumwolle nach innen gewebt 
              + Synthetik fasern
· Tauglich für mindestens 52 Industriewaschungen
· Tauglich für Belabelung und beständig bei Industriewaschungen
· UV-Schutz
· Trocknergeeignet
· Dauerelastischer Rundhalskragen (ca. 3cm breit)
· Atmungsaktiv


	


	
	
Fragebogen:
	
Antwort:

	1.
	Genaue Produktbezeichnung
mit Datenblatt:

	

	2.
	Hersteller:


	

	3.
	Ansprechpartner bei
Auftragserteilung:
	

	4.
	Pflege und Waschanleitung:
Bitte fügen Sie eine Pflege und 
Waschanleitung bei.
	

	5.
	Warnschutz T-Shirt Kurz-Arm in
Damenkollektion
	







Einzelaufstellung Preis / Menge


	Nr.
	Bezeichnung Warnschutzkleidung
	Mengen/ Preisangaben
	Gesamtbetrag
Euro / Netto

	5.1
	T-Shirt Größe S bis 4XL
	
Bestellmenge……300.…….

Liefermenge……………

Preis je Stück………….

	





	Nr.
	Artikel - Bezeichnung                                           
	

	
	
Warnschutz Winterjacke/Parka mit integrierter Fleece-Jacke zum zippen gemäß DIN EN 20471 mit folgenden Anforderungen:

· Orange DIN EN 20471 oder farblicher Applikation Anthrazit
an Taille und Handgelenksbereich.
·  von Größe S bis 4XL 
· Warnschutzklasse 3 
-      Wärmendes Material gemäß EN 14058 
        (Nachweis über Schutz des Körpers gegen Kühle   
        Umgebung (-5 Grad))
-      Winddichtes Material gemäß EN 14058
       Nachweis über Wind/Luftdurchlässigkeit)
-      Wasserdichtes Kleidungsstück inkl. Nähte/Reißverschluss
       gemäß DIN EN 343
· Atmungsaktiv gemäß DIN EN 343
· Tauglich für Industriewaschungen
· Tauglich für Belabelung und beständig bei Industriewaschungen
· Hoher Kragen, Taillenbündchen, Bündchenhöhe ca. 6cm und Gewährleistung einer dauerhaften Elastizität der Bündchen
· 2 Schubtaschen (links und rechts im Taillen-Bereich)
· Brusttasche
· Kapuze (abnehmbar)






	


	
	
Fragebogen:
	
Antwort:

	1.
	Genaue Produktbezeichnung
mit Datenblatt:

	

	2.
	Hersteller:


	

	3.
	Ansprechpartner bei
Auftragserteilung:
	

	4.
	Pflege und Waschanleitung:
Bitte fügen Sie eine Pflege und 
Waschanleitung bei.
	

	5.
	Warnschutz Winterjacke/Parka mit integrierter Fleece-Jacke zum zippen in einer Damenkollektion
	







Einzelaufstellung Preis / Größe


	Nr.
	Bezeichnung Warnschutzkleidung
	Mengen/ Preisangaben
	Gesamtbetrag
Euro / Netto

	6.1
	Winterjacke/Parka Größe XS bis 4XL
	
Bestellmenge…75..…….

Liefermenge……………

Preis je Stück………….
   
	





	Nr.
	Artikel - Bezeichnung                                           
	

	
	
Warnschutz leichte Regenjacke gemäß DIN EN 20471 mit folgenden Anforderungen:

· Orange DIN EN 20471 oder farblicher Applikation Anthrazit
an Taille und Handgelenksbereich.
·  von Größe S bis 4XL 
· Warnschutzklasse 3 
- Material gemäß EN 14058
       Nachweis über Wind/Luftdurchlässigkeit)
      Wasserdichtes/Wasserabweisendes Kleidungsstück inkl. Nähte/Reißverschluss
       gemäß DIN EN 343
· Atmungsaktiv gemäß DIN EN 343
· Tauglich für Industriewaschungen
· Tauglich für Belabelung und beständig bei Industriewaschungen
· Hoher Kragen, Taillenbündchen, Bündchenhöhe ca. 6cm und Gewährleistung einer dauerhaften Elastizität der Bündchen
· Kapuze (abnehmbar)






	


	
	
Fragebogen:
	
Antwort:

	1.
	Genaue Produktbezeichnung
mit Datenblatt:

	

	2.
	Hersteller:


	

	3.
	Ansprechpartner bei
Auftragserteilung:
	

	4.
	Pflege und Waschanleitung:
Bitte fügen Sie eine Pflege und 
Waschanleitung bei.
	

	5.
	Warnschutz leichte Regenjacke in einer Damenkollektion vorhanden
	







Einzelaufstellung Preis / Menge


	Nr.
	Bezeichnung Warnschutzkleidung
	Mengen/ Preisangaben
	Gesamtbetrag
Euro / Netto

	2.1
	Leichte Regenjacke Größe S bis 4XL
	
Bestellmenge……75……….

Liefermenge……………

Preis je Stück………….

	







Anlage 1 / Sweatshirt



Größe ca. 120 x 210 mm
[image: ]



Anlage 2 / Latzhose-Brusttasche



Größe ca. 60 x 100 mm

[image: ]

	
	Preisaufstellung für 2026 / 2027
	

	
	
	
	
	
	

	Lieferung von fabrikneuer Sicherheits-Warnkleidung warnorange nach EN ISO 20471

	
	
	
	
	
	

	Stück
	
	Einzelpreis netto
	
	Anzahl
	Gesamtpreis netto

	
	
	
	
	
	

	300
	T-Shirt
	 
	 x 
	300
	 

	160
	Bundhose Sommer
	 
	 x 
	160
	 

	100
	Latzhose Sommer
	 
	 x 
	100
	 

	160
	Bundhose Winter
	 
	 x 
	160
	 

	100
	Latzhose Winter
	 
	 x 
	100
	 

	75
	Winterjacke
	 
	 x 
	75
	 

	75
	Regenjacke
	 
	 x 
	75
	 

	250
	Sweatshirt
	 
	 x 
	250
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	Gesamtsumme netto
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	zzgl. 19 % MwSt.
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	WERTUNGSSUMME
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	lieferbar in 3 Teilaufträgen in den Jahren 2026 / 2027
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Lieferung frei Haus: 
	 Stadtbildpflege Kaiserslautern 

	
	
	 Daennerstraße 11   
	
	

	
	
	 67657 Kaiserslautern 
	




Bewertungsbogen Tragetest der Arbeitskleidung

	Name Mitarbeiter:
	Bereich:

Bitte vergeben Sie für jede von Ihnen getragene Arbeitskleidung 1 bis 9 Punkte maximal 45 Punkte je Anbieter. Tragekriterium. Bitte ebenfalls den Tragezeitraum angeben.


	
	Testkleidung
	Testkleidung
	Testkleidung
	Testkleidung
	Testkleidung
	Testkleidung

	
	getestet
Von:
Bis:
	getestet
Von:
Bis:
	getestet
Von:
Bis:
	getestet
Von:
Bis:
	getestet
Von:
Bis:
	getestet
Von:
Bis:

	Aussehen


	
	
	
	
	
	

	Tragekomfort
und Gewicht
der Kleidung
	
	
	
	
	
	

	Funktionalität
und der Handhabung
	
	
	
	
	
	

	Anzahl und
Positionierung
der Taschen
	
	
	
	
	
	

	Strapazier-
Fähigkeit

	
	
	
	
	
	






Erläuterung der einzelnen Tragekriterien

Aussehen:
Bewertet wird in diesem Punkt wie, die Kleidung von ihrem äußeren Erscheinungsbild zusagt.

Tragekomfort:
Bewertet wird in diesem Punkt, wie sich die Kleidung anfühlt, wie angenehm stellt sich ein Arbeiten in der Testkleidung dar, wie belastend ist das Gewicht der Kleidung.

Funktionalität und Einfachheit der Handhabung:
Bewertet wird in diesem Punkt, ob und wie die Kleidung im Arbeitsalltag einschränkt.
Erfüllt die Kleidung die Anforderungen, die an eine Arbeitskleidung gestellt wurde.

Anzahl und Positionierung der Taschen:
Bewertet wird in diesem Punkt, ob die Zahl der Taschen ausreicht und ob die Taschen gut positioniert sind und Sie bei der Arbeit unterstützen.

Strapazierfähigkeit:
Bewertet wird in diesem Punkt, wie strapazierfähig die Kleidung ist ebenso wie schmutz und schadensanfällig diese ist.

Besonderheit:
Für eine gesonderte Damenkollektion können 5B Zusatzpunkte vergeben werden, die das erzielte Ergebnis vom Tragetest aufwerten/anpassen.
Die Maximale Gesamtpunktzahl von 45 kann nicht überschritten werden.


Wertungspunkte in der Kategorie Tragetest
Mit den zugesagten 8 Mustersets der Arbeitskleidung werden von zuvor ausgewählten Mitarbeitern Tragetests durchgeführt (je zwei aus den Bereichen Straßenunterhaltung, Grünunterhaltung, Straßenreinigung und Abfallentsorgung.
Jeder Test dauert eine Woche. Anschließend vergibt der Mitarbeiter die Punkte. Auf Grund dieser Punkte wird dann ein Gesamtergebnis gebildet.

	Bepunktung der Punkte für Tragetest (max. 45 Punkte möglich)


	Name Bieter
	Punkte Tragetest


	Bieter A
	


	Bieter B
	


	Bieter C
	


	Bieter D
	


	Bieter E
	


	Bieter F
	


	Bieter G
	






	
	Leistung
	Vergabenummer


Punktebewertung Zuschlagskriterium Preis 
	Zuschlagskriterien
	
	
	Bezeichnung Warnschutzkleider
	
	Fa. 
	Fa. 
	Fa. 
	Fa. 
	Fa. 
	Fa. 

	Gesamtsumme
aller angebotenen
Warnschutz-Kleiderstücke
	
	
	Angebotssumme € 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nettobetrag € 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Umsatzsteuer
	19%
	
	 €
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Auftragssumme €
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sonstige Kosten €
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	vorauss. Abrechnungssumme €
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Preisunterschiede Bieter
	
	
	
	
	
	
	

	Preis 55%
	
	
	voraus. Abrechnungssumme /                    
Wertungssumme
	
	
	
	
	
	
	

	Punkte max 55,00
	
	
	
	
	Punkte Bieter:
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Erläuterungen zur Punktebewertung Zuschlagskriterium Preis
(Beispiel Gewichtung von Wertungskriterien)

Für die Angebotswertung wird der Preis wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 55 Punkte normiert:
· 55 Punkte erhält das Angebot mit dem niedrigsten Preis (Wertungssumme)
· 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten Preises. Alle Angebote darüber erhalten ebenfalls 0 Punkte.
Die Punktebewertung für die dazwischen liegenden Preise erfolgt über eine Prozentuale Punkteabstufung mit bis zu drei Stellen nach dem Komma.
	niedrigster Preis 
x Faktor 2 =
	200.000,00 €
	0,000 Punkte

	niedrigster Preis
	100.000,00 €
	55,000 Punkte

	Differenz zu 
niedrigstem Preis
	

	
	           0,00 €
	55,000 Punkte

	
	    5.000,00 €
	53,250 Punkte

	
	  10.000,00 €
	49,500 Punkte

	
	  12.000,00 €
	48,400 Punkte

	
	  15.000,00 €
	46,750 Punkte

	
	  17.500,00 €
	45,380 Punkte





Beispiel:
Preis bis 31.12.2027	100.000 Euro











Angebote Firma 

Fa. 1
Fa. 2
Fa. 3
Fa. 4
Fa. 5
Fa. 6



	Auswertung
	
	Fa. 
	Fa. 
	Fa. 
	Fa. 
	Fa. 
	Fa. 

	Punkte Preise
	
	
	
	
	
	
	

	Punkte Tragequalität 
	
	
	
	
	
	
	

	Punkte gesamt
	
	
	
	
	
	
	

	Zuschlag an Bieter 
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